5. Configurazione di rete senza fili (adeguato per il modello con WiFi )

In base al modello, le stampanti con funzione di stampa WiFi possono supportare la modalità di base e la modalità WiFi Direct. In caso di problemi nelle classi di configurazione della rete wireless, vedere il Capitolo 5.3 per le domande frequenti nella configurazione rete wireless.

| Modalità di struttura di base: collegare dispositivi wireless tramite il router collegamento 1. Punto di connessione (router wireless) 2. Stampante di rete senza fili 3. Collegare computer del punto di connessione attraverso la rete wireless 4. Accedere al computer del punto di connessione alla rete cablata "elettorale: collegare dispositivi wireless tramite il router
| Modalità di connessione WiFi Direct: Collegare il terminale del cliente wireless e stampante con la funzione WiFi 1. Stampante di rete senza fili 2. Il terminale del cliente wireless per connettersi direttamente con la stampante di rete wireless

5.1. Modalità di struttura di base

È possibile collegare il computer alla stampante dal punto di connessione (router wireless). Per la connessione al punto di accesso (router wireless), è possibile utilizzare lo strumento di configurazione della rete wireless.

Importante: prima di installare la rete wireless, è necessario conoscere il nome della rete (SSID) e il punto di connessione di password (router wireless) utilizzare in caso di configurazione di rete wireless. Se non siete sicuri, rivolgersi all'amministratore di rete o il produttore del punto di accesso (router wireless).

5.1.1. Strumento di configurazione della rete wireless

Se il computer dispone di driver installato e si collega alla rete wireless, ma la rete wireless non è cambiata, è possibile riconfigurare lo strumento di configurazione della rete wireless.

5.1.1.1. Preparazione in anticipo

1. Punto di connessione (router wireless).

2. Il computer già collegato alla rete.

3. Stampante con la funzione wireless.

5.1.1.2. Metodo dmetodo di configurazione di strumento di rete wireless

1. Rimuovere lo strumento di configurazione wireless nel computer.

1) In Windows: Fare clic sul menu 'Start' - "Tutti i programmi" - 'Pantum'-descrizione della configurazione di rete prodotto-'Outil Wireless' computer.

2) Sistema di macOS: Computer Finder barra dei menu, fare clic su "Vai" - "Applicazioni" - "Pantum" - "Utilities" - "Strumento di configurazione rete wireless".

2. Utilizzare una configurazione di connessione via cavo USB. Nella schermata successiva, selezionare "Sì,si dispne di un cavo USB per l'installazione." Fai clic su "Avanti".

2.1 Il computer è connesso alla rete wireless.

1) tool di configurazione della rete wireless è selezionata per impostazione predefinita di rete wireless attualmente collegata computer, seguire le istruzioni per completare l'interfaccia di configurazione.

| Nota: | • Il nome della rete (SSID) si seleziona dovrebbe essere la stessa con la rete (SSID) del punto di accesso (router wireless) del computer.

2) Ha bisogno di connettersi ad altre reti wireless di controllo "No" per configurare altre reti wireless, come richiesto per completare la configurazione.

| Nota: | • Al momento, la stampante supporta tre modalità di sicurezza: nessuno, WEP e WPA / WPA2. 1) No: senza utilizzare qualsiasi modalità di codifica. 2) WEP utilizza il metodo WEP (Wired Equivalent Privacy), inviare e ricevere dati tramite la chiave di sicurezza. La chiave WEP è sufficiente per la rete codificata di 64 e 128 figure, tra cui numeri e lettere. 3) WPA / WPA2: chiave pre-condivisa è una protezione di connessione WiFi , che codifica per la connessione attrezzature e punto di connessione senza fili con TKIP o AES (WPS-Personal). WPA lunghezza utilizzo / WPA2 è una chiave pre-condivisa (PSK) da 8 a 63 cifre. • La password non visualizzata da scatola di default, se selezionato, verrà visualizzata la password.

2.2 Computer non è connesso a una rete wireless. Nella schermata successiva, inserire il punto di accesso (router wireless) nel nome di rete SSID (SSID è case-sensitive), e la password come richiesto per completare la configurazione.

| Nota: | • Se non si conosce il nome della rete (SSID) del punto di accesso (router wireless), fare clic per stampare la pagina Wireless Network Information 'per vedere il nome della rete (SSID) del punto di connessione ( router wireless) per collegare. • Dopo la configurazione di rete wireless, se la stampante può essere utilizzata normalmente, reinstallare il driver. Si prega di selezionare connessione di rete wireless.

5.1.2. Come disattivare la rete WiFi collegato

Seguire i passaggi precedenti per completare la modalità infrastruttura WiFi collegato il controllo dello stato WiFi spia sul pannello si accende , quindi premere e tenere premuto questo pulsante per 2 secondi per disconnettere la connessione WiFi (lampada WiFi si spegne ).

5.2. Modalità di connessione WiFi Direct

Non è possibile utilizzare il punto di connessione (router wireless) per collegare il terminale client wireless (compresi computer e dispositivo rimovibile con la funzione di rete wireless) e la stampante di rete wireless.

5.2.1. Preparazione in anticipo

1.Stampante con funzione WiFi Direct.

2.Terminale del cliente Wireless (tra cui computer e dispositivo rimovibile con la funzione wireless).

5.2.2. Collegamento WiFi Direct

1. Aprire la stampante.

2. Abilitare la modalità "WiFi Direct" della stampante. Modalità di abilitazione: premere brevemente il pulsante "WiFi " sul pannello della stampante per abilitarla.

| Nota: | • Premendo brevemente il pulsante "WiFi" sul pannello della stampante verrà stampata automaticamente la "Pagina della procedura guidata di connessione al WiFi mobile" per la connessione WiFi al dispositivo mobile. • Accedere al server Web incorporato e abilitare la funzione "WiFi Direct". Vedere il capitolo 6.2.1.3.

3. Aprire il computer o il dispositivo rimovibile con il fontion rete wireless, selezionare il nome della rete Direct Connect stampante WiFi, e inserire la password per la connessione.

5.2.3. Come disattivare WiFi Direct

Accedere al server Web incorporato (vedere il capitolo 6.1 per il metodo di accesso). Fare clic su "Impostazioni" - "Impostazioni Wireless" - "WiFi Direct" e impostare la modalità WiFi Direct su "SPENTO" per disabilitare la funzione WiFi Direct.

5.3. Domande frequenti nella configurazione di rete wireless

1. La stampante non si trova

• La potenza del computer, il punto di connessione (router wireless) o la stampante è già accesa.

• Se il cavo USB è già connesso tra il computer e la stampante.

• La stampante è compatibile con la connessione di rete wireless o no.

2. Se ci si connette alla rete, il nome della rete (SSID) non può essere trovata

• Assicurarsi che il punto di connessione del pulsante di accensione (router wireless) sia acceso.

• La stampante non trova il nome della rete (SSID) del punto di accesso (router wireless) per collegare, controllare il nome della rete (SSID) del punto di connessione e riprovare la connessione.

• Quando il punto di configurazione della connessione (router wireless), è necessario riconfigurare la stampante senza una rete wireless.

3. Collegamento non riuscito

• Si prega di verificare se il punto di connessione (router wireless) e la modalità di protezione della stampante e password sono a posto.

• Controllare ricezione dell'antenna intorno stampante. Se il router è lontano dalla stampante o ci sono ostacoli in mezzo, questo può influenzare la ricezione del segnale.

• Spegnere il punto di connessione (router wireless) e la stampante, riavviare e configurare.

4. Si verifica un problema quando si utilizza la stampante in rete, controllare quanto segue:

• Assicurarsi che il software firewall sta bloccando la comunicazione. Se il computer e la stampante siano collegati alla stessa rete, ma ciò non può essere trovato, è possibile che il software firewall blocca la comunicazione. Si prega di consultare il manuale d'uso del software Firewall, chiudere il software firewall e riprovare per individuare la stampante.

• Controllare l'assegnazione degli indirizzi IP della stampante sia corretto. È possibile stampare la pagina di informazioni sulla stampante per verificare l'indirizzo IP.

• Fare riferimento ai seguenti passaggi per controllare che la stampante e il Computer siano collegati alla stessa rete.

1) Selezionare "prompt di comando" come mostrato sotto.

a. Sistema Windows 8/10: Selezionare il tasto "Cerca" nel Menu Start e inserire "prompt di comando" nella barra di ricerca, poi premere il tasto "Invio" sulla tastiera.

b. Windows 7/Vista/Server 2008: cliccare il menu "start"-"Tutte le procedure"-"Attachment"-"prompt di comando".

2) Inserire il pin e l'indirizzo IP nella finestra popup, e premere il tasto "Invio".

Per esempio: pin XXX.XXX.XXX.XXX(“XXX.XXX.XXX.XXX”è l'indirizzo IP della stampante)

3) Se l'RTT non è indicato nella finestra, fare riferimento al Cap. 5 per riconfigurare la rete wireless della stampante.

| Nota: | • Consultare il manuale dell'utente o consultare il produttore per le informazioni di punto di connessione (router wireless).