1. Prima di utilizzare la stampante

1.1. Introduzione alla serie del prodotto

Parametroi della serie di prodotti | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
Tipo di porta | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
Linguaggio di stampa
GDI | ● | ● | ● | ●
Pannello di controllo
LED | ● | ● | ● | ●
Velocità di stampa(A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
Stampa fronte/retro manuale | ● | ● | ● | ●

(●: Compatibile, Bianco: Incoerente)

| Nota: | • L'aggiunta o la modifica della serie di prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.

1.2. Accessori in dotazione

All'apertura della confezione, accertarsi che i seguenti componenti siano presenti nella scatola.

Nome | Componenti
Stampante |
Cartuccia toner laser |
Cavo di interfaccia USB |
Cavo di alimentazione |
CD-ROM |
Manuale di Installazione |
Garanzia Pantum |

| Nota: | • la garanzia Pantum può non essere acclusa in alcune regioni.

1.3. Panoramica del prodotto

| Vista frontale

1 | Raccoglitore di uscita
2 | Pannello di controllo
3 | Cassetto di uscita
4 | Guida per l'alimentazione automatica
5 | Blocco della carta
6 | Vassoio di alimentazione
7 | Vassoio ad alimentazione automatica

| Vista posteriore

| Nota: | • la vista posteriore della stampante può variare a seconda dei modelli e delle funzionalità.

1 | Interfaccia di rete
2 | Interfaccia USB
3 | Interruttore di accensione
4 | Interfaccia di alimentazione

1.4. Cartuccia toner laser

| Vita utile della cartuccia toner laser

Tipo | Volume di stampa medio
Cartuccia toner laser con capacità standard | Circa 700 pagine (Dati basati sullo standard ISO/IEC 19752)
Cartuccia toner laser con capacità elevata | Circa 1600 pagine (Dati basati sullo standard ISO/IEC 19752)

| Nota: | • il modello è soggetto a migliorie senza preavviso. • La capacità dei materiali di consumo può variare a seconda dei tipi utilizzati. • La nostra società non consiglia l'utilizzo di materiali diversi da quelli originali, danni causati da materiali non originali non rientra nell'ambito di applicazione della garanzia. • Egli può avere una differenza a causa della comparsa, lo stile e la stampante diversa funzione, tipo di figura di lusso per riferimento.

1.5. Cartuccia del toner laser a riempimento facilitato

1.5.1. Struttura della cartuccia del toner laser a riempimento facilitato

N. | Nome
1 | Apertura toner di scarto
2 | Apertura di riempimento toner
3 | Contenitore toner di scarto
4 | Contenitore toner

1.5.2. Operazioni di riempimento della cartuccia toner laser a riempimenton facilitato

Operazioni | Diagramma | Descrizione
1 |  | Tenere la cartuccia del toner laser con l'apertura del toner rivolta verso il basso e scuoterla verticalmente per 5-6 volte circa.
2 |  | Aprire il coperchio dell'apertura del toner di scarto.
3 |  | Versare il toner dal contenitore del toner di scarto.
4 |  | Chiudere il coperchio dell'apertura del toner di scarto.
5 |  | Aprire il coperchio dell'apertura di riempimento toner.
6 |  | Allineare l'imboccatura del flacone del toner all'apertura di riempimento toner.
7 |  | Versare il toner nel contenitore.
8 |  | Chiudere il coperchio dell'apertura di riempimento toner.
9 |  | Il riempimento del toner è completato.

| Nota: | • NON bruciare il toner nuovo o di scarto o la cartuccia del toner. Il toner prende fuoco se esposto alla fiamma e l'operatore potrebbe bruciarsi. • NON usare un normale aspirapolvere per pulire il toner fuoriuscito. Il toner potrebbe entrare in contatto con scintille all'interno dell'aspirapolvere e quindi causare un incendio o un'esplosione. È ammesso l’utilizzo di un’aspirapolvere anti-esplosione con un dispositivo antincendio per la polvere. • In caso di inalazione del toner, fare gargarismi con abbondante acqua e recarsi in un ambiente ventilato. Recarsi in ospedale se necessario. • Se si verificano macchie di toner sui vestiti, pulirli con una spazzola asciutta e poi lavarli con acqua fredda. L'acqua calda farà penetrare il toner nelle fibre dei vestiti.