1. Przed użyciem tę maszynę

1.1. Produkty Wprowadzenie

Produkty parametry | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
Typ interfejsu | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
Język drukowania
GDI | ● | ● | ● | ●
Panel sterowania
LED | ● | ● | ● | ●
Prędkość druku(A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
Funkcja ręcznego dwustronnego wydruku | ● | ● | ● | ●

(●: Obsługiwany, Puste: Nie są obsługiwane)

| Uwaga: | • Jeśli dodanie lub zmianę serie produktów, proszę wybaczyć bez uprzedzenia.

1.2. Dostarczane wyposażenie

Po otwarciu opakowania należy upewnić się, że w kartonie znajdują się następujące części:

Nazwa | Części
Drukarka |
Wkład z tonerem laserowym |
USB kabel |
Linia zasilająca |
CD-ROM |
Instrukcja instalacji |
Karta gwarancyjna |

| Uwaga: | • Poszczególne dzielnice nie mogą zawierać trzy worki dowodów.

1.3. Obraz produktu

| Widok z przodu

1 | Pojemnik wyjściowy
2 | Panel sterowania
3 | Taca wyjściowa
4 | Instrukcja Autmatycznej Podajnicy
5 | Ogranicznik Papieru
6 | Taca Podajnika
7 | Automatyczny podajnik

| Widok od tyłu

| Uwaga: | • Widok z tyłu drukarki może się różnić w zależności od modeli i funkcji.

1 | Sieciowy Interfejs
2 | USB Interfejs
3 | Włącznik zasilania
4 | Zasilania Interfejs

1.4. Wkład z tonerem laserowym

| Żywotność Wkładu z Tonerem Laserowym

Typu | Średnia ilość druku
"Wkład z Tonerem Laserowym o Standardowej Pojemności" | "Około 700 stron (Powyższe dane są oparte na normie ISO/ IEC 19752)"
"Wkład z Tonerem Laserowym o Wysokiej Pojemności" | "Około 1600 stron (Powyższe dane oparte są na normie ISO/ IEC 19752)"

| Uwaga: | • Proszę zrozumieć, że jeśli istnieją modele zwiększyć bez uprzedzenia. • Wydajność zasilania może być ze względu na stosowanie różnych typu produktów, które nie są takie same. • Spółka nie zaleca używania materiałów eksploatacyjnych innych niż oryginalne dostaw, stosowanie nieoryginalnych produktów może unieważnić jakiekolwiek uszkodzenia nie są objęte gwarancją. • Pojemność pojemnik ze względu na występowanie różnych wzorów mogą być różne, pokazany na odniesienie.

1.5. Łatwo-uzupełnianie Wkładu z Tonerem Laserowym

1.5.1. Struktura łatwego-uzupełnienia Wkładu Laserowego

Nr. | Nazwa
1 | Port Zużytego Tonera
2 | Port Napełniania Tonera
3 | Pojemnik na Zużyty Toner
4 | Pojemnik Tonera

1.5.2. Kroki Napełniania Łatwo-Napełnianego Wkładu Laserowego

Kroki | Schemat | Opis
1 |  | "Przytrzymaj wkład z tonerem laserowym stroną portu tonera skierowaną w dół i potrząśnij nią pionowo około 5-6 razy."
2 |  | Otwórz pokrywę portu zużytego tonera.
3 |  | "Wylej zużyty toner z pojemnika na zużyty toner."
4 |  | Zamknnij pokrywę portu zużytego tonera.
5 |  | Otwórz pokrywę portu uzupełniania tonera.
6 |  | "Wyrównaj otwór butelki z tonerem do portu uzupełniania tonera ."
7 |  | Wlej toner do pojemnika na toner.
8 |  | Zamknnj pokrywę portu uzupełniania toneru.
9 |  | Uzupełnianie tonera zostało zakończone.

| Uwaga: | • NIE należy spalać nowego lub zużytego tonera ani kasety po tonerze. Toner może ulec spaleniu w przypadku kontaktu z płomieniem, co może spowodować oparzenia operatora. • NIE używaj zwykłego odkurzacza do usuwania rozsypanego toneru. Toner może być narażony na iskrzenie wewnątrz próżni, co może spowodować pożar lub wybuch. Można użyć próżni przeciwwybuchowej z urządzeniem ochrony przeciwpożarowej w środowisku zapylonym. • W przypadku wdychania toneru, należy go przelewać dużą ilością wody i udać się na świeże powietrze. W razie potrzeby udać się do szpitala. • Jeśli ubrania są zabrudzone tonerem, przetrzyj je suchą szmatką, a następnie wyczyść zimną wodą. Gorąca woda spowoduje przeniknięcie tonera przez włókna ubrań.