4. הגדרת רשת מחווטת (חלה על דגמי רשת מחווטת)

אם מדפסות תומכות בהדפסת רשת מחווטת, ניתן לחברן לרשת כדי לשלוט בהדפסה במצב רשת מחווטת.

4.1. הגדרת כתובת IP

ניתן לקבל אוטומטית את כתובת IP של המדפסת באמצעות פונקצית DHCP או להגדירה ידנית.

4.1.1. הגדרה אוטומטית

פונקצית הגדרה אוטומטית DHCP מאופשרת כברירת מחדל על המדפסת.

1. חברו את המדפסת לרשת באמצעות כבל רשת והשלימו את עבודת ההכנה להפעלה.

2. המדפסת תקבל אוטומטית את כתובת IP שהוקצתה על ידי השרת. יתכן שיהיה צורך להמתין מספר דקות לקבלת כתובת IP בסביבת רשת.

ביכולך לבדוק את כתובת ה- IP של המדפסת דרך "עמוד המידע" (ראה "פרק 9.1.1.3" לקבלת שיטת הדפסה). אם כתובת ה- IP אינה רשומה, בדוק את סביבת הרשת או המתן מספר דקות ונסה שוב.

| הערה: | • אם שרת DHCP אינו מקצה אוטומטית כתובת IP, המדפסת תקבל את כתובת הקישור המקומי שהוקצתה אוטומטית על ידי המדפסת: .169.254.xx.xx

4.1.2. הגדרה ידנית

להגדרת כתובת IP למדפסת באמצעות שרת האינטרנט המשובץ באופן ידני, נא לעיין בפרק 6.2.1.2 לפרטים נוספים.