6. Serveur Web (Applicable aux imprimantes de réseau)

Vous pouvez administrer la configuration d'imprimante par le serveur Web intégré.

6.1. Visiter le serveur Web intégré

1. Ouvrez l'alimentation d'imprimante et d'ordinateur.

2. Connectez l'imprimante au réseau, assurez que l'imprimante connecte au réseau (Comment configurer, voir chapitre 4 ou chapitre 5) de l'ordinateur.

3. Entrez l'adresse IP d'imprimante dans la rubrique d'adresse de navigateur, visitez le serveur Web intégré d'imprimante.

Appuyez et maintenez le bouton du panneau de contrôle de l'imprimante pour imprimer la «page d'information » et vérifiez « l'Adresse IP » de l'imprimante.

| Remarque: | • Il est conseillé que l'utiliser de Windows utilise Microsoft Internet Explorer 8.0 (ou au-dessus) ou Firefox 1.0 (ou au-dessus), l'utilisateur de Mac utilise Safari 4.0 (ou au-dessus). N'importe quel navigateur que vous utilisez, veuillez assurer démarrer toujours JavaScript et Cookies. En cas d'utiliser des autres navigateurs, veuillez assurer que ceci est compatible avec HTTP 1.0 et HTTP 1.1. • Si l'ordinateur ne peut visiter le serveur Web intégré d'imprimante, il est possible que l'ordinateur et l'imprimante ne sont pas dans le même réseau, veuillez vérifier l'environnement de votre réseau ou consultez l'administrateur de votre réseau.

4. Cliquez sur 'Connexion', entrez le nom d'utilisateur et le mot de passe (le nom d'utilisateur par défaut est admin,le mot de passe original est 000000), et cliquez sur 'Connexion'.

| Remarque: | • A cause de sécurité, il est conseillé que vous changez le mot de passe par défaut, vous pouvez entrer dans l'interface 'Gestion des utilisateurs' pour modifier.

6.2. Utiliser le serveur Web pour administrer l'imprimante

Vous pouvez utiliser le serveur Web intégré pour adminstrer l'imprimante.

1. Pour consulter l'information de base d'imprimante, y compris le nom de produit, l'état d'imprimante et l'état de cartouche.

2. Pour configurer les paramètres d'accord de réseau compatible avec l'imprimante.

3. Pour configurer la connexion de réseau sans fil d'imprimante, mettre en marche/fermer le réseau sans fil et la fonction de WiFi Direct.

4. Possible de configurer le terminal de client de serveur d'email, par le mode de notification par email pour obtenir l'état d'imprimante.

6.2.1. Configuration sans fil

Vous pouvez définir le réseau sans fil de l'imprimante, la configuration de l'IP sans fil et le WiFi direct via la page des paramètres sans fil. Avant de procéder au paramétrage, veuillez-vous connecter au serveur Web intégré (voir le chapitre 6.1 pour la méthode de connexion).

6.2.1.1. Réseau sans fil

1) Si vous avez besoin de configurer le réseau sans fil, cliquez sur le nom de réseau (SSID) du point de connexion (routeur sans fil) à connecter dans la liste de recherche, entrez la clé, puis cliquez sur 'Appliquer'.

6.2.1.2. Configuration IP sans fil

Vous pouvez régler l'IPv4 et l'IPv6 de l'imprimante via la page «Paramètres IP sans fil ». Avant de procéder au paramétrage, veuillez connecter votre imprimante à l'internet et vous connecter au serveur web intégré (voir le chapitre 6.1 pour la méthode de connexion). Seulement après le démarrage de réseau sans fil d'imprimante, le serveur Web intégré peut afficher la Configuration IP sans fil.

1）DHCPv4 par défaut est croché. En cas de configurer manuellement l'adresse IP, veuillez annuler à crocher le cadre de choix DHCPv4, entrez 'Adresse IPv4', 'Masque de sous-réseau'et 'Adresse passerelle', puis cliquez sur 'Appliquer'.

6.2.1.2.1. Configuration IPv4

La configuration d'adresse IPv4 d'imprimante est divisée en celle DHCP et celle manuelle, l'imprimante démarre par défaut la fonction d'allocation automatiquement DHCP. S'il faut configurer l'adresse IPv4 fixée pour l'imprimante, vous pouvez configurer manuellement l'adresse IPv4 d'imprimante.

6.2.1.2.2. Configuration IPv6

Dans le « Réseau sans fil IPv6 », vous pouvez vérifier « Adresse de liaison locale IPv6 » et « Adresse apatride ».

| Remarque: | L'imprimante est compatible avec l'impression et la gestion de réseau à l'adresse IPv6 suivante. • adresse de lien local IPv6：configurer de soi-même l'adresse locale IPv6 (adresse commençant par FE80). • Adresse état apatride：le routeur de réseau alloue automatiquement l'adresse IPv6.

6.2.1.3. Configuration de WiFi Direct

L'imprimante ne peut être connectée à un appareil sans fil via une connexion WiFi directe que lorsque la fonction WiFi Direct de l'imprimante est activée.

1. Cliquez sur 'Paramètres'－'Paramètres réseau'－'Paramètres sans fil'－'WiFi Direct'.

1）Par défaut, le WiFi Direct est désactivé. Pour l'activer, veuillez sélectionner « Automatique » ou « Manuel » et cliquez sur « Appliquer ».

6.2.2. Configuration de temps de veille

Le temps de veille d'imprimante est par défaut 5 minute, si vous voulez modifier le temps de veille d'imprimante, vous pouvez configurer par le serveur Web intégré (installer l'imprimante par le mode de connexion de réseau).

1. Connectez au serveur Web intégré (voir le chapitre 6.1 pour comment connecter).

2. Cliquez sur 'Paramètres'－'Paramètres machine'－'Système'.

3. Sélectionnez le temps de veille selon votre besoin, cliquez sur 'Appliquer'.

6.2.3. Configuration de restauration de sortie d'usine par le serveur Web

1. Connectez au serveur Web intégré (voir le chapitre 6.1 pour comment connecter).

2. Cliquer sur l'option 'Gestion des utilisateurs', entrer le 'Nom d'utilisteur' et le 'Mot de passe' correct, puis cliquer sur 'Rétablir les paramètres d'usine', après la configuration de la restauration à la sortie d'usine, l'imprimante se démarre automatiquement.

| Remarque: | • Après la configuration de restauration de sortie d'usine d'imprimante, le nom d'utilisateur de gestionnaire est restauré admin, et le mot de passe de connexion est restauré 000000.