9. 常規設定

本章主要介紹一些常用設定。

| 注： | • 設置外觀因型號功能不同會存在差異，示意圖僅供參考。

9.1. 控制台概述

印表機控制台佈局包括2個按鍵和2個雙色LED燈如下圖，左圖為 USB+WiFi介面印表機控制台，右圖為USB介面印表機控制台 :

序號 | 名稱
1 | 雙色LED燈 1
2 | 雙色LED燈 2
3 | WiFi 搜索按鍵
4 | 取消 / 繼續按鍵
5 | 資訊頁按鍵

9.1.1. 控制台按鍵功能

9.1.1.1. WiFi搜索按鍵操作功能

無WiFi連接時，短按啟動WiFi連接，搜索WiFi熱點AP，2分鐘內無法搜索到接入點AP，則停止搜索。

有WiFi連接，無WiFi列印工作時，長按斷開WiFi連接。

有WiFi連接，有WiFi列印工作時，長按等待作業完成後，斷開WiFi連接。

在WiFi連接過程中，長按可取消WiFi連接。

在休眠狀態下，短按或長按可喚醒，退出休眠。

9.1.1.2. “取消/继续”按键操作功能

在休眠狀態下，短按或長按可喚醒，退出休眠。

在列印中，長按可取消當前列印工作。

在就緒狀態下，長按可列印測試頁。

9.1.1.3. “信息頁”按鍵操作功能

在就緒狀態下，長按可列印測試頁

9.1.2. 控制台LED指示燈功能

9.1.2.1. LED1指示燈狀態顯示

LED1指示燈狀態顯示含義如下：

序號 | 紙張 /WiFi雙色 LED1狀態顯示 | 狀態描述 （針對 USB+WiFi介面印表機） | 狀態描述 （針對 USB 介面印表機）
1 |  | 無WiFi連接，無紙張錯誤、休眠狀態 LED1滅 | 無WiFi連接，無紙張錯誤、休眠狀態 LED1滅
2 |  | 搜索WiFi，不顯示紙張類錯誤 LED1綠燈慢速閃爍 | 無
3 |  | WiFi連接成功，無紙張錯誤 LED1綠燈長亮 | 無
4 |  | 卡紙錯誤 LED1紅燈長亮 | 卡紙錯誤 LED1紅燈長亮
5 |  | 列印缺紙，或進紙失敗 LED1紅燈快速閃爍 | 列印缺紙，或進紙失敗 LED1紅燈快速閃爍

9.1.2.2. LED2指示燈狀態顯示

LED2指示燈狀態顯示含義如下：

序號 | 資料/粉盒雙色LED2狀態顯示 | 狀態描述 （針對 USB+WiFi介面印表機及 USB 介面印表機）
1 |  | 開機熱機，休眠喚醒熱機，開合蓋熱機 LED2綠燈慢速閃爍
2 |  | 印表機就緒 LED2綠燈長亮
3 |  | 休眠 LED2綠燈亮慢速閃爍
4 |  | 列印中 雙色LED2綠燈快速閃爍
5 |  | 粉量低報警 LED2均顯示橙色，快速閃爍
6 |  | 粉盒錯誤（粉盒未安裝，粉盒不匹配，壽命盡）） LED2燈橙色長亮
7 |  | 印表機出現較嚴重錯誤 ( 加熱輥異常、雷射器馬達異常、通信錯誤、蓋子打開等 ) LED2紅燈長亮
8 |  | 面板取消作業 LED2燈快速閃爍

9.1.2.3. LED1、LED2指示燈狀態的組合顯示

使用者可對照指示燈組合情況清單獲得印表機工作狀態資訊。LED1、LED2組合狀態部分功能 如下：

序號 | 狀態 | 狀態描述
紙張/WiFi (雙色LED1) | 數據/粉盒 (雙色LED2)
1 |  |  | 卡紙，印表機就緒 LED1紅燈長亮，LED2滅
2 |  |  | 列印中卡紙 LED1紅燈長亮，雙色LED2滅
3 |  |  | 卡紙，粉量低報警 LED1紅燈長亮，LED2滅
4 |  |  | 卡紙，粉盒錯誤（粉盒未安裝，粉盒不匹配，壽命盡） LED1紅燈長亮，LED2滅
5 |  |  | 卡紙，印表機出現較嚴重錯誤 ( 加熱輥異常、雷射 器馬達異常、通信錯誤、蓋子打開等 ) LED1滅，LED2紅燈長亮
6 |  |  | 卡紙，面板取消作業 LED1滅，LED2綠燈快速閃爍
7 |  |  | 列印缺紙，或進紙失敗，只顯示紙張類錯誤 LED1紅燈快速閃爍，LED2滅
8 |  |  | 列印缺紙，或進紙失敗，粉量低報警 LED1紅燈快速閃爍，LED2滅
9 |  |  | 列印缺紙，或進紙失敗，粉盒錯誤（粉盒未安裝， 粉盒不匹配，壽命盡） LED1滅，LED2橙色長亮
10 |  |  | 列印缺紙或進紙失敗，同時印表機出現較嚴重錯誤 ( 加熱輥異常、雷射器馬達異常、通信錯誤、蓋子打 開等 ) LED1滅，LED2紅燈長亮
11 |  |  | 列印缺紙或進紙失敗時，面板取消作業過程中 LED1綠燈滅，LED2綠燈快速閃爍

9.2. 系統設定

以下步驟以Windows 7系統為例，您的電腦螢幕訊息可能因作業系統的不同而有差異。

9.2.1. 休眠時間設定

休眠模式能有效降低印表機能耗，“休眠時間設定”可以選擇設備進入休眠模式之前的閒置時間。

操作步驟如下（適用於USB連接方式安裝的印表機）：

1.進入電腦的“開始服務表”－“控制台”－查看“裝置和印表機”。

2.右鍵點擊印表機，在下拉式服務表，選擇“印表機內容”。

3.進入“輔助設定”選項。

4.在“休眠時間設定”選擇您要設置的休眠時間，點擊”確定”/”應用”，完成設置。

| 注： | • 印表機處於休眠狀態時，您可以按任意鍵或發送列印作業，喚醒印表機。

9.3. 還原出廠設定

如果要重置產品的所有參數設置，您可以進行恢復出廠設置操作。具體做法是：在產品關閉電源的狀態下，長按“取消/繼續”按鈕，打開產品電源，直到兩個LED燈同時閃爍橙燈後，松開按鈕，待印表機回到就緒狀態後完成重置。

9.4. 耗材信息

您可以通過印表機控制面板列印信息頁查看耗材信息（如何列印印表機信息頁，請參閱第9.1.1.3章）。