1. לפני השימוש במדפסת

1.1. מבוא לסדרת המוצרים

הפרמטרים של סדרת המוצרים | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
סוג ממשק | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
שפת הדפסה
GDI | ● | ● | ● | ●
לוח בקרה
LED | ● | ● | ● | ●
מהירות הדפסה (A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
הדפסת דופלקס ידנית | ● | ● | ● | ●

(●: נתמך; ריק: לא נתמך)

| הערה: | • סדרת המוצרים נתונה לתוספות או לשינויים ללא הודעה מראש.

1.2. אביזרים מצורפים

בעת פתיחת האריזה, יש לוודא כי מצויים בה החלקים הבאים:

שם | חלקים
מדפסת |
מחסנית טונר למדפסת לייזר |
כבל ממשק USB |
כבל חשמלי |
תקליטור |
מדריך ההתקנה |
אחריות של Pantum |

| הערה: | • תעודת האחריות של Pantum עשויה שלא להיכלל בתכולת האריזה באזורים מסוימים.

1.3. תצוגת המוצר

| תצוגה קדמית

1 | סל פלט
2 | לוח בקרה
3 | מגש פלט
4 | מוביל להזנת נייר אוטומטית
5 | מעצור נייר
6 | מגש מזין מסמכים
7 | מגש מזין מסמכים אוטומטי

| תצוגה אחורית

| הערה: | • התצוגה האחורית של המדפסת עשויה להשתנות בהתאם לדגמים ולפונקציות.

1 | ממשק רשת
2 | ממשק USB
3 | מתג הפעלה
4 | ממשק הספק

1.4. מחסנית טונר למדפסת לייזר

| חיי שירות של מחסנית טונר הלייזר

סוג | קיבולת הדפסה ממוצעת
מחסנית טונר לייזר בעלת קיבולת סטנדרטית | כ-700 עמודים (הנתונים לעיל מבוססים על תקן ISO/IEC 19752)
מחסנית טונר לייזר בעלת קיבולת גבוהה | כ-1,600 עמודים (הנתונים לעיל מבוססים על תקן ISO/IEC 19752)

| הערה: | • מידות הדגם עשויות לגדול ללא הודעה מראש. • קיבולת האביזרים המתכלים עשויה להשתנות על פי סוגי האביזרים השונים שנעשה בהם שימוש. • החברה אינה ממליצה להשתמש באביזרים מתכלים שאינם האביזרים המתכלים המקוריים המסופקים, שכן נזקים כלשהם שייגרמו על ידי אביזרים מתכלים לא מקוריים אינם מכוסים על ידי האחריות למוצר. • מראה מחסנית הטונר עשוי להשתנות בשל הקיבולת והדגמים השונים, לכן התרשים הסכמטי נועד למטרות המחשה בלבד.

1.5. מחסנית טונר למדפסת לייזר הניתנת למילוי חוזר בקלות

1.5.1. מבנה מחסנית הטונר למדפסת לייזר הניתנת למילוי חוזר בקלות

מס’ | שם
1 | יציאת עודפי טונר
2 | יציאת מילוי חוזר של טונר
3 | מיכל עודפי טונר
4 | מיכל טונר

1.5.2. השלבים למילוי של מחסנית הטונר למדפסת לייזר הניתנת למילוי חוזר בקלות

שלב | איור | תיאור
1 |  | החזיקו את מחסנית הטונר למדפסת הלייזר כשהצד של יציאת הטונר פונה כלפי מטה ונערו אותו אנכית 5-6 פעמים.
2 |  | פתחו את מכסה יציאת עודפי הטונר.
3 |  | שפכו את עודפי הטונר ממיכל עודפי הטונר.
4 |  | סגרו את מכסה יציאת עודפי הטונר.
5 |  | פתחו את מכסה יציאת המילוי החוזר של הטונר.
6 |  | התאימו את פיית בקבוק הטונר ליציאת המילוי החוזר של הטונר.
7 |  | שפכו את הטונר לתוך מיכל הטונר.
8 |  | סגרו את מכסה יציאת המילוי החוזר של הטונר.
9 |  | המילוי החוזר של הטונר הושלם.

| הערה: | • אל תשרוף טונר חדש או מחסנית טונר. הטונר יישרף כאשר הוא נחשף ללהבה והמפעיל עלול להישרף. • אל תשתמש בשואב רגיל לניקוי טונר שנשפך. הטונר עלול להיחשף לניצוץ בתוך הריק ובכך לגרום לשריפה או פיצוץ. אתה יכול להשתמש בוואקום נגד פיצוץ עם מכשיר להגנה מפני אבק. • אם אתה שאפת טונר, אנא גרגר עם הרבה מים ופנה לסביבה עם אוויר צח. גשו לבית החולים במידת הצורך. • אם שאפת טונר, אנא גרגר עם הרבה מים ופנה לסביבה עם אוויר צח. גשו לבית החולים במידת הצורך.