5. הגדרת רשת אלחוטית (חלה על דגמי WiFi)

בהתבסס על דגמים, דגמי מדפסות עם פונקציית הדפסת WiFi יכולים לתמוך במצב מבנה בסיסי ובמצב WiFi ישיר , אם נתקלתם בבעיות כלשהן עם הגדרת הרשת האלחוטית, נא לעיין בפרק 5.3 - ש"ש על הגדרת רשת אלחוטית.

| מצב מבנה בסיסי: חיבור למכשיר אלחוטי באמצעות נתב 1. נקודת גישה (נתב אלחוטי) 2. מדפסת רשת אלחוטית 3. מחשב המתחבר לנקודת גישה באמצעות רשת אלחוטית 4. מחשב המתחבר לנקודת גישה באמצעות כבל רשת
| מצב WiFi Direct: לקוח אלחוטי מחובר למדפסת באמצעות פונקצית WiFi 1. מדפסת רשת אלחוטית 2. לקוח אלחוטי מחובר ישירות למדפסת רשת אלחוטית

5.1. מצב מבנה בסיסי

ניתן לחבר מחשב למדפסת שלכם באמצעות נקודת גישה (נתב אלחוטי) כאמצעי החיבור. לחיבור נקודת גישה (נתב אלחוטי), ניתן להשתמש בכלי תצורת הרשת האלחוטית.

חשוב: לפני התקנת רשת אלחוטית עליכם לדעת את זיהוי SSID והסיסמה של נקודת הגישה שלכם כדי להשתמש בהם במהלך הגדרת הרשת האלחוטית. אם אינכם יכולים למצוא אותם, פנו אל מנהל הרשת שלכם או יצרן נקודת הגישה (נתב האלחוטי).

5.1.1. כלי הגדרת רשת אלחוטית

אם המחשב שלכם הותקן עם מנהל התקן מדפסת וחובר לרשת אלחוטית, אך הרשת האלחוטית השתנתה, ניתן להגדירו שנית עם כלי הגדרת הרשת האלחוטית.

5.1.1.1. הכנות ראשוניות

1. נקודת גישה (נתב אלחוטי).

2. מחשב שחובר לרשת.

3. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

5.1.1.2. שיטות הגדרה של כלי הגדרת רשת אלחוטית

1. היעזרו בכלי הגדרת הרשת האלחוטית במחשב.

1) מערכת Windows: לחצו על “תפריט התחל - כל התכניות - Pantum - שם המוצר - כלי הגדרת רשת אלחוטית”.

2) מערכת מקינטוש: לחצו על "עבור אל - יישומים - Pantum - תוכניות שירות - כלי הגדרת רשת אלחוטית" על סרגל תפריט חיפוש של המחשב.

2. השתמשו בכבל USB לחיבור והגדרת תצורה.

בחרו "כן, יש לי כבל USB שניתן להשתמש בו לצורך התקנה" בממשק הבא. לחצו על “הבא”.

2.1. המחשב חובר לרשת אלחוטית.

1) הרשת האלחוטית הנוכחית המחוברת כעת למחשב נבחרה ככלי הגדרת תצורת הרשת האלחוטית כברירת מחדל. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

| הערה : | • • SSID שבחרתם צריך להתאים ל-SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) המחוברת למחשב שלכם.

2) נא לבחור “לא” להגדרת תצורת הרשת האלחוטית אחרת שצריך להתחבר אליה. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

| הערה : | • נכון להיום, המדפסת תומכת בשלושה סוגי מצבים בטוחים: אין, WEP ו-.WPA/WPA2 1) אין: לא נעשה שימוש בשיטת הצפנה כלשהי. 2) WEP: שליחת וקבלת נתונים באמצעות מפתח מאובטח על ידי שימוש ב-WEP (Wired Equivalent Privacy). מפתח WEP חל על רשת מוצפנת של 64 ספרות ו-128 ספרות ויכול להכיל מספרים ואותיות בו-זמנית. 3) WPA/WPA2: זהו המפתח המשותף (PSK) של גישת WiFi מאובטחת המקשרת בין מכשיר אלחוטי לבין נקודת גישה באמצעות הצפנת TKIP או AES (WPS-Personal). אורך העבודה של WPA/WPA הוא בתוך PSK של 8-63 תווים • סיסמת התצוגה אינה מסומנת כברירת מחדל; אם היא מסומנת, ניתן לראות את כל הסיסמאות בטקסט ברור.

2.2. המחשב אינו מחובר לקלט הרשת האלחוטית.

נא להזין את SSID (רגיש לרישיות) והסיסמה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) בממשק למטה. השלימו את הגדרת התצורה על פי ההוראות שעל הממשק.

| הערה: | • אם אינכם יודעים את SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי), נא ללחוץ על “הדפסת דף ההגדרות האלחוטיות” כדי לצפות ב-SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) הנחוצה). • אם לא ניתן להשתמש במדפסת כרגיל לאחר סיום הגדרת הרשת האלחוטית, נא להתקין את מנהל התקן המדפסת שנית.

5.1.2. כיצד להשבית את רשת WiFi המחוברת

חבר את הרשת האלחוטית במצב תשתית על ידי השלבים שלעיל. אם מחובר, נורית ה WiFi -בלוח הבקרה נדלקת בדרך כלל. לחץ לחיצה ממושכת על לחצן זה במשך יותר משני שניות כדי להתנתק מרשת ה WiFi -( נורית ה WiFi -תופיע להיות כבוי).

5.2. מצב WiFi Direct

ניתן לחבר לקוח אלחוטי (לרבות המחשב והמכשיר הנייד עם תכונת רשת אלחוטית) למדפסת רשת אלחוטית ללא שימוש בנקודת הגישה (נתב אלחוטי).

5.2.1. הכנות ראשוניות

1. מדפסת עם פונקצית רשת אלחוטית.

2. לקוח אלחוטי (לרבות מחשב ומכשיר נייד עם תכונת רשת אלחוטית).

5.2.2. חיבור WiFi Direct

1. הפעילו את המדפסת.

2. אפשר את מצב "WiFi Direct" של המדפסת. שיטת הפעלה: לחץ לחיצה קצרה על לחצן "WiFi" בלוח המדפסת והפעל אותו.

| הערה : | • לחיצה קצרה על כפתור "WiFi" במדפסת לוח ידפיס באופן אוטומטי את "דף אשף החיבור לחיבור WiFi לנייד" לחיבור WiFi של הנייד. • היכנס לשרת האינטרנט המשובץ והפעל את הפונקציה. "WiFi Direct" אנא עיין בפרק 6.2.1.3.

3. הפעילו את המחשב או המכשיר הנייד עם פונקצית הרשת האלחוטית; בחרו את SSID או WiFi Direct והזינו את הסיסמה להתחברות.

5.2.3. כיצד להשבית את WiFi Direct

היכנס לשרת האינטרנט המשובץ (ראה פרק 6.1 לשיטת ההתחברות). לחץ על "הגדרות" - "הגדרות אלחוטיות" - "WiFi Direct" והגדר את מצב ה- WiFi Direct למצב "OFF" כדי להשבית את פונקציית ה. WiFi Direct

5.3. ש"ש על הגדרת רשת אלחוטית

1. לא ניתן למצוא את המדפסת.

• אם המחשב, נקודת הגישה (נתב אלחוטי) או המדפסת כבויים.

• אם המחשב מחובר למדפסת באמצעות כבל USB.

• אם המדפסת תומכת בחיבור רשת אלחוטית.

2. לא ניתן למצוא את SSID כאשר הרשת מחוברת

• בדקו אם מתג ההפעלה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) מופעל.

• המדפסת אינה יכולה למצוא את SSID של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) שעליכם לחבר, נא לבדוק את SSID של נקודת הגישה ולנסות לחברה שנית.

• בכל פעם שהגדרת נקודת הגישה (נתב אלחוטי) משתנה, עליכם להגדיר מחדש את הרשת האלחוטית של המדפסת.

3. החיבור נכשל

• נא לבדוק אם המצב הבטוח והסיסמה של נקודת הגישה (נתב אלחוטי) והמדפסת נכונים.

• בדקו את הקליטה האלחוטית סביב המדפסת. קליטת אותות עלולה להיפגע אם הנתב רחוק מהמדפסת או שיש מחסום ביניהם.

• כבו את נקודת הגישה (נתב) והמדפסת, הפעילו אותם שנית והגדירו אותם.

4. צריך לבדוק את ההיבטים הבאים במקרה של בעיות מדפסת כאשר נעשה בהם שימוש ברשת:

• בדקו אם תוכנת חומת האש חוסמת את התקשורת. אם המחשב והמדפסת מחוברים לאותה רשת אך לא ניתן לחפש אותם, יתכן כי התקשורת חסומה על ידי תוכנת חומת אש. נא לעיין במדריך למשתמש של תוכנת חומת האש להשבתת חומת האש ולנסות לחפש את המדפסת שנית.

• בדקו אם הקצאת כתובת IP של המדפסת נכונה. ניתן לבדוק כתובת IP על ידי הדפסת דף פרטי הגדרת הרשת של המדפסת.

• עיין בשלבים הבאים כדי לבדוק אם המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת:

1) בחר "שורת הפקודה" כפי שמוצג להלן.

Windows 8/10 .a מערכת: בחר כפתור "חיפוש" בתפריט התחל והקלד "שורת הפקודה" בסרגל החיפוש, ולאחר מכן לחץ על כפתור "Enter" במקלדת.

b. מערכת Windows 7 / Vista / XP : לחץ על "התחל" תפריט "כל הנהלים" - "קובץ מצורף" - "שורת הפקודה".

2) קלט ping ואת כתובת ה- IP של המדפסת בחלון קופץ, ולחץ על כפתור "Enter" .

לדוגמה: XXX.XXX.XXX.XXX") ping XXX.XXX.XXX.XXX" היא כתובת ה- IP של המדפסת)

3) אם RTT מצוין בחלון, כלומר המדפסת והמחשב נמצאים באותה רשת.אם RTT אינו מצוין בחלון, עיין בפרק 5 כדי להגדיר מחדש את תצורת הרשת האלחוטית של המדפסת.

| הערה: | • נא לעיין במדריך למשתמש או להתייעץ עם היצרן למידע על נקודת הגישה (נתב אלחוטי).