6. Cервер Web (Применимо к сетевым принтерам)

Bы можете управлять установками принтера с помощью внутренного сервера Web.

6.1. Запуск внутренного сервера Web

1. Включайте источники питания принтера и компьютера.

2. Подключайте принтер со сетью, обеспечте подключение принтера к сети, к которой компьютер также подключен (как установлять сеть, смотри. на раздел 4 или раздел 5).

3. Bедите адрес IP принтера в адресном поле браузера Web для старта внутренного сервера Web.

Нажмите и удерживайте кнопку панели управления принтера для печати «Информационной страницы» и проверьте «IP-адрес» принтера.

| Примечание: | • Cоветуем пользователю Windows использовать майнкрософт браузер IE8.0 (или больше версия) или браузер CHrome 1.0(или больше браузер), пользователю macOS использовать Сафари 4.0 (или больше версия). Вне зависимости от вид браузера, обеспечте, что всегда пользоваться JavaScript и Cookies. Если использовать другой браузер, то обеспечте его совмещать с HTTP 1.0 и HTTP 1.1. • Eсли компьютер не может посещать внутренний сервер Web принтера, может быть компьютер и принтер не были в одинаковой сети, просмотри вашу локальную сеть или уточнитете админестратора вашей сети.

4. Кликнете на выбор Войти, ведите имя пользователя и пароль (имя потребителя по умолчанию представляет собой admin, начальный пароль-000000), кликните на “Войти”.

| Примечание: | • Pекомендуем вам изменять пароль по умолчанию для безопасности, вы можете входить в меню “Управление пользователями” для изменения шифров

6.2. Управление принтером с использованием сервера Web

Вы можете управлять принтером с использованием внутренного сервера Web.

1. Mожно просмотреть основные информации принтера, включая наименование продукции, состояние принтера и состояние картриджей.

2. Настраивать сетевые пратоколы, которые поддерживает принтер.

3. Mожно настраивать соединение беспроводной сети принтера, включать или закрывать беспроводную сеть и функцию WiFi Direct.

4. Mожно настраивать клиентскую часть почтового сервера, получать состояние принтера путем извещения электронной почты.

6.2.1. Беспроводная установка

На Странице настроек беспроводной сети Вы можете настроить беспроводную сеть принтера, конфигурацию беспроводного IP и WiFi Direct. Перед настройкой войдите на встроенный Веб-сервер (способ входа в систему см. в Главе 6.1).

6.2.1.1. Беспроводная сеть

1) Если вам нужно настраивать сеть, кликните на наименование сети (SSID) беспроводного маршрутизатора, которые требуются соединять, в списке поиска, введите секретный ключ, кликните на “Применить”.

6.2.1.2. Установка беспроводного IP

На странице «Настройки беспроводного IP» Вы можете настроить IPv4 и IPv6 принтера. Перед настройкой подключите принтер к Интернету и войдите на встроенный Веб-сервер (способ входа в систему см. в Главе 6.1). Bнутренний сервер Web показывает Настройка IP беспров. Сети после включения беспроводную сети принтера.

1) Поумолчанию согласиться выбирать DHCPv4. Если нужно настраивать адрес IP вручную, то отмените выбор DHCPv4, введите “IPv4-адрес ”,“Маска подсети ”,“Адрес шлюза”, кликните на “Применить”.

6.2.1.2.1. Установка IPv4

Установки адреса Pv4 принтера деляюся на DHCP автоматическую установку и ручную установку, принтер поумолчанию включает функцию DHCP автоматическую установку. Если нужно установлять постоянный адрес IPv4 для принтера, то вы можете установлять адрес IPv4 принтера вручную.

6.2.1.2.2. Установка IPv6

В «IPv6 беспроводной сети» Вы можете проверить «Адрес локальной ссылки IPv6» и «Адрес без сохранения состояния».

| Примечание: | Принтер поддерживает нижеследущие аредсы IPv6 для печати и управления сетью. • Адрес местного локального сети хода IPv6: адрес местного локальной сетиIPv6 автоматической установки(адрес с началом FE80). • Адрес без положения: адрес IPv6, установленный автоматически сетевым маршрутизатором.

6.2.1.3. Установка прямого соединения WiFi

Принтер можно подключить к беспроводному устройству через прямое соединение WiFi, только при включенной функции WiFi Direct.

1. Кликнете на “Настройки”-“Настройки сети”-“Настройки беспроводной сети”-“ WiFi Direct ”.

1) По умолчанию WiFi Direct отключен. Для включения выберите «Автоматически» или «Вручную» и нажмите «Применить».

6.2.2. Установка время покоя

Если вы хотите изменить время ожидания принтера, вы можете установить его через встроенный веб-сервер (принтер, установленный через сетевое соединение).

1. Pегистрировай внутренний сервер Web (как регистрировать, смотри. на статья 6.1).

2. Кликни на “Настройки”-“Настройки компьютера”-“ Система ”.

3. выбирай время покоя согласно вашеу требованию, кликни на “Применить”.

6.2.3. Bосстановить заводскую установку через сервер Web

1. Pегистрировай внутренний сервер Web (как регистрировать, смотри. на статья 6.1).

2. Выберите ''Управление пользователями", введите правильный "Имя пользователя" и ''Пароль", Затем нажмите на кнопку "Восстановить заводские настройки", после восстановления заводских настроек завершения, принтер автоматически перезагружается.

| Примечание: | • После установки отправочной установки принтера, имя пользователя и администратора восстановиться в admin, пароль регистрации-000000.