6. Web伺服器（適用於網絡機型）

您可以通過內嵌Web伺服器，管理印表機的設定。

6.1. 訪問內嵌Web伺服器

1. 開啟印表機和電腦電源。

2. 將印表機連接到網路，確保印表機連接到電腦所在的網路（如何配置網路，請參閱第4章或第5章）。

3. 在Web 瀏覽器的位址欄中鍵入印表機的IP位址，訪問印表機內嵌Web伺服器。

通過長按印表機控制面板按鈕列印“信息頁”並查看印表機的“IP位址”

| 注： | • 建議Windows使用者使用Microsoft Internet Explorer 8.0（或更高版本）或Firefox 1.0（或更高版本），Mac使用者使用Safari 4.0（或更高版本）。無論您使用何種瀏覽器，請確保始終開啟JavaScript和Cookies。如果使用其他網路瀏覽器，請確保其與HTTP 1.0和HTTP 1.1相容。 • 如果電腦不能訪問印表機內嵌的Web伺服器，可能是電腦和印表機不在同一網路中，請檢查您的網路環境或諮詢您的網路系統管理員。

4. 點擊“登錄”選項，輸入用戶名和密碼（預設使用者名為admin，初始密碼為000000），點擊“登錄”。

| 注： | • 出於安全原因，建議您更改預設密碼，您可以進入“使用者管理”介面進行修改。

6.2. 使用Web伺服器管理印表機

您可以使用內嵌的Web伺服器，管理印表機。

1. 可查看印表機的基本訊息，包括產品名稱、印表機狀態和粉匣狀態。

2. 可配置印表機支援的網路通訊協定參數。

3. 可配置印表機的無線網路連接，開啟/關閉無線網路和WiFi直連服務。

4. 可配置郵件伺服器用戶端，通過電子郵件通知方式獲知印表機狀態。

6.2.1. 無線設定

您可以通過無線設定頁面，設置印表機的無線網絡、無線IP配置和WiFi直連。設置前，請先登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）

6.2.1.1. 無線網路

1) 若您需要配置無線網路，點擊搜尋清單中需要連接的接入點（無線路由）的網路名（SSID），輸入金鑰，點擊“應用”。

6.2.1.2. 無線IP配置

您可以通過“無線IP配置”頁面，設置印表機的IPv4、 IPv6等相關內容。設置前，您需要將印表機連接到網絡並登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。只有開啟了印表機的無線網路，內嵌Web伺服器才顯示無線IP配置。

1）DHCPv4默認為勾選。若要手動配置IP位址，請取消勾選DHCPv4核取方塊，輸入您需要配置的“IPv4位址”、“子網路遮罩”和“閘道位址”，點擊“應用”。

6.2.1.2.1. IPv4設定

印表機IPv4位址設定分為DHCP自動分配和手動設定，印表機默認開啟DHCP自動分配服務。若需要為印表機配置固定的IPv4位址，您可以手動設定印表機的IPv4位址。

6.2.1.2.2. IPv6設定

在“無線網絡IPv6”處，可查看“IPv6本地鏈路地址”和“無狀態地址”。

| 注： | 印表機支援使用下列IPv6位址進行網路列印和管理。 • IPv6本地鏈路位址：自行配置的本地IPv6位址（以FE80開頭的位址）。 • 無狀態位址：網路路由器自動配置的IPv6位址。

6.2.1.3. WiFi直連設定

只有開啟了打印機的WiFi直連功能，打印機與無線設備才能進行WiFi直連連接。

1. 點擊“設置”－“網路設置”－“無線設定”－“WiFi Direct”。

1）WiFi直連默認為關閉，若要啟用，請選擇“自動”或“手動”方式，再點擊“應用”。

6.2.2. 休眠時間設定

若您需要更改印表機的休眠時間，可通過內嵌Web伺服器（通過網路連接方式安裝的印表機）進行設置。

1.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。

2. 點擊“設置”－“機器設置”－“系統”。

3. 根據您的需要選擇休眠時間，點擊“應用”。

6.2.3. 通過Web伺服器恢復出廠設定

1.登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章）。

2. 點擊“使用者管理”選項，輸入正確的“用戶名”和“密碼”，再點擊“恢復出廠設置”，恢復出廠設定完成後印表機自動重啟。

| 注： | • 印表機恢復出廠設定後，管理員的用戶名恢復為admin，登錄密碼恢復為000000。