2. Papel y soporte de impresión

2.1. Especificaciones del papel

Bandeja de alimentación automática | Tipo de soporte | Papel normal, fino, especial (transparencia, cartulina, etiqueta, sobre, grueso, etc.)
Tamaño del soporte | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagaga3，Yougata2, Personalice el papel
Peso del soporte | 60~163g/m²
Capacidad máxima de la bandeja | 150 páginas, 80 g/m²

| Nota: | • Se recomienda usar papel estándar para la impresora. • El uso prolongado de papel especial puede afectar a la vida útil de la impresora. • El uso de soportes de impresión que no cumplan las directrices indicadas en esta Guía del usuario puede provocar impresiones de calidad deficiente, aumento de los atascos de papel y desgaste excesivo de la impresora. • Los factores como el peso, la composición, la textura y la humedad tienen gran importancia y afectan al desempeño de la impresora y a la calidad de las impresiones. • Por favor, tenga en cuenta lo siguiente al seleccionar el soporte de impresión: 1. Efecto de impresión deseado: El soporte de impresión seleccionado debe cumplir los requisitos de las tareas de impresión. 2. Homogeneidad de la superficie: La homogeneidad del soporte de impresión puede afectar a la nitidez del resultado de impresión. 3. Es posible que algunos soportes de impresión cumplan las directrices de uso establecidas en este documento, pero que no ofrezcan resultados de impresión satisfactorios. Esto puede deberse a un funcionamiento incorrecto, una humedad y temperatura inadecuadas u otros factores que se encuentran fuera del control de Pantum. Antes de comprar grandes cantidades de soportes de impresión, asegúrese de que el soporte en cuestión cumpla las especificaciones establecidas en esta Guía de usuario. 4. El uso de soportes de impresión que no cumplan estas especificaciones puede dañar la impresora.

2.2. Papel especial

Esta impresora admite el uso de papel de impresión especial como, por ejemplo, etiquetas, sobres, transparencias, papeles gruesos, cartulinas, etc.

| Nota: | • Cuando use un papel o soporte de impresión especial, asegúrese de seleccionar el tipo y el tamaño de soporte correspondientes en la configuración de la impresora para obtener los mejores resultados de impresión. • Se le recomienda insertar una hoja de papel por vez cuando use materiales de impresión especiales.

| Por favor, respete los siguientes estándares:

Tipos de soportes de impresión | Prácticas adecuadas | Prácticas inadecuadas
Etiqueta | Usar únicamente etiquetas sin revestimiento de papel. Las etiquetas se deben aplanar. Usar una única hoja de etiquetas completa. No se garantiza que todas las etiquetas del mercado cumplan los requisitos correspondientes. | Usar etiquetas dañadas, con burbujas o arrugadas.
Sobre | Cargar los sobres de forma uniforme. | Usar sobres arrugados, rotos, pegados o dañados. Usar sobres con clips, broches, ventanas o revestimientos. Usar sobres con pegatinas autoadhesivas u otros materiales sintéticos.
Transparencia | Usar únicamente transparencias aprobadas para su uso en impresoras láser. | Usar un soporte de impresión transparente que no sea adecuado para impresoras láser.
Papel grueso, cartulina | Usar únicamente papel grueso aprobado para su uso en impresoras láser y conforme a las especificaciones de peso de esta impresora. | Usar papel cuyo peso sea mayor que la especificación del soporte recomendado de esta impresora.

2.3. Carga de papel

2.3.1. Carga de papel en la bandeja de alimentación automática

1. Abra la bandeja de alimentación.

2. Deslice las guías de alimentación automática para que se ajusten a los dos lados del papel.

3. Abra la bandeja de salida para evitar que el papel se deslice y se caiga.

4. Cargue el papel en la bandeja automática con la cara a imprimir hacia arriba.

| Nota: | • Antes de cargar el papel, aplane el papel almacenado para evitar atascos de papel o errores de alimentación. Luego, cargue el papel en la bandeja de alimentación con la cara de impresión hacia arriba.

5. Ajuste el tope para mantener el papel en posición. Para evitar problemas con la alimentación de papel, ajuste el tope inferior ① en la ranura para evitar que se caiga y, a continuación, ajuste el tope azul ② según el tamaño del papel.

| Nota: | • Es posible que el papel se atasque o no ingrese a la bandeja automática si carga la impresora con más de 150 hojas. • Cuando use papel impreso, coloque la cara en la que desee imprimir (la cara en blanco) hacia arriba. • Para imprimir en papel A5, se recomienda colocar el papel de forma que se recoja en posición horizontal, ya que ayuda a aumentar la vida útil del cartucho de tóner láser.

2.4. Zona no impresa

La sección sombreada representa la zona no impresa.

Uso | Tamaño del papel | Márgenes superior e inferior (A) | Márgenes izquierdo y derecho (B)
Impresión | A4 | 5 mm (0.197 pulgadas) | 5 mm (0.197 pulgadas)
Carta | 5 mm (0.197 pulgadas) | 5 mm (0.197 pulgadas)

2.5. Directrices de uso del papel

• Si el papel o soporte tiene una textura rugosa, presenta una forma cóncava o convexa, está manchado de aceite o tiene buena homogeneidad, el desempeño de impresión será deficiente.

• Asegúrese de que el papel está libre de polvo, pelusas, etc.

• El papel se debe colocar en una superficie plana y se debe almacenar en un lugar fresco y seco.