2. Papier i nośniki wydruku

2.1. Specyfikacje papieru

Automatyczny podajnik | Typ nośnika | "Zwykły, cienki, specjalny papier (przezroczysty, kartonowy, etykiety, koperty, gruby itp.)."
Nośnika rozmiar | "A4, A5, JIS B5, IS0 B5, A6, List, Prwne, Wykonawczy, Folia, Oficio, Oświadzenie, Pocztówka japońska, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6, Env, Nr. 10 Env, ZL, Duży 16K, Duży 32K, 16K,32K, B6, Yougata4, Pocztówka, Younaga3,Nagagata3, Yougata2, niestandardowy itp."
Nrednia waga | 60~163g/m²
Maksymalna pojemność podajnika papieru | 150 strona (80 g/m²)

| Uwaga: | • Zaleca się używanie standardowego papieru przeznaczonego do drukarki. • Nie zaleca się użycie wielu specjalnych rodzajów papieru, które mogą mieć wpływ na trwałość drukarki. • Nie spełnia wymogów określonych w niniejszej instrukcji w prasie mogą powodować niską jakość wydruku, zwiększoną częstotliwość zacięć drukarki, nadmierne zużycie. • Waga, skład, ziarnistość i wilgotność i inne właściwości są ważnymi czynnikami wpływającymi na wydajność drukarki i jakość wydruków. • Po wybraniu nośnika druku, należy rozważyć następujące kwestie: 1. Oczekiwane rezultaty: Nośnik wydruku wybrane do potrzeb danego zadania drukowania. 2. Gładkość powierzchni: Gładkość wpływu na prasie ma wpływ na ostrość wydruków. 3. Niektóre nośniki druku mogą być zgodne z wszystkimi zaleceniami podanymi w tej sekcji, ale nie daje zadowalających wyników. Może to wynikać z nieprawidłowej eksploatacji, inne czynniki, niewłaściwym poziomem temperatury i wilgotności lub PANTUM żadnej kontroli. Przed zakupem dużych ilości nośników druku należy upewnić się, że nośnik wydruku spełnia określone w specyfikacjach tym podręczniku użytkownika. 4. Używanie nośników druku, które nie spełniają niniejszych specyfikacji, może spowodować uszkodzenie drukarki.

2.2. Specjalny papier

Niniejsza drukarka posiada fukncję obsługi specjalnego papieru do drukowania. Określenie specjalnego papieru obejmuje: etykiety, koperty, folie przezroczyste, grube, kartony itp.

| Uwaga: | • Produkt ten umożliwia drukowanie na papierze specjalnym, specjalny papier obejmują: Etykiety, Koperty, Folie,Gruby papier, Kartony, Cienki papier. • W przypadku korzystania ze specjalnych nośników do drukowania, zaleca się za każdym razem ładowanie po jednym arkuszu papieru.

| Przestrzegać następujących kryteria:

Typy materiałów drukarskich | Właściwe podejście | Dłąd podejście
Etykiety | Nie tylko nienaświetlona etykiety papierowe. Użyj etykiety, gdy płaska. Należy używać tylko pełnych arkuszy etykiet. Na rynku nie gwarantuje, że wszystkie etykiety są w stanie sprostać wymaganiom. | Użyj pomarszczone, mają pęcherzyki powietrza lub uszkodzonych etykiet.
Koperty | Koperty powinny być wszczepienie płaska. | Użyj pomarszczone, ponacinane sklejone razem lub uszkodzonych kopert. Skorzystaj ze spinaczami, zatrzaskami, okienkami lub wyściełanych kopert. Za pomocą naklejek samoprzylepnych, kopert lub innych materiałów syntetycznych.
Przejrzysta błona | Użyj zatwierdzone tylko do użytku w drukarkach laserowych folii. | Przejrzystość nie jest dostępna do stosowania w drukarkach laserowych.
Gruby papier, Kartony | Stosować zatwierdzone do stosowania w drukarkach laserowych i spełnia wymagania wagowe dla tego produktu tylko grubym papierze. | Użyciu cięższych niż zalecane specyfikacjach nośnik, o ile produkt nie jest stosowana na papierze.

2.3. Ładowanie papieru

2.3.1. Ładowanie automatyczny podajnik wejściowy

1. Otwórz tacę podajnika.

2. Przesuń prowadnicę automatycznej podajnicy, aby dopasować obie strony papieru.

3. Unieś tacę wyjściową, aby zapobiec ześlizgiwaniu się lub spadaniu papieru.

4. Załaduj papier do podajnika automatycznego stroną do druku w górę.

| Uwaga: | • Przed załadowaniem papieru należy rozłożyć ułożony w stos papier – aby uniknąć zacięcia papieru lub błędu podawania; a następnie należy załądować papier do podajnika stroną do druku skierowaną do góry.

5. Wyreguluj ogranicznik papieru, aby utrzymać papier we właściwym położeniu. Aby zapewnić prawidłowe podawanie papieru, ustaw dolny ogranicznik papieru ① w szczelinie - aby zapobiec jego wysunięciu; a następnie ustaw niebieski ogranicznik papieru ②- aby dopasować go do rozmiaru papieru.

| Uwaga: | • Aby zapobiec zacięcia się papieru lub utknięcia, nie należy umieszczać w podajniku automatycznym więcej niż 150 arkuszy papieru. • W przypadku używania papieru z nadrukiem, strona do zadrukowania (pusta strona) powinna być skierowana ku górze. • W przypadku drukowania na papierze formatu A5 zaleca się podawanie papieru w orientacji poziomej, co może wydłużyć żywotność wkładu z tonerem laserowym.

2.4. Powierzchni nie drukowanej

Obszary zacienione wskazują obszar zakaz druku.

Użyj | Rozmiar papieru | Górnego i dolnego marginesu (A) | Lewy i prawy margines (B)
Druk | A4 | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)
Letter | 5 mm (0.197 inch) | 5 mm (0.197 inch)

2.5. Wytyczne dotyczące stosowania papieru

• Szorstki tekstury, nierówna, grunge, bardzo słaba jakość wydruku papier błyszczący.

• Upewnij się, że papier jest wolne od kurzu, włosów i tak dalej.

• Papier na płaskiej powierzchni, przechowywane w chłodnym i suchym miejscu.