1. 使用本机前

1.1. 产品系列简介

产品系列参数 | P2210 Series | P2510 Series | P2210W Series | P2510W Series
接口类型 | USB | ● | ● | ● | ●
NET |  |  |  |
WiFi |  |  | ● | ●
打印语言
GDI | ● | ● | ● | ●
控制面板
LED | ● | ● | ● | ●
打印速度(A4) | 20ppm | ● |  | ● |
22ppm |  | ● |  | ●
手动双面打印 | ● | ● | ● | ●

（●：支持，空白：不支持）

| 注： | • 如有产品系列增加或变更，恕不另行通知。

1.2. 随机附件

当您打开包装时，检查纸箱中是否包括以下部件：

名称 | 部件
打印机 |
激光碳粉盒 |
USB连接线 |
电源线 |
随机光盘 |
安装手册 |
三包凭证 |

| 注： | • 个别地区可能不包含三包凭证。

1.3. 产品视图

| 前视图

1 | 出纸槽
2 | 控制面板
3 | 出纸托盘
4 | 自动进纸导纸板
5 | 挡纸板
6 | 进纸托盘
7 | 自动进纸盒

| 后视图

| 注： | • 不同型号不同功能的打印机，后视图略有不同。

1 | 网络接口
2 | USB接口
3 | 电源开关
4 | 电源接口

1.4. 激光碳粉盒

| 激光碳粉盒使用寿命

类型 | 平均打印量
标准容量激光碳粉盒 | 约700页（以上数据基于ISO/IEC 19752标准）
高容量激光碳粉盒 | 约1600页（以上数据基于ISO/IEC 19752标准）

| 注： | • 如有型号增加恕不另行通知。 • 耗材容量可能会因使用类型不同而有所差异。 • 本公司不建议使用原装耗材以外的耗材，因使用非原装耗材而导致的任何损坏不在保修范围之内。 • 粉盒外观因容量型号不同可能会存在差异，示意图仅供参考。

1.5. 易加粉激光碳粉盒

1.5.1. 易加粉激光碳粉盒结构

序号 | 名称
1 | 废粉口
2 | 加粉口
3 | 废粉仓
4 | 粉仓

1.5.2. 易加粉激光碳粉盒灌粉步骤

步骤 | 示意图 | 说明
1 |  | 把激光碳粉盒加粉口向下，竖立上下摇动5-6次。
2 |  | 打开废粉口盖子。
3 |  | 倒出废粉仓中的废粉。
4 |  | 盖上废粉口盖子。
5 |  | 打开加粉口盖子。
6 |  | 把瓶装碳粉口对准加粉口。
7 |  | 把碳粉倒入粉仓。
8 |  | 盖上加粉口盖子。
9 |  | 完成加粉。

| 注： | • 请勿焚烧新的或废弃的碳粉或碳粉盒，碳粉接触明火会燃烧，可能会被灼伤。 • 请勿使用普通吸尘器吸起洒落的碳粉。吸起的碳粉可能会由于接触吸尘器内的电火花而导致火灾或爆炸。您可以使用有防爆和灰尘防火装置的吸尘器。 • 若不慎吸入碳粉，请用大量水漱口，并进入有新鲜空气的环境中。必要时请就医。 • 若衣服上沾上碳粉，可用干布擦掉，再用凉水清洗衣服。热水会使碳粉渗入衣物的纤维。