9. Общие настройки

В этой главе в основном рассматриваются некоторые общие параметры.

| Примечание: | • Внешний вид настроек может отличаться в зависимости от функций модели. Схематическое изображение предназначено только для справки.

9.1. Обзор панели управления

Компоновка панели управления принтера включает 2 кнопки и 2 цветных светодиода, как показано ниже. Левый рисунок – панель управления принтеров с интерфейсом USB+WiFi, правый рисунок – панель управления принтеров с интерфейсом USB:

Серийный номер | Название
1 | Многоцветный светодиодный индикатор 1
2 | Многоцветный светодиодный индикатор 2
3 | Кнопка поиска сети WiFi
4 | Кнопка "Отмена/Продолжить"
5 | Кнопка "Информация"

9.1.1. Функции кнопок на панели управления

9.1.1.1. Функция кнопки поиска сети WiFi

Если подключение WiFi отсутствует, нажмите эту кнопку для инициирования подключения WiFi и поиска точки доступа WiFi; прекратите поиск, если ни одна точка доступа не найдена в течение 2 минут.

Если подключение WiFi установлено, но задания на печать по сети WiFi не поступали, нажмите и удерживайте эту кнопку, чтобы отключить подключение WiFi.

Если подключение WiFi установлено, и поступило задание на печать по сети WiFi, дождитесь выполнения задания, а затем нажмите и удерживайте эту кнопку для отключения сети WiFi.

Для отмены подключение WiFi нажмите и удерживайте кнопку во время подключения WiFi.

В Спящем режиме нажмите либо нажмите и удерживайте кнопку для вывода принтера из Спящего режима и выхода из Спящего режима.

9.1.1.2. Функция кнопки "Отмена/Продолжить"

Если нажать или нажать и удерживать эту кнопку, когда принтер в спящем режиме, то он выйдет из спящего режима.

Если нажать и удерживать эту кнопку в процессе печати, можно отменить текущее задание печати.

Если нажать и удерживать эту кнопку, когда принтер в состоянии готовности, можно напечатать тестовую страницу.

9.1.1.3. Рабочая функция кнопки "Информация"

Если нажать и удерживать эту кнопку, когда принтер в состоянии готовности, можно напечатать тестовую страницу.

9.1.2. Функции светодиодных индикаторов на панели управления

9.1.2.1. Светодиодный индикатор состояния 1

Светодиодный индикатор 1 может указывать следующие состояния:

Серийный номер | Многоцветный светодиодный индикатор 1 состояния бумаги/WiFi | Описание состояния (для принтеров с интерфейсом USB+ WiFi) | Описание состояния (для принтеров с интерфейсом USB)
1 |  | Нет подключения WiFi, нет проблем с бумагой, спящий режим Индикатор 1 выкл. | Нет подключения WiFi, нет проблем с бумагой, спящий режим Индикатор 1 выкл.
2 |  | Поиск WiFi, не указывает проблемы с бумагой Индикатор 1 медленно мигает зеленым | —
3 |  | Успешное подключение WiFi, нет проблем с бумагой Индикатор 1 горит зеленым | —
4 |  | Ошибка "Застряла бумага" Индикатор 1 горит красным | Ошибка "Застряла бумага" Индикатор 1 горит красным
5 |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей Индикатор 1 быстро мигает красным | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей Индикатор 1 быстро мигает красным

9.1.2.2. Светодиодный индикатор состояния 2

Светодиодный индикатор 2 может указывать следующие состояния:

Серийный номер | Многоцветный светодиодный индикатор 2 состояния данных/картриджа | Описание состояния (для принтеров с интерфейсом USB+ WiFi и только USB)
1 |  | Запуск и прогрев принтера, выход из спящего режима и прогрев принтера, прогрев принтера путем открытия и закрытия его крышки. Индикатор 2 медленно мигает зеленым
2 |  | Принтер в состоянии готовности Индикатор 2 горит зеленым
3 |  | Спящий режим Индикатор 2 медленно мигает зеленым
4 |  | Печать Многоцветный индикатор 2 быстро мигает зеленым
5 |  | Предупреждение о низком уровне тонера Индикатор 2 быстро мигает оранжевым
6 |  | Ошибка картриджа (не установлен, несоответствие, истек срок эксплуатации) Индикатор 2 горит оранжевым
7 |  | Серьезная ошибка принтера (неправильная работа ролика нагрева, неправильная работа двигателя лазера, ошибка связи, открытая крышка и т.д.) Индикатор 2 горит красным
8 |  | Задание отменено с помощью панели Индикатор 2 быстро мигает

9.1.2.3. Сочетание светодиодных индикаторов состояния 1 и 2

Сведения о рабочем состоянии принтера указаны в списке сочетаний индикаторов. Ниже приведены некоторые сочетания индикаторов 1 и 2:

Серийный номер | Состояние | Описание состояния
Бумага/WiFi (многоцветный индикатор 1) | Данные/Картридж (многоцветный индикатор 2)
1 |  |  | Замятие бумаги, принтер в состоянии готовности Индикатор 1 горит красным, индикатор 2 не горит.
2 |  |  | Замятие бумаги в процессе печати Индикатор 1 горит красным, многоцветный индикатор 2 не горит.
3 |  |  | Замятие бумаги, предупреждение о низком уровне тонера Индикатор 1 горит красным, индикатор 2 не горит.
4 |  |  | Замятие бумаги, ошибка картриджа (не установлен, несоответствие, истек срок эксплуатации) Индикатор 1 горит красным, индикатор 2 не горит.
5 |  |  | Замятие бумаги, серьезная ошибка принтера (неправильная работа ролика нагрева, неправильная работа двигателя лазера, ошибка связи, открыая крышка и т.д.) Индикатор 1 не горит, индикатор 2 горит красным
6 |  |  | Замятие бумаги, задание отменено с помощью панели Индикатор 1 не горит, индикатор 2 быстро мигает зеленым
7 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, указывает только проблемы с бумагой Индикатор 1 быстро мигает красным, индикатор 2 не горит.
8 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, предупреждение о низком уровне тонера Индикатор 1 быстро мигает красным, индикатор 2 не горит.
9 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, ошибка картриджа (не установлен, несоответствие, истек срок эксплуатации) Индикатор 1 не горит, Индикатор 2 горит оранжевым
| 10 |  |  | При печати закончилась бумага или проблемы с подачей, одновременно серьезная ошибка принтера (неправильная работа ролика нагрева, неправильная работа двигателя лазера, ошибка связи, открытая крышка и т.д.) Индикатор 1 не горит, индикатор 2 горит красным
11 |  |  | Задание отменено с помощью панели, поскольку при печати закончилась бумага или возникла проблема с подачей Индикатор 1 не горит, индикатор 2 быстро мигает

9.2. Настройка системы

Hижеследующие шаги для Windows 7 в пример, информация экрана вашего компьютера может существовать разницу из-за разностей операционной системы.

9.2.1. Параметр "Спящий режим"

Pежим покоя может понижать расход энергии принтером, “установление времени покоя” может выбирать бездействующее время оборудования перед входом в режим покоя.

Шаги процедуры следующие (подходит для принтеров, установленных через USB-соединение):

1. Bходи в меню старт компьютера - “Панель управления” - просмотрите “Устройства и принтеры”.

2. Кликните на принтер правой клавишой, выбирай “Свойства принтера” из ниспадающего меню.

3. Bходи в выбор “Дополнительные настройки”.

4. Выберите время сна в «Настройках времени сна». Нажмите «Подтвердить/Применить» для завершения настройки.

| Примечание: | • Когда принтер в спящем режиме, можно нажать любую кнопку или отправить задание на печать, чтобы вывести его из спящего режима.

9.3. Восстановление заводских настроек

Для сброса всех настроек параметров продуктов можно Восстановить заводские настройки. Конкретные шаги: при отключении питания продукта нажмите и удерживайте кнопку «Отмена/Продолжить». Включите продукт, пока два светодиода одновременно не замигают оранжевым. Отпустите кнопку, пока принтер не вернется в состояние готовности для завершения сброса.

9.4. Информация о расходных материалах

Информацию о расходных материалах можно посмотреть на Странице информации о печати на панели управления принтера (см. Главу 9.1.1.3 о способах печати Странице информации о печати).