6. Servidor web (Aplicable a las impresoras de red)

Puede administrar la configuración de la impresora mediante el servidor Web.

6.1. El acceso al servidor Web incorporado

1. Encienda la impresora y la fuente de poder.

2. Conectar la impresora a la red, y asegúrese de que la impresora está conectada a la red (modo de configurar la red, consulte el capítulo 4 o capítulo 5).

3. Escriba la dirección IP de la impresora en la barra de direcciones del navegador web y acceso a la impresora en el servidor Web.

Mantenga pulsado el botón del panel de control de la impresora para imprimir la "Página de información" y revise la "Dirección IP" de la impresora.

| Nota: | • Se recomienda que los usuarios de Windows utilizan Microsoft Internet Explorer 8 (o superior) o Firefox 1 (o superior), los usuarios de Mac con Safari 4 (o superior). Independientemente del navegador que utilice, asegúrese de que siempre se active JavaScript y Cookies. Si utiliza otros navegadores web, por favor asegúrese de que sea compatible con HTTP 1.0 y HTTP 1.1. • Si el ordenador no puede acceder al servidor Web incorporado en la impresora, es posible que el ordenador y la impresora no están en la misma red. Por favor, compruebe su entorno de red o consulte a su administrador de red.

4. Haga clic en la opción inicio de sesión", introduzca el nombre de usuario y contraseña (el nombre de usuario por defecto es admin, la contraseña inicial es 000000),haga clic en "Iniciar sesión".

| Nota: | • Por razones de seguridad, se recomienda cambiar la contraseña predeterminada, puede acceder a la interfaz "Administración de usuarios" para modificar.

6.2. Utilizar el servidor Web para administrar las impresoras

Usted puede utilizar el servidor Web incorporado para administrar la impresora.

1. Puede comprobar la información básica de la impresora, incluyendo los cartuchos de la impresora el nombre del producto, estatales y federales.

2. Puede configurar los parámetros de acuerdo de red compatible con la impresora

3. Puede configurar la conexión de red inalámbrica de la impresora, activar/desactivar la función directa de red inalámbrica y WiFi Direct.

4. Puede configurar el cliente de servidor de correo, a través de una notificación por correo electrónico para informar el estado de la impresora.

6.2.1. Configuración inalámbrica

Mediante la página de Configuraciones Inalámbricas puede establecer la red inalámbrica de la impresora, configurar la IP inalámbrica y el WiFi Direct. Antes de configurar cualquier ajuste, inicie sesión en el servidor web incorporado (consulte el Capítulo 6.1 para conocer el método de inicio de sesión).

6.2.1.1. Red inalámbrica

1) Si usted necesita configurar la red inalámbrica, haga clic en la lista de búsqueda para conectarse al punto de acceso (SSID), la clave de entrada, haga clic en "Aplicar" .

6.2.1.2. Configuración IP inalámbrica

Puede establecer el IPv4 y el IPv6 de la impresora a través de la página "Configuraciones de la IP Inalámbrica". Antes de realizar la configuración, conecte la impresora a internet e inicie sesión en el servidor web incorporado (consulte el Capítulo 6.1 para conocer sobre el método de inicio de sesión). Sólo se enciende la impresora en la red inalámbrica, el servidor web incorporado para mostrar la Configuración de IP inalámbrica.

1）DHCPv4 de forma predeterminada. Para configurar manualmente la dirección IP, marque la casilla de verificación DHCPv4, y entrar en la "Dirección IPv4", "Máscara de subred" y "dirección de la pasarela" es necesario configurar.

6.2.1.2.1. Ajustes de IPv4

Configuración de la dirección IPv4 de la impresora se dividen en DHCP distribución automática y los ajustes manuales, los valores predeterminados de la impresora para abrir la función de distribución automática DHCP. Si es necesario configurar una dirección IPv4 fija para la impresora, puede configurar manualmente la dirección IPv4 de la impresora.

6.2.1.2.2. Ajustes de IPv6

Puede revisar la "Dirección de Enlace Local IPv6" y la "Dirección sin Estado" en la "Red Inalámbrica IPv6".

| Nota: | La impresora es compatible con la impresión en red y la gestión utilizando las siguientes direcciones IPv6. • Dirección IPv6 local de enlace: la auto configuración de dirección IPv6 local (al comienzo de FE80). • Direcciones sin estado: router de red configura automáticamente la dirección IPv6.

6.2.1.3. Configuración de conexión WiFi Direct

La impresora puede conectarse a un dispositivo inalámbrico mediante una conexión WiFi directa sólo cuando la función WiFi Direct de la impresora está habilitada.

1. Haga clic en "Configuración" - "Configuración de red" - "Configuración inalámbrica" - "WiFi Direct".

1) WiFi Direct está deshabilitado de fábrica. Para habilitarlo, seleccione "Automático" o "Manual" y haga clic en "Aplicar".

6.2.2. Configuración de tiempo de espera

Si desea cambiar el tiempo de reposo de la impresora, puede configurarlo mediante el servidor en línea (la impresora instalada mediante la conexión en red).

1. Iniciar sesión en el servidor Web incorporado (modo de iniciar sesión, véase el capítulo 6.1).

2. Haga clic en "Configuración "-" Configuración de maquinaria "-"Sistema" .

3. Seleccione el tiempo de apagado de acuerdo a sus necesidades, haga clic en "Aplicar".

6.2.3. Restaurar configuración de fábrica a través del servidor Web

1. Iniciar sesión en el servidor Web incorporado (modo de iniciar sesión, véase el capítulo 6.1).

2. Haga clic en la opción "Administración de usuarios", introduzca correctamente "Nombre " y "Contraseña" de usuario y, a continuación, haga clic en "Restaurar la configuración de fábrica",​ para restaurar la fábrica, una vez finalizado la impresora se reiniciará automáticamente.

| Nota: | • Impresora restaurar los ajustes de fábrica, el administrador del nombre de usuario restaurar la administración, recuperación de la contraseña es 000000.