4.有線網路設定（適用於有線網路機型）

支援有線網路列印的印表機，可將印表機連接到網路中，從而通過有線網路的方式控制印表機進行列印。

4.1. 設定IP位址

印表機IP位址可通過DHCP服務自動獲取，也可手動設定。

4.1.1.自動設定

印表機默認開啟DHCP自動設定服務。

1. 將印表機通過網路電纜連接到網路，並完成啟動準備。

2. 印表機將自動獲得伺服器分配的IP位址。受網路環境影響，可能需要幾分鐘之後才可獲取到IP位址。

您可以通過列印“信息頁”查看印表機IP位址（如何列印，請參閱第9.1.1.3章）。如果IP位址未列出，請檢查網絡環境或等待幾分鐘，然後重試。

| 注： | • 如果DHCP伺服器自動分配IP位址不成功，印表機會自動獲取系統分配的鏈路本地位址：169.25xxx.xxx。

4.1.2. 手動設定

通過內嵌Web伺服器為印表機手動設置IP位址，詳情請參閱第6.2.1.2章。