5. Ustawienia sieci bezprzewodowej (Nadaje się do modeli WiFi)

W zależności od modelu, modele drukarek z funkcją drukowania przez WiFi mogą obsługiwać tryb struktury podstawowej i tryb WiFi Direct.Jeśli wystąpią problemy z bezprzewodowe połączenie z konfiguracji sieci, patrz rozdział 5.3 ustawienia sieci bezprzewodowej często występujące problemy.

| Tryb infrastruktury: Połączenie przez router z urządzeniem bezprzewodowym 1. Punkt dostępu (Router bezprzewodowy) 2. Bezprzewodowa drukarka sieciowa 3. Komputer jest podłączony do sieci za pośrednictwem bezprzewodowego punktu dostępowego 4. Podłącz komputer za pomocą kabla sieciowego do punktu dostępowego
| WiFi Direct Mode: klient bezprzewodowy łączy się z możliwościami drukarki WiFi 1. Bezprzewodowa drukarka sieciowa 2. Klient bezprzewodowy i bezprzewodowe połączenie z drukarka sieciowa podłączona bezpośrednio

5.1. Tryb infrastruktury

Poprzez punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) jako medium, komputer i drukarka są połączone ze sobą.W przypadku połączenia z punktem dostępu (routerem bezprzewodowym) można użyć narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Ważne:Przed rozpoczęciem instalacji sieci bezprzewodowej, należy znać swój punkt dostępu (routera bezprzewodowego) w nazwie sieci (SSID) i hasło, gdy trzeba użyć konfiguracji sieci bezprzewodowej. Jeśli nie jesteś pewien, skontaktuj się z administratorem sieci lub punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) producenta.

5.1.1. Narzędzie konfiguracji sieci bezprzewodowej

Jeśli komputer jest wyposażony w napęd i połączone za pośrednictwem sieci bezprzewodowej, ale bezprzewodowej sieć zmiana nastąpi, można skonfigurować narzędzie nad Ponownie uruchomić sieci bezprzewodowej.

5.1.1.1. Wczesne Przygotowanie

1. Punkt dostępu (Router bezprzewodowy).

2. Podłączony do sieci komputerowej.

3. Drukarki bezprzewodowo w sieci.

5.1.1.2. Bezprzewodowej narzędzie do konfiguracji sieci, aby skonfigurować

1. Wywołać narzędzie konfiguracji bezprzewodowej sieci komputerowej.

1) Windows systemy : Kliknij Komputer "Menu początkowe" - "Wszystkie programy" - "Pantum" - "Nazwa produktu" - "Narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowej".

2) macOS systemu: Kliknij Komputer Finder pasek menu "Idź" - "Programy"- "Pantum" - "Narzędzia" - "Narzędzia do konfiguracji sieci bezprzewodowej".

2. Użyj konfiguracji połączenia kabla USB.

W kolejnym oknie wybieramy "Jest, Mam kabel USB może być używany do instalacji." Kliknij przycisk "Dalej".

2.1 Komputer podłączony do sieci bezprzewodowej.

1）Narzędzie do konfiguracji sieci bezprzewodowej WiFi jest zaznaczona domyślnie obecny komputer jest już podłączony, do której został wezwany, aby zakończyć konfigurację.

| Uwaga: | • Wybrać nazwę sieci (SSID) punktu dostępu powinien być podłączony do komputera (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID) jest spójna.

2）Muszą łączyć się z innymi sieciami bezprzewodowymi sprawdzić "Nie", aby skonfigurować inne sieci bezprzewodowe, do której został wezwany, aby zakończyć konfigurację.

| Uwaga: | • Obecnie drukarka posiada trzy tryby zabezpieczeń obsługiwane: Brak, WEP oraz WPA / WPA2. 1) Brak: Szyfrowanie nie jest używany. 2) WEP: Dzięki wykorzystaniu WEP (Wired Equivalent Privacy), klucz zabezpieczeń do transmisji i odbioru danych. Klucz WEP jest dla 64 i 128-bitowym szyfrowanej sieci, może zawierać zarówno cyfry i litery. 3) WPA / WPA2: WiFi Protected Access Pre-Shared Key, który dzięki zastosowaniu szyfrowania TKIP lub AES (WPS-Personal) urządzenia bezprzewodowego punktu dostępu, aby połączyć. WPA / WPA2 Pre-Shared Key o długości pomiędzy 8-63 między znakami (PSK). • "Pokaż hasło" domyślna nie jest zaznaczone, jeśli zaznaczone, wprowadzone hasło zostanie wyświetlone w postaci zwykłego tekstu.

2.2 Komputer nie jest podłączony do sieci bezprzewodowej.

W następnym ekranie, wprowadź punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) w imieniu sieci SSID (SSID uwzględniana jest wielkość liter) i hasło, do której został wezwany, aby zakończyć konfigurację.

| Uwaga: | • Jeśli nie wiesz, punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID), kliknij na przycisk "Wydruk strony informacyjnej sieci bezprzewodowej", aby zobaczyć, co trzeba punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID). • Po zakończeniu konfiguracji sieci bezprzewodowej jest zakończona, jeśli drukarka nie działa, należy ponownie zainstalować sterownik.

5.1.2. Jak blisko została podłączona sieć WiFi

Wykonaj czynności opisane powyżej, aby zakończyć tryb infrastruktury WiFi,połączony kontrola państwa światła WiFi na panelu zaświeci się a następnie naciśnij i przytrzymaj ten przycisk przez 2 sekundy, aby rozłączyć połączenie WiFi (WiFi lampka gaśnie).

5.2. WiFi Direct Mode

Nie można korzystać z punktu dostępu (routera bezprzewodowego) klientów bezprzewodowych (w tym komputera i urządzeń mobilnych z obsługą sieci bezprzewodowej), aby nawiązać połączenie z bezprzewodową drukarką sieciową.

5.2.1. Wczesne Przygotowanie

1. WiFi Direct obsługującym drukarki.

2. Klient bezprzewodowy (w tym komputerów i urządzeń mobilnych z możliwości sieci bezprzewodowej).

5.2.2. WiFi Direct połączenie

1. Ponownie włącz drukarkę.

2. Włącz tryb „WiFi Direct” w drukarce. Sposób włączenia: naciśnij krótko przycisk „WiFi” na panelu drukarki i włącz go.

| Uwaga: | • Krótkie naciśnięcie przycisku „WiFi” na panelu drukarki spowoduje automatyczne wydrukowanie „Strony kreatora mobilnego połączenia WiFi” dla połączenia WiFi urządzenia mobilnego. • Zaloguj się do wbudowanego serwera internetowego i włącz funkcję „WiFi Direct”. Informacje są dostępne w Sekcji 6.2.1.3.

3. Włącz komputer lub urządzenie mobilne, które ma funkcję sieci bezprzewodowej, należy wybrać drukarkę WiFi nazwę sieci i hasło bezpośrednie podłączenie.

5.2.3. Jak wyłączyć WiFi Direct

Zaloguj się na wbudowanym serwerze internetowym (ifnormacje są dostępne w Sekcji 6.1 Sposób Logowania). Aby włączyć fukncję WiFi Direct: kliknij „Ustawienia: - „Ustawienia sieci bezprzewodowej: - „WiFi Direct” i ustaw tryb WiFi Direct na „WYŁĄCZONY”.

5.3. Często spotykane problemy Konfiguracja sieci bezprzewodowej

1. Nie znaleziono drukarki

• Czy komputer, punkt dostępu (router bezprzewodowy) czy drukarka jest włączona.

• Czy jesteś podłączony kabel USB do komputera i drukarki.

• Drukarka obsługuje połączenia z siecią bezprzewodową.

2. Gdy połączenie sieciowe, nie można znaleźć nazwy sieci (SSID)

• Sprawdź punkt dostępu (Router bezprzewodowy) przełącznik zasilania jest włączony.

• Nie można znaleźć drukarkę należy podłączyć punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID), należy sprawdzić nazwę punktu dostępu do sieci (SSID) i próbuje nawiązać połączenie.

• Jeśli punkt dostępu Router bezprzewodowy) zmiany konfiguracji, należy zresetować sieci bezprzewodowej drukarki.

3. Połączenie nie powiodło się

• Sprawdź punkt dostępu bezprzewodowego (routera bezprzewodowego) oraz tryb zabezpieczeń drukarki, hasło jest poprawne.

• Sprawdzić bezprzewodowej odbiór wokół drukarki. Jeśli router od drukarki czy w środku znajduje się przeszkoda, odbierany sygnał może być ograniczona.

• Zamknąć punktu dostępowego (routera bezprzewodowego) i drukarkę, a następnie skonfigurować restart.

4. Jeśli wystąpi problem z siecią w przypadku korzystania z drukarki, należy sprawdzić następujące aspekty:

• Sprawdź oprogramowanie zapory blokujące ruch. Jeśli komputer i drukarka są podłączone do tej samej sieci, ale nie szukać, może to oznaczać, że zapora blokuje ruch. Zobacz Podręcznik użytkownika oprogramowania zapory sieciowej, wyłącz zaporę, a następnie spróbuj wyszukać drukarkę ponownie.

• Sprawdź, czy adresu IP drukarki jest przypisany poprawnie. Można wydrukować stronę konfiguracji sieci drukarki, aby sprawdzenia adresu IP.

• Aby sprawdzić, czy drukarka i komputer znajdują się w tej samej sieci, należy wykonać następujące czynności.

1）Wybrać „Wiersz poleceń" w następujący sposób.

a. System Windows 8/10：Wybierz przycisk "Szukaj" w menu Start i wpisz "Wiersz poleceń" w pasku wyszukiwania, a następnie naciśnij przycisk "Enter" na klawiaturze.

b. System Windows 7/Vista/XP: kliknij menu „Start" - „Wszystkie procedury" - „Załączniki" - „Wiersz poleceń".

2）W oknie dialogowym wprowadź ping i adres IP drukarki, a następnie naciśnij przycisk „Enter".

Na przykład: ping XXX.XXX.XXX.XXX(“XXX.XXX.XXX.XXX” jest adresem IP drukarki)

3）Jeśli w oknie jest pokazany RTT, to znaczy, że drukarka i komputer są w tej samej sieci. Jeśli w oknie nie jest pokazany RTT, zapoznaj się z rozdziałem 5, aby ponownie skonfigurować sieć bezprzewodową drukarki.

| Uwaga: | • Podobne do punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), zapoznaj się z jego instrukcją obsługi lub skontaktować się z producentem.