10. Regelmäßige Wartung

10.1. Reinigung des Druckers

| Hinweis: | • Verwenden Sie ein mildes Reinigungsmittel.

Führen Sie die folgenden Schritte aus, um den Drucker zu reinigen:

1. Schalten Sie den Hauptschalter aus und trennen Sie das Netzkabel und das USB-Kabel.

2. Wischen Sie die Außenseite des Druckers mit einem weichen Tuch sauber.

3. Öffnen Sie die Abdeckung und entnehmen Sie die Laser-Tonerkassette.

| Hinweis: | • Wenn Sie eine Laser-Tonerkassette entfernen, stecken Sie sie in eine Schutzhülle oder wickeln Sie sie in dickes Papier ein, um Schäden der lichtempfindlichen Trommel durch direktes Licht zu vermeiden.

4. Reinigen Sie den Drucker innen mit einem trockenen und fusselfreien Tuch, um den schattierten Bereich, wie in der Abbildung unten dargestellt, vorsichtig abzuwischen.

10.2. Wartung der Laser-Tonerkassette

10.2.1. Verwendung und Wartung der Laser-Tonerkassette

Verwenden Sie für eine bessere Druckqualität die originale Laser-Tonerkassette von Pantum.

| Hinweis: | Achten Sie bei der Verwendung der Laser-Tonerkassette auf Folgendes: • Entfernen Sie die Laser-Tonerkassette nur aus der Verpackung, wenn Sie sie sofort verwenden. • Versuchen Sie nicht, die Laser-Tonerkassette ohne Genehmigung neu zu befüllen. Andernfalls fällt der daraus resultierende Schaden nicht unter die Druckergarantie. • Lagern Sie die Laser-Tonerkassette in einer kühlen und trockenen Umgebung. • Der Toner in der Laser-Tonerkassette ist entflammbar. Halten Sie die Laser-Tonerkassette von Zündquellen fern, um einen Brand zu verhindern. • Achten Sie beim Entfernen oder Demontieren der Laser-Tonerkassette auf das Problem durch Tonerlecks. Wenn ein Tonerleck dazu führt, dass der Toner in Kontakt mit Ihrer Haut gerät oder in Ihre Augen oder in Ihren Mund spritzt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit klarem Wasser aus und suchen Sie sofort einen Arzt auf, wenn Sie sich unwohl fühlen. • Halten Sie die Laser-Tonerkassette beim Einsetzen von Kindern fern.

10.2.2. Lebensdauer der Laser-Tonerkassette

Die Lebensdauer der Laser-Tonerkassette ist von der Tonermenge abhängig, die für die Druckaufträge erforderlich ist.

Wenn die LED-Anzeige des Druckers den Status in der folgenden Abbildung angibt, deutet dies darauf hin, dass die Lebensdauer der Laser-Tonerkassette abgelaufen ist und dass die Tonerkassette gewechselt werden muss.

10.2.3. Laser-Tonerkassette wechseln

| Hinweis: | Achten Sie vor dem Wechseln der Laser-Tonerkassette auf Folgendes: • Auf der Oberfläche der Laser-Tonerkassette kann sich Toner befinden. Entfernen Sie diese Tonerreste sorgfältig, um ein Verschütten zu vermeiden. • Legen Sie die entfernte Laser-Tonerkassette auf ein Stück Papier, um ein versehentliches Auslaufen des Toners zu vermeiden. • Installieren Sie nach dem Entfernen der Schutzabdeckung sofort die Laser-Tonerkassette im Drucker, um Schäden der lichtempfindlichen Trommel durch zu viel direktes Sonnenlicht oder Innenlicht zu verhindern. • Berühren Sie beim Installieren der Laser-Tonerkassette nicht die Oberfläche der lichtempfindlichen Trommel, um sie nicht zu zerkratzen.

Die Schritte zum Wechseln lauten wie folgt:

1. Öffnen Sie die obere Abdeckung und entnehmen Sie die leere Laser-Tonerkassette an den Führungen.

2. Öffnen Sie die Verpackung einer neuen Laser-Tonerkassette, halten Sie die Kassette am Griff fest und schütteln Sie sie leicht 5- bis 6-mal, damit sich der Toner gleichmäßig in der Kassette verteilt.

3. Entfernen Sie die Schutzabdeckung und setzen Sie den Laser-Toner an den Führungen in den Drucker ein.

| Hinweis: | • Überprüfen Sie vor dem Installieren der Laser-Tonerkassette im Drucker, ob sich ein Siegel darauf befindet. Ist dies der Fall, reißen Sie das Siegel ab und installieren Sie dann die Kassette.

4. Schließen Sie die obere Abdeckung.