9. 常规设置

本章主要介绍一些常用设置。

| 注： | • 设置外观因型号功能不同会存在差异，示意图仅供参考。

9.1. 控制面板概述

打印机控制面板布局包括2个按键和2个双色LED灯如下图，左图为USB+WiFi接口打印机控制面板，右图为USB接口打印机控制面板：

序号 | 名称
1 | 双色LED灯1
2 | 双色LED灯2
3 | WiFi搜索按键
4 | 取消/继续按键
5 | 信息页按键

9.1.1. 控制面板按键功能

9.1.1.1. WiFi搜索按键操作功能

无WiFi连接时，短按启动WiFi连接，搜索WiFi热点AP，2分钟内无法搜索到接入点AP，则停止搜索。

有WiFi连接，无WiFi打印作业时，长按断开WiFi连接。

有WiFi连接，有WiFi打印作业时，长按等待作业完成后，断开WiFi连接。

在WiFi连接过程中，长按可取消WiFi连接。

在休眠状态下，短按或长按可唤醒，退出休眠。

9.1.1.2. “取消/继续”按键操作功能

在休眠状态下，短按或长按可唤醒，退出休眠。

在打印中，长按可取消当前打印作业。

在就绪状态下，长按可打印测试页。

9.1.1.3. “信息页”按键操作功能

在就绪状态下，长按可打印测试页。

9.1.2. 控制面板LED指示灯功能

9.1.2.1. LED1指示灯状态显示

LED1指示灯状态显示含义如下：

序号 | 纸张/WiFi双色 LED1状态显示 | 状态描述 （针对USB+WiFi接口打印机） | 状态描述 （针对USB接口打印机）
1 |  | 无WiFi连接，无纸张错误、休眠状态 LED1灭 | 无WiFi连接，无纸张错误、休眠状态 LED1灭
2 |  | 搜索WiFi，不显示纸张类错误 LED1绿灯慢速闪烁 | 无
3 |  | WiFi连接成功，无纸张错误 LED1绿灯长亮 | 无
4 |  | 卡纸错误 LED1红灯长亮 | 卡纸错误 LED1红灯长亮
5 |  | 打印缺纸，或进纸失败 LED1红灯快速闪烁 | 打印缺纸，或进纸失败 LED1红灯快速闪烁

9.1.2.2. LED2指示灯状态显示

LED2指示灯状态显示含义如下：

序号 | 数据/粉盒双色 LED2状态显示 | 状态描述 （针对USB+WiFi接口打印机及USB接口打印机）
1 |  | 开机热机，休眠唤醒热机，开合盖热机 LED2绿灯慢速闪烁
2 |  | 打印机就绪 LED2绿灯长亮
3 |  | 休眠 LED2绿灯亮慢速闪烁
4 |  | 打印中 双色LED2绿灯快速闪烁
5 |  | 粉量低报警 LED2均显示橙色，快速闪烁
6 |  | 粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，寿命尽） LED2灯橙色长亮
7 |  | 打印机出现较严重错误(加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等) LED2红灯长亮
8 |  | 面板取消作业 LED2灯快速闪烁

9.1.2.3. LED1、LED2指示灯状态的组合显示

用户可对照指示灯组合情况列表获得打印机工作状态信息。LED1、LED2组合状态部分功能如下：

序号 | 状态 | 状态描述
纸张/WiFi (双色LED1) | 数据/粉盒 （双色LED2）
1 |  |  | 卡纸，打印机就绪 LED1红灯长亮，LED2灭
2 |  |  | 打印中卡纸 LED1红灯长亮，双色 LED2灭
3 |  |  | 卡纸，粉量低报警 LED1红灯长亮，LED2灭
4 |  |  | 卡纸，粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，寿命尽） LED1红灯长亮，LED2灭
5 |  |  | 卡纸，打印机出现较严重错误(加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等) LED1灭，LED2红灯长亮
6 |  |  | 卡纸，面板取消作业 LED1灭，LED2绿灯快速闪烁
7 |  |  | 打印缺纸，或进纸失败，只显示纸张类错误 LED1红灯快速闪烁，LED2灭
8 |  |  | 打印缺纸，或进纸失败，粉量低报警 LED1红灯快速闪烁，LED2灭
9 |  |  | 打印缺纸，或进纸失败，粉盒错误（粉盒未安装，粉盒不匹配，寿命尽） LED1灭，LED2橙色长亮
10 |  |  | 打印缺纸或进纸失败，同时打印机出现较严重错误(加热辊异常、激光器马达异常、通信错误、盖子打开等) LED1灭，LED2红灯长亮
11 |  |  | 打印缺纸或进纸失败时，面板取消作业过程中 LED1绿灯灭，LED2绿灯快速闪烁

9.2. 系统设置

以下步骤以Windows 7系统为例，您的计算机屏幕信息可能因操作系统的不同而有差异。

9.2.1. 休眠时间设置

休眠模式能有效降低打印机能耗，“休眠时间设置”可以选择设备进入休眠模式之前的闲置时间。

操作步骤如下（适用于USB连接方式安装的打印机）：

1. 进入计算机的“开始菜单”－“控制面板”－查看“设备和打印机”。

2. 右键点击打印机图标，在下拉菜单，选择“打印机属性”。

3. 进入“辅助设置”选项。

4. 在“休眠时间设定”选择您要设置的休眠时间，点击”确定”/”应用”，完成设置。

| 注： | • 打印机处于休眠状态时，您可以按任意键或发送打印作业，唤醒打印机。

9.3. 恢复出厂设置

如果要重置产品的所有参数设置，您可以进行恢复出厂设置操作。具体做法是：在产品关闭电源的状态下，长按“取消/继续”按钮，打开产品电源，直到两个LED灯同时闪烁橙灯后，松开按钮，待打印机回到就绪状态后完成重置。

9.4. 耗材信息

您可以通过打印机控制面板打印信息页查看耗材信息（如何打印打印机信息页，请参阅第9.1.1.3章）。