6. Web server (Dotyczy drukarek sieciowych)

Można korzystać z wbudowanego Web server, ustawień zarządzania drukarką.

6.1. Uzyskiwanie dostępu do wbudowanego Web server

1. Ponownie włącz drukarkę i komputer.

2. Po podłączeniu drukarki do sieci należy upewnić się, że drukarka jest podłączona do sieci, co komputer (jak skonfigurować sieć można znaleźć w rozdziale 4 lub rozdział 5 ).

3. Wpisz adresu IP drukarki w przeglądarce internetowej w pasku adresu, aby uzyskać dostęp do drukarki wbudowanego serwera internetowego.

Aby wydrukować „Strona Info” i sprawdzić „Adres IP” drukarki, naciśnij i przytrzymaj przycisk panelu sterowania drukarki,

| Uwaga: | • Użytkownicy systemu Windows powinni korzystać z programu Microsoft Internet Explorer 8.0 (lub nowszy) lub Firefox 1.0 (lub nowszy), użytkownicy Mac używać Safari 4.0 (lub nowszy). Bez względu na to jakiej przeglądarki używasz, zawsze włączyć JavaScript i Cookies. Wprzypadku korzystania z innej przeglądarki internetowej, upewnij się, że jest ona zgodna z HTTP 1.0 i HTTP 1.1. • Jeśli komputer nie może uzyskać dostępu do drukarki wbudowanego serwera WWW może być komputer i drukarka nie jest w tej samej sieci, sprawdź środowisko sieciowe, lub skontaktować się z administratorem sieci.

4. Kliknij na opcję "Login", należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło (domyślna nazwa użytkownika to admin, początkowe hasło to 000000), kliknij przycisk "Login".

| Uwaga: | • Ze względów bezpieczeństwa zaleca się zmianę domyślnego hasła, można wprowadzić "Zarządzanie użytkownikami" zmiany interfejsu.

6.2. Używaj Web server zarządzanie drukarkami

Można użyć wbudowanego serwera WWW, zarządzania drukarką.

1. Można zobaczyć podstawowe informacje o drukarce, w tym nazwa produktu, stanu drukarki oraz stanu wkładów.

2. Drukarka może być skonfigurowana do obsługi parametrów protokołu sieciowego.

3. Możesz skonfigurować połączenie sieci bezprzewodowej drukarki, włącz / wyłącz bezprzewodowy i WiFi Direct funkcję.

4. Skonfiguruj klienta z serwerem pocztowym, stan drukarki za pośrednictwem powiadomień e-mail poinformował sposób.

6.2.1. Ustawienia sieci bezprzewodowej

Sieć bezprzewodową drukarki, konfigurację bezprzewodowego adresu IP oraz funkcję WiFi Direct można ustawić na stronie Ustawienia Sieci Bezprzewodowej. Przed wprowadzeniem ustawień, zaloguj się do wbudowanego serwera WWW (informacje dotyczące sposobu logowania dostępne w Sekcji 6.1).

6.2.1.1. Sieć bezprzewodowa

1) Jeśli konieczne jest skonfigurowanie sieci bezprzewodowej punkt dostępu, kliknij na liście wyszukiwania chcesz się połączyć (routera bezprzewodowego) w polu Nazwa sieci (SSID), wprowadź klucz, kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.1.2. Konfiguracja IP bezprzewodowej

Możesz ustawić IPv4 i IPv6 drukarki na stronie „Ustawienia IP sieci bezprzewodowej”. Przed wprowadzeniem ustawień podłącz drukarkę do Internetu i zaloguj się na wbudowanym serwerze WWW (Sposób logowania opisano w Sekcji 6.1). ylko otwarcie sieci bezprzewodowej drukarki, wbudowany serwer sieci Web, aby wyświetlić "Konfiguracja IP sieci bezprzewodowej".

1）DHCPv4 domyślnie zaznaczone. Aby ręcznie skonfigurować adresu IP, DHCPv4 odznacz pole wyboru, wprowadź trzeba skonfigurować "Adresy IPv4", "Maskę podsieci" i "Adres bramy domyślnej", kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.1.2.1. Ustawienia IPv4

Ustaw na adres IPv4 drukarki jest automatycznie przypisany DHCP i Ręcznie ustaw drukarka domyślnie włączona automatycznie wyznaczonej funkcji DHCP. Jeśli trzeba skonfigurować stały adres IPv4 do drukarki, można ręcznie ustawić adres IPv4 drukarki.

6.2.1.2.2. Ustawienia IPv6

W sekcji „Sieć bezprzewodowa IPv6” można zaznaczyć opcję „Adres łącza lokalnego IPv6” oraz „Adres stateless”.

| Uwaga: | Drukarka obsługuje następujące adresu IPv6 dla druku i zarządzania siecią. • Lokalny adres IPv6 (adresy rozpoczynające się od FE80) self-konfiguracja: adresy IPv6 łącza lokalnego. • Stateless adresu: Adresu IPv6 auto-konfiguracja routera .

6.2.1.3. WiFi Direct ustaw

Drukarkę można podłączyć do urządzenia bezprzewodowego za pomocą bezpośredniego połączenia WiFi tylko wtedy, gdy funkcja WiFi Direct drukarki jest włączona.

1. Kliknij na "Ustawienia" - "Ustawienia sieć" - "Ustawienia sieci bezprzewodowej" - "WiFi Direct".

1）Domyślnie funkcja WiFi Direct jest wyłączona. Aby ją włączyć, wybierz opcję „Automatyczne” lub „Ręczne” i kliknij przycisk „Zastosuj”.

6.2.2. Ustawienie czasu snu

Aby zmienić czas uśpienia drukarki, można go ustawić za pomocą wbudowanego serwera internetowego (drukarki zainstalowanej za pośrednictwem połączenia sieciowego).

1. Zaloguj się do wbudowany serwer sieci Web (jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

2. Kliknij na "Ustawienia" - "Ustawienia urządzenia" - "Systemu".

3. Wybierz czas snu w zależności od potrzeb, kliknij przycisk "Zastosuj".

6.2.3. Przywracanie ustawień fabrycznych za pomocą serwera Web

1. Zaloguj się do wbudowany serwer sieci Web (jak zalogować się, patrz rozdział 6.1 ).

2. Kliknij na opcji "Zarządzanie użytkownikami", wprowadź poprawny "Nazwa użytkownika" i "Hasło", a następnie kliknąć "Przywracanie ustawień fabrycznych", aby przywrócić ustawienia fabryczne, aby zakończyć drukarka automatycznie ponownie uruchomiony.

| Uwaga: | • Drukarka przywrócić ustawienia fabryczne, nazwa administratora użytkownikowi przywrócić admin, odzyskiwania hasła jest 000.000.