10. Konserwacja okresowa

10.1. Chemiczna dostęp drukarki

| Uwaga: | • Za pomocą neutralnego detergentu.

Należy wyczyścić drukarkę zgodnie z poniższymi krokami:

1. Wyłącz główny wyłącznik zasilania. Odłącz kabel zasilający oraz kabel USB.

2. Za pomocą miękkiej szmatki wytrzyj zewnętrzną stronę drukarki.

3. Otwórz górną pokrywę i wyjmij wkład z tonerem laserowym.

| Uwaga: | • Podczas wyjmowania wkładu z tonerem laserowym, wkład należy umieścić w torbie ochronnej lub owinąć go grubym papierem, aby uniknąć uszkodzenia bębna światłoczułego przez bezpośrednie światło.

4. Wyczyść wnętrze drukarki używając suchej i niestrzępiącej szmatki. Należy delikatnie wytrzeć zacieniony obszar, jak pokazano na poniższym rysunku.

10.2. Konserwacja wkładu z tonerem laserowym

10.2.1. Używanie i konserwacja wkładu z tonerem laserowym

Aby uzyskać lepszą jakość druku, należy używać oryginalnego wkładu z tonerem laserowym Pantum.

| Uwaga: | Podczas używania wkładu z tonerem laserowym, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: • O ile nie jest używany natychmiast, wkładu z tonerem laserowym nie należy wyjmować z opakowania. • Nie należy próbować ponownie napełniać wkładu z tonerem laserowym bez upoważnienia. W przeciwnym razie, powstałe uszkodzenia nie będą objęte gwarancją drukarki. • Wkład z tonerem laserowym należy przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. • Tusz wewnątrz wkładu z tonerem laserowym jest łatwopalny. Aby uniknąć ryzyka pożaru, nie należy umieszczać wkładu z tonerem laserowym w pobliżu źródeł zapłonu. • Podczas wyjmowania lub demontażu wkładu z tonerem laserowym należy zwrócić uwagę na problem wycieku tuszu. W przypadku wycieku toneru, w wyniku którego doszło do kontaktu tuszu ze skórką lub kontaktuje się ze skórą lub dostania się tuzu do oczu/ust, należy natychmiast przemyć miejsce czystą wodą i natychmiast skonsultować się z lekarzem - w przypadku złego samopoczucia. • Umieszczając wkład z tonerem laserowym, należy trzymać ją z dala od miejsca dostępnego dla dzieci.

10.2.2. Żywotność Wkładu z Tonerem Laserowym

Żywotność wkładu z tonerem laserowym zależy od ilości toneru wymaganego przez zadania drukowania.

Gdy wskaźnik LED drukarki pokazuje stan przedstawiony na poniższym rysunku, oznacza to, że żywotność wkładu z tonerem laserowym wygasła i należy go wymienić.

10.2.3. Wymień wkład z tonerem laserowym

| Uwaga: | Przed wymianą wkładu z tonerem laserowym, należy zwrócić uwagę na następujące kwestie: • Na powierzchni wkładu z tonerem laserowym może znajdować się tusz. Usuń go ostrożnie, aby uniknąć rozlania. • Umieścić wyjęty wkład z tonerem laserowym na kartce papieru, aby uniknąć niechcianego rozlania tuszu. • Po zdjęciu pokrywy ochronnej należy natychmiast zainstalować wkład z tonerem laserowym w drukarce, aby uniknąć uszkodzenia bębna światłoczułego spowodowanego zbyt silnym bezpośrednim działaniem światła słonecznego lub światła wewnętrznego. • Podczas instalowania wkłądu z tonerem laserowym nie należy dotykać powierzchni bębna światłoczułego, aby go nie porysować.

Czynności związane z wymianą są następujące:

1. Otwórz górną pokrywę i wyjmij pusty wkład z tonerem laserowym wzdłuż prowadnic.

2. Otwórz opakowanie nowego wkładu z tonerem laserowym, przytrzymaj uchwyt wkładu i delikatnie potrząśnij około 5-6 razy, tak aby równomiernie rozprowadzić tusz wewnątrz wkładu.

3. Zdejmij pokrywę ochronną i włóż wkład z tonerem laserowym do drukarki wzdłuż prowadnic.

| Uwaga: | • Sprawdź, czy nie ma żadnej pieczęci na nim przed zainstalowaniem wkładu z tonerem laserowym do drukarki; jeśli nie ma, proszę oderwać pieczęć, a następnie zainstalować wkład.

4. Dokładnie zamknij górną pokrywę