5. 無線網路設定（適用於WiFi機型）

根據型號，擁有 WiFi 列印功能的印表機型號，支援基礎結構連接模式和 WiFi直連模式。若您在無線網路設定過程中遇到問題，請參閱第5.3章無線網路設定常遇問題。

| 基礎結構模式：通過路由器與無線設備連接 1.接入點（無線路由器） 2.無線網路印表機 3.通過無線網路連接至接入點的電腦 4.通過網線連接至接入點的電腦
| WiFi直連模式：無線用戶端與帶WiFi服務的印表機連接 1. 無線網路印表機 2. 與無線網路印表機直接連接的無線用戶端

5.1. 基礎結構模式

您可以通過接入點（無線路由器）作為媒介，將電腦和印表機連接在一起。接入點（無線路由器）連接可使用無線網絡配置工具方式。

重要：在進行無線網路安裝前，必須瞭解您的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）和密碼,在無線網路配置時需要使用。如果無法確定，請諮詢您的網路系統管理員或接入點（無線路由器）製造商。

5.1.1. 無線網路配置工具

若您的電腦已安裝驅動並連接過無線網路，但無線網路發生變更，可以通過無線網路配置工具重新配置。

5.1.1.1. 前期準備事項

1. 接入點（無線路由器）。

2. 已連接到網路的電腦。

3. 具有無線網路功能的印表機。

5.1.1.2. 無線網路配置工具配置方法

1. 在電腦中調出無線網路配置工具。

1）Windows系統：點擊電腦“開始”功能表－“所有程式”－“Pantum”－“產品名稱”－“無線網路配置工具”。

2）macOS系統：點擊電腦Finder功能表列“前往”－“應用程式”－“Pantum”-“Utilities”－“Wireless Network Configuration Tool”。

2. 使用USB連接線連接配置。 在以下界面，選擇“是的，我有一根USB電纜可用於安裝”。點擊“下一步”。

2.1 電腦已連接至無線網路。

1）無線網路配置工具預設選擇當前電腦已連接的無線網路，按照介面提示完成配置。

| 注： | • 您所選擇的網路名（SSID）應與電腦連接的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）一致。

2）需要連接其他無線網路請勾選“否”配置其他無線網路，按照介面提示完成配置。

| 注： | • 目前，印表機支援的安全模式有三種：無、WEP和WPA/WPA2。 1)無：未使用任何加密方式。 2)WEP：通過使用WEP（有線等效加密），以安全金鑰發送和接收資料。WEP金鑰適用於64和128位元加密網路，可同時包含數位和字母。 3)WPA/WPA2：是WiFi保護接入預共用金鑰，它通過使用TKIP或AES加密（WPS－Personal）將無線設備與接入點進行連接。WPA/WPA2使用長度介於8-63個字元之間的預共用金鑰（PSK）。 • “顯示密碼”預設為不勾選，若勾選，所輸入的密碼將明文顯示。

2.2 電腦未連接至無線網路。

在以下介面，輸入接入點（無線路由器）的網路名SSID（SSID區分大小寫）及密碼，按照介面提示完成配置。

| 注： | • 如果您不清楚接入點（無線路由器）的網路名（SSID），點擊“列印無線網路資訊頁”可查看你需要的接入點（無線路由器）的網路名（SSID）。 • 無線網路配置完成後，若印表機不能正常使用，請重新安裝驅動。

5.1.2. 如何關閉已連接的WiFi網路

按照上述步驟完成基礎結構模式的無線網路連接，已連接狀態控制台上的WiFi燈將常亮，此時按住此按鈕2秒鐘以上，彈出“WiFi連接”介面，選擇“斷開路由連接”，可斷開WiFi連接（WiFi燈將變為熄滅）。

5.2. WiFi直連模式

您可以不使用接入點（無線路由），將無線用戶端（包括具有無線網路服務的電腦和移動設備）與無線網路印表機建立連接。

5.2.1. 前期準備事項

1. 具有WiFi直連功能的印表機。

2. 無線用戶端（包括具有無線網路服務的電腦和移動設備）。

5.2.2. WiFi直連連接

1. 開啟印表機電源。

2. 開啟印表機的WiFi直連功能。開啟方式為短按印表機面板“WiFi”鍵開啟印表機WiFi直連功能。

| 注： | • 短按印表機面板"WiFi"鍵印表機會自動列印"移動設備WiFi連接嚮導頁"，用於移動設備的WiFi連接。 • 登錄內嵌Web伺服器開啟印表機的WiFi直連功能，請參閱第6.2.1.3章。

3. 開啟具有無線網路服務的電腦或移動設備，選擇印表機的WiFi直連網路名稱，輸入密碼進行連接。

5.2.3. 如何關閉WiFi直連

登錄內嵌Web伺服器（如何登錄，參閱第6.1章），點擊“設定”-“無線設定”-“WiFi直連”，將WiFi直連狀態設置為“關閉”，關閉WiFi直連功能。

5.3. 無線網路設定常遇問題

1．未找到印表機

• 電腦、接入點（無線路由器）或印表機電源是否已開啟。

• 電腦和印表機之間是否已連接了USB連接線。

• 印表機是否支援無線網路連接。

2．網路連接時，找不到網路名（SSID）

• 檢查接入點（無線路由器）的電源開關是否已開啟。

• 印表機找不到您需要連接的接入點（無線路由器）的網路名 (SSID)，請檢查接入點的網路名（SSID）並嘗試重新連接。

• 每當接入點（無線路由器）的配置發生變化時，您必須重新設定印表機的無線網路。

3. 連接失敗

• 請檢查接入點（無線路由器）和印表機的安全模式、密碼是否正確。

• 檢查印表機周圍的無線接收。如果路由器遠離印表機或中間有障礙，可能影響信號的接收。

• 關閉接入點（無線路由器）和印表機的電源，重新啟動後再進行配置。

4. 如果在網路中使用印表機時出現問題，請檢查以下幾方面：

• 檢查防火牆軟體是否封鎖通信。如果電腦和印表機連接在同一網路中卻搜尋不到，可能是因為防火牆軟體封鎖了通信。請參閱防火牆軟體的使用者指南，將防火牆關閉，然後重新嘗試搜尋印表機。

• 檢查印表機IP位址的分配是否正確。您可以列印印表機的網路配置訊息頁來檢查IP位址。

• 檢查印表機和電腦是否在同一網路。如何判斷是否在同一網路，請參閱如下步驟：

1）如下所示，選擇“命令提示符”。

a. Windows 8/10系統：從開始螢幕選擇“搜索”按鈕，在搜索框中輸入“命令提示符”，按鍵盤“Enter”鍵。

b. Windows 7/Vista/XP系統：按一下“開始”功能表-“所有程式”-“附件”-“命令提示符”。

2）在彈窗中先後鍵入ping及您的印表機IP位址 ，按鍵盤“Enter” 鍵。

如：ping XXX.XXX.XXX.XXX（“XXX.XXX.XXX.XXX”為印表機IP地址）

3）如果視窗顯示往返時間，則說明您的印表機和電腦在同一網路。如果視窗未顯示往返時間，請參閱第5章重新給印表機配置無線網路。

| 注： | • 有關接入點（無線路由器）的資訊，請參閱其使用者指南或諮詢其製造商。