9. הגדרות כלליות

פרק זה מציג בעיקר כמה הגדרות כלליות.

| הערה: | • הופעות ההגדרה עשויות להשתנות בהתאם לפונקציות המודל. התרשים הסכימטי מיועד רק לעיון.

9.1. סקירת לוח הבקרה

פריסת לוח הבקרה של המדפסת כוללת שני לחצנים ושני נוריות LED צבעוניות, כמוצג להלן. האיור השמאלי הוא לוח הבקרה של מדפסות עם ממשק USB + WiFi, והדמות הימנית היא לוח הבקרה של מדפסות עם ממשק USB:

מספר סידורי | שם
1 | מחוון LED צבעוני 1
2 | מחוון LED צבעוני 2
3 | לחצן איתור WiFi
4 | לחצן ביטול / המשך
5 | לחצן מידע

9.1.1. פונקציות הלחצנים בלוח הבקרה

9.1.1.1. פונקציית הפעולה של לחצן איתור WiFi

אם לא קיים חיבור WiFi, לחץ לחיצה קצרה על לחצן זה כדי להפעיל חיבור WiFi ולאתר נקודת גישה לנקודה חמה של WiFi; הפסק את החיפוש אם לא זוהתה שום נקודת גישה תוך שתי דקות.

אם קיים חיבור WiFi כאשר אין עבודת הדפסה של WiFi, לחץ ממושכות על לחצן זה כדי לנתק את חיבור ה-WiFi.

אם קיים חיבור WiFi ויש עבודת הדפסה של WiFi, המתן עד השלמת העבודה ולאחר מכן לחץ ממושכות על לחצן זה כדי לנתק את חיבור ה-WiFi.

במהלך חיבור ה- - WiFi לחץ והחזק את הלחצן כדי לבטל את חיבור ה WiFi-

במצב שינה, לחץ או לחץ והחזק את הלחצן כדי להעיר את המדפסת ולצאת ממצב שינה.

9.1.1.2. פונקציית פעולה של לחצן ביטול / המשך

אם המדפסת נמצאת במצב שינה, לחץ או לחץ ממושכות על לחצן זה כדי להעיר אותה.

לחיצה ממושכת על לחצן זה במהלך ההדפסה עלולה לבטל את עבודת ההדפסה הנוכחית.

כאשר המדפסת במצב מוכן, לחץ ממושכות על לחצן זה לצורך הדפסה של דף בדיקה.

9.1.1.3. פונקציית פעולה של לחצן המידע

כאשר המדפסת במצב מוכן, לחץ ממושכות על לחצן זה לצורך הדפסה של דף בדיקה.

9.1.2. פונקציות מחווני ה-LED בלוח הבקרה

9.1.2.1. חיווי מצב של LED1

המשמעויות של חיווי המצב של LED1 הן:

מספר סידורי | חיווי מצב של מחוון LED1 צבעוני עבור נייר/WiFi | תיאור מצב (במדפסות עם ממשק USB+WiFi) | תיאור מצב (במדפסות עם ממשק USB)
1 |  | ללא חיבור WiFi, ללא שגיאת נייר, מצב שינה LED1 כבוי | ללא חיבור WiFi, ללא שגיאת נייר, מצב שינה LED1 כבוי
2 |  | חיפוש WiFi, אין סימן לשגיאת נייר LED1 ירוק ומהבהב באיטיות | לא ישים
3 |  | החיבור ל-WiFi הצליח, אין שגיאת נייר LED1 ירוק ודולק ברציפות | לא ישים
4 |  | שגיאת חסימת נייר LED1 אדום ודולק ברציפות | שגיאת חסימת נייר LED1 אדום ודולק ברציפות
5 |  | מחסור בנייר להדפסה, או הזנה לא מוצלחת של נייר LED1 אדום ומהבהב במהירות | מחסור בנייר להדפסה, או הזנה לא מוצלחת של נייר LED1 אדום ומהבהב במהירות

9.1.2.2.חיווי מצב של LED2

המשמעויות של חיווי המצב של LED2 הן:

מספר סידורי | חיווי מצב של מחוון LED2 צבעוני עבור נתונים/מחסנית הדפסה | תיאור מצב (במדפסות עם ממשק USB+WiFi‏ ומדפסות עם ממשק USB בלבד)
1 |  | הפעלה וחימום של המדפסת, הוצאת המדפסת ממצב שינה וחימום שלה, וחימום המדפסת על-ידי פתיחה וסגירה של המכסה שלה. LED2 ירוק ומהבהב באיטיות
2 |  | המדפסת מוכנה LED2 ירוק ודולק ברציפות
3 |  | שינה LED2 ירוק ומהבהב באיטיות
4 |  | הדפסה LED2 ירוק ומהבהב במהירות
5 |  | התראה על מפלס טונר נמוך LED2 כתום ומהבהב במהירות
6 |  | שגיאת מחסנית הדפסה (לא מותקנת, חוסר התאמה, פקיעת תוקף) LED2 כתום ודולק ברציפות
7 |  | שגיאת מדפסת חמורה (התחממות חריגה של גלגל ההזנה, חריגות במנוע הלייזר, שגיאת תקשורת, מכסה פתוח וכולי) LED2 אדום ודולק ברציפות
8 |  | עבודה בוטלה דרך לוח הבקרה LED2 אדום ומהבהב במהירות

9.1.2.3. חיווי מצב משולב של מחוון LED1 ומחוון LED2

ניתן לעיין ברשימת המחוונים המשולבים לקבלת מידע בנושא מצב העבודה של המדפסת. חלק מהמחוונים המשולבים של LED1 ו-LED2 הם:

מספר סידורי | מצב | תיאור מצב
נייר/WiFi ‏(LED1‏ צבעוני) | נתונים/מחסנית הדפסה‏ (LED2‏ צבעוני)
1 |  |  | חסימת נייר, המדפסת מוכנה LED1 אדום ודולק ברציפות, LED2 כבוי
2 |  |  | חסימת נייר במהלך ההדפסה LED1 אדום ודולק ברציפות, LED2 הצבעוני כבוי
3 |  |  | חסימת נייר, התראה על מפלס טונר נמוך LED1 אדום ודולק ברציפות, LED2 כבוי
4 |  |  | חסימת נייר, שגיאת מחסנית הדפסה (לא מותקנת, חוסר התאמה, פקיעת תוקף) LED1 אדום ודולק ברציפות, LED2 כבוי
5 |  |  | חסימת נייר, שגיאת מדפסת חמורה (התחממות חריגה של גלגל ההזנה, חריגות במנוע הלייזר, שגיאת תקשורת, מכסה פתוח וכולי) LED1 כבוי, LED2 אדום ודולק ברציפות
6 |  |  | חסימת נייר, עבודה בוטלה דרך לוח הבקרה LED1 כבוי, LED2 ירוק ומהבהב במהירות
7 |  |  | מחסור בנייר להדפסה או הזנה לא מוצלחת של נייר, מציג רק שגיאות נייר LED1 אדום ומהבהב במהירות, LED2 כבוי
8 |  |  | מחסור בנייר להדפסה או הזנה לא מוצלחת של נייר, התראה על מפלס טונר נמוך LED1 אדום ומהבהב במהירות, LED2 כבוי
9 |  |  | מחסור בנייר להדפסה או הזנה לא מוצלחת של נייר, שגיאת מחסנית הדפסה (לא מותקנת, חוסר התאמה, פקיעת תוקף) LED1 כבוי, LED2 כתום ודולק ברציפות
10 |  |  | מחסור בנייר להדפסה או הזנה לא מוצלחת של נייר, וכן שגיאת מדפסת חמורה (התחממות חריגה של גלגל ההזנה, חריגות במנוע הלייזר, שגיאת תקשורת, מכסה פתוח וכולי) LED1 כבוי, LED2 אדום ודולק ברציפות
11 |  |  | עבודה בוטלה דרך לוח הבקרה בגלל מחסור בנייר להדפסה או הזנה לא מוצלחת של נייר LED1 ירוק וכבוי, LED2 ירוק ומהבהב במהירות

9.2. הגדרות מערכת

מערכת ההפעלה Windows 7 משמשת כדוגמה בפעולה הבאה. המידע על מסך המחשב שלכם עשוי להשתנות בשל מערכות ההפעלה השונות.

9.2.1. הגדרת זמן שינה

מצב שינה יכול להפחית ביעילות את צריכת האנרגיה של המדפסת, וניתן לבצע את הגדרת זמן שינה במצב סרק לפני שהמכשיר נכנס למצב שינה.

שלבי הפעולה הם כדלקמן (מתאימים למדפסות המותקנות באמצעות חיבור USB:

1. לחצו על “התחל - לוח בקרה - התקנים ומדפסות”.

2. לחצו עם המקש הימני של העכבר על המדפסת ובחרו “מאפייני מדפסת” בתפריט הנפתח.

3. היכנסו לאפשרות “הגדרות משניות”.

4. בחר את זמן השינה שיש להגדיר ב"הגדרת זמן שינה ". לחץ על "אשר / החל" כדי לסיים את ההגדרות.

| הערה: | • כאשר המדפסת נמצאת במצב שינה, באפשרותך ללחוץ על כל לחצן או לשלוח עבודת הדפסה כדי להעיר אותו.

9.3. שחזור הגדרות ברירת המחדל

כדי לאפס את כל הגדרות הפרמטר של המוצרים, תוכל לבצע שחזור הגדרות המפעל. שלבים ספציפיים: כאשר אספקת החשמל של המוצר מכובה, לחץ לחיצה ממושכת על לחצן "ביטול / המשך". הפעל את המוצר עד ששתי נוריות נוריות יהבהבו כתום בו זמנית. שחרר את הלחצן עד שהמדפסת תחזור למצב מוכן" Ready status " כדי לסיים את האיפוס.

9.4. מידע אודות המוצר

באפשרותך לבדוק מידע מתכלים דרך עמוד פרטי ההדפסה בלוח הבקרה של המדפסת (ראה פרק 9.1.1.3 לקבלת שיטת הדפסה של דף המידע להדפסה.)