10. תחזוקה שוטפת

10.1. ניקוי המדפסת

| הערה: | • נא להשתמש בדטרגנטים עדינים.

יש לנקות את המדפסת בהתאם לשלבים המפורטים להלן:

1. כבה את מתג ההפעלה הראשי ונתק את כבל החשמל ואת כבל ה-USB.

2. השתמש במטלית רכה לניגוב הצד החיצוני של המדפסת.

3. פתח את המכסה העליון והוצא את מחסנית טונר הלייזר.

| הערה: | • בעת הוצאת מחסנית טונר הלייזר, שים את המחסנית בשקית מגן או עטוף אותה בנייר עבה למניעת חשיפה לאור ישיר שעלול להזיק לתוף הרגיש לאור.

4. נקה את פנים המדפסת באמצעות מטלית יבשה ונטולת מוך, תוך ניגוב עדין של האזור המוצלל כפי שמוצג באיור שלהלן.

10.2. תחזוקה של מחסנית טונר הלייזר

10.2.1. שימוש במחסנית טונר הלייזר ותחזוקה שלה

לקבלת איכות הדפסה טובה יותר, יש להשתמש במחסנית טונר לייזר מקורית של Pantum.

| הערה: | בעת השימוש במחסנית טונר הלייזר, יש לשים לב לפרטים הבאים: • אם לא נעשה שימוש מיידי במחסנית טונר הלייזר, אין להוציאה מהאריזה. אין לנסות למלא מחדש את מחסנית טונר הלייזר ללא אישור לכך. אחרת, הנזק המתקבל לא ייכלל תחת האחריות של המדפסת. • יש לאחסן את מחסנית טונר הלייזר במקום קריר ויבש. • הטונר בתוך מחסנית טונר הלייזר דליק. אין לשים את מחסנית טונר הלייזר בקרבת מקור אש למניעת שרפות • בעת ההסרה או הפירוק של מחסנית טונר הלייזר, יש לשים לב ולראות אם הטונר דולף. במקרה של דליפת טונר, אם הטונר בא במגע עם העור או ניתז לתוך העיניים או הפה, יש לשטוף מיד במים נקיים ולפנות בהקדם לטיפול רפואי אם אינך חש בטוב. • בעת הנחת מחסנית טונר הלייזר, יש להרחיקה מאזור שילדים יכולים להגיע אליו.

10.2.2. חיי השירות של מחסנית טונר הלייזר

משך חיי השירות של מחסנית טונר הלייזר תלוי בכמות הטונר הדרושה לעבודות ההדפסה.

כאשר מחוון ה-LED מציג את המצב באיור שלהלן, חיי מחסנית טונר הלייזר הסתיימו ויש להחליפה.

10.2.3. החלפת מחסנית טונר הלייזר

| הערה: | לפני ההחלפה של מחסנית טונר הלייזר, יש לשים לב לפרטים הבאים: • משטח מחסנית טונר הלייזר עשוי להכיל טונר. יש להסירו בזהירות למניעת שפיכת טונר. • הנח את מחסנית טונר הלייזר שהוצאה על גיליון נייר למניעת שפיכת טונר. • לאחר הסרת הכיסוי המגן, יש להתקין מיד את מחסנית טונר הלייזר החדשה בתוך המדפסת למניעת נזק בתוף הרגיש לאור כתוצאה מחשיפה יתרה וישירה לאור שמש או לאור מלאכותי. • בעת התקנת מחסנית טונר הלייזר, אין לגעת במשטח התוף הרגיש לאור כדי לא לשרוט אותו.

שלבי ההחלפה הם: 1. פתח את המכסה העליון והוצא את מחסנית טונר הלייזר הריקה בעזרת המובילים.

2. פתח את אריזת מחסנית טונר הלייזר החדשה, החזק את ידית מחסנית ונער בעדינות 5-6 פעמים כדי לפזר באופן שווה את הטונר בתוך המחסנית.

3. הסר את המכסה המגן והכנס את מחסנית טונר הלייזר למדפסת בעזרת המובילים.

| הערה: | • בדוק אם יש אטם על מחסנית טונר הלייזר לפני התקנתה במדפסת, ואם כן, הסר אותו ולאחר מכן התקן את המחסנית.

4. סגור היטב את המכסה העליון