2. Бумага и материалы для печати

2.1. Спецификация бумаги

Лоток автоматической подачи | Тип материала | Обычная, тонкая, специальная бумага (прозрачная пленка, открытка, этикетка, конверт, плотная бумага и т.д.).
Формат материала | A4, A5, JIS B5, IS0 B5 , A6, Letter, Legal,Executive, Folio, Oficio, Statement, Japanese Postcard, Monarch Env, DL Env, C5 Env, C6 Env, No.10 Env, ZL, Big 16K, Big 32K, 16K, 32K, B6，Yougata4，Postcard，Younaga3，Nagaga3，Yougata2, Настроить бумагу
Плотность материала | 60~163g/m²
Максимальная емкость лотка | 150 страниц 80 г/м²

| Примечание: | • Рекомендуется использовать стандартную бумагу для принтера. • Частое использование специальной бумаги может повлиять на срок службы принтера. • Использование материалов для печати, не соответствующих инструкциям данного руководства пользователя, может привести к низкому качеству печати, более частому замятию бумаги и чрезмерному износу деталей принтера. • Такие свойства, как плотность, состав, текстура и влажность, являются важными факторами, влияющими на производительность принтера и качество печати. • При выборе материалов для печати следует учитывать следующие факторы. 1. Желаемый результат печати: выбранный материал для печати должен соответствовать требованию заданий печати. 2. Гладкость поверхности: гладкость материала для печати может влиять на четкость получившегося отпечатка. 3. Некоторые материалы для печати, которые соответствуют всем указанным здесь инструкциям по использованию, могут не обеспечить желаемый результат. Причиной этого может быть неправильная эксплуатация, несоответствующая температура и влажность или другие факторы, находящиеся вне власти Pantum. Прежде чем приобретать материалы для печати большими партиями, убедитесь, что они соответствуют спецификациям, приведенным в этом руководстве пользователя. 4. Использование для печати материалов с неподходящими характеристиками может привести к поломке принтера.

2.2. Специальная бумага

Этот принтер поддерживает использование специальной бумаги для печати. К специальной бумаге относятся: этикетки, конверты, прозрачная пленка, плотная бумага, открытки и т.д.

| Примечание: | • Чтобы добиться наилучшего эффекта печати при использовании специальной бумаги или материалов, убедитесь, что в настройках печати выбран подходящий тип печати и формат бумаги. • При использовании специальных материалов для печати рекомендуется загружать по одному листу бумаги за раз.

| Соблюдайте следующие стандарты:

Типы печатных материалов | Правильные методы работы | Неправильные методы работы
Этикетка | Использовать только этикетки с не выступающей по краям подложкой. Во время использования этикетки следует располагать плашмя. Использовать только полные листы этикеток. Соблюдение соответствующих требований для всех этикеток в продаже не гарантируется. | Использовать смятые, пузырящиеся или поврежденные этикетки.
Конверт | Конверты следует загружать ровно. | Использовать сморщенные, смятые, порванные или испорченные конверты. Использовать конверты с зажимами, скобами, окошками или покрытием. Использовать конверты с самоклейкой или другими синтетическими материалами.
Прозрачная пленка | Использовать только прозрачные пленки, утвержденные для использования в лазерных принтерах. | Использовать прозрачные материалы для печати, не предназначенные для лазерных принтеров.
Плотная бумага, открытка | Использовать только плотную бумагу, утвержденную для использования в лазерных принтерах и соответствующую спецификациям плотности для этого принтера. | Использовать бумагу, плотность которой превышает значения рекомендованных для данного принтера материалов.

2.3. Загрузка бумаги

2.3.1. Загрузка бумаги в лоток автоматической подачи

1. Откройте лоток подачи.

2. Подвиньте с обеих сторон направляющие лотка автоматической подачи в соответствии с размером бумаги.

3. Выдвиньте выходной лоток, чтобы бумага не выпадала и не выскальзывала из него.

4. Загрузите бумагу в автоматический лоток стороной для печати вверх.

| Примечание: | • Перед загрузкой пролистайте стопку бумаги во избежание замятия или ошибки подачи,а затем загрузите бумагу в лоток стороной для печати вверх.

5. Отрегулируйте стопор бумаги, чтобы бумага располагалась правильно. Чтобы обеспечить правильную подачу бумаги, отрегулируйте нижний стопор бумаги ① в отсеке, чтобы бумага не выпадала, а затем отрегулируйте синий стопор ② в соответствии с размером бумаги.

| Примечание: | • Если в автоматический лоток загружено более 150 листов, бумага может замяться или не может быть загружена. • При использовании бумаги с отпечатками с одной стороны поворачивайте ее стороной для печати (чистой) вверх. • При печати на бумаге формата A5 рекомендуется, чтобы бумага подавалась в альбомной ориентации. Это может увеличить срок службы лазерного картриджа с тонером.

2.4. Непечатаемая область

Затемненный участок указывает непечатаемую область.

Использование | Формат бумаги | Верхнее и нижнее поле (A) | Левое и правое поле (B)
Печать | A4 | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)
Letter | 5 мм (0,197 дюйма) | 5 мм (0,197 дюйма)

2.5. Инструкции по использованию бумаги

• Использование бумаги или оригинала с рыхлой текстурой, неровностями, масляными пятнами и слишком гладкой поверхностью ухудшает производительность принтера.

• Убедитесь, что на бумаге нет пыли, ворсинок и т. п.

• Бумагу следует класть на ровную поверхность и хранить при низкой температуре и влажности.