5. (WiFi modeli için) Kablosuz ağ ayarları

Modele bağlı olarak, WiFi ile yazdırma fonksiyonuna sağlık yazıcı modelleri temel yapı modunu ve WiFi Direct modunu destekleyebilir.Kablosuz ağ kurulumu ile ilgili sorunlar yaşıyorsanız, Bölüm 5.3'e kablosuz ağ ayarlarında sıkça karşılaşılan sorunlara bakın.

| Altyapı modu: bir kablosuz aygıtla bir yönlendirici üzerinden bağlanma 1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) 2. Kablosuz ağ yazıcısı 3. Kablosuz erişim noktası üzerinden bağlanan bilgisayar 4. Kablolu ağ erişim noktası üzerinden bağlanan bilgisayar
| WiFi Direct modu: kablosuz istemci, WiFi özellikleri ile yazıcıya bağlanır 1. Kablosuz ağ yazıcısı 2. Kablosuz ağ yazıcısına doğrudan bağlı kablosuz istemci

5.1. Altyapı Modu

Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bir aracı olarak kullabailirisniz,Bilgisayar ile yazıcıyı birbirine bağlayın. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bağlantısı için, kablosuz ağ yapılandırma aracı kullanılabilir.

Önemli: Bir kablosuz ağ kurulumu başlamadan önce, ağ adı (SSID) ve şifre erişim noktası (kablosuz yönlendirici) bilmeniz gerekir. Kablosuz ağ yapılandırması kullanmak için gereklidir.Eğer emin değilseniz, ağ yöneticisine veya erişim noktası (kablosuz yönlendirici) üreticisine başvurun.

5.1.1. Kablosuz ağ yapılandırma aracı

Bilgisayarınızda sürücü yüklenmiş ve kablosuz iletişim şebekesi üzerinden bağlıysa,ancak kablosuz ağ değişecektir.Kablosuz ağ yeniden yapılandırılması üzerinde aracı yapılandırabilirsiniz.

5.1.1.1. Ön hazırlık

1. Erişim noktası (kablosuz yönlendirici).

2. Bir bilgisayar ağına bağlıdır.

3. Kablosuz ağ yazıcı.

5.1.1.2. Kablosuz ağ yapılandırma aracı yapılandırma yöntemi

1. Bilgisayarda kablosuz ağ yapılandırma aracı ayarlayın.

1) Windows sistemi:Bilgisayarın "Başlat" menüsünden "Tüm Programlar" - "Pantum"- Ürün adı - "Kablosuz ağ yapılandırma aracı"nı seçin.

2) macOS Sistem: Bilgisayarin Finder menü çubuğundan "Git" - "Uygulamalar" - “Pantum” - “Utilities” - “Kablosuz Ağ Yapılandırma Aracı” yi tıklayın.

2. USB bağlama kablosu ile ayarları bağlayın. Aşağıdaki arayüzden, "Evet, bende kullanım için uygun USB kablosu hazır"seçeneği seçerek "İlrei" düğmesine tıklatın.

2.1 Bilgisayar kablosuz ağa bağlanmıştır.

1) Kablosuz ağ yapılandırma aracı, şuanki bilgisayara bağlı kablosuz ağı varsayılan olarak seçecektir. Arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

| Not： | • Seçtiğiniz ağ adı (SSID) ile bilgisayara bağlanan erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ağ adı (SSID) aynı olmalıdır.

2) Diğer kablosuz ağa bağlamak için "Hayır" seçeneği seçerek diğer kablosuz ağa yapılandırın. Arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

| Not： | • Şu anda, yazıcı destekleyen üç güvenlik modu vardır.Onlar Yok, WEP ve WPA / WPA2 lardır. 1) Yok: Şifreleme kullanılmaz. 2) WEP:güvenlik anahtarı veri iletmek ve almak için WEP(Kablolu Eş Güvenlik) kullanılır. WEP anahtarı 64 ve 128-bit şifrelenmiş ağ kullanılarak, rakam ve harf içerimektedir. 3) WPA / WPA2: WiFi , Erişim Önceden Paylaşılan Anahtar Korumalıdır. O, TKIP veya AES şifreleme (WPA-Personal) kullanarak kablosuz aygıt ile erişim noktasını bağlamaktadır.WPA / WPA2, uzunluğu 8-63 arasındaki karakterlerden oluşan bir önceden paylaşılan anahtarı (PSK) kullanmaktadır. • Şifreyi göster Varsayılan durumda işaretlenmez, eğer işaretlendiğinde, girilen şifre düz metin olarak görüntülenir.

2.2 Bilgisayar kablosuz ağa bağlanmadı. Aşağıdaki arayüzden, erişim noktasın ( kablosuz yönlendirice) ağ adı SSID (SSID küçük ve büyük olarak ayrılacaktır) ve parolunu girin, arayüzde görünen gösterilere göre yapılandırmayı tamamlayın.

| Not: | • Eğer erişim noktası (Kablosuz yönlendirici) n ağ adı (SSID) nı net olarak bilmiyorsanız,"Kablosuz Ağ Bilgileri Sayfasını Yazdır"ı tıkalayarak istediğiniz erişim noktasın (Kablosuz yönlendirici) ağ adı (SSID) nı görebilirsiniz. • Kablosuz ağ yapılandırması tamamlandığında,yazıcı normal olarak çalışmıyorsa,sürücüyü yeniden yükleyin.

5.1.2. Bağlanan WiFi ağı nasıl kapatılır

Yukarıda bahsedilen adımlara göre genel yapı kablosuz ağ bağlanmayı tamamlayın, bağlanan durum kontrol paneli üzerindeki WiFi lambası normal yanar , bu zaman bu düğmeye 2 saniyeden fazla basarak WiFi bağlantısını kesebilirsiniz (WiFi lambası sönmüş hale gelir ).

5.2. WiFi Direct Modu

Bir erişim noktası (kablosuz yönlendirici) kullanamabilirsiniz.Kablosuz istemcileri(Kablosuz ağ yetenekleri ile bilgisayar ve mobil cihazlar dahil) ile kablosuz ağ yazıcı arasında bağlantı kurabilirsiniz.

5.2.1. Ön hazırlık

1. WiFi Direct bağlama fonksiyonuna sahip yazıcı.

2. Kablosuz istemciler (Kablosuz ağ yetenekleri ile bilgisayar ve mobil cihazlar da dahil olmak üzere).

5.2.2. WiFi Direct Bağlama

1. Yazıcıyı açın.

2. Yazıcının “WiFi Direct” modunu etkinleştirin. Metodu etkinleştirmek: yazıcı panelindeki “WiFi ” tuşuna kısa basın ve etkinleştirin.

| Not: | • Yazıcı panelindeki "WiFi" tuşuna kısa basıldığında, mobil cihazın WiFi bağlantısı için "Mobil WiFi Bağlantı Sihirbazı Sayfası" otomatik olarak yazdırılacaktır. • Gömülü Web sunucusuna giriş yapın ve “WiFi Direct” fonksiyonunu etkinleştirin. Lütfen Bölüm 6.2.1.3’e bakınız.

3. Kablosuz ağ yeteneklerine sahip bilgisayarınızı veya mobil cihazınızı açın.Bağlamak için yazıcının WiFi Direct ağ adını ve şifresini seçin.

5.2.3. WiFi Direct bağlama nasıl kapanır

Gömülü Web sunucusuna giriş yapın (Giriş yöntemi için lütfen Bölüm 6.1’e bakınız). WiFi Direct fonksiyonunu devre dışı bırakmak için “Ayarlar” – “Kablosuz Ayarları” – “WiFi Direct” bölümüne gidin ve WiFi Direct modunu “KAPALI” olarak ayarlayın.

5.3. Genellikle karşılaşılan kablosuz ağ kurulumu sorunları

1. Yazıcı Bulunamadı.

• Bilgisayar, erişim noktası (kablosuz yönlendirici) veya yazıcı açık.

• Bilgisayar ile yazıcı arasındaki USB kablosu varmı.

• Yazıcı WiFi destekliyormu.

2. Bir ağ bağlantı süresinde Ağ adını (SSID) nı bulamıyoru.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) güç anahtarı açık olup olmadığını.

• Yazıcı istediğiniz erişim noktası (kablosuz yönlendirici)'ın ağ adı (SSID)'nı bulamıyor, erişim noktasın ağ adını (SSID) kontrol edin ve yeniden bağlayın.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) yapılandırma değişiklikleri meydana geldiğinde,yazıcının kablosuz ağını sıfırlamanız gerekir.

3. Bağlantı başarısız.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ve yazıcının güvenlik modunu olup olmadığını,şifrenin doğru olup olmadığını kontrol edin.

• Yazıcının etrafındaki kablosuz resepsiyon kontrol edin.Eğer yönlendirici yazıcıdan uzakta olursa yada ortada bir engel varsa, alınan sinyal etkilenebilir.

• Erişim noktası (kablosuz yönlendirici) ve yazıcıyı kapatın ve sonra yeniden yapılandırın.

4. Eğer bir ağ üzerinde yazıcıyı kullanırken sorun yaşarsanız aşağıdaki yönlerini kontrol edin:

• Güvenlik duvarı yazılımın iletişime engelli olup olmadığını kontrol edin.Bilgisayar ve yazıcı aynı ağa bağlıysa, ancak arama yapamazsa,bu güvenlik duvarı yazılımın iletişime engelli olduğu anlamına gelecektir.Güvenlik duvarı yazılımın Kullanıcı Kılavuzu'na bakın, duvarı devre dışı bırakın ve sonra tekrar yazıcıya aramak için deneyin.

• Yazıcı IP adresi atamasın doğru olup olmadığını kontrol edin.IP adresini kontrol etmek için yazıcının ağ yapılandırma sayfası yazdırabilirsiniz.

• Yazıcının ve bilgisayarın aynı ağda olup olmadığını kontrol etmek için lütfen aşağıdaki adımları izleyin.

1) Aşağıda gösterildiği gibi "Komut istemi" ni seçin.

a. Windows 8/10 sistemi: Başlat Menüsünde "Ara" düğmesini seçin ve arama çubuğunda "Komut istemi" girin, ardından klavyede "Enter" düğmesine basın.

b. Windows 7 / Vista / XP sistemi: "Başlat" menüsü- "Tüm Programlar - "Donatılar" - "Komut istemi" tıklayın.

2) Açılan pencerede ping ve yazıcınızın IP adresini yazın ve "Enter" düğmesine basın.

Örneğin: ping XXX.XXX.XXX.XXX (“XXX.XXX.XXX.XXX” yazıcı IP adresidir)

3) Pencerede RTT görünmüyorsa, yazıcı kablosuz ağını yeniden yapılandırmak için lütfen Bölüm 5'e bakın.

| Not: | • Erişim noktasına ile ilgili (kablosuz yönlendirici) bilgiler için, Kullanım kılavuzuna ya da üreticisine başvurun.