Pode criar todas as nervuras duma asa elíptica ou trapezoidal ao seleccionar perfis diferentes para a raiz e ponta da asa. Clique 'Ferramentas'/'Desenhar nervuras por interpolação'.
Todas as nervuras ou bitolas prontas para impressão podem ser visualizadas e impressas orientadas para a direita ou esquerda, clique 'Perfis'/'Nervura/Bitola para a esquerda' ou 'Nervura/Bitola para a direita' ou use a opção na 'Barra de Ferramentas'.
Numa nervura pronta para impressão pode acrescentar ou modificar o bordo de ataque ou de fuga, longarinas ou bitola com as opções da 'Barra de ferramentas'.
Pode calcular o número de Reynolds, clique 'Ferramentas'/'Cálculo do número de Reynolds'.
Encontre o perfil que procura pela função 'Filtrar por parâmetros (avançado)' no menú 'Perfis'/'Gestão de perfis'. Pode usar parâmetros de busca como a espessura máxima, curvatura, etc.
Se é um utilizador não-registado registe-se agora, poderá usar a versão completa de Profili e será avisado de novas versões (se o desejar).
Se tiver uma asa com perfis diferentes para a raiz e ponta pode analizar o comportamento do perfil do meio da asa pela função 'Gerar combinação de dois perfis" no menú 'Perfis'/'Gestão de perfis'.
Pode gerar novos perfis pela função 'Processar perfil seleccionado' no menú 'Perfis'/'Gestão de perfis'.
Pode gerar um novo perfil NACA pela função 'Gerar novo perfil NACA' no menú 'Perfis'/'Gestão de perfis'.
Pode fazer o pré-processamento das polares de novos perfis ou para novos números de Reynolds pela função 'Polares'/'Pré-processamento de novas polares'. Deste modo pode gerá-las, por exemplo, durante a noite. 