Je kan alle ribben maken voor een trapezium- of een ellipsvormige vleugel met verschillende wortel en tip profieken. Click op het menu ‘Gereedschappen-Teken geïnterpoleerde ribben’.
Elke rib welke klaar is om te printen kan linksom of rechtsom getoond en afgedrukt worden d.m.v. ‘Profielen-Rib/mal links georiënteerd’ / ‘Profielen-Rib/mal rechts georiënteerd’ of met behulp van de werkbalk knoppen.
Aan een rib die klaar is om te printen kan je een voorrand, achterrand en liggers toevoegen of aanpassen. Dit geldt ook voor een mal.
Het berekenen van het getal van Reynolds is mogelijk door de functie ‘Gereedschappen-Bereken het getal van Reynolds’.
Vergemakkelijk het zoeken naar een profiel door gebruik te maken van de functie ‘Filter op parameters (geavanceerd)’ uit het menu ‘Profielen-Profielen beheer’. Mogelijke parameters zijn maximale dikte en welving etc.
Om volledig gebruik te maken van Profili moet je jezelf registreren waarbij de mogelijkheis bestaat om een bericht te ontvangen indien er een nieuwe versie beschikbaar is.
Voor een vleugel met verschillende wortel en tip profielen bestaat er de mogelijkheid om het middengedeelte te analyseren met behulp van de functie ‘Creëer een nieuw profiel op basis van twee profielen’ in het menu ‘Profielen-Profielen beheer’.
Creëer nieuwe profielen met behulp van de functie ‘Bewerk het geselecteerde profiel’ uit het menu ‘Profielen-Profielen beheer’.
Nieuwe NACA profielen maken is mogelijk met de functie ‘Creëer een nieuw NACA profiel’ uit het menu ‘Profielen-Profielen beheer’.
Polars van nieuwe profielen of voor een nieuwe waarde van het getal van Reynolds kunnen van tevoren uitgerekend worden. Dit proces kan wat tijd in beslag nemen en kan nu dus bv. ’s Nachts gedaan worden.
Noot: Het engelse woord Polar(s) zoals gebruikt in dit programma en door XFoil laat zich moeilijk vertalen naar het nederlands. Het meest geschikte is het woord Poolcoördinaten, maar naar mijn mening is dit te beperkt. Vandaar dat er voor gekozen is om Polar(s) niet te vertalen.
