E' possibile generare in solo colpo tutte le centine di un'ala a rastremazione trapezoidale od elittica, specificando anche profili diversi alla radice e all'estremita'. Usa 'Strumenti-Disegna centine alari interpolate' per ottenere questa funzione.
Ogni centina o dima preparata puo' essere visualizzata e stampata orientata verso destra o verso sinistra tramite 'Profili-Centina/dima verso sinistra' e 'Profili-Centina/dima verso destra' o tramite i pulsanti della barra strumenti.
Per una centina gia' preparata e' possibile aggiungere o modificare bordo d'entrata, d'uscita, longheroni, alleggerimenti ed impostazioni dima tramite gli appositi pulsanti della barra strumenti.
Puoi calcolare il numero di Reynolds tramite la funzione 'Strumenti-Calcola numero di Reynolds'
Trova il profilo che cerchi tramite la funzione 'Filtra per parametri' della finestra di dialogo 'Profili-Archivio'. E' possibile impostare parametri di ricerca come spessore, camber etc.
Se non lo hai ancora fatto registrati ed avrai a disposizione tutte le funzioni di Profili.
Se hai un'ala con differenti profili alla radice e all'estremita' puoi verificarne il comportamento nella parte intermedia tramite la funzione 'Genera mix di due profili' della finestra di dialogo 'Profili-Archivio'. Potrai poi generare e consultare le polari del profilo intermedio cosi' generato.
Puoi generare nuovi profili a piacimento tramite la funzione 'Elabora profilo' della finestra di dialogo 'Profili-Archivio'.
Puoi generare matematicamente profili della serie NACA tramite la funzione 'Genera nuovo profilo NACA' della finestra di dialogo 'Profili-Archivio'.
E possibile preelaborare le polari dei nuovi profili tramite la funzione 'Polari-Preelabora polari mancanti'. Potrai cosi' generarli durante il periodo in cui non fai uso del PC.
