;; Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family all in one NDIS Driver
;;
;; Copyright 2008, Realtek Semiconductor Corporation
;;
;; .this release is primarily for motherboard OEM for WHQL test.

[version]
Signature      = "$Chicago$"
Compatible     = 1
Class          = Net
ClassGUID      = {4d36e972-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Provider       = %Realtek%                               
CatalogFile.NT = netrtl.cat                        ;;for WHQL certified
DriverVer      = 02/25/2008,5.687.0225.2008

[Manufacturer]
%Realtek%      = Realtek, NTx86.5.1, NTamd64

[ControlFlags]
ExcludeFromSelect = *

[Realtek]
; DisplayName            Section            DeviceID
; -----------            -------            --------
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169.ndi,      PCI\VEN_10EC&DEV_8169
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169.ndi,      PCI\VEN_10EC&DEV_8167
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139.ndi,      PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_10
%RTL8139P.DeviceDesc%   = RTL8139P.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_20
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169.ndi,      PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_816910EC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169.ndi,      PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_816710EC
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139.ndi,      PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10
%RTL8139P.DeviceDesc%   = RTL8139P.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_20
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139_TOS.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00011179
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139_TOS.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00021179
%RTL8139Panasonic.DeviceDesc% = RTL8139.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_834310F7

[Realtek.NTx86.5.1]; This section will only be installed by Windows XP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8169
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_10
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_816910EC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_816710EC
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10
%RTL8139P.DeviceDesc%   = RTL8139Px.ndi,    PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_20
;OEM IDs for GBE(8167)
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_009A1025;Acer
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_009B1025;Acer
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_009F1025;Acer
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1077147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_107B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_107D147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_107E147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1080147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1082147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1083147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1087147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1088147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1089147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_108A147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_108B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_108D147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1423147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1424147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1425147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_180A147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1C2A147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1C2B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_240B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_240C147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_240E147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_13451043;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_820D1043;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_376C1462;CHANNEL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_02961558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_05171558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_06601558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_54051558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_81671019;ECS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_81691019;ECS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_90381695;Epox
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60041509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60081509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60211509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60221509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60231509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60241509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60271509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60281509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60291509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602A1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602B1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60301509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60311509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60321509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60331509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60341509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60351509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60361509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60371509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60381509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60391509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603A1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603B1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801A1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801B1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C06105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C07105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C08105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C09105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C10105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C11105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C12105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C13105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C14105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C15105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C16105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C17105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C18105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C19105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C20105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C21105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C22105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C23105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C24105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C25105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C26105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C27105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C28105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C29105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C30105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C31105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C32105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C33105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C34105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C35105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C36105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C37105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C38105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C39105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C41105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C42105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C43105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C44105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C45105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C46105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C47105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C48105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C49105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C51105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C52105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C53105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C54105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C55105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C56105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C57105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C58105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C59105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C61105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C62105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C63105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C64105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C65105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C66105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C67105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C68105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C69105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C70105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C71105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C72105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C73105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C74105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C77105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C78105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C79105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C80105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C81105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C82105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C83105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C84105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C85105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C86105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C87105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C88105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C89105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C8D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C90105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C91105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C92105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C93105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C94105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C95105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C96105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C97105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C98105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C99105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA0105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA1105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA2105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA3105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA4105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA5105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA6105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA7105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAC105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAD105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAE105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAF105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC5105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC6105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC7105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC9105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCC105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCD105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCE105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCF105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CE8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CE9105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CEA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CEB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF0105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF1105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF2105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF3105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF4105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF5105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF6105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF7105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFC105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFD105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFE105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFF105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D09105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D0C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D19105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D1A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D1F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D20105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D21105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D45105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D46105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0DF9105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0E0E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0E10105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_10D01734;FSC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_E0001458;GBT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_302A103C;Gigabyte
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_2A37103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3022103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3023103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3024103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3028103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_100717AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_100A17AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_383617AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_383A17AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_80101854;LG
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_800D1854;LG
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_197C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_251C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_258C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_263C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_277C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_279C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_280C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_281C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_305C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_312C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_318C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_33101462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_332C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_333C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_376C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_381C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_70941462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_18548012;MSI_SI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_88031033;NEC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_C0191631;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_30941297;Shuttle
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_199819DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300119DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300419DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300519DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300619DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_820D19DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1100147B;UABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169x.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_008317C0;Wistron

;OEM IDs for GBE(8169)
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00361025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_006A1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_006E1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00711025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00731025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_007D1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_007E1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_007F1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00791025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_009A1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_009B1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_009F1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_102D147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_102F147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1032147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1039147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1045147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_105F147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106C147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106D147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106E147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106F147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_180A147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_2208147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_240A147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60201915 ;Acorp
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60211915 ;Acorp
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60221915 ;Acorp
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60231915 ;Acorp
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60241915 ;Acorp
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_46051961 ;AMOI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_03F7A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_03F8A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_03F9A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_03FAA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0405A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0406A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_040CA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_041CA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0449A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_044AA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_045BA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_045CA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_045DA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_045EA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_045FA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0460A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0461A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0462A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_046DA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_046EA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0477A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_049CA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_049DA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_049EA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_049FA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04A0A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04A1A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04A2A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04CAA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04CBA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04CCA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04CDA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0526A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0528A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_052AA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0542A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0543A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_054BA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_054DA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_054FA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0563A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_057CA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0583A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0589A0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_058AA0A0 ;Aopen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0600A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0601A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0602A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0604A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_060EA0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_202F161F ;Arima
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10A61043 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_11E51043 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_11F51043 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_81CB104D ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E0121631 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_23031565 ;Biostar
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_23041565 ;Biostar
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_F446270F ;Chaintech
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_2793270F ;Chaintech
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_272B270F ;Chaintech
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_273B270F ;Chaintech
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_F644270F ;Chaintech
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_7842270F ;Chaintech
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_7860270F ;Chaintech
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_376C1462 ;CHANNEL
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00031854 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_02951558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_02971558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_03751558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04501558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04511558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04521558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04701558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04761558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04801558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04A01558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05001558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05021558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05031558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05041558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05051558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05061558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05071558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05081558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05091558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05201558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05601558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05701558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05711558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05721558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_06601558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_07001558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_07011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_07021558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_07031558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_07041558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08001558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08021558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08031558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08041558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08051558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08061558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08071558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08081558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_08091558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09001558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09021558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09031558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09041558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_47011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_47021558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_54011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_54051558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_001214C0 ;Compal
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_001714C0 ;Compal
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3085103C ;Compal
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_FF001179 ;Compal
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_100A15BD ;DFI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F271019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F471019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F521019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F561019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F661019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F671019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1B111019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_18651019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_18731019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_18741019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_18531019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_18031019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1B081019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1B101019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_81691019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_90221695 ;Epox
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_28211509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60011509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60021509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60031509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60041509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60051509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60061509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60071509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60081509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60091509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60101509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60111509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60121509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60131509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60141509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60151509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60161509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60171509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60181509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60191509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60201509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60211509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60221509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60231509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60241509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60251509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60261509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60271509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60281509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_60291509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_602A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_602B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_602C1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_602D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_602E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_602F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80011509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80021509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80031509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80041509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80051509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80061509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80071509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80081509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80091509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800C1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80101509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80111509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80121509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80131509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80141509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80151509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80161509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80171509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80181509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80191509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801C1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80201509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80211509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80221509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80231509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80241509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80251509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80261509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80271509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80281509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80291509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_802A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_802B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_802C1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_802D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_802E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_802F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92171509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92181509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_921F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92201509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92221509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92231509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92261509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92451509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92461509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92471509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92481509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92491509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92511509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92521509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92671509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92691509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_926B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_926E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_926F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92701509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92731509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92741509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92751509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92761509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92771509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92781509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92791509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927C1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C06105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C07105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C08105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C09105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C0A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C0B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C0C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C0D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C0E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C0F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C10105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C11105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C12105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C13105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C14105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C15105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C16105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C17105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C18105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C19105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C1A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C1B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C1C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C1D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C1E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C1F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C20105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C21105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C22105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C23105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C24105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C25105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C26105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C27105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C28105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C29105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C30105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C31105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C32105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C33105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C34105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C35105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C36105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C37105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C38105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C39105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C3A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C3B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C3C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C3D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C3E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C3F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C41105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C42105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C43105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C44105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C45105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C46105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C47105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C48105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C49105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C4A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C4B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C4C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C4D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C4E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C4F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C51105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C52105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C53105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C54105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C55105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C56105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C57105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C58105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C59105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C5A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C5B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C5C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C5D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C5E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C5F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C60105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C61105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C62105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C63105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C64105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C65105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C69105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C70105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C71105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C72105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C73105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C74105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C75105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C80105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C81105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C82105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C83105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C84105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C85105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C90105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C91105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C92105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C93105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C94105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C95105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C97105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C98105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C99105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA0105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA1105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA2105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA3105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA4105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA5105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA6105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA7105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA8105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA9105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAA105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAB105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAC105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAD105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAE105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAF105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC5105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC6105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC7105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC8105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC9105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCA105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCB105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCC105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCD105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCE105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCF105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF0105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF1105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF2105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF3105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF4105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF5105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF6105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF7105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF8105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF9105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFA105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFB105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFC105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFD105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFE105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFF105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10911734 ;FSC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E0001458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_FE001458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_FE011458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E0091631 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_020E103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_2A17103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_301F103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3022103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3023103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3081103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_308F103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3091103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00071170 ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_000A1170 ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_000B1170 ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00201170 ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_500417FF ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_500517FF ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_500617FF ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_500D17FF ;Inventec
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_D01F10FC ;IOData
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_D03E10FC ;IOData
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10EC16F3 ;Jetway
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_811016F3 ;Jetway
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_383617AA ;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80061854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80071854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80081854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80091854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800A1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800B1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800C1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800D1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800E1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800F1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00381373 ;Linksys
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_011616EC ;Liteon_USR
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_011F16EC ;Liteon_USR
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_01241071 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_01711071 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80171071 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80501071 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_83171071 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80661071 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_C0081631 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_C00A1631 ;Mitac
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_003C1462 ;MS-7003
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_006C1462 ;MS-7006
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_008C1462 ;MS-7008
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_01611462 ;MS-1016
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_02411462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_028C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_033C1462 ;MS-7033
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_062C1462 ;MS-7062
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_094C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_097C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_101C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_108C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_11501462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_131C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_133C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_139C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_143C1462 ;MS-7143
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_151C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_166C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_173C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_176C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_177C1462 ;MS-7177
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_183C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_191C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_194C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_19601462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_197C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_204C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_208C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_209C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_210C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_211C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_215C1462 ;MS-7215
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_222C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_223C1462 ;MS-7223
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_229C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_232C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_235C1462 ;MS-7235
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_236C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_240C1462 ;MS-7240
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_241C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_242C1462 ;MS-7242
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_248C1462 ;MS-7248
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_251C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_254C1462 ;MS-7254
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_258C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_267C1462 ;MS-7254
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_275C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_279C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_308C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_327C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_702C1462 ;MS-6702
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_70941462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_72111462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_728C1462 ;MS-6728
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_758C1462 ;MS-6758
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_771C1462 ;MS-6771
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_788C1462 ;MS-6788
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_799C1462 ;MS-6799
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_D0071631 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_D0081631 ;MS-7168
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E00F1631 ;MS-7069
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E0111631 ;MS-7069
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_82B61033 ;NEC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_88461033 ;NEC
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_833810F7 ;Panasonic
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0746152D ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0729152D ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0730152D ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_058A17FF ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_058B17FF ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_107D1734 ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_C0111631 ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_C00B1631 ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_C00D1631 ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_C0181631 ;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_100817AA ;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_100A17AA ;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3BE617AA ;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_31558452 ;Topstar
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_5003148C ;TUL
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_020B14FF ;Twinhead
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_020E14FF ;Twinhead
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_020F14FF ;Twinhead
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_021214FF ;Twinhead
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_107C1734 ;Uniwill_FjSi
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10AC1734 ;Uniwill_FjSi
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10B01734 ;Uniwill_FjSi
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_51081584 ;Uniwill
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_97101584 ;Uniwill
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_003317C0 ;Wistron
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_105317C0 ;Wistron
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_109417C0 ;Wistron
%RTL8169.DeviceDesc% = RTL8169x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_330B187E ;Zyxel

;IDs for FE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00181025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00191025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_001A1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00211025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_002B1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00361025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00391025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_003A1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_003C1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_003D1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00521025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_005F1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_005A1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00651025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_006A1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00711025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00731025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00791025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_007E1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_007F1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_008F1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00911025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_009E1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_009F1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01001025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01021025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01031025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01091025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_010F1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01161025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101B1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101D1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10241025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10261025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10271025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10291025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102B1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102C1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102D1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_89251025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1000147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1002147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1004147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1005147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1006147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1009147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100A147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1015147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1016147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1017147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1018147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1019147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101A147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1023147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1024147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1027147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1028147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102A147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102B147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1030147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1033147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1034147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1049147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1069147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1076147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_107F147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1081147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1086147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_108C147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1400147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1401147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1407147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1422147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1800147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1801147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1805147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1806147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C00147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C1F147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C2A147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C2B147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C38147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7402147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7403147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7404147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7405147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7406147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A401147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_AC01147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_AC02147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C003147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60001915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60011915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60021915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60031915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60041915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60101915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60111915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60121915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60131915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60141915 ;Acorp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B900156D ;Alphatop
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B901156D ;AlPhatop
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B730156D ;AlPhatop
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01771468 ;Ambit
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00201468 ;Ambit
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00301468 ;Ambit
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00501468 ;Ambit
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00601468 ;Ambit
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102113BD ;Ambit
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_36021961 ;AMOI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101110FD ;Andev
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_007CA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00B9A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00BAA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00C9A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00CCA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00CEA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00D1A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00D9A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_015FA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0173A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0174A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0175A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0176A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0177A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0178A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0179A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_017AA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_017BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_017CA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_017DA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_017EA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_017FA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0180A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0181A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0182A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0183A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0184A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0185A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0186A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_019BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_019CA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01A9A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01AAA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01B3A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01B4A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01B7A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01DBA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01DCA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01DDA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01DEA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01DFA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01E0A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01E1A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01E2A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01F5A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0204A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_020DA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0212A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_021AA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_022AA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_022BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_022DA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0243A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0244A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0245A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_025FA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0260A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_026BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_026CA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_026DA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_026EA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_026FA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0291A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0292A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0293A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0294A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0295A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0296A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0297A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A0A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A3A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A4A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A5A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A6A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A7A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A8A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02A9A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02AAA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02ABA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02ACA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02ADA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02BBA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0376A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0377A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0378A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0393A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0394A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03DDA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03DEA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03DFA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03E0A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03EDA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03EEA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03F7A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03F8A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03F9A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03FAA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0405A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0406A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_040CA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_041CA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_045BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_045CA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_045DA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_045EA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0477A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_047BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0495A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0496A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0497A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0498A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0499A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_049AA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_049BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04A6A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04A7A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04A8A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04A9A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04AAA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04ABA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04ACA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04CEA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04D4A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0524A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0525A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0527A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0529A0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_052BA0A0 ;Aopen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0602A0A0 ;AOpen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0619A0A0 ;AOpen
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_AB1C17EB ;APLUX
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00201468 ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0122107B ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2016161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2025161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2026161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2027161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2028161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_202A161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_202C161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_202D161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_202F161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2030161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2031161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2033161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2034161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2035161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2039161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_203A161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_203B161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2055161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6102161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81391849 ;Asrock
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10231631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AF103C ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10451043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_11451043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_12F51043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_17651043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6047107B ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_604B107B ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_604C107B ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80261043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_802F1043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_805B1043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80B31043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81091043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B031144D ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C00C144D ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0221631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0231631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C1081631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C1091631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D0071631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D6008086 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D6018086 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D6028086 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0121631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0181631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10021816 ;AZZA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10041816 ;AZZA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_20021816 ;AZZA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30011816 ;AZZA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_020114CB ;Billionton
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00121565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00381565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00391565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00A21565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00A31565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00C01565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00C41565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00F01565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00F21565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_23001565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_23041565 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01021793 ;Biostar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72601265 ;CASIO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_270C270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_270D270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_270E270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_270F270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2805270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3105270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7176270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7842270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A162270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A165270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A666270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A66A270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C100270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_376C1462 ;CHANNEL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_001214C0 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_001514C0 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_001714C0 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100A1734 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10338193 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10338139 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_104E1734 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_111C10CF ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1179FF00 ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00031854 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01201558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02851558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02871558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02951558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03501558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03601558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04011558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04021558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04031558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04201558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04701558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_04801558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05011558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05021558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05031558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05041558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05051558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05061558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05071558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05081558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05091558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08011558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08021558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08031558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08041558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08051558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08061558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08071558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08081558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08091558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_19001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_20001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_22631558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_42011558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_54031558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_56001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72601558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_85861558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88001558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88801558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05701558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_47021558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72601265 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00031FC2 ;DCC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100115BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100315BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100415BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100515BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100615BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100715BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100815BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100915BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100A15BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100F15BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101115BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101315BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500C15BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500D15BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500E15BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_000114C2 ;DTK
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_23428139 ;Dr.Kaiser Systemhaus
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_09621019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_09701019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_09731019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_09751019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A011019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A201019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A251019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A261019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A361019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A371019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A381019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A391019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A401019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A411019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A421019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A431019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A441019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A451019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A461019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A471019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A481019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A491019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A511019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A521019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A531019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A541019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A551019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A561019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A571019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A581019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A591019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A601019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A611019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A621019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A631019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A641019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A651019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A661019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A671019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A681019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A691019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A701019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A711019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A721019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A731019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A741019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A751019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A761019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A771019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A781019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A791019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A801019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A811019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A821019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A831019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A841019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A851019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0A861019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F031019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F201019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F221019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F271019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F431019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F641019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F951019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18011019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18021019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18031019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18041019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18051019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18061019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18071019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18081019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18091019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18101019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18111019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18121019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18131019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18141019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18151019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18161019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18171019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18181019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18191019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18201019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18311019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18321019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18331019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18341019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18351019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18361019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18371019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18381019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18391019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18401019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18411019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18421019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18431019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18441019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18451019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18461019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18471019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18481019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18491019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18501019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18511019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18521019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18531019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18541019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18551019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18561019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18571019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18581019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18591019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18601019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18611019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18621019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18631019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18641019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18651019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18661019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18671019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18681019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18691019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18701019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18711019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18721019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18731019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18741019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18751019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18761019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18771019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18781019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18791019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18801019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18811019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18821019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18831019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18841019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18851019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18861019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18871019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18881019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18891019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18901019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18911019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B011019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B021019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B031019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B041019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B051019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B061019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B071019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B081019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B091019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B101019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B111019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B121019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B131019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B141019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B151019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B161019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B171019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B181019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B191019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B201019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1B511019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_26241019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215714A4 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215814A4 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215914A4 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81391019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0101019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0111019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0121019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0131019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0141019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0201019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0211019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0221019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0231019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0241019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0301019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0311019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0321019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0331019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0341019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B5511019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E02D1631 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_40011695 ;EPoX
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90011695 ;EPoX
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01021664 ;Fastfame
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10A41734 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_22201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_23201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_24201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_24211509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_24221509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_24231509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_28211509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_46201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60011509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60021509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60031509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60041509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60051509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60061509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60071509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60081509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60091509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60101509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60111509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60121509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60131509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60141509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60151509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60161509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60171509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60181509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60191509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60211509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60221509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60231509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60241509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60251509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60261509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60271509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60281509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60291509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_602A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_602B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_602C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_602D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_602E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_602F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60301509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60311509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60321509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60331509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60341509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60351509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60361509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60371509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60381509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60391509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80011509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80021509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80031509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80041509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80051509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80061509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80071509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80081509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80091509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80101509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80111509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80121509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80131509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80141509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80151509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80161509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80171509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80181509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80191509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80211509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80221509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80231509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80241509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80251509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80261509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80271509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80281509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80291509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_802A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_802B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_802C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_802D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_802E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_802F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90031509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90041509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90051509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90061509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_900C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_900D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_900E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_900F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90101509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90121509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90141509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90161509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90191509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_901A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_901B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_901C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_901E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_901F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90211509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90221509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90231509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90271509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_902A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_902B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90301509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90311509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90331509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90351509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90361509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90371509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90381509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90391509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90401509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90411509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90421509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90431509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90441509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90491509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_904A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90501509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90531509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90551509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90561509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90581509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90591509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_905E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90601509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92021509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92061509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92071509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92091509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_920A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_920B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_920D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_920E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_920F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92101509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92121509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92131509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92141509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92151509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92161509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92171509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92181509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92191509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_921A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_921B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_921C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_921D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_921E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_921F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92211509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92221509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92231509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92241509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92251509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92261509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92271509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92281509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92291509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_922A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_922B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_922C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_922D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_922E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_922F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92301509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92311509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92321509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92331509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92341509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92351509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92361509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92371509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92381509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92391509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_923A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_923B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_923C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_923D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_923E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_923F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92401509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92411509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92421509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92431509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92441509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92451509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92461509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92471509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92481509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92491509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_924A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_924B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_924C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_924D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_924E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_924F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92501509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92511509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92521509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92551509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92561509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92591509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_925A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_925D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92611509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92671509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92691509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_926B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_926E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_926F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92701509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92731509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92741509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92751509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92761509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92771509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92781509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92791509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_99161509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_99181509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_99191509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10F110CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10F310CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_11BD10CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_121310CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_12CE10CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_201410CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00311025 ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00411025 ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C06105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C07105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C08105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C09105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C0A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C0B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C0C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C0D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C0E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C0F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C10105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C11105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C12105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C13105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C14105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C15105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C16105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C17105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C18105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C19105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C1A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C1B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C1C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C1D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C1E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C1F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C20105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C21105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C22105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C23105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C24105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C25105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C26105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C27105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C28105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C29105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C30105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C31105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C32105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C33105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C34105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C35105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C36105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C37105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C38105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C39105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C3A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C3B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C3C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C3D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C3E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C3F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C41105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C42105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C43105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C44105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C45105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C46105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C47105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C48105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C49105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C51105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C52105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C53105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C54105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C55105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C56105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C57105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C58105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C59105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C5A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C5B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C5C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C5D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C5E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C5F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C60105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C61105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C62105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C63105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C64105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C65105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C69105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C70105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C71105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C72105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C73105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C74105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C75105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C77105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C78105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C79105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C80105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C81105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C82105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C83105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C84105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C85105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C86105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C87105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C88105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C89105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C8D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C90105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C91105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C92105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C93105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C94105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C95105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C97105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C98105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C99105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA0105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA1105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA2105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA3105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA4105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA5105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA6105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA7105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAC105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAD105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAE105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAF105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC5105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC6105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC7105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCC105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCD105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCE105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCF105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CE8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CE9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CEA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CEB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF0105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF1105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF2105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF3105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF4105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF5105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF6105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF7105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFC105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFD105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFE105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFF105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D09105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D0C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D19105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D1E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D1F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D20105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D21105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D22105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0E10105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4A8086 ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102A1734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103C1734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10921734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10B11734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10B81734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10C21734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_15001752 ;GBM
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_008A1025 ;GBT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B03A144D ;GBT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0171631 ;GBT
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03001014 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_32001458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_66661458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0001458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FE011458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0001940 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_70031631 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0091631 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E2011631 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302A103C ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_400119DB ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0012103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0020103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0027103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_006A103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_006B103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_006D103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_020B103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A01103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A0B103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A16103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A20103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A24103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A25103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A26103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A2F103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A30103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A31103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A32103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A37103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A39103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A3C103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A3D103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A47103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4A103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4B103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4D103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4F103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300E103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301D103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301D0A28 ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301E103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301E0A2C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3022103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3023103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3024103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3027103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3080103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3081103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3082103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3084103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3085103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3089103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308F103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3091103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309A103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309B103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309D103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309E103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A4103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A5103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AE103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AF103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BA103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D6103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3189109F ;HP
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00061170 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00071170 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00081170 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_000A1170 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_000B1170 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00201170 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_083C0E11 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500417FF ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500517FF ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500617FF ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500D17FF ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF101179 ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D00E10FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D01B10FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80D010FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80E010FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_16681636 ;JEAN
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10EC16F3 ;Jetway
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_810016F3 ;Jetway
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3800191B ;JMP Systems
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_000315FE ;Kinpo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0B7C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_200017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_207417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_209317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30ED17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_310017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_382717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3BE617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_650017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00021854 ;LGE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80091854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800D1854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800E1854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800F1854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00FF16EC ;LITEON_USR
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215314A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215414A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215714A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215814A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215914A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_216314A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_216514A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_216614A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_216814A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_217214A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_218914A4 ;LITEON
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00276409 ;Logitec
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_000D0E11 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_000E0E11 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_001F0E11 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100B13BD ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101413BD ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101613BD ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101C13BD ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_104F13BD ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10551734 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10791734 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00951071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01471071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01651071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01711071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10951071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_11471071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_11711071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01241071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_67841071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_68161071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_70201071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_70251071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_71701071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72331071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_77221071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80041071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80111071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80481071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80501071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80511071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80521071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80541071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80601071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80901071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80951071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81701071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81751071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82081071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82581071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82591071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_83511071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88071071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88241071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88581071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A3201071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A7601071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0021631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0031631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0051631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C00C1631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C00F1631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0121631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0141631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0161631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0171631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0191631 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA001071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA011071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA021071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA031071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA041071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA051071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA061071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA071071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA081071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_DA091071 ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_F6F113BD ;Mitac
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00101462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00311462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_003C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_006C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01011462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01211462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01311462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01611462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02011462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02411462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02911462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_030C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_031C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_033C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03611462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_036C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_037C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_038C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_057C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_058C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_062C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_067C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_072C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_082C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_088C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_093C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_097C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_108C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_113C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_11501462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_120C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_131C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_133A1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_133B1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_133C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_139C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_140C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_143C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_145C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_156C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_159C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_166C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_171C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_173C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_176C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_177C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_180C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_183C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_184C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_191C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_193C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_200017FF ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_204C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_208C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_211C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_213C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_216C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_217C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_222C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_223C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_228C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_229C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_232C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_235C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_236C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_240C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_241C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_242C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_248C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_251C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_254C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_258C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_263C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_267C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_269C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_270C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_275C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_277C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_297C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_310C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_318C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_327C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_33101462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_333C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_368C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_378C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_382C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_390C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_399C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3B7F1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3B891462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_505C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_507C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_513C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_526C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_532C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_535C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_536C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_537C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_524C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_533C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_552C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_557C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_558C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_567C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_568C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_572C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_573C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_575C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_577C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_579C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_590C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_701C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_702C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_706C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_707C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_710C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_714C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72071462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72111462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_732C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_733C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_743A1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_743B1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_743F1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_771C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_788C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D0081631 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18548012 ;MSI_SI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_816A1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81931033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81C91033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81E71033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82031033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81921033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82491033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82B61033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_824A1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_826E1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82701033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_827A1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82971033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82A61033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82AE1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82C61033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_83001033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_830B1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88031033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88231033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88461033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_885B1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88961033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E02D1631 ;PACKARD_BELL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_833810F7 ;Panasonic
%RTL8139Panasonic.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_834310F7 ;Panasonic
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E9071631 ;PB
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_006A0E11 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0089110A ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01001265 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_058917FF ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_058A17FF ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_058B17FF ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_058C17FF ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_059117FF ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0705152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0707152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0720152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0724152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0726152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0728152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0729152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0730152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0731152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0734152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0745152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0750152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0766152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101810BD ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101910BD ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7701152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8901152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_9904152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0111631 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C00B1631 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C00D1631 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0181631 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C1011631 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF311179 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_76193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_561A3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_56193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_53193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D1E3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D1A3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D1B3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D1D3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D1F3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D213411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_52193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_521F3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_4D263411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_521B3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_521C3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_521D3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_52203411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_52213411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_52223411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_52243411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_53193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_69193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6A193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6A1B3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6A1D3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6A1C3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6E1A3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6E193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6D193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6B193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_75193411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_630E3411 ;QDI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0771152D ;QUANTA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_315C109F ;Semitron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7142109F ;Semitron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_7148109F ;Semitron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3184109F ;Semitron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102613BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102913BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102B13BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103313BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103713BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103913BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103A13BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103B13BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103E13BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_104213BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_104513BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_104A13BD ;Sharp
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_023B1028 ;SKYE
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80DA104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80E3104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80EA104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80EC104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80F6104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_810F104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8110104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8143104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_814D104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8158104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8168104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8175104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8177104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_8194104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81F1104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81F4104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81FC104D ;SONY
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A40210FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A40510FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A40710FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A70310FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A70610FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B30210FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B30310FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B70310FD ;SOYO
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02301028 ;SPEARS
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18656245 ;Surwin
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_838315D5 ;TATUNG
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_31528452 ;Topstar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_31538452 ;Topstar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_31548452 ;Topstar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_27021991 ;Topstar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_40311991 ;Topstar
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139_TOSx.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00011179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139_TOSx.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00021179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139_TOSx.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00031179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139_TOSx.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139_TOSx.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF401179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3186109F ;Trigem
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3187109F ;Trigem
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_319D109F ;Trigem
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3199109F ;Trigem
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_714A109F ;Trigem
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_199819DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_200119DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_200219DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300119DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300419DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300519DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300619DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_810919DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_5004148C ;TUL
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_020514FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_020B14FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_021114FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_021514FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101D13BD ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C0413BD ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300214FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300114FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A00314FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A00414FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_209710F1 ;Tyan
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_106B1734 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10941734 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10A61734 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10A71734 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10C71734 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2B041584 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2B301584 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2BA01584 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_97001583 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_97001584 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0011631 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_103113BD ;USI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0011106 ;VIA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A0021106 ;VIA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0011106 ;VIA
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_008317C0 ;Wistron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_105317C0 ;Wistron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81391054 ;Wistron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_70051631 ;Wistron
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60251668 ;MC100RPMI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60291668 ;MC100RMmI
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60481668 ;MP100R
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60611668 ;MC400TR
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60631668 ;MC400VR
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60781668 ;PE100R
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60801668 ;PE100R-2
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_000118D8 ;
%RTL8139.DeviceDesc% = RTL8139x.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3303187E ;Zyxel
;IDs for CPFE
%RTL8139P.DeviceDesc% = RTL8139Px.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00560E11&REV_20 ;Arima
%RTL8139P.DeviceDesc% = RTL8139Px.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00B00E11&REV_20 ;Arima
%RTL8139P.DeviceDesc% = RTL8139Px.ndi, PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_08600E11&REV_20 ;Compal

[Realtek.NTamd64]; This section will only be installed by Windows XP 64-bit
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8169
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8139&REV_10
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_816910EC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_816710EC
%RTL8139.DeviceDesc%    = RTL8139a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_10
%RTL8139P.DeviceDesc%   = RTL8139Pa.ndi,    PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813910EC&REV_20
;OEM GBE IDs for x64(8167)
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_009A1025;Acer
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_009B1025;Acer
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_009F1025;Acer
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1077147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_107B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_107D147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_107E147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1080147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1082147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1083147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1087147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1088147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1089147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_108A147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_108B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_108D147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1423147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1424147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1425147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_180A147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1C2A147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1C2B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_240B147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_240E147B;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_13451043;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_820D1043;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_376C1462;CHANNEL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_02961558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_05171558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_06601558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_54051558;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_81671019;ECS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_81691019;ECS
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_90381695;Epox
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60041509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60081509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_601F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60211509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60221509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60231509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60241509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60271509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60281509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60291509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602A1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602B1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_602F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60301509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60311509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60321509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60331509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60341509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60351509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60361509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60371509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60381509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_60391509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603A1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603B1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_603F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801A1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801B1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801C1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801D1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801E1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_801F1509;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C06105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C07105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C08105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C09105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C0F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C10105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C11105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C12105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C13105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C14105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C15105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C16105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C17105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C18105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C19105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C1F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C20105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C21105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C22105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C23105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C24105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C25105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C26105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C27105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C28105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C29105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C2F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C30105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C31105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C32105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C33105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C34105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C35105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C36105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C37105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C38105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C39105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C3F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C41105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C42105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C43105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C44105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C45105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C46105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C47105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C48105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C49105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C4F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C51105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C52105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C53105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C54105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C55105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C56105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C57105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C58105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C59105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C5F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C61105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C62105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C63105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C64105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C65105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C66105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C67105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C68105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C69105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C6F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C70105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C71105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C72105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C73105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C74105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C77105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C78105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C79105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C7E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C80105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C81105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C82105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C83105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C84105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C85105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C86105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C87105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C88105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C89105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C8D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C90105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C91105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C92105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C93105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C94105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C95105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C96105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C97105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C98105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C99105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9B105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9D105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0C9F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA0105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA1105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA2105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA3105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA4105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA5105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA6105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA7105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CA8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAC105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAD105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAE105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CAF105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC5105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC6105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC7105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CC9105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCC105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCD105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCE105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CCF105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CE8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CE9105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CEA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CEB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF0105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF1105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF2105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF3105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF4105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF5105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF6105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF7105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CF8105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFA105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFB105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFC105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFD105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFE105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0CFF105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D09105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D0C105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D19105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D1A105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D1F105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D20105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D21105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D45105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0D46105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0DF9105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0E0E105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_0E10105B;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_10D01734;FSC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_E0001458;GBT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_302A103C;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_2A37103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3022103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3023103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3024103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_3028103C;HP
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_100717AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_100A17AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_383617AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_383A17AA;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_80101854;LG
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_800D1854;LG
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_197C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_251C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_258C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_263C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_277C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_279C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_281C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_280C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_305C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_312C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_318C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_33101462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_332C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_333C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_376C1462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_70941462;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_18548012;MSI_SI
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_88031033;NEC
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_C0191631;RT_QTA
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_30941297;Shuttle
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_199819DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300119DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300419DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300519DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_300619DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_820D19DB;TCL
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_1100147B;UABIT
%RTL8169.DeviceDesc%    = RTL8169a.ndi,     PCI\VEN_10EC&DEV_8167&SUBSYS_008317C0;Wistron


;OEM GBE IDs for x64(8169)
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1045147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1039147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_1032147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_102D147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_105F147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106C147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106D147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106E147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_106F147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_180A147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_2208147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_240A147B ;ABIT
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00791025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_007D1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_009A1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_009B1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_009F1025 ;acer
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_816917F2 ;Albatron
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0542A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0563A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0571A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_057CA0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0583A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0589A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_058AA0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0600A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0601A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0602A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0604A0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_060EA0A0 ;AOpen
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_FF001179 ;Asrock
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10A61043 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_11E51043 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_11F51043 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_81631043 ;ASUS
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_376C1462 ;CHANNEL
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_01201558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_02971558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04501558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04511558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04521558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04531558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_04541558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05601558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05701558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05711558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_05721558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09001558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09021558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09031558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_09041558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_47011558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_54021558 ;Clevo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_001214CO ;Compal
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_002014CO ;Compal
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_100A15BD ;DFI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F661019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0F671019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_81691019 ;ECS
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_90221695 ;EPoX
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800C1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801C1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_801F1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92501509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92551509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92561509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92591509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_925A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_925D1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92611509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92671509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_92691509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_926E1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927A1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_927B1509 ;FIC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C21105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C22105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C23105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C24105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C25105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C26105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C27105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C2F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C32105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C33105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C34105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C35105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C36105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C37105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C39105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C3A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C44105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C54105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C58105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C64105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C69105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C6F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C7F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C81105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C82105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C83105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C84105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C85105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C8E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C90105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C91105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C92105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C93105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C94105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C95105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C97105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C98105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C99105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9A105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9B105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9C105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9D105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9E105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0C9F105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA0105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA1105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA2105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA3105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA4105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA5105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA6105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA7105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA8105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CA9105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAA105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAB105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAC105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAD105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAE105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CAF105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC0105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC1105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC2105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC3105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC4105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC5105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC6105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC7105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC8105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CC9105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCA105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCB105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCC105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCD105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCE105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CCF105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF0105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF1105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF2105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF3105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF4105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF5105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF6105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF7105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF8105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CF9105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFA105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFB105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFC105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFD105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFE105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_0CFF105B ;Foxconn
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10911734 ;FSC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10931734 ;FSC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_FE001458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_FE011458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E0001458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_66661458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_32001458 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E0091631 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_70031631 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E0001940 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_03001014 ;GIGABYTE
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_301F103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3022103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3023103C ;HP
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_D01F10FC ;IODeta
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_D03E10FC ;IODeta
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_383617AA ;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_3BE617AA ;Lenovo
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80061854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80071854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80081854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_80091854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800A1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800B1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800C1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800D1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800E1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_800F1854 ;LG
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_00381373 ;Linksys
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_011616EC ;Liteon_USR
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_011F16EC ;Liteon_USR
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_01611462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_02411462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_028C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_033C1462 ;MS-7033
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_058C1462 ;MS-7058
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_062C1462 ;MS-7062
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_094C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_097C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_101C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_108C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_131C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_133C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_139C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_140C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_143C1462 ;MS-7143
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_151C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_166C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_173C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_176C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_177C1462 ;MS-7177
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_183C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_191C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_194C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_197C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_204C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_208C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_209C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_210C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_211C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_215C1462 ;MS-7215
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_222C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_223C1462 ;MS-7223
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_229C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_232C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_235C1462 ;MS-7235
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_236C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_240C1462 ;MS-7240
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_241C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_242C1462 ;MS-7242
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_248C1462 ;MS-7428
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_251C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_254C1462 ;MS-7254
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_258C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_267C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_275C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_279C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_308C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_327C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_702C1462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_70941462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_72111462 ;MSI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_728C1462 ;MS-6728
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_E00F1631 ;NECCI
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_82971033 ;NECP
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_826E1033 ;NECP
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_88461033 ;NEC
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_C0181631 ;RT-QTA
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_10921734 ;Wistron
%RTL8169.DeviceDesc%  = RTL8169a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8169&SUBSYS_330B187E ;Zyxel
;FE IDs for x64
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_102A147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1049147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1076147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_107F147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1081147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1086147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_108C147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C1F147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C2A147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C2B147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1C38147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_1422147B ;ABIT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00101025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00791025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_007D1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00911025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_009E1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_009F1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01001025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01021025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01031025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01091025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_010F1025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01161025 ;acer
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_813917F2 ;Albatron
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_46051961 ;AMOI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0602A0A0 ;AOpen
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0619A0A0 ;AOpen
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2055161F ;Arima
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81391849 ;Asrock
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AF103C ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10451043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_11451043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_12F51043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_6047107B ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_604B107B ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_604C107B ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_805B1043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80A71043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80B31043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81091043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_816A1043 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10231631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0221631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0231631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C1081631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C1091631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0181631 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D6008086 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D6018086 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D6028086 ;ASUS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2807270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C101270F ;Chaintech
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_376C1462 ;CHANNEL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02951558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_05701558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_47021558 ;Clevo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_001214CO ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2074177A ;Compal
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100315BD ;DFI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F641019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0F951019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_26241019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_81391019 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E02D1631 ;ECS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_90011695 ;EPoX
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10A41734 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_46201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60041509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60081509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_600F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_601F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60221509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60231509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60241509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60301509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60311509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60321509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60331509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60341509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60351509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60361509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60371509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60381509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_60391509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_603F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801C1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_801F1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80201509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80211509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80221509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80231509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80241509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80251509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80261509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80271509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80281509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80291509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92501509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92551509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92561509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92591509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_925A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_925D1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92611509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92671509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_92691509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_926E1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927A1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_927B1509 ;FIC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C21105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C22105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C23105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C24105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C25105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C26105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C27105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C2F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C32105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C33105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C34105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C35105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C36105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C37105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C39105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C3A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C44105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C4A8086 ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C54105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C58105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C64105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C69105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C6F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C72105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C77105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C78105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C79105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C7F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C81105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C82105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C83105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C84105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C85105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C86105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C87105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C88105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C89105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C8D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C8E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C90105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C91105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C92105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C93105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C94105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C95105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C97105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C98105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C99105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9A105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9B105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9D105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0C9F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA0105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA1105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA2105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA3105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA4105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA5105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA6105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA7105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CA9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAC105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAD105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAE105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CAF105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC0105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC1105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC2105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC3105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC4105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC5105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC6105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC7105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CC9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCC105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCD105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCE105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CCF105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CE8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CE9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CEA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CEB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF0105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF1105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF2105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF3105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF4105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF5105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF6105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF7105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF8105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CF9105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFA105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFB105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFC105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFD105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFE105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0CFF105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D09105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D0C105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D19105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D1E105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D1F105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D20105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D21105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0D22105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0E10105B ;Foxconn
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10921734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10B11734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10B81734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10C21734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10C71734 ;FSC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_111C10CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_10F110CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_11BD10CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_121310CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_201410CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_12CE10CF ;Fujitsu
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_B03A144D ;GBT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0171631 ;GBT
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FE001458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FE011458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0001458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_66661458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_32001458 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0091631 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_70031631 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E0001940 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03001014 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03001014 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E2011631 ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302A103C ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_400119DB ;GIGABYTE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A25103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A31103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A37103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A39103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A3C103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A3D103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A47103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4A103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4B103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4D103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2A4F103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3022103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3023103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3024103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3027103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A5103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AF103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BA103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D6103C ;HP
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D00E10FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_D01B10FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80D010FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80E010FC ;IOData
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_500D17FF ;Inventec
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_100B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_207417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_209317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_301F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_302F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_304F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_306F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_307F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309A17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309B17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309C17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309D17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309E17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309F17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30A917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30AF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30B917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30BF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30C917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30CF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30D917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30DF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30E917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30ED17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30EF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F117AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F217AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F317AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F417AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F517AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F817AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30F917AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FA17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FB17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FC17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FD17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FE17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_30FF17AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_310017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_382717AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3BE617AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_650017AA ;Lenovo
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_80091854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800D1854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800E1854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_800F1854 ;LG
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00FF16EC ;Liteon_USR
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00276409 ;Logitec
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_104F13BD ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82081071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82581071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_82591071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_83511071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88071071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88241071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88581071 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0161631 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0171631 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0191631 ;MiTAC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00311462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01011462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01211462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01311462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_01611462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02411462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02911462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_030C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03111462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03211462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_033C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_03611462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_036C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_058C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_062C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_082C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_088C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_093C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_097C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_101C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_108C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_113C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_131C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_133C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_139C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_140C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_143C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_145C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_156C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_159C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_166C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_171C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_173C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_176C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_177C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_180C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_183C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_184C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_191C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_193C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_204C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_208C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_211C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_213C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_215C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_216C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_217C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_222C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_223C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_228C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_229C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_232C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_235C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_236C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_240C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_241C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_242C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_248C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_251C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_254C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_258C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_263C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_267C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_269C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_270C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_275C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_277C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_297C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_303C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_305C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_308C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_309C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_310C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_318C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_327C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_33101462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_333C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3B7F1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3B891462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_702C1462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_70711462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_71031462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72071462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_72111462 ;MSI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_18548012 ;MSI_SI
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_826E1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88031033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88231033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_885B1033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88461033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_88961033 ;NEC
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E02D1631 ;PACKARD_BELL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_E9071631 ;PB
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0771152D ;QUANTA
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C0181631 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_C1011631 ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_0766152D ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_059117FF ;RT_QTA
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_023B1028 ;SKYE
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_02301028 ;SPEARS
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_199819DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_200119DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_200219DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300119DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300419DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300519DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_300619DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_810919DB ;TCL
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_00031179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF001179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF311179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_FF401179 ;Toshiba
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_020B14FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_021114FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_021514FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A00314FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_A00414FF ;Twinhead
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2B041584 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_2B301584 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_97001583 ;Uniwill
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_008317C0 ;Wistron
%RTL8139.DeviceDesc%  = RTL8139a.ndi,  PCI\VEN_10EC&DEV_8139&SUBSYS_3303187E ;Zyxel

;;****************************************************************************
;; Windows 98/ME
;;****************************************************************************
;;RTL8139(98/ME)
[RTL8139.ndi]
DriverVer       = 02/25/2008,687
AddReg          = rtl8139.id.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, RxBuf.reg, ApmWol.reg
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles9x

;;****************************************************************************
;;RTL8139P(98/ME)
[RTL8139P.ndi]
DriverVer       = 02/25/2008,687
AddReg          = rtl8139.id.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, RxBuf.reg, ApmWol.reg
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles9x

;;****************************************************************************
;;RTL8139 TOS(98/ME)
[RTL8139_TOS.ndi]
DriverVer       = 02/25/2008,687
AddReg          = rtl8139.id.reg, NetworkAddress.reg, RxBuf.reg, LinkUp.reg, WOLCapability.reg, ApmWol.reg, LinkDownPwSav.reg
AddReg          = TxMaxDMABurst.reg, RxMaxDMABurst.reg, EarlyRxThreshold.reg, S5Wol.reg
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles9x

;;****************************************************************************
;;RTL8169(98/ME)
[RTL8169.ndi]
DriverVer       = 02/25/2008,687
AddReg          = rtl8169.id.reg, NetworkAddress.reg, Speed.reg, 69Jumboframe.reg, Flowctrl.reg, S5Wol.reg, WolShutdownLinkSpeed.reg
AddReg          = WolCap.reg
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles9x

[Rtlnic.CopyFiles9x]
Rtnic.sys,,,2

;;****************************************************************************
;; Windows 2000
;;****************************************************************************
;;RTL8139(W2K)
[RTL8139.ndi.NT]
DelReg          = PreParams.DelReg
AddReg          = RTL8023.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, RxBuf.reg, ApmWol.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles

[RTL8139.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023, 2, rtsnt.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8139P(W2K)
[RTL8139P.ndi.NT]
DelReg          = CpPreParams.DelReg
AddReg          = RTL8023.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, TxCoalesceNum.reg, Offload39.reg, VLanTagging.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles

[RTL8139P.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023, 2, rtsnt.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8139 TOS(W2K)
[RTL8139_TOS.ndi.NT]
DelReg          = PreParams.DelReg           
AddReg          = RTL8023.reg, NetworkAddress.reg, RxBuf.reg, LinkUp.reg, WOLCapability.reg, ApmWol.reg, LinkDownPwSav.reg
AddReg          = TxMaxDMABurst.reg, RxMaxDMABurst.reg, EarlyRxThreshold.reg, S5Wol.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles

[RTL8139_TOS.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023, 2, rtsnt.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8169(W2K)
[RTL8169.ndi.NT]
DelReg          = GigPreParams.DelReg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
AddReg          = RTL8023.reg, NetworkAddress.reg, Speed.reg, 69Jumboframe.reg, Flowctrl.reg, S5Wol.reg, WolShutdownLinkSpeed.reg
AddReg          = OffloadChksum.reg, OffloadLargesend.reg, VLanTagging.reg, WolCap.reg
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFiles

[RTL8169.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023, 2, rtsnt.Service, common.EventLog

[Rtlnic.CopyFiles]
Rtnic.sys,,,2

;;****************************************************************************
;; Windows XP
;;****************************************************************************
;;RTL8139(XP)
[RTL8139x.ndi.NT]
DelReg          = PreParams.DelReg
AddReg          = RTL8023xp.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, RxBuf.reg, ApmWol.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFilesXP

[RTL8139x.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023xp, 2, rtsntxp.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8139P(XP)
[RTL8139Px.ndi.NT]
DelReg          = CpPreParams.DelReg
AddReg          = RTL8023xp.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, TxCoalesceNum.reg, Offload39.reg, VLanTagging.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFilesXP

[RTL8139Px.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023xp, 2, rtsntxp.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8139 TOS(XP)
[RTL8139_TOSx.ndi.NT]
DelReg          = PreParams.DelReg
AddReg          = RTL8023xp.reg, NetworkAddress.reg, RxBuf.reg, LinkUp.reg, WOLCapability.reg, ApmWol.reg, LinkDownPwSav.reg
AddReg          = TxMaxDMABurst.reg, RxMaxDMABurst.reg, EarlyRxThreshold.reg, S5Wol.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFilesXP

[RTL8139_TOSx.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023xp, 2, rtsntxp.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8169(XP)
[RTL8169x.ndi.NT]
DelReg          = GigPreParams.DelReg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
AddReg          = RTL8023xp.reg, NetworkAddress.reg, Speed.reg, 69Jumboframe.reg, Flowctrl.reg, S5Wol.reg, WolShutdownLinkSpeed.reg
AddReg          = OffloadChksum.reg, OffloadLargesend.reg, VLanTagging.reg, WolCap.reg
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFilesXP

[RTL8169x.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023xp, 2, rtsntxp.Service, common.EventLog

[Rtlnic.CopyFilesXP]
Rtnicxp.sys,,,2

;;****************************************************************************
;; Windows XP 64-bit
;;****************************************************************************
;;RTL8139(XP64)
[RTL8139a.ndi.NT]
DelReg          = PreParams.DelReg
AddReg          = RTL8023x64.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, RxBuf.reg, ApmWol.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFilesX64

[RTL8139a.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023x64, 2, rtsntx64.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8139P(XP64)
[RTL8139Pa.ndi.NT]
DelReg          = CpPreParams.DelReg
AddReg          = RTL8023x64.reg, NetworkAddress.reg, Speed10_100.reg, OptimalPerf.reg,WOLCapability.reg, LinkUp.reg
AddReg          = LinkDownPwSav.reg, S5Wol.reg, TxCoalesceNum.reg, Offload39.reg, VLanTagging.reg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFilesX64

[RTL8139Pa.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023x64, 2, rtsntx64.Service, common.EventLog

;;****************************************************************************
;;RTL8169(XP64)
[RTL8169a.ndi.NT]
DelReg          = GigPreParams.DelReg
Characteristics = 0x84
BusType         = 5
AddReg          = RTL8023x64.reg, NetworkAddress.reg, Speed.reg, 69Jumboframe.reg, Flowctrl.reg, S5Wol.reg, WolShutdownLinkSpeed.reg
AddReg          = OffloadChksum.reg, OffloadLargesend.reg, VLanTagging.reg, WolCap.reg
CopyFiles       = Rtlnic.CopyFilesX64

[RTL8169a.ndi.NT.Services]
AddService      = RTL8023x64, 2, rtsntx64.Service, common.EventLog

[Rtlnic.CopyFilesX64]
Rtnic64.sys,,,2

;;***************************************************************************
;; Windows 9x parameters
;;***************************************************************************
[rtl8139.id.reg]
HKR,,                 MediaType,          0,    1
HKR,,                 AdapterType,        0,    5
HKR,,                 BusType,            0,    5
HKR,,                 DevLoader,          0,    "*ndis"
HKR,,                 DeviceVxDs,         0,    "Rtnic.sys"
HKR,,                 EnumPropPages,      0,    "netdi.dll,EnumPropPages"
HKR,NDIS,             MajorNdisVersion,   1,    03
HKR,NDIS,             MinorNdisVersion,   1,    0A
HKR,NDIS,             LogDriverName,      0,    "RTL8023"
HKR,Ndi,              DeviceID,           0,    "PCI\VEN_10EC&DEV_8139"
HKR,Ndi\Install,      ndis3,              0,    "rtl139.ndis5"
HKR,Ndi\Interfaces,   DefLower,            ,    "ethernet"
HKR,Ndi\Interfaces,   LowerRange,          ,    "ethernet"
HKR,Ndi\Interfaces,   DefUpper,            ,    "ndis3"
HKR,Ndi\Interfaces,   UpperRange,          ,    "ndis3"

[rtl8169.id.reg]
HKR,,               MediaType,        0, 1
HKR,,               AdapterType,      0, 5
HKR,,               BusType,          0, 5
HKR,,               DevLoader,        0, "*ndis"
HKR,,               DeviceVxDs,       0, "Rtnic.sys"
HKR,,               EnumPropPages,    0, "netdi.dll,EnumPropPages"
HKR,NDIS,           LogDriverName,    0, "RTL8023"
HKR,NDIS,           MajorNdisVersion, 1, 03
HKR,NDIS,           MinorNdisVersion, 1, 0A
HKR,Ndi,            DeviceID,         0, "PCI\VEN_10EC&DEV_8169"
HKR,Ndi\Interfaces, DefUpper,         0, "ndis3"  
HKR,Ndi\Interfaces, DefLower,         0, "ethernet"
HKR,Ndi\Interfaces, UpperRange,       0, "ndis3"
HKR,Ndi\Interfaces, LowerRange,       0, "ethernet"

;;****************************************************************************
;; Del parameters
;;****************************************************************************
[PreParams.DelReg]
HKR,Ndi\Params\PME
HKR,,PME
HKR,Ndi\Params\EarlyTxThreshold
HKR,,EarlyTxThreshold
HKR,Ndi\Params\VLanID
HKR,,VLanID

[CpPreParams.DelReg]
HKR,Ndi\Params\PME
HKR,,PME
HKR,Ndi\Params\RTPME
HKR,,RTPME
HKR,Ndi\Params\RxBufLen
HKR,,RxBufLen
HKR,Ndi\Params\EarlyTxThreshold
HKR,,EarlyTxThreshold

[GigPreParams.DelReg]
HKR,Ndi\Params\WakeUpFrame
HKR,,WakeUpFrame
HKR,Ndi\Params\NumTxDesc
HKR,,NumTxDesc
HKR,Ndi\Params\NumRxDesc
HKR,,NumRxDesc
HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ
HKR,,NumTxDescHPQ
HKR,Ndi\Params\RegVlanid
HKR,,RegVlanid
HKR,Ndi\Params\WakeOnLanSpeed
HKR,,WakeOnLanSpeed
;HKR,Ndi\Params\S5WakeOnLan
;HKR,,S5WakeOnLan
HKR,,SuperSwitch

;;****************************************************************************
;; 39common parameters
;;****************************************************************************
[NetworkAddress.reg]
HKR,Ndi\params\NetworkAddress,	ParamDesc,	0, %NetworkAddress%
HKR,Ndi\params\NetworkAddress,	type,		0, "edit"
HKR,Ndi\params\NetworkAddress,	default,	0, "000000000000"
HKR,Ndi\params\NetworkAddress,	LimitText,	0, "12"
HKR,Ndi\params\NetworkAddress,	UpperCase,	0, "1"
HKR,Ndi\params\NetworkAddress,	Optional,	0, "1"

[Speed10_100.reg]
HKR,Ndi\params\DuplexMode,        ParamDesc,   0, %SpeedDuplexMode%
HKR,Ndi\params\DuplexMode,        type,        0, "enum"
HKR,Ndi\params\DuplexMode,        default,     0, "1"
HKR,Ndi\params\DuplexMode\enum,   1,           0, %auto_nego%
HKR,Ndi\params\DuplexMode\enum,   2,           0, %sd10half%
HKR,Ndi\params\DuplexMode\enum,   3,           0, %sd10full%
HKR,Ndi\params\DuplexMode\enum,   4,           0, %sd100half%
HKR,Ndi\params\DuplexMode\enum,   5,           0, %sd100full%
HKR,,DuplexMode,0,"1"

[OptimalPerf.reg]
HKR,Ndi\params\OptimalPerf,      ParamDesc,  0, %OptimalPerf%
HKR,Ndi\params\OptimalPerf,      default,    0, "0"
HKR,Ndi\params\OptimalPerf,      type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\OptimalPerf\enum, "0",        0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\OptimalPerf\enum, "1",        0, %Enabled%
HKR,,OptimalPerf,0,"0"

[WOLCapability.reg]
HKR,Ndi\params\WakeUpFrame,	 ParamDesc,	0, %WOLCapability%
HKR,Ndi\params\WakeUpFrame,	 default,	0, "1"
HKR,Ndi\params\WakeUpFrame,	 type,		0, "enum"
HKR,Ndi\params\WakeUpFrame\enum, "0",		0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\WakeUpFrame\enum, "1",		0, %Enabled%
HKR,,WakeUpFrame,0,"1"

[LinkUp.reg]
HKR,Ndi\params\LinkUp,           ParamDesc, 0, %WOLLinkChange%
HKR,Ndi\params\LinkUp,           default,   0, "0"
HKR,Ndi\params\LinkUp,           type,      0, "enum"
HKR,Ndi\params\LinkUp\enum,      "0",       0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\LinkUp\enum,      "1",       0, %Enabled%
HKR,,LinkUp,0,"0"

[LinkDownPwSav.reg]
HKR,Ndi\params\EnableLDPS,       ParamDesc, 0, %LDPSCapability%
HKR,Ndi\params\EnableLDPS,       default,   0, "0"
HKR,Ndi\params\EnableLDPS,       type,      0, "enum"
HKR,Ndi\params\EnableLDPS\enum,  "0",       0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\EnableLDPS\enum,  "1",       0, %Enabled%
HKR,,EnableLDPS,0,"0"

;;****************************************************************************
;; 39 only parameters
;;****************************************************************************
[RxBuf.reg]
HKR,Ndi\params\RxBufLen,	 ParamDesc, 0, %RxBufSize%
HKR,Ndi\params\RxBufLen,	 type,      0, "enum"
HKR,Ndi\params\RxBufLen,	 default,   0, "3"
HKR,Ndi\params\RxBufLen\enum,	 "0",       0, %8KBytes%
HKR,Ndi\params\RxBufLen\enum,	 "1",	    0, %16KBytes%
HKR,Ndi\params\RxBufLen\enum,	 "2",	    0, %32KBytes%
HKR,Ndi\params\RxBufLen\enum,	 "3",	    0, %64KBytes%
HKR,,RxBufLen,0,"3"

[ApmWol.reg]
HKR,Ndi\params\RTPME,            ParamDesc, 0, %ApmWol%
HKR,Ndi\params\RTPME,            default,   0, "0"
HKR,Ndi\params\RTPME,            type,      0, "enum"
HKR,Ndi\params\RTPME\enum,       "0",       0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\RTPME\enum,       "1",       0, %Enabled%
HKR,,RTPME,0,"0"

;;****************************************************************************
;; 39P only parameters
;;****************************************************************************
[TxCoalesceNum.reg]
HKR,Ndi\Params\NumCoalesce,       ParamDesc,  0, %TxCoalesceBufNum%
HKR,Ndi\Params\NumCoalesce,       Type,       0, "int"
HKR,Ndi\Params\NumCoalesce,       Default,    0, "16"
HKR,Ndi\Params\NumCoalesce,       Min,        0, "0"
HKR,Ndi\Params\NumCoalesce,       Max,        0, "32"
HKR,Ndi\Params\NumCoalesce,       Step,       0, "1"
HKR,Ndi\Params\NumCoalesce,       Base,       0, "10"
HKR,,NumCoalesce,0,"16"

;;****************************************************************************
;; 39P NT parameters
;;****************************************************************************
[Offload39.reg]
HKR,Ndi\params\Offload,           ParamDesc,  0, %TaskOffload39%
HKR,Ndi\params\Offload,           default,    0, "1"
HKR,Ndi\params\Offload,           type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\Offload\enum,      "0",        0, %AllDisable%
HKR,Ndi\params\Offload\enum,      "1",        0, %Chksum39%
HKR,Ndi\params\Offload\enum,      "2",        0, %ChksumAndTcp39%
HKR,,Offload,0,"1"

;;****************************************************************************
;; 39TOS common parameters
;;****************************************************************************                 
[TxMaxDMABurst.reg]                  
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst,      ParamDesc,  0, %TxDmaBurstSize%  
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst,      type,       0, "enum"                           
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst,      default,    0, "6"                           
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 0,          0, %16Bytes%              
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 1,          0, %32Bytes%     
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 2,          0, %64Bytes%
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 3,          0, %128Bytes%        
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 4,          0, %256Bytes%        
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 5,          0, %512Bytes%            
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 6,          0, %1024Bytes%             
HKR,Ndi\params\TxMaxDMABurst\enum, 7,          0, %2048Bytes%            
HKR,,TxMaxDMABurst,0,"6"

[RxMaxDMABurst.reg] 
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst,      ParamDesc,  0, %RxDmaBurstSize%  
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst,      type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst,      default,    0, "6"                      
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 0,          0, %16Bytes%                
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 1,          0, %32Bytes%                 
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 2,          0, %64Bytes%                 
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 3,          0, %128Bytes%             
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 4,          0, %256Bytes%                
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 5,          0, %512Bytes%                
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 6,          0, %1024Bytes%                
HKR,Ndi\params\RxMaxDMABurst\enum, 7,          0, %Unlimitted%  
HKR,,RxMaxDMABurst,0,"6"

[EarlyRxThreshold.reg] 
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold,      ParamDesc,  0, %RxFifoThreshold%   
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold,      type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold,      default,    0, "2"
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 0,          0, %16Bytes% 
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 1,          0, %32Bytes% 
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 2,          0, %64Bytes% 
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 3,          0, %128Bytes%
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 4,          0, %256Bytes%
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 5,          0, %512Bytes%  
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 6,          0, %1024Bytes%  
HKR,Ndi\params\EarlyRxThreshold\enum, 7,          0, %NoThreshold%
HKR,,EarlyRxThreshold,0,"2"

;;****************************************************************************
;; 69common parameters
;;****************************************************************************
[Speed.reg]
HKR, Ndi\params\DuplexMode,       ParamDesc,  0, %SpeedDuplexMode%
HKR, Ndi\params\DuplexMode,       type,       0, "enum"
HKR, Ndi\params\DuplexMode,       default,    0, "1"
HKR, Ndi\params\DuplexMode\enum,  1,          0, %auto_nego%
HKR, Ndi\params\DuplexMode\enum,  2,          0, %sd10half%
HKR, Ndi\params\DuplexMode\enum,  3,          0, %sd10full%
HKR, Ndi\params\DuplexMode\enum,  4,          0, %sd100half%
HKR, Ndi\params\DuplexMode\enum,  5,          0, %sd100full%
HKR, Ndi\params\DuplexMode\enum,  6,          0, %sd1000full%
HKR,,DuplexMode,0,"1"

;[TxDescNumber.reg]
;HKR,Ndi\Params\NumTxDesc,         ParamDesc,  0, %TxDescNumber%
;HKR,Ndi\Params\NumTxDesc,         Type,       0, "int"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDesc,         Default,    0, "256"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDesc,         Min,        0, "64"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDesc,         Max,        0, "512"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDesc,         Step,       0, "1"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDesc,         Base,       0, "10"
;HKR,,NumTxDesc,0,"256"

;[RxDescNumber.reg]
;HKR,Ndi\Params\NumRxDesc,         ParamDesc,  0, %RxDescNumber%
;HKR,Ndi\Params\NumRxDesc,         Type,       0, "int"
;HKR,Ndi\Params\NumRxDesc,         Default,    0, "256"
;HKR,Ndi\Params\NumRxDesc,         Min,        0, "64"
;HKR,Ndi\Params\NumRxDesc,         Max,        0, "512"
;HKR,Ndi\Params\NumRxDesc,         Step,       0, "1"
;HKR,Ndi\Params\NumRxDesc,         Base,       0, "10"
;HKR,,NumRxDesc,0,"256"

[69Jumboframe.reg]
HKR,Ndi\params\Jumboframe,        ParamDesc,  0, %JumboFrame%
HKR,Ndi\params\Jumboframe,        default,    0, "0"
HKR,Ndi\params\Jumboframe,        type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\Jumboframe\enum,   "0",        0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\Jumboframe\enum,   "1",        0, %2KBMTU%
HKR,Ndi\params\Jumboframe\enum,   "2",        0, %3KBMTU%
HKR,Ndi\params\Jumboframe\enum,   "3",        0, %4KBMTU%
HKR,Ndi\params\Jumboframe\enum,   "4",        0, %5KBMTU%
HKR,Ndi\params\Jumboframe\enum,   "5",        0, %6KBMTU%
HKR,Ndi\params\Jumboframe\enum,   "6",        0, %7KBMTU%
HKR,,Jumboframe,0,"0"

[Flowctrl.reg]
HKR,Ndi\params\FlowControl,      ParamDesc,  0, %FlowControl%
HKR,Ndi\params\FlowControl,      default,    0, "1"
HKR,Ndi\params\FlowControl,      type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\FlowControl\enum, "0",        0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\FlowControl\enum, "1",        0, %Enabled%
HKR,,FlowControl,0,"1" 

[S5Wol.reg]
HKR,Ndi\params\S5WakeOnLan,      ParamDesc,  0, %S5WakeOnLan%
HKR,Ndi\params\S5WakeOnLan,      default,    0, "1"
HKR,Ndi\params\S5WakeOnLan,      type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\S5WakeOnLan\enum, "0",        0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\S5WakeOnLan\enum, "1",        0, %Enabled%
HKR,,S5WakeOnLan,0,"1"

[WolShutdownLinkSpeed.reg]
HKR, Ndi\params\WolShutdownLinkSpeed,       ParamDesc,  0, %WolShutdownLinkSpeed%
HKR, Ndi\params\WolShutdownLinkSpeed,       type,       0, "enum"
HKR, Ndi\params\WolShutdownLinkSpeed,       default,    0, "1"
HKR, Ndi\params\WolShutdownLinkSpeed\enum,  "0",        0, %10MbFirst%
HKR, Ndi\params\WolShutdownLinkSpeed\enum,  "1",        0, %100MbFirst%
HKR,,WolShutdownLinkSpeed,0,"1"

[WolCap.reg]
HKR, Ndi\params\WolCap,            ParamDesc,  0, %WolCap%
HKR, Ndi\params\WolCap,            type,       0, "enum"
HKR, Ndi\params\WolCap,            default,    0, "3"
HKR, Ndi\params\WolCap\enum,       "0",        0, %None%
HKR, Ndi\params\WolCap\enum,       "1",        0, %PatternMatch%
HKR, Ndi\params\WolCap\enum,       "2",        0, %MagicPacket%
HKR, Ndi\params\WolCap\enum,       "3",        0, %PatternAndMagic%
HKR,,WolCap,0,"3"

;[AutoSpeedDown.reg]
;HKR,Ndi\params\AutoSpeedDown,         ParamDesc,  0, %AutoSpeedDown%
;HKR,Ndi\params\AutoSpeedDown,         default,    0, "1"
;HKR,Ndi\params\AutoSpeedDown,         type,       0, "enum"
;HKR,Ndi\params\AutoSpeedDown\enum,    "0",        0, %Disabled%
;HKR,Ndi\params\AutoSpeedDown\enum,    "1",        0, %Enabled%
;HKR,,AutoSpeedDown,0,"1"

;[SuperSwitch.reg]
;HKR,,SuperSwitch,0,"0"

;;****************************************************************************
;; 69 NT parameters
;;****************************************************************************
[OffloadChksum.reg]
HKR,Ndi\params\CksOffload,        ParamDesc,  0, %ChecksumOffload%
HKR,Ndi\params\CksOffload,        default,    0, "1"
HKR,Ndi\params\CksOffload,        type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\CksOffload\enum,   "0",        0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\CksOffload\enum,   "1",        0, %TxRxChecksumEnabled%
HKR,Ndi\params\CksOffload\enum,   "3",        0, %RxChecksumEnabled%
HKR,Ndi\params\CksOffload\enum,   "4",        0, %TxChecksumEnabled%
HKR,,CksOffload,0,"1" 

[OffloadLargesend.reg]
HKR,Ndi\params\Largesend,         ParamDesc,  0, %LargesendOffload%
HKR,Ndi\params\Largesend,         default,    0, "1"
HKR,Ndi\params\Largesend,         type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\Largesend\enum,    "0",        0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\Largesend\enum,    "1",        0, %Enabled%
HKR,,Largesend,0,"1" 

[VLanTagging.reg]
HKR,Ndi\params\Support8021p,      ParamDesc,  0, %VLanTagging%
HKR,Ndi\params\Support8021p,      default,    0, "0"
HKR,Ndi\params\Support8021p,      type,       0, "enum"
HKR,Ndi\params\Support8021p\enum, "0",        0, %Disabled%
HKR,Ndi\params\Support8021p\enum, "1",        0, %Enabled%
HKR,,Support8021p,0,"0" 

;[VLanID.reg]
;HKR,Ndi\Params\RegVlanid,   ParamDesc,  0, %VLanID%
;HKR,Ndi\Params\RegVlanid,   Type,       0, "int"
;HKR,Ndi\Params\RegVlanid,   Default,    0, "0"
;HKR,Ndi\Params\RegVlanid,   Min,        0, "0"
;HKR,Ndi\Params\RegVlanid,   Max,        0, "4094"
;HKR,Ndi\Params\RegVlanid,   Step,       0, "1"
;HKR,Ndi\Params\RegVlanid,   Base,       0, "10"
;HKR,,RegVlanid,0,"0" 

;[TxHPQDescNumber.reg]
;HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ,      ParamDesc,  0, %TxHPQDescNumber%
;HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ,      Type,       0, "int"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ,      Default,    0, "256"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ,      Min,        0, "64"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ,      Max,        0, "512"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ,      Step,       0, "1"
;HKR,Ndi\Params\NumTxDescHPQ,      Base,       0, "10"
;HKR,,NumTxDescHPQ,0,"256" 

;;****************************************************************************
;; NT 5.0 parameters
;;****************************************************************************
[RTL8023.reg]
HKR, Ndi\Interfaces,            UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces,            LowerRange, 0, "ethernet"
HKR, Ndi,                       Service,    0, "RTL8023"

[rtsnt.Service]
DisplayName     = %Rtlnic.Service.DispName%
ServiceType     = 1                             ; %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType       = 3                             ; %SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl    = 1                             ; %SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary   = %12%\Rtnic.sys
LoadOrderGroup  = NDIS

[RTL8023xp.reg]
HKR, Ndi\Interfaces,            UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces,            LowerRange, 0, "ethernet"
HKR, Ndi,                       Service,    0, "RTL8023xp"

[rtsntxp.Service]
DisplayName     = %Rtlnicxp.Service.DispName%
ServiceType     = 1                             ; %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType       = 3                             ; %SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl    = 1                             ; %SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary   = %12%\Rtnicxp.sys
LoadOrderGroup  = NDIS

[RTL8023x64.reg]
HKR, Ndi\Interfaces,            UpperRange, 0, "ndis5"
HKR, Ndi\Interfaces,            LowerRange, 0, "ethernet"
HKR, Ndi,                       Service,    0, "RTL8023x64"

[rtsntx64.Service]
DisplayName     = %Rtlnicx64.Service.DispName%
ServiceType     = 1                             ; %SERVICE_KERNEL_DRIVER%
StartType       = 3                             ; %SERVICE_DEMAND_START%
ErrorControl    = 1                             ; %SERVICE_ERROR_NORMAL%
ServiceBinary   = %12%\Rtnic64.sys
LoadOrderGroup  = NDIS

[common.EventLog]
Addreg = common.AddEventLog.reg

[common.AddEventLog.reg]
HKR, , EventMessageFile, 0x00020000, "%%SystemRoot%%\System32\netevent.dll"
HKR, , TypesSupported,   0x00010001, 7


;;****************************************************************************
;; Destination Directory
;;****************************************************************************
[DestinationDirs]
Rtlnic.CopyFiles           = 12
Rtlnic.CopyFilesXP         = 12
Rtlnic.CopyFilesX64        = 12
Rtlnic.CopyFiles9x         = 11
DefaultDestDir             = 11        ; LDID_SYS

;;****************************************************************************
;; Source Files
;;****************************************************************************
[SourceDisksNames]
1=%DISKNAME%,,,

[SourceDisksFiles]
Rtnic.sys	= 1
Rtnicxp.sys	= 1
Rtnic64.sys	= 1

;;****************************************************************************
;; Strings
;;****************************************************************************
[Strings]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p VLAN Tagging"
;VLanID			= "802.1Q VLAN ID"
ChecksumOffload		= "Offload Checksum"
LargesendOffload	= "Offload TCP_LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Link Speed/Duplex Mode"
auto_nego		= "Auto Negotiation"
sd10half		= "10Mbps/Half Duplex"
sd10full		= "10Mbps/Full Duplex"
sd100half		= "100Mbps/Half Duplex"
sd100full		= "100Mbps/Full Duplex"
sd1000full		= "1000Mbps/Full Duplex"
NetworkAddress		= "Network Address"
JumboFrame		= "Jumbo Frame"
;TxDescNumber		= "Number of Tx Descriptor"
;RxDescNumber		= "Number of Rx Descriptor"
;TxHPQDescNumber	= "Number of High Priority Tx Descriptor"
WOLCapability		= "WakeUp on ARP/PING"
WOLLinkChange		= "WakeUp on Link Change"
LDPSCapability		= "Link Down Power Saving"
OptimalPerf		= "Optimal Performance"
RxBufSize               = "Receive Buffer Size"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "WakeUp using APM Mode"
TxCoalesceBufNum        = "Number of Tx Coalesce Buffer"
TaskOffload39           = "Task Offload"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Checksum"
ChksumAndTcp39          = "Chksum & TCP_Segment"
TxDmaBurstSize          = "Transmit DMA burst size"
RxDmaBurstSize          = "Receive DMA burst size" 
RxFifoThreshold         = "Receive FIFO threshold" 
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "unlimited"
NoThreshold             = "No threshold"
FlowControl		= "Flow Control"
;AutoSpeedDown		= "Auto Speed Down"
S5WakeOnLan		= "Wake-On-Lan After Shutdown"
10MbFirst               = "10 Mbps First"
100MbFirst              = "100 Mbps First"
WolShutdownLinkSpeed    = "WOL & Shutdown Link Speed"
Disabled                = "Disable"
Enabled                 = "Enable"
TxChecksumEnabled       = "Tx Checksum"
RxChecksumEnabled       = "Rx Checksum"
TxRxChecksumEnabled     = "Tx/Rx Checksum"
2KBMTU                  = "2KB MTU"
3KBMTU                  = "3KB MTU"
4KBMTU                  = "4KB MTU"
5KBMTU                  = "5KB MTU"
6KBMTU                  = "6KB MTU"
7KBMTU                  = "7KB MTU"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Arabic_UAE
[Strings.3801]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "تحديد شبكة اتصال محلية افتراضية 802.1Q/1p"
;VLanID			= "معرف شبكة اتصال محلية افتراضية 802.1Q"
ChecksumOffload		= "تحميل المجموع الاختباري"
LargesendOffload	= "تحميل بروتوكول التحكم في النقل_LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "سرعة الارتباط/الوضع المزدوج"
auto_nego		= "التفاوض التلقائي"
sd10half		= "10 ميجابايت في الثانية/نصف مزدوج"
sd10full		= "10 ميجابايت في الثانية/كامل الازدواج"
sd100half		= "100 ميجابايت في الثانية/نصف مزدوج"
sd100full		= "100 ميجابايت في الثانية/كامل الازدواج"
sd1000full		= "1000 ميجابايت في الثانية/كامل الازدواج"
NetworkAddress		= "عنوان الشبكة"
JumboFrame		= "الإطار الضخم"
;TxDescNumber		= "رقم واصف النقل"
;RxDescNumber		= "رقم واصف الاستقبال"
;TxHPQDescNumber	= "رقم واصف النقل ذي الأولوية القصوى"
WOLCapability		= "التنبيه عند ARP/PING"
WOLLinkChange		= "التنبيه عند تغيير الرابط"
LDPSCapability		= "رابط توفير الطاقة"
OptimalPerf		= "أداء متميز"
RxBufSize               = "حجم استقبال المخزن المؤقت"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "التنبيه باستخدام وضع APM"
TxCoalesceBufNum        = "رقم نقل المخزن المؤقت Coalesce"
TaskOffload39           = "تحميل المهمة"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "تحميل المجموع الاختباري"
ChksumAndTcp39          = "تحميل قسم بروتوكول التحكم في النقل و‏‏المجموع الاختباري"
TxDmaBurstSize          = "حجم التتالي في الوصول المباشر لذاكرة النقل" 
RxDmaBurstSize          = "حجم التتالي في الوصول المباشر لذاكرة الاستقبال"
RxFifoThreshold         = "حد استقبال FIFO"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "غير محدود"
NoThreshold             = "لا يوجد حد"
FlowControl		= "التحكم بالانسياب"
;AutoSpeedDown		= "خفض السرعة التلقائية"
S5WakeOnLan		= "معيار Wake-On-Lan بعد الإغلاق"
10MbFirst               = "10 ميجا بايت في الثانية أولا"
100MbFirst              = "100 ميجا بايت في الثانية أولا"
WolShutdownLinkSpeed    = "رابط السرعة للإغلاق ومعيار Wake-On-Lan"
Disabled                = "تعطيل"
Enabled                 = "تمكين"
TxChecksumEnabled       = "نقل المجموع الاختباري"
RxChecksumEnabled       = "استلام المجموع الاختباري"
TxRxChecksumEnabled     = "نقل/استلام المجموع الاختباري"
2KBMTU                  = "الحد الأقصى من وحدة النقل 2 كيلو بايت"
3KBMTU                  = "الحد الأقصى من وحدة النقل 3 كيلو بايت"
4KBMTU                  = "الحد الأقصى من وحدة النقل 4 كيلو بايت"
5KBMTU                  = "الحد الأقصى من وحدة النقل 5 كيلو بايت"
6KBMTU                  = "الحد الأقصى من وحدة النقل 6 كيلو بايت"
7KBMTU                  = "الحد الأقصى من وحدة النقل 7 كيلو بايت"
WolCap                  = "قدرات تنشيط Lan"
None                    = "لا شيء"
PatternMatch            = "مطابقة عامل البحث"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "مطابقة عامل البحث وMagic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Chinese_Taiwan
[Strings.0404]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p 虛擬網路標籤"
;VLanID			= "802.1Q 虛擬網路識別碼"
ChecksumOffload		= "檢查總和卸載"
LargesendOffload	= "TCP 大量傳送卸載"
SpeedDuplexMode		= "連線速度和雙工模式"
auto_nego		= "自動協商"
sd10half		= "10Mbps半雙工"
sd10full		= "10Mbps全雙工"
sd100half		= "100Mbps半雙工"
sd100full		= "100Mbps全雙工"
sd1000full		= "1000Mbps全雙工"
NetworkAddress		= "網路卡位址"
JumboFrame		= "巨大訊框"
;TxDescNumber		= "傳送端描述子數目"
;RxDescNumber		= "接收端描述子數目"
;TxHPQDescNumber	= "高優先權傳送端描述子數目"
WOLCapability		= "ARP/PING網路喚醒"
WOLLinkChange		= "連線改變網路喚醒"
LDPSCapability		= "降速省電"
OptimalPerf		= "效能最佳化"
RxBufSize               = "接收端緩衝區長度"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "APM Mode網路喚醒"
TxCoalesceBufNum        = "傳送端聯合緩衝區數目"
TaskOffload39           = "卸載任務"
AllDisable              = "全部關閉"
Chksum39                = "檢查總和"
ChksumAndTcp39          = "檢查總和 & TCP 分段"
TxDmaBurstSize          = "傳送端直接記憶體爆發量長度"
RxDmaBurstSize          = "接收端直接記憶體爆發量長度" 
RxFifoThreshold         = "接收端先進先出佇列門檻" 
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "無限制"
NoThreshold             = "無門檻"
FlowControl		= "流量控制"
;AutoSpeedDown		= "自動降速"
S5WakeOnLan		= "關機後網路喚醒"
10MbFirst               = "10 Mbps 優先"
100MbFirst              = "100 Mbps 優先"
WolShutdownLinkSpeed    = "網路喚醒和關機連線速度"
Disabled                = "關閉"
Enabled                 = "開啟"
TxChecksumEnabled       = "傳送端檢查總和"
RxChecksumEnabled       = "接收端檢查總和"
TxRxChecksumEnabled     = "傳送端/接收端檢查總和"
2KBMTU                  = "2KB MTU"
3KBMTU                  = "3KB MTU"
4KBMTU                  = "4KB MTU"
5KBMTU                  = "5KB MTU"
6KBMTU                  = "6KB MTU"
7KBMTU                  = "7KB MTU"
WolCap                  = "網路喚醒模式"
None                    = "無"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Chinese_PRC
[Strings.0804]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p 虚拟网路标签"
;VLanID			= "802.1Q 虚拟网路识别码"
ChecksumOffload		= "校验和减负"
LargesendOffload	= "TCP 大量传送减负"
SpeedDuplexMode		= "连接速度和双工模式"
auto_nego		= "自动协商"
sd10half		= "10Mbps半双工"
sd10full		= "10Mbps全双工"
sd100half		= "100Mbps半双工"
sd100full		= "100Mbps全双工"
sd1000full		= "1000Mbps全双工"
NetworkAddress		= "网路卡位址"
JumboFrame		= "巨型帧"
;TxDescNumber		= "传送端描述符数目"
;RxDescNumber		= "接收端描述符数目"
;TxHPQDescNumber	= "高优先权传送端描述符数目"
WOLCapability		= "ARP/PING网路唤醒"
WOLLinkChange		= "连线改变网路唤醒"
LDPSCapability		= "降速省电"
OptimalPerf		= "性能最佳化"
RxBufSize               = "接收端缓冲区长度"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "APM Mode网路唤醒"
TxCoalesceBufNum        = "传送端联合缓冲区数目"
TaskOffload39           = "减负任务"
AllDisable              = "全部关闭"
Chksum39                = "检查总和"
ChksumAndTcp39          = "检查总和 & TCP 分段"
TxDmaBurstSize          = "传送端直接内存存取突发长度"
RxDmaBurstSize          = "接收端直接内存存取突发长度" 
RxFifoThreshold         = "接收端先进先出堆栈阈值" 
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "无限制"
NoThreshold             = "无门槛"
FlowControl		= "流控制"
;AutoSpeedDown		= "自动降速"
S5WakeOnLan		= "关机后网路唤醒"
10MbFirst               = "10 Mbps 优先"
100MbFirst              = "100 Mbps 优先"
WolShutdownLinkSpeed    = "网络唤醒和关机连接速度"
Disabled                = "关闭"
Enabled                 = "开启"
TxChecksumEnabled       = "传送端检查总和"
RxChecksumEnabled       = "接收端检查总和"
TxRxChecksumEnabled     = "传送端/接收端检查总和"
2KBMTU                  = "2KB MTU"
3KBMTU                  = "3KB MTU"
4KBMTU                  = "4KB MTU"
5KBMTU                  = "5KB MTU"
6KBMTU                  = "6KB MTU"
7KBMTU                  = "7KB MTU"
WolCap                  = "网路唤醒模式"
None                    = "无"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Danish
[Strings.0406]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "Lokalt netværk 802.1Q/1p-mærkning"
;VLanID			= "Lokalt netværk 802.1Q-id"
ChecksumOffload		= "Aflastning af kontrolsum"
LargesendOffload	= "Aflastning af TCP _StorForsendelse"
SpeedDuplexMode		= "Forbindelseshastighed/duplex-tilstand"
auto_nego		= "Automatisk forhandling"
sd10half		= "10 Mbps/Halv duplex"
sd10full		= "10 Mbps/Fuld duplex"
sd100half		= "100 Mbps/Halv duplex"
sd100full		= "100 Mbps/Fuld duplex"
sd1000full		= "1000 Mbps/Fuld duplex"
NetworkAddress		= "Netværksadresse"
JumboFrame		= "Jumboramme"
;TxDescNumber		= "Antal afsendelsesbuffere"
;RxDescNumber		= "Antal modtagelsesbeskrivelser"
;TxHPQDescNumber	= "Antal høj prioritet afsendelsesbuffere"
WOLCapability		= "Aktivering med APM-tilstand"
WOLLinkChange		= "Aktivering ved forbindelsesskift"
LDPSCapability		= "Forbindelse ned ved strømstyring"
OptimalPerf		= "Optimal ydelse"
RxBufSize               = "Størrelse på modtagelsesbuffer"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Aktivering med APM-tilstand"
TxCoalesceBufNum        = "Antal afsendelse og sammenlagte buffere"
TaskOffload39           = "Opgave aflastning"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Aflastning af kontrolsum"
ChksumAndTcp39          = "Kontrolsum og TCP segmentaflastning"
TxDmaBurstSize          = "DMA burst-størrelse ved afsendelse"
RxDmaBurstSize          = "DMA burst-størrelse ved modtagelse"
RxFifoThreshold         = "FIFO-tærskel ved modtagelse"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Ubegrænset"
NoThreshold             = "Ingen tærskel"
FlowControl		= "Flow-kontrol"
;AutoSpeedDown		= "Auto-hastighed ned"
S5WakeOnLan		= "Wake-On-Lan efter nedlukning"
10MbFirst               = "10 Mbps først"
100MbFirst              = "100 Mbps først"
WolShutdownLinkSpeed    = "Hastighed for Wake-On-Lan og nedlukningsforbindelse"
Disabled                = "Deaktiver"
Enabled                 = "Aktiver"
TxChecksumEnabled       = "Kontrolsum ved afsendelse"
RxChecksumEnabled       = "Kontrolsum ved modtagelse"
TxRxChecksumEnabled     = "Kontrolsum ved afsendelse/modtagelse"
2KBMTU                  = "2 KB MTU (Maximum Transmission Unit)"
3KBMTU                  = "3 KB MTU (Maximum Transmission Unit)"
4KBMTU                  = "4 KB MTU (Maximum Transmission Unit)"
5KBMTU                  = "5 KB MTU (Maximum Transmission Unit)"
6KBMTU                  = "6 KB MTU (Maximum Transmission Unit)"
7KBMTU                  = "7 KB MTU (Maximum Transmission Unit)"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Dutch_Standard
[Strings.0413]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p VLN-tagging (virtueel lokaal netwerk)"
;VLanID			= "802.1Q VLN-ID (virtueel lokaal netwerk)"
ChecksumOffload		= "Offload-controlesom"
LargesendOffload	= "Offload TCP (Transmission Control Protocol) _LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Verbindingssnelheid/Duplexmodus"
auto_nego		= "Automatisch onderhandelen"
sd10half		= "10Mbps/Half duplex"
sd10full		= "10Mbps/Full duplex"
sd100half		= "100Mbps/Half duplex"
sd100full		= "100Mbps/Full duplex"
sd1000full		= "100Mbps/Full duplex"
NetworkAddress		= "Netwerkadres"
JumboFrame		= "Jumbo frame"
;TxDescNumber		= "Nummer zenddescriptor"
;RxDescNumber		= "Nummer ontvangstdescriptor"
;TxHPQDescNumber	= "Nummer zenddescriptor hoge prioriteit"
WOLCapability		= "Activeren bij ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Activeren bij verbindingswijziging"
LDPSCapability		= "Verbinding verbreken voor energiebesparing"
OptimalPerf		= "Optimale prestaties"
RxBufSize               = "Grootte ontvangstbuffer"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Activeren met APM-modus"
TxCoalesceBufNum        = "Nummer coalesce-buffer verzending"
TaskOffload39           = "Taak-offload"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Checksum-offload"
ChksumAndTcp39          = "Offload controlesom & TCP-segment-offload (Transmission Control Protocol)"
TxDmaBurstSize          = "Burstgrootte verzenden directe geheugentoegang "
RxDmaBurstSize          = "Burstgrootte ontvangst directe geheugentoegang"
RxFifoThreshold         = "FIFO-drempel ontvangst"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Onbeperkt"
NoThreshold             = "Geen drempel"
FlowControl		= "Datatransportbesturing"
;AutoSpeedDown		= "Automatisch vertragen"
S5WakeOnLan		= "Wake-On-LAN na uitschakelen"
10MbFirst               = "10 Mbps eerst"
100MbFirst              = "100 Mbps eerst"
WolShutdownLinkSpeed    = "Wake-On-LAN & uitschakelen verbindingssnelheid"
Disabled                = "Uitschakelen"
Enabled                 = "Inschakelen"
TxChecksumEnabled       = "Controlesom verzending"
RxChecksumEnabled       = "Controlesom ontvangst"
TxRxChecksumEnabled     = "Controlesom verzending/ontvangst"
2KBMTU                  = "2KB maximum verzendeenheid"
3KBMTU                  = "3KB maximum verzendeenheid"
4KBMTU                  = "4KB maximum verzendeenheid"
5KBMTU                  = "5KB maximum verzendeenheid"
6KBMTU                  = "6KB maximum verzendeenheid"
7KBMTU                  = "7KB maximum verzendeenheid"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Finnish
[Strings.040b]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Virtuaalisen lähiverkon merkitseminen"
;VLanID			= "802.1Q Virtuaalisen lähiverkon tunniste"
ChecksumOffload		= "Pura tarkistussumma"
LargesendOffload	= "Pura TCP-tietoliikenneprotokolla_IsoLähetys"
SpeedDuplexMode		= "Nopeus/Duplex"
auto_nego		= "Automaattinen neuvottelu"
sd10half		= "10Mbps/Puolikas Duplex"
sd10full		= "10Mbps/Täysi Duplex"
sd100half		= "100Mbps/Puolikas Duplex"
sd100full		= "100Mbps/Täysi Duplex"
sd1000full		= "1000Mbps/Täysi Duplex"
NetworkAddress		= "Verkon osoite"
JumboFrame		= "Jumbo Frame"
;TxDescNumber		= "Siirrettävien deskriptoreiden määrä"
;RxDescNumber		= "Vastaanotettavien deskriptoreiden määrä"
;TxHPQDescNumber	= "Etusijalla olevien siirrettävien deskriptoreiden määrä"
WOLCapability		= "Herätystoiminto ARP/PING:n kautta"
WOLLinkChange		= "Herätystoiminto linkkimuutoksen kautta"
LDPSCapability		= "Virransäästö linkin toimimattomuuden kautta"
OptimalPerf		= "Toiminnan optimointi"
RxBufSize               = "Vastaanota puskurikoko"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Herätystoiminto APM-tilan kautta"
TxCoalesceBufNum        = "Siirrettävien pakkauspuskurien määrä"
TaskOffload39           = "Pura tehtävä"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Pura tarkistussumma"
ChksumAndTcp39          = "Pura tarkistussumma & TCP-tietoliikenneprotokollan segmentti"
TxDmaBurstSize          = "Siirrä DMA-väyläsiirron purskeen koko"
RxDmaBurstSize          = "Vastaanota DMA-väyläsiirron purskeen koko"
RxFifoThreshold         = "Vastaanota FIFO-kynnys"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Rajoittamaton"
NoThreshold             = "Ei kynnystä"
FlowControl		= "Datavuon ohjaus"
;AutoSpeedDown		= "Automaattinen nopeuden vähennys"
S5WakeOnLan		= "Herätystoiminto Lanin kautta sammutuksen jälkeen"
10MbFirst               = "10 Mbps ensin"
100MbFirst              = "100 Mbps ensin"
WolShutdownLinkSpeed    = "Herätystoiminto Lanin kautta & linkkinopeuden sammutus"
Disabled                = "Poista käytöstä"
Enabled                 = "Ota käyttöön"
TxChecksumEnabled       = "Siirrä tarkistussumma"
RxChecksumEnabled       = "Vastaanota tarkistussumma"
TxRxChecksumEnabled     = "Siirrä/vastaanota tarkistussumma"
2KBMTU                  = "Siirrettävän yksikön koko enintään 2 KB"
3KBMTU                  = "Siirrettävän yksikön koko enintään 3 KB"
4KBMTU                  = "Siirrettävän yksikön koko enintään 4 KB"
5KBMTU                  = "Siirrettävän yksikön koko enintään 5 KB"
6KBMTU                  = "Siirrettävän yksikön koko enintään 6 KB"
7KBMTU                  = "Siirrettävän yksikön koko enintään 7 KB"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;French_Standard
[Strings.040c]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Etiquette réseau local virtuel"
;VLanID			= "802.1Q Identifiant réseau local virtuel"
ChecksumOffload		= "Somme de contrôle hors charge"
LargesendOffload	= "Protocole de contrôle de transmission hors charge_LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Vitesse lien/Mode Duplex"
auto_nego		= "Négociation auto"
sd10half		= "10Mbps/Semi-duplex"
sd10full		= "10Mbps/Duplex intégral"
sd100half		= "100Mbps/Semi-duplex"
sd100full		= "100Mbps/Duplex intégral"
sd1000full		= "1000Mbps/Duplex intégral"
NetworkAddress		= "Adresse de réseau"
JumboFrame		= "Cadre jumbo"
;TxDescNumber		= "Nombre de descripteur de transmission"
;RxDescNumber		= "Nombre de descripteur de réception "
;TxHPQDescNumber	= "Nombre de descripteur de transmission haute priorité "
WOLCapability		= "Réveil avec ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Réveil avec Changement de lien"
LDPSCapability		= "Economie d’énergie lien coupé"
OptimalPerf		= "Performance optimale"
RxBufSize               = "Taille mémoire tampon de réception"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Réveil avec mode APM"
TxCoalesceBufNum        = "Nombre de mémoire tampon de transmission coalesce"
TaskOffload39           = "Tâche hors charge"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Somme de contrôle hors charge"
ChksumAndTcp39          = "Somme de contrôle & Protocole de contrôle de transmission hors charge"
TxDmaBurstSize          = "Transmettre taille burst d’accès direct à la mémoire"
RxDmaBurstSize          = "Recevoir taille burst d’accès direct à la mémoire"
RxFifoThreshold         = "Recevoir limite FIFO"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Illimité"
NoThreshold             = "Pas de limite"
FlowControl		= "Contrôle de flux"
;AutoSpeedDown		= "Ralentir auto vitesse"
S5WakeOnLan		= "Réveil par réseau après arrêt"
10MbFirst               = "10 Mbps en premier"
100MbFirst              = "100 Mbps en premier"
WolShutdownLinkSpeed    = "Vitesse de lien Réveil par réseau & Arrêt"
Disabled                = "Désactiver"
Enabled                 = "Activer"
TxChecksumEnabled       = "Transmettre contrôle de somme"
RxChecksumEnabled       = "Recevoir contrôle de somme"
TxRxChecksumEnabled     = "Transmettre/Recevoir contrôle de somme"
2KBMTU                  = "2KB unité de transmission maximum"
3KBMTU                  = "2KB unité de transmission maximum"
4KBMTU                  = "2KB unité de transmission maximum"
5KBMTU                  = "2KB unité de transmission maximum"
6KBMTU                  = "2KB unité de transmission maximum"
7KBMTU                  = "2KB unité de transmission maximum"
WolCap                  = "Fonctions Réveil par le réseau"
None                    = "Aucun"
PatternMatch            = "Correspondance au modèle"
MagicPacket             = "Paquet Magic"
PatternAndMagic         = "Correspondance au modèle et Paquet Magic"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;German_Standard
[Strings.0407]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Klassifizierung des virtuellen, lokalen Netzwerks"
;VLanID			= "802.1Q Identifikator des virtuellen, lokalen Netzwerks"
ChecksumOffload		= "Ablade-Prüfsumme"
LargesendOffload	= "Ablade-Übertragungskontrollprotokoll_Große Übertragung"
SpeedDuplexMode		= "Link-Geschwindigkeit/Duplex-Modus"
auto_nego		= "Autom. Aushandlung"
sd10half		= "10Mbit/s/Halbduplex"
sd10full		= "10Mbit/s/Vollduplex"
sd100half		= "100Mbit/s/Halbduplex"
sd100full		= "100Mbit/s/Vollduplex"
sd1000full		= "100Mbit/s/Vollduplex"
NetworkAddress		= "Netzwerkadresse"
JumboFrame		= "Jumbo-Rahmen"
;TxDescNumber		= "Nummer des Übertragungs-Deskriptors"
;RxDescNumber		= "Nummer des Empfangs-Deskriptors"
;TxHPQDescNumber	= "Nummer des Übertragungs-Deskriptors mit hoher Priorität"
WOLCapability		= "Reaktivierung bei ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Reaktivierung bei Link-Änderung"
LDPSCapability		= "Energie sparen bei Link-Abschaltung"
OptimalPerf		= "Optimale Leistung"
RxBufSize               = "Puffergröße empfangen"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Reaktivierung using APM Mode"
TxCoalesceBufNum        = "Nummer des Übertragungs-Koaleszenzpuffers"
TaskOffload39           = "Aufgabenabladung"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Prüfsummenabladung"
ChksumAndTcp39          = "Prüfsummen- & Übertragungskontrollprotokoll-Segmentabladung"
TxDmaBurstSize          = "Burst-Größe des Direktspeicherzugriffs übertragen"
RxDmaBurstSize          = "Burst-Größe des Direktspeicherzugriffs empfangen"
RxFifoThreshold         = "FIFO-Schwellwert empfangen"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Unbegrenzt"
NoThreshold             = "Kein Schwellwert"
FlowControl		= "Fließkontrolle"
;AutoSpeedDown		= "Autom. verlangsamen"
S5WakeOnLan		= "Wake-On-Lan nach Herunterfahren"
10MbFirst               = "10 Mbit/s zuerst"
100MbFirst              = "100 Mbit/s zuerst"
WolShutdownLinkSpeed    = "Wake-On-Lan & Link-Geschwindigkeit herunterfahren"
Disabled                = "Deaktivieren"
Enabled                 = "Aktivieren"
TxChecksumEnabled       = "Prüfsumme übertragen"
RxChecksumEnabled       = "Prüfsumme empfangen"
TxRxChecksumEnabled     = "Prüfsumme übertragen/empfangen"
2KBMTU                  = "2KB maximale Übertragungseinheit"
3KBMTU                  = "3KB maximale Übertragungseinheit"
4KBMTU                  = "4KB maximale Übertragungseinheit"
5KBMTU                  = "5KB maximale Übertragungseinheit"
6KBMTU                  = "6KB maximale Übertragungseinheit"
7KBMTU                  = "7KB maximale Übertragungseinheit"
WolCap                  = "Wake-On-LAN-Funktionen"
None                    = "Kein"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Greek
[Strings.0408]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "Κωδικοποίηση εικονικού τοπικού δικτύου 802.1Q/1p"
;VLanID			= "Αναγνωριστικό εικονικού τοπικού δικτύου 802.1Q/1p"
ChecksumOffload		= "Άθροισμα ελέγχου μείωσης φόρτου"
LargesendOffload	= "Μείωση φόρτου πρωτοκόλλου TCP _ΜεγάληςΑποστολής"
SpeedDuplexMode		= "Ταχύτητα σύνδεσης/Αμφίδρομη λειτουργία"
auto_nego		= "Αυτόματη διαπραγμάτευση"
sd10half		= "10Mbps/Ημι-αμφίδρομη"
sd10full		= "10Mbps/Πλήρως αμφίδρομη"
sd100half		= "100Mbps/Ημι-αμφίδρομη"
sd100full		= "100Mbps/Πλήρως αμφίδρομη"
sd1000full		= "1000Mbps/Πλήρως αμφίδρομη"
NetworkAddress		= "Διεύθυνση δικτύου"
JumboFrame		= "Πλαίσιο Jumbo"
;TxDescNumber		= "Αριθμός περιγραφών μετάδοσης"
;RxDescNumber		= "Αριθμός περιγραφών παραλαβής"
;TxHPQDescNumber	= "Αριθμός περιγραφών μετάδοσης υψηλής προτεραιότητας"
WOLCapability		= "Αφύπνιση στο ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Αφύπνιση σε αλλαγή σύνδεσης"
LDPSCapability		= "Εξοικονόμηση ενέργειας σύνδεσης προς τα κάτω"
OptimalPerf		= "Βέλτιστη απόδοση"
RxBufSize               = "Παραλαβή μεγέθους προσωρινού χώρου"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Αφύπνιση με χρήση λειτουργίας APM"
TxCoalesceBufNum        = "Αριθμός προσωρινού χώρου συνένωσης μετάδοσης"
TaskOffload39           = "Μείωση φόρτου εργασίας"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Μείωση φόρτου αθροίσματος ελέγχου "
ChksumAndTcp39          = "Άθροισμα ελέγχου και μείωση φόρτου τμήματος πρωτοκόλλου TCP"
TxDmaBurstSize          = "Μετάδοση μεγέθους καταιγισμού Άμεσης Προσπέλασης Μνήμης"
RxDmaBurstSize          = "Παραλαβή μεγέθους καταιγισμού Άμεσης Προσπέλασης Μνήμης"
RxFifoThreshold         = "Παραλαβή ορίου FIFO"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Απεριόριστο"
NoThreshold             = "Δεν υπάρχει όριο"
FlowControl		= "Έλεγχος ροής"
;AutoSpeedDown		= "Αυτόματη μείωση ταχύτητας"
S5WakeOnLan		= "Wake-on-LAN μετά τον τερματισμό"
10MbFirst               = "Πρώτα 10 Mbps "
100MbFirst              = "Πρώτα 100 Mbps"
WolShutdownLinkSpeed    = "Wake-on-LAN & ταχύτητα σύνδεσης τερματισμού"
Disabled                = "Απενεργοποίηση"
Enabled                 = "Ενεργοποίηση"
TxChecksumEnabled       = "Άθροισμα ελέγχου μετάδοσης"
RxChecksumEnabled       = "Άθροισμα ελέγχου παραλαβής"
TxRxChecksumEnabled     = "Άθροισμα ελέγχου μετάδοσης/παραλαβής"
2KBMTU                  = "Μέγιστη μονάδα μετάδοσης 2KB"
3KBMTU                  = "Μέγιστη μονάδα μετάδοσης 3KB"
4KBMTU                  = "Μέγιστη μονάδα μετάδοσης 4KB"
5KBMTU                  = "Μέγιστη μονάδα μετάδοσης 5KB"
6KBMTU                  = "Μέγιστη μονάδα μετάδοσης 6KB"
7KBMTU                  = "Μέγιστη μονάδα μετάδοσης 7KB"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Hebrew
[Strings.040d]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "תיוג וירטואלי לרשת 802.1Q/1p LAN"
;VLanID			= "מזהה וירטואלי לרשת 802.1Q LAN"
ChecksumOffload		= "העברת סיכום ביקורת"
LargesendOffload	= "העברת פרוטוקול בקרת תשדורת_LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "מצב קישור מהירות/דו כיווניות"
auto_nego		= "משא ומתן אוטומטי"
sd10half		= "10Mbps/חד כיווני"
sd10full		= "10Mbps/דו כיווני"
sd100half		= "100Mbps/חד כיווני"
sd100full		= "100Mbps/דו כיווני"
sd1000full		= "1000Mbps/דו כיווני"
NetworkAddress		= "כתובת רשת"
JumboFrame		= "מסגרת Jumbo"
;TxDescNumber		= "מספר מתאר שידור"
;RxDescNumber		= "מספר מתאר קליטה"
;TxHPQDescNumber	= "מספר מתאר שידור בעדיפות גבוהה"
WOLCapability		= "הפעל ב-ARP/PING"
WOLLinkChange		= "הפעל בשינוי קישור"
LDPSCapability		= "חיסכון בצריכת זרם לקישור מושבת"
OptimalPerf		= "ביצועים אופטימליים"
RxBufSize               = "גודל מאגר קבלה"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "הפעלה באמצעות מצב APM"
TxCoalesceBufNum        = "מספר מאגר שידור Coalesce"
TaskOffload39           = "העברת משימה"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "העברת סיכום ביקורת"
ChksumAndTcp39          = "העברת סיכום ביקורת ומקטע פרוטוקול בקרת תשדורת"
TxDmaBurstSize          = "גודל מקטע Direct Memory Access) DMA) לשידור"
RxDmaBurstSize          = "גודל מקטע Direct Memory Access) DMA) לקליטה" 
RxFifoThreshold         = "רמת סף ל-FIFO קליטה" 
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "בלתי מוגבל"
NoThreshold             = "ללא רמת סף"
FlowControl		= "בקרת זרימה"
;AutoSpeedDown		= "האטה אוטומטית"
S5WakeOnLan		= "Wake-On-Lan לאחר כיבוי"
10MbFirst               = "10Mbps ראשון"
100MbFirst              = "100Mbps ראשון"
WolShutdownLinkSpeed    = "מהירות קישור Wake-On-Lan וכיבוי"
Disabled                = "בטל"
Enabled                 = "אפשר"
TxChecksumEnabled       = "סיכום ביקורת לשידור"
RxChecksumEnabled       = "סיכום ביקורת לקליטה"
TxRxChecksumEnabled     = "סיכום ביקורת לשידור/קליטה"
2KBMTU                  = "יחידת שידור מרבית 2KB"
3KBMTU                  = "יחידת שידור מרבית 3KB"
4KBMTU                  = "יחידת שידור מרבית 4KB"
5KBMTU                  = "יחידת שידור מרבית 5KB"
6KBMTU                  = "יחידת שידור מרבית 6KB"
7KBMTU                  = "יחידת שידור מרבית 7KB"
WolCap                  = "יכולות Wake-On-Lan"
None                    = "ללא"
PatternMatch            = "התאמת תבנית"
MagicPacket             = "מנת קסם"
PatternAndMagic         = "התאמת תבנית ומנת קסם"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Hungarian
[Strings.040e]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Virtuális helyi hálózati (VLAN) címkézés"
;VLanID			= "802.1Q Virtuális helyi hálózati (VLAN) azonosító"
ChecksumOffload		= "Ellenőrzőösszeg tehermentesítése"
LargesendOffload	= "A _LargeSend átvitelvezérlő protokoll tehermentesítése"
SpeedDuplexMode		= "Kapcsolat sebessége/Duplex üzemmód"
auto_nego		= "Automatikus sebesség- és duplexitás-felismerés"
sd10half		= "10 Mbps/Félduplex"
sd10full		= "10 Mbps/Teljes duplex"
sd100half		= "100 Mbps/Félduplex"
sd100full		= "100 Mbps/Teljes duplex"
sd1000full		= "1000 Mbps/Teljes duplex"
NetworkAddress		= "Hálózati cím"
JumboFrame		= "Jumbo Frame (Óriás keret)"
;TxDescNumber		= "Átviteli leíró száma"
;RxDescNumber		= "Vételi leíró száma"
;TxHPQDescNumber	= "Magas prioritású átviteli leíró száma"
WOLCapability		= "Felélesztés az ARP/PING beállításon keresztül"
WOLLinkChange		= "Felélesztés a kapcsolat módosításával"
LDPSCapability		= "Energiatakarékosság inaktív kapcsolat esetén"
OptimalPerf		= "Optimális teljesítmény"
RxBufSize               = "Vételi pufferméret"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Felélesztés az APM üzemmód használatával"
TxCoalesceBufNum        = "Átviteli egyesített puffer száma"
TaskOffload39           = "Feladat tehermentesítése"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Ellenőrzőösszeg tehermentesítése"
ChksumAndTcp39          = "Ellenőrzőösszeg és átvitelvezérlő protokollszegmens tehermentesítése"
TxDmaBurstSize          = "Átviteli közvetlen memóriahozzáférés csomagmérete"
RxDmaBurstSize          = "Vételi közvetlen memóriahozzáférés csomagmérete" 
RxFifoThreshold         = "Vételi FIFO küszöbérték" 
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Korlátlan"
NoThreshold             = "Nincs küszöbérték"
FlowControl		= "Áramlásszabályozás"
;AutoSpeedDown		= "Automatikus sebességcsökkentés"
S5WakeOnLan		= "Felélesztés leállítás után hálózaton keresztül"
10MbFirst               = "10 Mbps First"
100MbFirst              = "100 Mbps First"
WolShutdownLinkSpeed    = "Felélesztés a hálózaton keresztül és leállítás kapcsolati sebessége"
Disabled                = "Letiltás"
Enabled                 = "Engedélyezés"
TxChecksumEnabled       = "Átviteli ellenőrzőösszeg"
RxChecksumEnabled       = "Vételi ellenőrzőösszeg"
TxRxChecksumEnabled     = "Átviteli/vételi ellenőrzőösszeg"
2KBMTU                  = "2 KB maximális átviteli egység"
3KBMTU                  = "3 KB maximális átviteli egység"
4KBMTU                  = "4 KB maximális átviteli egység"
5KBMTU                  = "5 KB maximális átviteli egység"
6KBMTU                  = "6 KB maximális átviteli egység"
7KBMTU                  = "7 KB maximális átviteli egység"
WolCap                  = "Hálózaton keresztül történő felélesztéssel kapcsolatos funkciók"
None                    = "Nincs"
PatternMatch            = "Mintaillesztés"
MagicPacket             = "Megfelelő csomag"
PatternAndMagic         = "Mintaillesztés és megfelelő csomag"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Italian_Standard
[Strings.0410]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Tagging di Virtual Local Area Network"
;VLanID			= "802.1Q Identificatore di Virtual Local Area Network"
ChecksumOffload		= "Offload Checksum"
LargesendOffload	= "Offload Transmission Control Protocol _LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Velocità collegamento/modalità duplex"
auto_nego		= "Auto Negotiation"
sd10half		= "10Mbps/Half Duplex"
sd10full		= "10Mbps/Full Duplex"
sd100half		= "100Mbps/Half Duplex"
sd100full		= "100Mbps/Full Duplex"
sd1000full		= "1000Mbps/Full Duplex"
NetworkAddress		= "Indirizzo di rete"
JumboFrame		= "Jumbo Frame"
;TxDescNumber		= "Numero di descrittore trasmissione"
;RxDescNumber		= "Numero di descrittore ricezione"
;TxHPQDescNumber	= "Numero di descrittore trasmissione alta priorità"
WOLCapability		= "Wake up on ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Wake up a cambio collegamento"
LDPSCapability		= "Link Down risparmio energia"
OptimalPerf		= "Prestazioni ottimali"
RxBufSize               = "Ricevi dimensioni buffer"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Wake up con modalità APM"
TxCoalesceBufNum        = "Numero di coalesce buffer trasmissione"
TaskOffload39           = "Task Offload"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Checksum Offload"
ChksumAndTcp39          = "Checksum & Transmission Control Protocol Segment Offload"
TxDmaBurstSize          = "Trasmetti Direct Memory Access burst size"
RxDmaBurstSize          = "Ricevi Direct Memory Access burst size"
RxFifoThreshold         = "Ricevi soglia FIFO"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Illimitato"
NoThreshold             = "Nessuna soglia"
FlowControl		= "Controllo flusso"
;AutoSpeedDown		= "Rallentamento automatico"
S5WakeOnLan		= "Wake-On-Lan & Shutdown velocità collegamento"
10MbFirst               = "Prima 10 Mbps"
100MbFirst              = "Prima 100 Mbps"
WolShutdownLinkSpeed    = "WOL & Shutdown Link Speed"
Disabled                = "Disabilita"
Enabled                 = "Abilita"
TxChecksumEnabled       = "Trasmetti Checksum"
RxChecksumEnabled       = "Ricevi Checksum"
TxRxChecksumEnabled     = "Trasmetti/ricevi Checksum"
2KBMTU                  = "2KB Unità massima di trasmissione"
3KBMTU                  = "3KB Unità massima di trasmissione"
4KBMTU                  = "4KB Unità massima di trasmissione"
5KBMTU                  = "5KB Unità massima di trasmissione"
6KBMTU                  = "6KB Unità massima di trasmissione"
7KBMTU                  = "7KB Unità massima di trasmissione"
WolCap                  = "Funzioni Wake-On-Lan"
None                    = "Nessuno"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match e Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Japanese
[Strings.0411]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p ヴァーチャルローカルエリアネットワークタギング"
;VLanID			= "802.1Q ヴァーチャルローカルエリアネットワーク識別子"
ChecksumOffload		= "オフロードチェックサム"
LargesendOffload	= "オフロード伝送コントロールプロトコル＿一括送信"
SpeedDuplexMode		= "リンク速度／デュプレックスモード"
auto_nego		= "自動ネゴシエーション"
sd10half		= "10Mbps/ハーフデュプレックス"
sd10full		= "10Mbps/フルデュプレックス"
sd100half		= "100Mbps/ハーフデュプレックス"
sd100full		= "100Mbps/フルデュプレックス"
sd1000full		= "1000Mbps/フルデュプレックス"
NetworkAddress		= "ネットワークアドレス"
JumboFrame		= "ジャンボフレーム"
;TxDescNumber		= "伝送識別子の数"
;RxDescNumber		= "受信識別子の数"
;TxHPQDescNumber	= "高優先度伝送識別子の数"
WOLCapability		= "ARP/PING でウェークアップ"
WOLLinkChange		= "リンク変更でウェークアップ"
LDPSCapability		= "リンクダウン節電"
OptimalPerf		= "最適パフォーマンス"
RxBufSize               = "受信バッファサイズ"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "APM モードを使ったウェークアップ"
TxCoalesceBufNum        = "伝送融合バッファの数"
TaskOffload39           = "タスクオフロード"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "チェックサムオフロード"
ChksumAndTcp39          = "チェックサムおよび伝送コントロールプロトコルセグメントオフロード"
TxDmaBurstSize          = "伝送直接メモリアクセスバーストサイズ"
RxDmaBurstSize          = "受信直接メモリアクセスバーストサイズ"
RxFifoThreshold         = "受信 FIFO 閾値"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "制限なし"
NoThreshold             = "閾値なし"
FlowControl		= "フローコントロール"
;AutoSpeedDown		= "自動速度ダウン"
S5WakeOnLan		= "シャットダウン後のLAN 上ウェークアップ"
10MbFirst               = "10 Mbps 優先"
100MbFirst              = "100 Mbps 優先"
WolShutdownLinkSpeed    = " LAN 上ウェークアップおよびシャットダウンリンク速度"
Disabled                = "無効"
Enabled                 = "有効"
TxChecksumEnabled       = "伝送チェックサム"
RxChecksumEnabled       = "受信チェックサム"
TxRxChecksumEnabled     = "伝送／受信チェックサム"
2KBMTU                  = "2KB 最大伝送ユニット"
3KBMTU                  = "3KB 最大伝送ユニット"
4KBMTU                  = "4KB 最大伝送ユニット"
5KBMTU                  = "5KB 最大伝送ユニット"
6KBMTU                  = "6KB 最大伝送ユニット"
7KBMTU                  = "7KB 最大伝送ユニット"
WolCap                  = "Wake-On-Lan機能"
None                    = "なし"
PatternMatch            = "パターン適合"
MagicPacket             = "マジックパケット"
PatternAndMagic         = "パターン適合とマジックパケット"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Korean
[Strings.0412]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p VLAN 태깅"
;VLanID			= "802.1Q VLAN 식별자"
ChecksumOffload		= "체크섬 오프로드"
LargesendOffload	= "TCP_LargeSend 오프로드"
SpeedDuplexMode		= "링크 속도/이중 모드"
auto_nego		= "자동 교섭"
sd10half		= "10 Mbps/반이중"
sd10full		= "10 Mbps/전이중"
sd100half		= "100 Mbps/반이중"
sd100full		= "100 Mbps/전이중"
sd1000full		= "1000 Mbps/전이중"
NetworkAddress		= "네트워크 주소"
JumboFrame		= "점보 프레임"
;TxDescNumber		= "송신 설명자 수"
;RxDescNumber		= "수신 설명자 수"
;TxHPQDescNumber	= "높은 우선 순위 송신 설명자 수"
WOLCapability		= "ARP/PING 할 때 웨이크업"
WOLLinkChange		= "링크 변경할 때 웨이크업"
LDPSCapability		= "링크 다운 절전"
OptimalPerf		= "최적 성능"
RxBufSize               = "버퍼 크기 수신"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "APM 모드 사용 웨이크업"
TxCoalesceBufNum        = "송신 병합 버퍼 수"
TaskOffload39           = "작업 오프로드"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "체크섬 오프로드"
ChksumAndTcp39          = "체크섬 및 TCP 세그먼트 오프로드"
TxDmaBurstSize          = "송신 DMA 버스트 크기"
RxDmaBurstSize          = "수신 DMA 버스트 크기"
RxFifoThreshold         = "수신 FIFO 임계값"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "제한 없음"
NoThreshold             = "임계값 사용 안 함"
FlowControl		= "흐름 제어"
;AutoSpeedDown		= "자동 감속"
S5WakeOnLan		= "종료 후 웨이크 온 랜"
10MbFirst               = "10 Mbps 먼저"
100MbFirst              = "100 Mbps 먼저"
WolShutdownLinkSpeed    = "웨이크 온 랜 및 종료 링크 속도"
Disabled                = "사용 안 함"
Enabled                 = "사용"
TxChecksumEnabled       = "송신 체크섬"
RxChecksumEnabled       = "수신 체크섬"
TxRxChecksumEnabled     = "송수신 체크섬"
2KBMTU                  = "2 KB 최대 전송 단위"
3KBMTU                  = "3 KB 최대 전송 단위"
4KBMTU                  = "4 KB 최대 전송 단위"
5KBMTU                  = "5 KB 최대 전송 단위"
6KBMTU                  = "6 KB 최대 전송 단위"
7KBMTU                  = "7 KB 최대 전송 단위"
WolCap                  = "WOL 기능"
None                    = "없음"
PatternMatch            = "패턴 매치"
MagicPacket             = "매직 패킷"
PatternAndMagic         = "패턴 매치와 매직 패킷"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Norwegian_Bokmal
[Strings.0414]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Tagging av virtuelt lokalnettverk"
;VLanID			= "802.1Q Identifikator for virtuelt lokalnettverk"
ChecksumOffload		= "Avlastningssjekksum"
LargesendOffload	= "Kontrollprotokoll for avlastningssending _LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Linjehastighet/dupleks-modus"
auto_nego		= "Automatisk forhandling"
sd10half		= "10Mbps/Halv dupleks"
sd10full		= "10Mbps/Full dupleks"
sd100half		= "100Mbps/Halv dupleks"
sd100full		= "100Mbps/Full dupleks"
sd1000full		= "1000Mbps/Full dupleks"
NetworkAddress		= "Nettverksadresse"
JumboFrame		= "Jumbo-ramme"
;TxDescNumber		= "Antall overføringsbetegnelser"
;RxDescNumber		= "Antall mottaksbetegnelser"
;TxHPQDescNumber	= "Antall overføringsbetegnelser med høy prioritet"
WOLCapability		= "Reaktivering på ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Reaktivering ved linjeendring"
LDPSCapability		= "Strømsparing ved linjen nede"
OptimalPerf		= "Optimal ytelse"
RxBufSize               = "Størrelse på mottaksbuffer"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Reaktivering ved bruk av APM-modus"
TxCoalesceBufNum        = "Antall sendeoppsamlingsbuffere"
TaskOffload39           = "Oppgaveavlastning"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Sjekksum avlastning"
ChksumAndTcp39          = "Sjekksum og sendekontrollprotokoll segmentavlastning"
TxDmaBurstSize          = "Send direkte minnetilgang burst-størrelse"
RxDmaBurstSize          = "Motta direkte minnetilgang burst-størrelse"
RxFifoThreshold         = "Mottak FIFO-terskel"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Ubegrenset"
NoThreshold             = "Ingen terskel"
FlowControl		= "Flytkontroll"
;AutoSpeedDown		= "Automatisk hastighet ned"
S5WakeOnLan		= "Reaktivering på nettverk etter avslutning"
10MbFirst               = "10 Mbps Først"
100MbFirst              = "100 Mbps Først"
WolShutdownLinkSpeed    = "Reaktivering på nettverk og avslutningslinjehastighet"
Disabled                = "Deaktiver"
Enabled                 = "Aktiver"
TxChecksumEnabled       = "Sendesjekksum"
RxChecksumEnabled       = "Mottakssjekksum"
TxRxChecksumEnabled     = "Sende-/motttakssjekksum"
2KBMTU                  = "2KB Maksimal sendeenhet"
3KBMTU                  = "3KB Maksimal sendeenhet"
4KBMTU                  = "4KB Maksimal sendeenhet"
5KBMTU                  = "5KB Maksimal sendeenhet"
6KBMTU                  = "6KB Maksimal sendeenhet"
7KBMTU                  = "7KB Maksimal sendeenhet"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Polish
[Strings.0415]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Oznaczenie wirtualnej lokalnej sieci komputerowej"
;VLanID			= "802.1Q Identyfikator wirtualnej lokalnej sieci komputerowej"
ChecksumOffload		= "Suma kontrolna bez obciążenia"
LargesendOffload	= "Protokół TCP _LargeSend bez obciążenia"
SpeedDuplexMode		= "Szybkość łącza/Tryb Duplex"
auto_nego		= "Automatyczna negocjacja"
sd10half		= "10Mbps/Half Duplex"
sd10full		= "10Mbps/Full Duplex"
sd100half		= "100Mbps/Half Duplex"
sd100full		= "100Mbps/Full Duplex"
sd1000full		= "1000Mbps/Full Duplex"
NetworkAddress		= "Adres sieciowy"
JumboFrame		= "Ramka Jumbo"
;TxDescNumber		= "Liczba deskryptora transmisji"
;RxDescNumber		= "Liczba deskryptora odbioru"
;TxHPQDescNumber	= "Liczba deskryptora wysokiego priorytetu transmisji"
WOLCapability		= "Wybudzanie przy ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Wybudzanie przy zmianie łącza"
LDPSCapability		= "Oszczędzania energii poprzez wyłączenie łącza"
OptimalPerf		= "Optymalna wydajność"
RxBufSize               = "Rozmiar bufora odbioru"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Wybudzanie poprzez tryb APM"
TxCoalesceBufNum        = "Liczba połączeń buforów transmisji"
TaskOffload39           = "Zadanie bez obciążenia"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Suma kontrolna bez obciążenia"
ChksumAndTcp39          = "Suma kontrolna i segment TCP bez obciążenia"
TxDmaBurstSize          = "Rozmiar DMA transmisji pakietu"
RxDmaBurstSize          = "Rozmiar DMA odbioru pakietu"
RxFifoThreshold         = "Próg odbioru FIFO"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Bez limitu"
NoThreshold             = "Brak progu"
FlowControl		= "Sterowanie przepływem"
;AutoSpeedDown		= "Automatyczne zmniejszenie szybkości"
S5WakeOnLan		= "Budzenie przy uaktywnieniu sieci po wyłączeniu"
10MbFirst               = "Pierwsze 10 Mbps"
100MbFirst              = "Pierwsze 100 Mbps"
WolShutdownLinkSpeed    = "Wybudzanie przy uaktywnieniu sieci i Szybkość zamykania łącza"
Disabled                = "Wyłącz"
Enabled                 = "Włącz"
TxChecksumEnabled       = "Suma kontrolna transmisji"
RxChecksumEnabled       = "Suma kontrolna odbioru"
TxRxChecksumEnabled     = "Suma kontrolna transmisji/odbioru"
2KBMTU                  = "Maksymalna jednostka transmisji 2KB"
3KBMTU                  = "Maksymalna jednostka transmisji 3KB"
4KBMTU                  = "Maksymalna jednostka transmisji 4KB"
5KBMTU                  = "Maksymalna jednostka transmisji 5KB"
6KBMTU                  = "Maksymalna jednostka transmisji 6KB"
7KBMTU                  = "Maksymalna jednostka transmisji 7KB"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Portuguese_Brazilian
[Strings.0416]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Etiquetagem de Rede de Área Local Virtual"
;VLanID			= "802.1Q Identificador de Rede de Área Local Virtual"
ChecksumOffload		= "Checksum de descarga"
LargesendOffload	= "Descarga de Protocolo de Controlo de Transmissão _LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Velocidade da Ligação/Modo Duplex"
auto_nego		= "Auto Negociação"
sd10half		= "10Mbps/Half Duplex"
sd10full		= "10Mbps/Full Duplex"
sd100half		= "100Mbps/Half Duplex"
sd100full		= "100Mbps/Full Duplex"
sd1000full		= "1000Mbps/Full Duplex"
NetworkAddress		= "Endereço de Rede"
JumboFrame		= "Jumbo Frame"
;TxDescNumber		= "Número do Descritor de Transmissão"
;RxDescNumber		= "Número do Descritor de Recepção"
;TxHPQDescNumber	= "Número do Descritor de Transmissão de Alta Prioridade"
WOLCapability		= "Despertar aquando de ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Despertar aquando de Mudança de Ligação"
LDPSCapability		= "Link Down Poupança de Energia"
OptimalPerf		= "Desempenho Optimizado"
RxBufSize               = "Receber Tamanho Memória Intermédia"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Despertar usando Modo APM"
TxCoalesceBufNum        = "Número da Memória Intermédia de Transmissão Coalesce"
TaskOffload39           = "Descarga de Tarefa"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Checksum de descarga"
ChksumAndTcp39          = "Descarga de checksum & Segmento de Protocolo de Controlo de Transmissão"
TxDmaBurstSize          = "Transmitir o tamanho de rajada do Acesso Directo à Memória"
RxDmaBurstSize          = "Receber o tamanho de rajada do Acesso Directo à Memória"
RxFifoThreshold         = "Receber limite FIFO"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Ilimitado"
NoThreshold             = "Sem limite"
FlowControl		= "Controlo de Fluxo"
;AutoSpeedDown		= "Velocidade Automática Desactivada"
S5WakeOnLan		= "Despertar Aquando de Lan Após Desligar"
10MbFirst               = "10 Mbps Primeiro"
100MbFirst              = "100 Mbps Primeiro"
WolShutdownLinkSpeed    = "Despertar Aquando de Lan & Velocidade de Ligação Desligar"
Disabled                = "Desactivar"
Enabled                 = "Activar"
TxChecksumEnabled       = "Transmitir Checksum"
RxChecksumEnabled       = "Receber Checksum"
TxRxChecksumEnabled     = "Transmitir/Receber Checksum"
2KBMTU                  = "2KB Unidade Máxima de Transmissão"
3KBMTU                  = "3KB Unidade Máxima de Transmissão"
4KBMTU                  = "4KB Unidade Máxima de Transmissão"
5KBMTU                  = "5KB Unidade Máxima de Transmissão"
6KBMTU                  = "6KB Unidade Máxima de Transmissão"
7KBMTU                  = "7KB Unidade Máxima de Transmissão"
WolCap                  = "Capacidades Wake-On-Lan"
None                    = "Nenhum"
PatternMatch            = "Correspondência de padrões"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Correspondência de pacotes e Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Russian
[Strings.0419]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "Маркировка VLAN 802.1Q/1p"
;VLanID			= "Идентификатор VLAN 802.1Q/1p"
ChecksumOffload		= "Контрольная сумма разгрузки"
LargesendOffload	= "TCP разгрузки _LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Скорость соединения, режим дуплекса"
auto_nego		= "Автоматическое согласование"
sd10half		= "10 Mбит/с, полудуплекс"
sd10full		= "10 Mбит/с, полный дуплекс"
sd100half		= "100 Mбит/с, полудуплекс"
sd100full		= "100 Mбит/с, полный дуплекс"
sd1000full		= "1000 Mбит/с, полный дуплекс"
NetworkAddress		= "Сетевой адрес"
JumboFrame		= "Jumbo Frame"
;TxDescNumber		= "Номер дескриптора передачи"
;RxDescNumber		= "Номер дескриптора приема"
;TxHPQDescNumber	= "Номер дескриптора высокоприоритетной передачи"
WOLCapability		= "Пробуждение по ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Пробуждение при изменении соединения"
LDPSCapability		= "Режим энергосбережения при отключении соединения"
OptimalPerf		= "Оптимальная производительность"
RxBufSize               = "Размер буфера приема"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Пробуждение с помощью режима APM"
TxCoalesceBufNum        = "Номер объединенного буфера передачи"
TaskOffload39           = "Разгрузка задачи"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Разгрузка контрольной суммы"
ChksumAndTcp39          = "Разгрузка сегмента TCP и контрольной суммы"
TxDmaBurstSize          = "Размер пакета передачи при прямом доступе к памяти"
RxDmaBurstSize          = "Размер пакета приема при прямом доступе к памяти"
RxFifoThreshold         = "Порог FIFO приема"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Не ограничен"
NoThreshold             = "Без порога"
FlowControl		= "Управление потоком"
;AutoSpeedDown		= "Автоснижение скорости"
S5WakeOnLan		= "Пробуждение по активности ЛВС после выключения"
10MbFirst               = "Сначала 10 Мбит/с"
100MbFirst              = "Сначала 100 Мбит/с"
WolShutdownLinkSpeed    = "Скорость соединения при пробуждении по активности ЛВС и выключении"
Disabled                = "Выкл."
Enabled                 = "Вкл."
TxChecksumEnabled       = "Контрольная сумма передачи"
RxChecksumEnabled       = "Контрольная сумма приема"
TxRxChecksumEnabled     = "Контрольная сумма передачи/приема"
2KBMTU                  = "Максимальный размер пакета 2 кб"
3KBMTU                  = "Максимальный размер пакета 3 кб"
4KBMTU                  = "Максимальный размер пакета 4 кб"
5KBMTU                  = "Максимальный размер пакета 5 кб"
6KBMTU                  = "Максимальный размер пакета 6 кб"
7KBMTU                  = "Максимальный размер пакета 7 кб"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Slovenian
[Strings.0424]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Označevanje virtualnega lokalnega omrežja"
;VLanID			= "802.1Q Identifikator virtualnega lokalnega omrežja"
ChecksumOffload		= "Kontrolna vsota razbremenitve"
LargesendOffload	= "Kontrolni protokol prenosa razbremenitve _Velik prenos"
SpeedDuplexMode		= "Hitrost povezave/Način dupleks"
auto_nego		= "Samopogajanje"
sd10half		= "10Mb/s/Polovični dupleks"
sd10full		= "10 Mb/s/Polovični dupleks"
sd100half		= "100Mb/s/Polovični dupleks"
sd100full		= "100 Mb/s/Polovični dupleks"
sd1000full		= "1000 Mb/s/Polovični dupleks"
NetworkAddress		= "Omrežni naslov"
JumboFrame		= "Jumbo okvir"
;TxDescNumber		= "Številka prenosa deskriptorja"
;RxDescNumber		= "Številka oddajneqa deskriptorja"
;TxHPQDescNumber	= "Številka visoko prioritetnega prenosnega deskriptorja"
WOLCapability		= "Bujenje na ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Bujenje na menjavi povezave"
LDPSCapability		= "Varčevanje energije pri zapiranju povezave"
OptimalPerf		= "Optimalno delovanje"
RxBufSize               = "Sprejmi velikost medpomnilnika"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Bujenje z uporabo načina APM"
TxCoalesceBufNum        = "Številka prenosa povečanega medpomnilnika"
TaskOffload39           = "Razbremenitev opravila"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Razbremenitev kontrolne vsote"
ChksumAndTcp39          = "Kontrolna vsota in razbremenitev kontrolnega protokola prenosa"
TxDmaBurstSize          = "Rafalna velikost prenosa dostopa neposrednega pomnilnika"
RxDmaBurstSize          = "Rafalna velikost sprejema dostopa neposrednega pomnilnika"
RxFifoThreshold         = "Sprejmi FIFO prag"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Neomejeno"
NoThreshold             = "Ni praga"
FlowControl		= "Kontrola pretoka"
;AutoSpeedDown		= "Samodejna upočasnitev"
S5WakeOnLan		= "Bujenje-na-Lan po zaustavitvi"
10MbFirst               = "10 Mb/s Najprej"
100MbFirst              = "100 Mb/s Najprej"
WolShutdownLinkSpeed    = "Bujenje-na-Lan in zaustavitev hitrosti povezave"
Disabled                = ''Onemogoči''
Enabled                 = "Omogoči"
TxChecksumEnabled       = "Kontrolna vsota prenosa"
RxChecksumEnabled       = "Prejmi kontrolno vsoto"
TxRxChecksumEnabled     = "Prenos/Prejmi kontrolno vsoto"
2KBMTU                  = "2KB Maksimalna prenosna enota"
3KBMTU                  = "3KB Maksimalna prenosna enota"
4KBMTU                  = "4KB Maksimalna prenosna enota"
5KBMTU                  = "5KB Maksimalna prenosna enota"
6KBMTU                  = "6KB Maksimalna prenosna enota"
7KBMTU                  = "7KB Maksimalna prenosna enota"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Spanish_Traditional_Sort
[Strings.040a]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "Etiquetado de red de área local virtual 802.1Q/1p"
;VLanID			= "Identificador de red de área local virtual 802.1Q"
ChecksumOffload		= "Suma de comprobación de descarga"
LargesendOffload	= "Gran envío de protocolo de control de transmisión de descarga"
SpeedDuplexMode		= "Velocidad de enlace/Modo dúplex"
auto_nego		= "Negociación automática"
sd10half		= "10Mbps/Half Dúplex"
sd10full		= "10Mbps/Full Dúplex"
sd100half		= "100Mbps/Half Dúplex"
sd100full		= "100Mbps/Full Dúplex"
sd1000full		= "1000Mbps/Full Dúplex"
NetworkAddress		= "Dirección de red"
JumboFrame		= "Trama Jumbo"
;TxDescNumber		= "Número del descriptor de transmisión"
;RxDescNumber		= "Número del descriptor de recepción"
;TxHPQDescNumber	= "Número de descriptor de transmisión de alta prioridad"
WOLCapability		= "Activación ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Activación en cambio de enlace"
LDPSCapability		= "Ahorro de energía en caída de enlace"
OptimalPerf		= "Rendimiento óptimo"
RxBufSize               = "Tamaño de búfer de recepción"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Activar utilizando modo APM"
TxCoalesceBufNum        = "Número de búfer combinado de transmisión"
TaskOffload39           = "Descarga de tarea"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Descarga de suma de comprobación"
ChksumAndTcp39          = "Descarga de segmento de protocolo de control de suma de comprobación y transmisión"
TxDmaBurstSize          = "Tamaño de ráfaga de acceso a memoria directa de transmisión"
RxDmaBurstSize          = "Tamaño de ráfaga de acceso a memoria directa de recepción"
RxFifoThreshold         = "Umbral de recepción FIFO" 
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Ilimitado"
NoThreshold             = "Sin umbral"
FlowControl		= "Control de flujo"
;AutoSpeedDown		= "Descenso automático de velocidad"
S5WakeOnLan		= "Activar con LAN después de apagado"
10MbFirst               = "10 Mbps primero"
100MbFirst              = "100 Mbps primero"
WolShutdownLinkSpeed    = "Velocidad de enlace de activación con LAN y apagado"
Disabled                = "Desactivar"
Enabled                 = "Activar"
TxChecksumEnabled       = "Suma de comprobación de transmisión"
RxChecksumEnabled       = "Suma de comprobación de recepción"
TxRxChecksumEnabled     = "Suma de comprobación de transmisión/recepción"
2KBMTU                  = "Unidad de transmisión máxima de 2KB"
3KBMTU                  = "Unidad de transmisión máxima de 3KB"
4KBMTU                  = "Unidad de transmisión máxima de 4KB"
5KBMTU                  = "Unidad de transmisión máxima de 5KB"
6KBMTU                  = "Unidad de transmisión máxima de 6KB"
7KBMTU                  = "Unidad de transmisión máxima de 7KB"
WolCap                  = "Funciones Wake-On-Lan"
None                    = "Ninguno"
PatternMatch            = "Comparar patrón"
MagicPacket             = "Paquete mágico"
PatternAndMagic         = "Comparar patrón y paquete mágico"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Swedish
[Strings.041d]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p VLAN-tagging"
;VLanID			= "802.1Q VLAN-identifierare"
ChecksumOffload		= "Avbelasta kontrollsumma"
LargesendOffload	= "Avbelasta TCP _LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Länkhastighet/duplexläge"
auto_nego		= "Automatisk förhandling"
sd10half		= "10Mbps/Halv duplex"
sd10full		= "10Mbps/Full duplex"
sd100half		= "100Mbps/Halv duplex"
sd100full		= "100Mbps/Full duplex"
sd1000full		= "1000Mbps/Full duplex"
NetworkAddress		= "Nätverksadress"
JumboFrame		= "Jumboram"
;TxDescNumber		= "Överföringsbeskrivarens nummer"
;RxDescNumber		= "Mottagningsbeskrivarens nummer"
;TxHPQDescNumber	= "Antal beskrivare för högprioritetsöverföring"
WOLCapability		= "Väck vid ARP/PING"
WOLLinkChange		= "Väck vid länkbyte"
LDPSCapability		= "Sänk länkhastighet till energisparläge"
OptimalPerf		= "Bästa prestanda"
RxBufSize               = "Mottagningsbuffertens storlek"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "Väck med APM-läge"
TxCoalesceBufNum        = "Antal buffertar för överföringssammanslagning"
TaskOffload39           = "Uppgiftsavlastning"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Avbelasta kontrollsumma"
ChksumAndTcp39          = "Avlastning av kontrollsumma och TCP-segment"
TxDmaBurstSize          = "Burst-storlek för överföring av direkt minnesåtkomst"
RxDmaBurstSize          = "Burst-storlek för mottagning av direkt minnesåtkomst"
RxFifoThreshold         = "Ta emot FIFO-tröskelvärde"
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Obegränsat"
NoThreshold             = "Inget tröskelvärde"
FlowControl		= "Flödeskontroll"
;AutoSpeedDown		= "Sänk automatisk hastighet"
S5WakeOnLan		= "Wake-on-LAN efter avstängning"
10MbFirst               = "10 Mbps Först"
100MbFirst              = "100 Mbps Först"
WolShutdownLinkSpeed    = "Wake-on-LAN och Shutdown Link Speed"
Disabled                = "Inaktivera"
Enabled                 = "Aktivera"
TxChecksumEnabled       = "Överför kontrollsumma"
RxChecksumEnabled       = "Ta emot kontrollsumma"
TxRxChecksumEnabled     = "Överför/ta emot kontrollsumma"
2KBMTU                  = "2KB Maximal överföringsenhet"
3KBMTU                  = "3KB Maximal överföringsenhet"
4KBMTU                  = "4KB Maximal överföringsenhet"
5KBMTU                  = "5KB Maximal överföringsenhet"
6KBMTU                  = "6KB Maximal överföringsenhet"
7KBMTU                  = "7KB Maximal överföringsenhet"
WolCap                  = "Wake-On-Lan Capabilities"
None                    = "None"
PatternMatch            = "Pattern Match"
MagicPacket             = "Magic Packet"
PatternAndMagic         = "Pattern Match & Magic Packet"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"

;;Turkish
[Strings.041f]
Realtek			= "Realtek Semiconductor Corp."
VLanTagging		= "802.1Q/1p Sanal Yerel Alan Ağı Etiketleme"
;VLanID			= "802.1Q Sanal Yerel Alan Ağ tanımlayıcı"
ChecksumOffload		= "Boşaltma Sağlama"
LargesendOffload	= "Boşaltma İletim Denetim Protokolü_LargeSend"
SpeedDuplexMode		= "Bağlantı Hızı/İkili Mod"
auto_nego		= "Otomatik Görüşme"
sd10half		= "10Mbps/Yarım İkili"
sd10full		= "10Mbps/Tam İkili"
sd100half		= "100Mbps/Yarım İkili"
sd100full		= "100Mbps/Tam İkili"
sd1000full		= "1000Mbps/Tam İkili"
NetworkAddress		= "Ağ Adresi"
JumboFrame		= "Jumbo Çerçevesi"
;TxDescNumber		= "İletim Açıklayıcı Sayısı"
;RxDescNumber		= "Alım Açıklayıcı Sayısı"
;TxHPQDescNumber	= "Yüksek Öncelikli İletim Açıklayıcı Sayısı"
WOLCapability		= "ARP/PING’de uyanma"
WOLLinkChange		= "Bağlantı Değişiminde Uyanma"
LDPSCapability		= "Bağlantı Aşağı Güç Tasarrufu"
OptimalPerf		= "En İyi Performans"
RxBufSize               = "Arabellek Boyutunu Al"
8KBytes                 = "8K bytes"
16KBytes                = "16K bytes"
32KBytes                = "32K bytes"
64KBytes                = "64K bytes"
ApmWol                  = "APM Modunu Kullanarak Uyan"
TxCoalesceBufNum        = "İletim Birleşme Arabellek Sayısı"
TaskOffload39           = "İş Boşaltma"
AllDisable              = "All Disable"
Chksum39                = "Boşaltma Sağlama"
ChksumAndTcp39          = "Sağlama & İletim Denetim Protokolü Segment Boşaltma"
TxDmaBurstSize          = "Doğrudan Hafıza Erişimi veri bloğu boyutunu ilet"
RxDmaBurstSize          = "Doğrudan Hafıza Erişimi veri bloğu boyutunu al" 
RxFifoThreshold         = "FIFO eşiğini al" 
16Bytes                 = "16 bytes"
32Bytes                 = "32 bytes"
64Bytes                 = "64 bytes"
128Bytes                = "128 bytes"
256Bytes                = "256 bytes"        
512Bytes                = "512 bytes"
1024Bytes               = "1024 bytes"
2048Bytes               = "2048 bytes"
Unlimitted              = "Limitsiz"
NoThreshold             = "Eşik yok"
FlowControl		= "Akış Denetimi"
;AutoSpeedDown		= "Otomatik Yavaşlatma"
S5WakeOnLan		= "Kapattıktan Sonra Yerel Ağ Üzerinden Aç"
10MbFirst               = "10 Mbps Önce"
100MbFirst              = "100 Mbps Önce"
WolShutdownLinkSpeed    = "Yerel Ağ Üzerinden Açma & Kapatma Bağlantı Hızı"
Disabled                = "Devre dışı bırak"
Enabled                 = "Etkinleştir"
TxChecksumEnabled       = "Sağlamayı İlet"
RxChecksumEnabled       = "Sağlamayı Al"
TxRxChecksumEnabled     = "Sağlamayı İlet/Al"
2KBMTU                  = "2KB Maksimum İletim Ünitesi"
3KBMTU                  = "3KB Maksimum İletim Ünitesi"
4KBMTU                  = "4KB Maksimum İletim Ünitesi"
5KBMTU                  = "5KB Maksimum İletim Ünitesi"
6KBMTU                  = "6KB Maksimum İletim Ünitesi"
7KBMTU                  = "7KB Maksimum İletim Ünitesi"
WolCap                  = "Lan’da Uyan Özellikleri"
None                    = "Yok"
PatternMatch            = "Örnek Eşleşmesi"
MagicPacket             = "Sihirli Paket"
PatternAndMagic         = "Örnek Eşleşmesi & Sihirli Paket"

;;Source disk name
DISKNAME = "Realtek 10/100/1000 NIC Family all in one NDIS Driver"

RTL8169.DeviceDesc        = "Realtek RTL8169/8110 Family Gigabit Ethernet NIC"
RTL8139.DeviceDesc        = "Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"
RTL8139P.DeviceDesc       = "Realtek RTL8139C+ Fast Ethernet NIC"
RTL8139Panasonic.DeviceDesc = "(MOBILE ASSIST)Realtek RTL8139/810x Family Fast Ethernet NIC"

;;NT service name
Rtlnic.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS NT Driver"
Rtlnicxp.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP Driver"
Rtlnicx64.Service.DispName    = "Realtek 10/100/1000 PCI NIC Family NDIS XP(x64) Driver"
