使用说明:
一  .下载附件的软件Universal_Customizer.放在同一个文件夹下.
二.解压下载的附件到Universal_Customizer目录下.
三.准备一个要写入U盘和CDROM中的文件.
  1. 可以将一个ISO文件直接替换到BIN目录下的U3CUSTOM.iso
  2.也可以自动生成一个ISO文件.
  将你需要的文件放到U3CUSTOM目录.然后运行ISOCreate.cmd
  会自动在BIN目录下生成一个U3CUSTOM.ISO
四.运行Universal_Customizer.exe开始写入.按提示操作即可.
五.拨出U盘再插上去即可看到效果.
六.如果是可启动的,可以重启在BIOS中将USB-CDROM设为第一启动.如果没有问题的话就可以看到效果了.
七.写入的速度可能有点慢要有耐心.中途不可拨出U盘.
六.完成了,祝您好运!
完成后就可以看到一个CDROM驱动器,里面的内容就是U3CUSTOM.ISO的内容.
重新以上步骤就可以将CDROM的动器的内容替换成你所需要的内容了.
一个USB-CDRW就这样做成了.
附:启动U盘的方式有很多为什么要多此一举呢?
原因如下.
1.CDROM的内容是只读的,安全性比较高,而且也不会被误删.
2.可以利用这个来装系统.
3.带个U盘比带个光盘更方便吧.而且这个U盘除了有CDROM的功能外,还有U盘的功能.二合一.