[STRINGS]

MaxStrings=5000

; page main
0=
1=进入游戏
2=海军学院
3=生涯模式 
4=单人游戏
5=多人游戏
6=博物馆
7=游戏设定
8=任务模式
9=鱼雷等待装填
10=是
11=否
12=确定
13=谁想要取得海战的胜利,就必须先发动攻击!

14=玩家等级;基地位置
15=舰队;艇长日志
16=船员奖励

17=船厂
18=兵营
19=军事行动室

20=巡逻
21=奖励
22=U艇王牌

23=勋章
24=嘉奖令
25=晋升

26=移动到 %s
27=装载到 %s
28=卸载到 %s
29=自动装填
30=返回
31=选项

32=名字已经被使用,要覆盖吗?
33= 任务完成 
34=查看艇长日志

35=%s||%s
36=隔仓.
37=子系统
38=CE
39=NO
40=WP
41=无损伤,不用修理
42=状态
43=hh/mm
44=隔仓和子系统

45=基地改变到: %s
46=潜艇类型: %s|出发地: %s  |航向: %.0f度 |巡逻区域:  %s |出发基地: %s|返航基地: %s
47=申请调任!
48=声望不足!
49=声望
50=生涯菜单
51=U艇
52=船员
53=日志
54=任务
55=选项
56=返回菜单
57=舰队解散,你被调到 %s.
58=战役
59=你确定吗?

60=验证
61=游戏
62=视频
63=声音
64=载入/存储

65=巡逻记录
66=生涯记录
67=勋章 
68=U艇王牌
69=个人档案
70=调任
71=结束游戏

72=U艇
73=指挥塔
74=武器
75=鱼雷
76=装备
77=特殊

78=U艇型号
79=查看教程

80=%s %s%s
81=全体船员;水手:       %02d  %02d  %02d|士官: %02d  %02d  %02d|军官:     %02d  %02d  %02d|总船员:   %02d  %02d  %02d
82=军官
83=士官
84=水手
85=当前声望
86=%.02f
87=确定
88=取消
89=Min Max Crt
90=游戏暂停

91=无申请
92=请求被拒绝
93=请求被批准
94=读取这个游戏存档将会删除所有|与之关联的后期存档,你确定?
95=巡逻 %3d 地区
96=玩家

97=超员!请解散部分船员!
98=巡航: 出发日期: %s %d, %d  结束日期: %s %d, %d - %s
99=该名字已存在!
100=你确定吗?
101=军官超员!
102=你确定放弃任务?
103=军营军官超员!
104=军官已经就位!
105=声望不足!
106=士官超员!
107=舱室已满!
108=水手超员!
109=在水下无法修理此隔间!

110=武器类型:
111=重量:
112=口径:
113=射程:
114=弹头:
115=性能:
116=威廉港
117=U-110
118=Mk37
119=DCTN F17
120=FFV Tp42系列

130=生涯  
131=技术手册
132=已经读取.
133=生涯终止!

140=巡航次数: %d|开始日期: %02d/%02d/%04d|开始地域: %s|结束日期: %02d/%02d/%04d|结束地域: %s|潜艇型号: %s|当前所属舰队: %s|所用标志: %s
141=|击沉商船: %d|商船吨位: %.02f|击沉战舰: %d|战舰吨位: %.02f|击沉战舰类型|  战列舰: %d|  战列巡洋舰: %d|  航空母舰: %d|  护卫航母: %d|  重巡洋舰: %d|  轻巡洋舰: %d|  辅助巡洋舰: %d|  驱逐舰: %d|  护卫驱逐舰: %d|  护卫舰: %d|  布雷舰: %d|  扫雷舰: %d|  鱼雷艇: %d|  巡逻艇: %d
142=|击落飞机: %d|军官阵亡: %d|士官阵亡: %d|水手阵亡: %d
143=|船员经验: %d| 船体完好度: %.02f|声望 (单次巡逻): %.02f
144=潜艇已经损毁. 不能载入这个生涯进度. 

148= %s人手不足; 效率

150=生涯名称: %s %s|%s|当前声望 %.02f|总计巡逻: %d|生涯开始日期: %02d/%02d/%04d|当前日期: %02d/%02d/%04d|当前所属舰队: %s|位置: %s|潜艇类型: %s|当前标志: %s|军官阵亡总数: %d|士官阵亡总数: %d|水手阵亡总数: %d|舰队: %s
151=在: %s 港停靠
152=结束生涯
153=死亡名单
154=玩家名单
155=
156=删除档案
157=不能载入存档
158=不能删除存档
159=不做任何操作

160=水手
161=资深水手
162=水手长
163=下士
164=中士
165=上士
166=准尉
167=少尉
168=中尉
169=中尉
170=少尉;中尉
171=中尉;中尉指挥官
172=中尉指挥官;上尉指挥官
173=上尉指挥官;艇长
174=;艇长

175=退回到菜单

180=当处于上浮状态时, 观察员就是U型潜艇的眼睛. 为及时发现目标和危险,应当在这里放置高效的船员.
181=潜艇最重要之一的部分就是无线电室.当你在水面时,它可以保持与U艇总部的联系.当潜入水中时,听音器就成为了潜艇的耳朵,它可以探测远处目标和跟踪就近目标使局面得到控制.
182=潜艇的指挥机构必须团结高效地执行你的命令.这是所有潜艇所必须要有的.
183=柴油机是潜艇在水面航行的重要动力.柴油机损坏将使你寸步难行.
184=无声无息的电动引擎将是你在水下航行的唯一动力.
185=鱼雷是所有潜艇必备的主要武器.鱼雷的好坏将体现你战斗力的高低.给鱼雷发射间配备熟练的水手可以让你减少鱼雷装填的等待时间.
186=潜艇的一个重要区域就是休息室.它可以让你的组员有足够的精力进入战斗状态.轮休的船员被放置到这里.
187=轮休的船员应该被放置到艇首/艇尾休息室来休息.
188=作为次要的攻击部门, 船尾鱼雷舱也放置着潜艇机动所需的重要装置. 
189=这里就是甲板炮的位置.对于那些不值得浪费一发鱼雷的那些孤独的商船来说,用甲板炮可以轻松地把商船送入地狱. 
190=对付飞机的最好办法就是潜入水下.当来不及时.那么高射炮应该可以给敌人增添一些麻烦.
191=把一些空闲的组员调入受损伤的仓室.可以加快损坏区域的修理速度. 

200=艇长
201=开始年代
202=舰队
203=难度
204=开始战役  

206=输入新的档案
210=主菜单  
211=进入游戏
212=确认
213=v %d.%d

220=军官
221= 士官
222= 水手 

230=资格
231=标志
232=技能:
233=巡逻:
234=声望:

240=设置德军等级

245=舰桥
246=声纳|无线电
247=作战室
248=柴油机室
249=电动机室
250=艇首鱼雷室
251=艇首休息室
252=艇尾休息室
253=艇尾鱼雷室
254=甲板炮
255=高射炮
256=损管队

260=欧洲战火将再次爆发, 还未完全准备好的|德国海军也需要给皇家海军制造麻烦.|我们的主要目标是英国商船.|| 吨位战开始了.
261=西线的战役成功了, 现在U型潜艇可以利|用法国沿海的基地展开行动了.通过这些|基地,我们将可以到达英帝国海洋航线的|更远处. 英军对大西洋的控制正在弱化.
262=向皇家海军在地中海的控制权发起挑战的|时候到了. 通过我们意大利盟友的基地, 我|们必须在保护我军北非补给线的同时,|切断英军的补给线......
263=我们终于与美国开战了. 现在,  美国的东|部海岸以及加勒比海正被从比斯开湾出发|的远航U型潜艇攻击. 而在中大西洋海域,|战局尚不明了.
264=大西洋战役对U型潜艇来说日益严酷. 盟军|不断投入更多的军舰和飞机来保护他们至|关重要的航线, 它们比以前所有时候都更|有效率. 我们唯一的希望是寄托在新的技|术上.新型电子潜艇将是德国海军的最后一|张王牌.

270=第一舰队成立于1935年9月,指挥官是后来|被提升为德国潜艇部队司令的海军上校卡|尔.邓尼茨.战争初期的行动基地为德国的威|廉港.1940年8月,法国的布雷斯特港口成|为第一舰队新的行动基地.舰队的行动一直到|1944年9月被解散时才停止.最初,第一舰队港开|始使用的是小型的II型海岸潜艇,随后换成|了大型的VII型潜艇.
271=第二舰队成立于1936年9月,指挥官是海军|上校斯谢尔.战争初期,舰队从德国的威廉港|出发展开行动,从1940年6月开始,舰队转移|到了法国港口洛里昂.1944年8月,随着最|后一艘潜艇离开洛里昂前往挪威,舰队的历史|结束了.第二舰队主要使用VII型潜艇.随着战事的|发展,更大的IX型潜艇开始服役.
272=第七舰队成立于1938年6月,指挥官是海军|中校厄纳.萨伯.战争初期的行动基地是德国|的基尔港.1940年,舰队转移到了法国的法国|的圣纳泽尔港.1944年9月,绝大部分的潜|艇离开基地前往挪威.第七舰队主要使用VII型|潜艇.
273=第十舰队成立于1942年1月,指挥官是海军|少校库恩克,舰队以法国的洛里昂为行动基|地.1944年8月,最后几艘潜艇离开洛里昂|前往挪威标志着舰队历史的结束.该舰队|主要使用远洋的IX型潜艇.
274=第十一舰队成立于1942年5月,指挥官是海|军中校汉斯.考豪斯.从舰队位于挪威卑尔根|港的行动基地出发,该舰队主要在北海展开作|战行动,主要攻击目标是PQ-护航舰队.舰|队历史在1945年5月德国投降时结束.11舰|队使用VII型潜艇.第一艘XXI型潜艇就是服役于该|舰队.
275=第二十九舰队成立于1941年12月,指挥官是|海军中校弗兰茨.贝克尔.行动基地是意大利|港口斯培西亚,行动区域为地中海.1943年8|月,舰队转移到法国港口土伦.舰队于1944|年9月解散.该舰队只使用VII型潜艇.
276=第十二舰队成立于1943年3月,指挥官是海军|中校克劳斯.斯考茨,行动基地是法国港口|波尔多.舰队在南大西洋和印度洋展开作战行|动.舰队在1944年8月解散,大部分潜艇开|往了弗伦斯堡.大部分IXC型和IXD型的远洋|潜艇服役于第十二舰队. 
277=第三十三舰队成立于1944年9月,指挥官是海|军中校乔治.斯卡维.服役的主要是从法国|基地返回的远洋潜艇.舰队历史在1945年5月|德国投降时结束.该舰队主要使用VII和IX|型潜艇.

300=武器专家
301=熟练水手
302=水手长

330=二级铁十字勋章
331=一级铁十字勋章
332=德意志金质十字勋章
333=骑士十字勋章
334=橡叶骑士十字勋章
335=双剑橡叶骑士十字勋章
336=U艇合作勋章
337=U艇战斗徽章
338=负伤勋章

360=正常
361=受伤
362=阵亡

365=观察员
366=炮手
367=高射炮手
368=通信员
369=舵手
370=机械师
371=鱼雷兵
372=医疗兵
373=维修工

399=区域无法到达!
400=海葬阵亡船员?
401=岗位满员!
402=无船员可用!
403=不能移动到相同的隔仓 !
404=风浪中无法操作甲板炮!
405=下潜时无法海葬阵亡船员!
406=空间不足!
407=让船员去休息?
408=岗位满员!
409=不能指派阵亡船员到损管队!
410=不能指派受伤船员到损管队!
411=无船员可用!
412=无船员可用!
413=已就位!
414=没有足够的船员.
415=休息舱被摧毁!
416=隔仓被摧毁!
417=没有足够的军官!转到军营.
418=没有足够的士官!转到军营.
419=没有足够的水手!转到军营.
420=军官超员! 转到军营.
421=士官超员! 转到军营.
422=水手超员! 转到军营.

423=损管模式
424=水下攻击模式
425=水下巡航模式
426=水面攻击模式 
427=水面巡航模式
428=水面防空巡航模式

380=休息舱进水!
381=隔仓进水!

430=新兵船员
431=合格船员
432=老兵船员
433=选择船员配置

450=正在修建

451=攻击潜望镜
452=观察潜望镜
453=无线电天线
454=雷达天线

455=听音器
456=无线电
457=雷达

458=主水泵
459=燃料槽

460=右柴油引擎
461=左柴油引擎

462=右电动引擎
463=左电动引擎
464=空气压缩机

465=鱼雷发射管1
466=艇首下潜翼

467=艇首电池组

468=艇尾电池组

469=鱼雷发射管
470=艇尾下潜翼
471=左方向舵
472=右方向舵
473=左螺旋桨
474=右螺旋桨

475=甲板炮
476=通气管

477=高射炮 1
478=高射炮 2
479=高射炮 3

480=主动声纳
481=右电动引擎
482=左电动引擎

483=鱼雷发射管
484=鱼雷发射管
485=鱼雷发射管
486=鱼雷发射管 2
487=鱼雷发射管 3
488=鱼雷发射管 4
489=鱼雷发射管 5
490=鱼雷发射管 6
491=雷达预警接收机
492=声纳
493=诱骗器发射机
494=听音器接收机
495=艇首鱼雷发射管
496=艇尾鱼雷发射管

500=船员管理
501=损管控制

502=隔仓描述||状况: %s|        %s|%s %s|%s|排水: %s
503=子系统描述||状况: %s|        %s|%s %s ; |%s|排水: %s
504=没有可用的损管队
505=指派损管队到 
506=无法指派!
507=无法命令船员到指挥塔和枪炮岗位!

509=事件镜头
510=语音命令
511=读取电影
512=音乐 

513=%2d 健康, %2d 受伤, %2d 阵亡|%2d 健康, %2d 受伤, %2d 阵亡

514=我们已接近到危险潜深,艇长!
515=我们下潜得太深了, 艇长!

520=我们有人员伤亡, 艇长!

544=任务战绩

545=任务中断
546=U艇中断任务
547=U艇返回基地

548=N/A.
550=正常
551=轻微损伤
552=轻度损伤
553=中度损伤
554=严重损伤
555=致命损伤
556=运转正常
557=损坏
558=无法工作
559=摧毁

560=U艇被摧毁.
561=U艇因碰撞而被摧毁.
562=U艇因压力而被摧毁.
563=U艇因进水而被摧毁.
564=任务失败
565=任务成功
566=你决定投降交出你的潜艇.
567=在水下航行时无法返回基地. 
568=U艇投降.
569=U艇损失.

570=未进水
571=轻微泄漏
572=轻微进水
573=中度进水
574=严重进水
575=继续任务
576=返回基地

577=主要目标
578=次要目标

579=未完成
580=完成
581=失败

582=任务结束|同盟国沉没总吨位: |轴心国沉没总吨位: |中立国沉没总吨位: |同盟国损失单位: |轴心国损失单位: |中立国损失单位: |开始船员:|结束船员:
583=%d|%d|%d|%d|%d|%d
584=任务简报

585=M
586=F
587=声纳
588=无线电
589=船体完整度 %s %

590=医疗兵!!!
591=甲板有人受伤!
592=我们进水了, 艇长!
593=我们严重进水, 艇长!
594=我们进水已到临界值, 艇长!
595=船体损伤, 艇长!
596=我们被发现了, 艇长!
597=鱼雷命中!
598=敌人在PING我们, 艇长!
599=敌船正在攻击我们, 艇长!
600=敌机正在攻击我们, 艇长!
601=我们被探测到了, 艇长!
602=我们正遭受攻击, 艇长! 
603=深水炸弹已入水, 艇长!
604=我们受到损坏, 艇长! 
605=敌船位于冲撞航线, 艇长!
606=敌船正朝我们撞来, 长官!
607=驱逐舰准备攻击了!

609=轮机长 (CE)
610=领航员 (NA)
611=武器官 (WE)
612=通信兵 (RA)
613=声纳兵 (SO)
614=了望官 (WO)

616=外部储备
617=艇尾鱼雷发射管
618=艇首鱼雷发射管
619=艇尾储备
620=艇首储备
621=额外储备

622=T I (G7a)||推进方式: 气体/蒸汽|速度: 44-40-30 节|射程: 5-7.5-12.5km|制导: 无|简述:战前广泛装备的鱼雷, 有个很大的缺点就是:|在其向目标前进的时候,会因为气泡在水面上留下|清晰的踪迹.
623=T I FaT I (G7a)||推进方式: 气体/蒸汽|速度: 44-40-30 节|射程: 5-7.5-12.5km|制导: 阶梯搜索模式|简述: 这种武器曾被打算从舰船上发射, 初始阶段|是靠其直航来攻击目标. 然而, 如果无法直接命中|则转为阶梯搜索模式,以确保尽可能命中目标.
624=T II (G7e)||推进方式: 电动|速度: 30节|射程: 1.8 km|制导: 无|简述: 战争中的标准鱼雷. 最初,其内部水深|保持装置和引信机构存在问题. 但是这些问|题在挪威战役以后已经得到了解决.
625=T III (G7e)||推进方式: 电动|速度: 30节|射程: 5km|制导: 无|简述: 虽然和G7a共用了许多部件,包括弹头引信,|深度计,陀螺仪,但 G7e 更加简单,而且造价更低.
626=T III FaT II (G7e)||推进方式: 电动|速度: 30节|射程: 5km|制导: 阶梯搜索模式|简述: Fat II主要是从船尾鱼雷发射管发射去|攻击追赶潜艇的护卫舰, 根据初始的偏量航|向设定,它只能走长环型或者圆形路线.
627=T IV (G7es)- Falke||推进方式: 电动|速度: 20节|射程: 7,5km|制导:|声音制导|简述: Falke, 第一代声导鱼雷,装备了主动声音制|导装置.此雷有很少被使用, 取代它的是更快,拥|有更远射程和可以同时使用磁性引爆和触发引|爆的T5鱼雷.使用规格:目标移动速度至少要达到|12节.
628=T V (G7es) Zaunkenig I||推进方式: 电动|速度: 24节|射程: 5,7km|制导: 主动|声音制导|简述: 该武器主要用于攻击发射距离400米|以外, 拥有巨大噪音的目标.U艇常成为该雷|的攻击目标,因此标准的指令是:若船首鱼雷|管发射此雷,潜艇立刻下潜到60米以躲避此|雷的误击,若从船尾发射此雷则全艇必须保|持静音.规格:目标移动速度至少要达到10节.
629=T I LuT I (G7a)||推进方式: 气体/蒸汽|速度: 44-40-30 节|射程: 5-7.5-12.5km|制导: 阶梯搜索模式|简述: LuT,或者称为 "无关撞击角度" 鱼雷,极大的|简化它的搜索模式,使它摆脱了阶梯搜索模式所要|求的90度攻击角的束缚.
630=T III LuT II (G7e)||推进方式: 电动|速度: 30节|射程: 5km|制导: 阶梯搜索模式|简述: 一个相当先进的搜索方式设计,|LuT II型鱼雷加入了一个攻击角度|设计.这个能力使该鱼雷甚至可以攻击护|卫舰.
631=T XI (G7es) Zaunkenig II||推进方式: 电动|速度: 24节|射程: 5,7km|制导: 被动声音制导|简述: 改进型的T5, 抵抗外界干扰更强了.|此雷没有在二战中使用过,尽管在后期的测试|中的战果是有希望的.

633=%s 损伤, 艇长!
634=%s 被摧毁, 艇长!
635=%s 进水, 艇长!

636=了望塔
637=无线电室
638=指挥室
639=柴油机室
640=电动机室
641=艇首鱼雷室
642=艇首休息室
643=艇尾休息室
644=艇尾鱼雷室
645=前甲板炮
646=高射炮

647=在%s船员不足,艇长!

648=%d号鱼雷发射管空,艇长!
649=%d号鱼雷发射管正在装填,艇长!
650=发射%d号管鱼雷,艇长!
651=%s号鱼雷管没有鱼雷可用,艇长!
652=%s损伤过重,艇长!
653=无效的弹药类型,艇长!
654=没有弹药!
655=%s未激活,艇长!
656=%s未自动,艇长!
657=%s未手动,艇长!
658=装填中!
659=%d号鱼雷管准备就绪,艇长!
660=%d号鱼雷管未进行计算,艇长!

661=没有足够的船员来操作高射炮, 艇长!

662=所有鱼雷已耗光, 艇长!
663=在鱼雷发射管%d没有鱼雷可用, 艇长!
664=鱼雷发射管%d未装填, 艇长!
665=鱼雷发射管%d发射中, 艇长!

667=105mm %s|数量: %d
668=88mm %s|数量: %d
669=37mm %s|数量: %d
670=20mm %s|数量: %d

671=AP; 穿甲弹
672=HE; 高爆弹
673=AA; 防空弹
674=SS; 照明弹

675=甲板炮
676=高射机枪 ;左舷
677=高射机枪 ;右舷
678=高射炮;主炮位

679=%s|%s|%s|%s|%s

680=单管_20mm
681=双联_20mm
682=四联_20mm
683=单管_37mm
684=双联_37mm
685=单管_88mm
686=单管_105mm

690=分配到

691=一月
692=二月
693=三月
694=四月
695=五月
696=六月
697=七月
698=八月
699=九月
700=十月
701=十一月
702=十二月

706=鱼雷已入水
707=%s已修复, 艇长!
708=%s已就绪, 艇长!
709=%s完整, 艇长!
710=鱼雷是哑弹, 艇长!
711=鱼雷未命中, 艇长! 
712=无法操作甲板炮!海况恶劣, 艇长!
713=无法操作高射炮!海况恶劣, 艇长!
714=无法操作高射炮组!海况恶劣, 艇长!


715=下潜状态不能指派艇员到舰桥或火炮阵位.
716=%s人手不足, 艇长!

720=潜艇进水处理完毕
721=无法转移!
722=没有可用的补充兵员!

750=Kiel
751=Brest
752=Wilhelmshaven
753=Lorient
754=St. Nazaire
755=Bergen
756=Bordeaux
757=La Spezia
758=Toulon
759=Flensburg

801=近距
802=中距
803=远距

810=发现舰船, 艇长! 方位%03d! %s!
811=发现飞机, 艇长! 方位%03d! %s!
812=发现潜艇, 艇长! 方位%03d! %s !
813=发现地面部队, 艇长! 方位%03d! %s!
814=雷达发现目标, 艇长! 方位%03d! %s!
815=声纳发现目标, 艇长! %s %s %s 方位%03d! %s !
816=收到无线电报告! %s %s, %s, 航向%s, 速度%d节!
817=探测到雷达信号!

820=未知
821=战舰
822=商船
823=潜艇
824=飞机
825=陆地

830=低速移动!
831=高速移动!

840=距离恒定!
841=正在接近!
842=正在远离!

850=排水量 (水面): 254 吨|排水量 (水下): 303 吨|最大速度 (水面): 13 节|最大速度 (水下): 6.9 节|水面以12节航速的航程: 1,050 海里|水下以4节航速的航程: 35 海里|潜深: 100 m|下潜时间: 35 秒|艇首鱼雷发射管: 3|艇尾鱼雷发射管: 无|军官: 4|士官: 9|水手: 14;型号 IIA
851=排水量 (水面): 314 吨|排水量 (水下): 364 吨|最大速度 (水面): 12.7 节|最大速度 (水下): 7.9 节|水面以12节航速的航程: 3,450 海里|水下以4节航速的航程: 56 海里|潜深: 125 m|下潜时间: 25 秒|艇首鱼雷发射管: 3|艇尾鱼雷发射管: 无|军官: 4|士官: 9|水手: 14;型号 IID
852=排水量 (水面): 753 吨|排水量 (水下): 857 吨|最大速度 (水面): 17.2 节|最大速度 (水下): 8 节|水面以12节航速的航程: 6,500 海里|水下以4节航速的航程: 90 海里|潜深: 150 m|下潜时间: 30 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 1|军官: 5|士官: 16|水手: 30;型号 VIIB
853=排水量 (水面): 761 吨|排水量 (水下): 865 吨|最大速度 (水面): 17 节|最大速度 (水下): 7.6 节|水面以12节航速的航程: 6,500 海里|水下以4节航速的航程: 80 海里|潜深: 150 m|下潜时间: 27 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 1|军官: 5|士官: 16|水手: 30;型号 VIIC
854=排水量 (水面): 759 吨|排水量 (水下): 860 吨|最大速度 (水面): 17 节|最大速度 (水下): 7.9 节|水面以12节航速的航程: 6,500 海里|水下以4节航速的航程: 80 海里|潜深: 180 m|下潜时间: 25 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 1|军官: 5|士官: 16|水手: 30;型号 VIIC/41
855=排水量 (水面): 999 吨|排水量 (水下): 1,099 吨|最大速度 (水面): 18.6 节|最大速度 (水下): 8.2 节|水面以12 节航速的航程: 10,000 海里|水下以4节航速的航程: 80 海里|潜深: 250 m|下潜时间: 27 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 1|军官: 5|士官: 16|水手: 30;型号 VIIC/42
856=排水量 (水面): 1,051 吨|排水量 (水下): 1,178 吨|最大速度 (水面): 18.2 节|最大速度 (水下): 7.3 节|水面以12节航速的航程: 8,700 海里|水下以4节航速的航程: 64 海里|潜深: 165 m|下潜时间: 35 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 2|军官: 5|士官: 19|水手: 32;型号 IXB
857=排水量 (水面): 1,120 吨|排水量 (水下): 1,232 吨|最大速度 (水面): 18.3 节|最大速度 (水下): 7.3 节|水面以12节航速的航程:11,000 海里|水下以4节航速的航程: 63 海里|潜深: 165 m|下潜时间: 37 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 2|军官: 5|士官: 19|水手: 32;型号 IXC
858=排水量 (水面): 1,144 吨|排水量 (水下): 1,257 吨|最大速度 (水面): 18 节|最大速度 (水下): 7 节|水面以12节航速的航程:11,400 海里|水下以4节航速的航程: 63 海里|潜深: 165 m|下潜时间: 37 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 2|军官: 5|士官: 19|水手: 32;型号 IXC/40
859=排水量 (水面): 1,616 吨|排水量 (水下): 1,804 吨|最大速度 (水面): 19.2 节|最大速度 (水下): 6.9 节|水面以12节航速的航程:23,700 海里|水下以4节航速的航程: 57 海里|潜深: 165 m|下潜时间: 42 秒|艇首鱼雷发射管: 4|艇尾鱼雷发射管: 2|军官: 5|士官: 19|水手: 32;型号 IXD2
860=排水量 (水面): 1,621 吨|排水量 (水下): 1,819 吨|最大速度 (水面): 15.6 节|最大速度 (水下): 17.5 节|水面以12节航速的航程:11,150 海里|水下以6节航速的航程: 285 海里|潜深: 210 m|下潜时间: 25 秒|艇首鱼雷发射管: 6|艇尾鱼雷发射管: 无|军官: 6|士官: 24|水手: 34;型号 XXI

865=武器炮位||甲板炮: 无|高射炮: 无|高射机枪: 1 炮位; IIA/1
866=武器炮位||甲板炮: 无|高射炮: 无|高射机枪: 1 炮位; IID/1
867=武器炮位||甲板炮: 无|高射炮: 无|高射机枪: 2 炮位; IID/2
868=武器炮位||甲板炮: 8.8cm|高射炮: 无|高射机枪: 1 炮位; VIIB/1
869=武器炮位||甲板炮: 8.8cm|高射炮: 无|高射机枪: 2 炮位; VIIB/2
870=武器炮位||甲板炮: 8.8cm|高射炮: 无|高射机枪: 1 炮位; VIIC/1
871=武器炮位||甲板炮: 8.8cm|高射炮: 无|高射机枪: 2 炮位; VIIC/2
872=武器炮位||甲板炮: 8.8cm|高射炮: 1 炮位|高射机枪: 2 炮位; VIIC/3
873=武器炮位||甲板炮: 无|高射炮: 3 炮位|高射机枪: 无; VIIC/4
874=武器炮位||甲板炮: 10.5cm|高射炮: 1 炮位|高射机枪: 1 炮位; IX/1
875=武器炮位||甲板炮: 10.5cm|高射炮: 无|高射机枪: 2 炮位; IX/2
876=武器炮位||甲板炮: 10.5cm|高射炮: 1 炮位|高射机枪: 2 炮位; IX/3
877=武器炮位||甲板炮: 无|高射炮: 无|高射机枪: 2 炮位; XXI

880=10.5cm SK C/32||口径: 105mm|装填方式: 半自动|横角: 360 度|仰角: -10/+35 度|发射速度: 15 发/分钟|弹夹容量: 1|装弹时间: 4 秒||简述: 它是海军10.5cm两用火炮的简化版本,安装|在一个的8.8cm基架上,以便节约甲板空间.该型武|器没有火炮防盾.;10.5cm SK C/32

881=8.8cm SK C/35||口径: 88mm|装填方式: 半自动|横角: 360 度|仰角: -10/+30 度|发射速度: 15 发/分钟|弹夹容量: 1|装弹时间: 4 秒||简述: 这个装配在VII型潜艇上的海军88炮和德|国陆军使用的著名88炮完全无关, 最大的不同|在于它们之间的弹药并不能通用. 该火炮设置|在一个较低的没有防盾的基架上, 并且如果使|用辅助设备可以由2名船员架在船体的任一边.;8.8cm SK C/35

882=3.7cm FK m42 Flakzwiling||口径: 3.7cm|装填方式: 自动|横角: 360 度|仰角: -10/+80 度|发射速度: 2x250 发/分钟|弹夹容量: 2x5|装弹时间: 瞬时||简述: 为U型潜艇研制的最终型号高炮为3.7cm|高射炮M42,它是一个陆军武器的海军改进型.|它比 2cm Flak 38型更有效率, 虽然射击周期|很低但它能发射更重的炮弹以致更远的射程.;3.7cm FK m42 Flakzwiling

883=3.7cm FK m42||口径: 3.7cm|装填方式: 自动|横角: 360 度|仰角: -10/+80 度|发射速度: 250 发/分钟|弹夹容量: 5|装弹时间: 瞬时||简述: 为U型潜艇研制的最终型号高炮为3.7cm|高射炮M42,它是一个陆军武器的海军改进型.|它比 2cm Flak 38型更有效率, 虽然射击周期|很低但它能发射更重的炮弹以致更远的射程.;3.7cm FK m42

884=3.7cm SK C/30||口径: 3.7cm|装填方式: 半自动|横角: 360 度|仰角: -10/+80 度|发射速度: 30 发/分钟|弹夹容量: 1|装弹时间: 1.5 秒||简述: 它是一件能够半自动射击的武器,其弹药|可以各自装添从而使其成为一件相当慢速的防|空武器.;3.7cm SK C/30

885=2cm FK C/38 Flakvierling||口径: 2cm|装填方式: 自动|横角: 360 角度|仰角: -2/+90 角度|发射速度: 480 发/分钟|弹夹容量: 4x40|装弹时间: 7.5 秒||简述: FK C/38 4管型|在1分钟可以接近发射800发子弹.;2cm FK C/38 Flakvierling

886=2cm FK C/30 Flakzwiling||口径: 2cm|装填方式: 自动|横角: 360 角度|仰角: -2/+90 角度|发射速度: 120 发/分钟|弹夹容量: 2x20|装弹时间: 5.5 秒||简述: Rheinmetall 2cm 高射机枪30型在1930年早期|进入德国海军服役. 它是一把靠枪机惯性工作的|高性能重机枪.;2cm FK C/30 Flakzwiling

887=2cm FK C/38||口径: 2cm|装填方式: 自动|横角: 360 角度|仰角: -2/+90 角度|发射速度: 120 发/分钟|弹夹容量: 40|装弹时间: 5.5 秒||简述:  2cm高射机枪38型拥有改进过的螺栓,|加速器和复进簧,使其拥有比上一代快2倍的|发射速度.;2cm FK C/38

888=2cm FK C/30||口径: 2cm|装填方式: 自动|横角: 360 角度|仰角: -2/+90 角度|发射速度: 120 发/分钟|弹夹容量: 20|装弹时间: 5.5 秒||简述: Rheinmetall 2cm 高射机枪30型在1930年早期|进入德国海军服役. 它是一把靠枪机惯性工作的|高性能重机枪.;2cm FK C/30

889=2cm FK C/38 Flakzwiling||口径: 2cm|装填方式: 自动|横角: 360 角度|仰角: -2/+90 角度|发射速度: 220 发/分钟|弹夹容量: 2x40|装弹时间: 5.5 秒||简述: FK C/38的双管型,它拥有每分钟可以发射|400发的更好射击速度;2cm FK C/38 Flakzwiling XXI

890=2cm FK C/38 Flakzwiling||口径: 2cm|装填方式: 自动|横角: 360 角度|仰角: -2/+90 角度|发射速度: 220 发/分钟|弹夹容量: 2x40|装弹时间: 5.5 秒||简述: FK C/38的双管型,它拥有每分钟可以发射|400发的更好射击速度;2cm FK C/38 Flakzwiling
899=继续生涯
900=新的生涯
901=生涯存档

902=第一舰队
903=第二舰队
904=第七舰队
905=第十舰队
906=第十一舰队
907=第二十九舰队
908=第十二舰队
909=第三十三舰队

915=九月. 1939
916=一月. 1940
917=一月. 1941
918=一月. 1942
919=九月. 1940
920=一月. 1943
921=四月. 1942
922=十月. 1941

923=九月. 1939
924=一月. 1940
925=一月. 1941
926=一月. 1942
927=一月. 1943
928=一月. 1942
929=一月. 1943
930=四月. 1942
931=一月. 1943
932=十月. 1941
933=一月. 1942
934=一月. 1943

940=北大西洋
941=中大西洋
942=南大西洋
943=北冰洋
944=地中海
945=黑海


950=音频设定
951=常规
952=音乐
953=FX
954=语音
955=0;min 
956=100;max
957=视频设定
958=确定更改

960=游侠SH3汉化小组: ZHANG336970 HYAN jt1981 寒夜风灯 KYS2000
961=全舰官兵各就各位......

970=遭遇战
971=历史任务
972=自定义

980=T I (G7a)
981=T I FaT I
982=T II (G7e)
983=T III (G7e)
984=T III FaT II
985=T IV (G7es)
986=T V (G7es)
987=T I LuT I (G7a)
988=T III LuT II (G7e)
989=T XI (G7es)


;Commands - officer messages (subtitles) related to current command
1000=弃船
1001=标准推进模式 
1002=电池充电模式
1003=开始静航
1004=中止静航

1010=停车
1011=慢速前进
1012=三分之一速前进
1013=标准速度前进
1014=全速前进
1015=超速前进
1016=慢速倒车
1017=标准速度倒车
1018=全速倒车
1019=紧急倒车

1026=左满舵
1027=右满舵
1028=舵回中
1029=当前深度 %.0f 米航行
1030=下潜
1031=浮出水面
1032=潜望镜深度
1033=通气管深度
1034=紧急上浮
1035=紧急下潜

1038=左满舵
1039=双次左满舵
1040=右满舵
1041=双次右满舵
1042=释放诱饵

1050=攻击最新的商船
1051=攻击最近的战舰
1052=攻击最近的船只
1053=攻击推荐的目标
1054=自由射击
1055=停止射击
1056=近距离时射击
1057=中距离时射击
1058=远距离时射击
1059=瞄准船体
1060=瞄准指挥塔
1061=瞄准武器平台
1062=瞄准吃水线
1063=自由射击
1064=停止射击
1065=近距离时射击
1066=中距离时射击
1067=远距离时射击
1068=瞄准战斗机
1069=瞄准轰炸机
1070=瞄准任意目标
1071=瞄准正在接近的目标
1072=瞄准任意目标
1073=识别目标
1074=为目标计算鱼雷发射轨迹
1075=发射鱼雷
1076=计算鱼雷发射轨迹

1100=第一
1101=第二
1102=第七
1103=第十
1104=第十一
1105=第二十九
1106=第十二
1107=第三十三

;selection dial tubes
1181=I
1182=II
1183=III
1184=IV
1185=V
1186=VI
1187=VII
1188=VIII

;tubes
1191=I:
1192=II:
1193=III:
1194=IV:
1195=V:
1196=VI:


1200=10.5cm SK C/32
1201=8.8cm SK C/35
1202=3.7cm FK M 42 Twin
1203=3.7cm FK M 42
1204=3.7cm SK C/30
1205=2cm FK C/38 Flakvierling
1206=2cm FK C/30 Flakzwiling
1207=2cm FK C/38
1208=2cm FK C/30
1209=2cm FK C/38 Flakzwiling XXI
1210=2cm FK C/38 Flakzwiling

1211=甲板炮
1212=高射炮
1213=高射机枪

1220=IIA/1
1221=IID/1
1222=IID/2
1223=VIIB/1
1224=VIIB/2
1225=VIIC/1
1226=VIIC/2
1227=VIIC/3
1228=VIIC/4
1229=IX/1
1230=IX/2
1231=IX/3
1232=XXI/1


1250=引擎升级
1251=电池
1252=听音器
1253=声纳
1254=雷达
1255=雷达预警
1256=声纳诱骗器
1257=通气管


1260=GW Kapselgeblase
1261=MAN Buchigeblase
1262=通气管

1263=AFA 36 MAK 580
1264=AFA 44 MAL 570
1265=AFA 27 MAK 740
1266=AFA 27 MAK 800
1267=AFA 33 MAL 800
1268=AFA 36 MAK 740
1269=AFA 44 MAL 740

1270=GHG; (Gruppenhorchgerat)
1271=KDB; (Kristalldrehbasisgerat)
1272=Balkon Gerat

1273=S-Gerat; (Sondergerat fur Aktive Schallortung)
1274=SU-Apparat Nibelung (Sonderapparat fur Uboote)

1275=FuMO-29; (GEMA)
1276=FuMO-30
1277=FuMO-61; (Hohentwiel-U)
1278=FuMO-64; (Hohentwiel Drauf)
1279=FuMO-391

1280=FuMB-1; (Metox)
1281=FuMB-10; (Borkum)
1282=FuMB-7; (Naxos)
1283=FuMB-26; (Tunis)

1284=Bold 1
1285=Bold 2
1286=Bold 3
1287=Bold 4
1288=Bold 5

1300=反声纳涂层
1301=反雷达涂层
1302=侧面标志

1303=尼伯龙型
1304=尼伯龙改进型
1305=Tarnmatte

1306=标志一
1307=标志二
1308=标志三

1350=海上航行科目
1351=潜艇火炮科目
1352=高射机枪科目
1353=鱼雷使用科目
1354=攻击舰队科目

1400=星期天
1401=星期一
1402=星期二
1403=星期三
1404=星期四
1405=星期五
1406=星期六

1410=还未进行考试
1411=成绩不及格
1412=成绩及格
1413=成绩一般
1414=成绩优秀

1420=训练
1421=考试

1422=选择任务

1425=战绩: %s

1429=国籍
1430=类别
1431=级别
1432=年代
1433=信息

1435=U型潜艇
1436=商船
1437=战舰
1438=飞机

1450=读取存档
1451=存储进度
1452=重新开始

1500=尼伯龙||是一个对抗盟军的声纳方案.用吸收声波的物质,|来包裹船壳来减少U艇自身噪音和来自敌人声纳|的反射信号.

1501=改进型尼伯龙||是一个对抗盟军的声纳方案.用吸收声波的物质,|来包裹船壳来减少U艇自身噪音和来自敌人声纳|的反射信号.此型号是尼伯龙的改进型.

1502=Tarnmatte||是合成橡胶和氧化铁粉末混合物.用来涂镀在|通气管头部来减少敌人雷达反射波. 

1560=GW Kapselgeblase||为提高最大功率.两大德国制造商采用不同的增压|方式,Germaniawerft增压器采用齿轮传动,动力来自|于主轴.

1561=MAN Buchigeblase||为提高最大功率.两大德国制造商采用不同的增压|方式, Maschinenfabrik-Augsburg-Nurnberg增压器采用|发动机排除的废气作动力.

1562=通气管||通气管用来在水下充电和运行柴油机.

1563=AFA 36 MAK 580||II型U艇的标准配置电池.

1564=AFA 44 MAL 570||II型U艇的升级配置电池,可提高水下作战范围.

1565=AFA 27 MAK 740||II型U艇的升级配置电池,可提高水下作战范围.

1566=AFA 27 MAK 800||VII型U艇的升级配置电池,可缩短充电时间.

1567=AFA 33 MAL 800||VII型U艇的升级配置电池,可提高水下作战范围.

1568=AFA 36 MAK 740||所有IX型U艇的标准配置电池,后期也用在XXI艇上.

1569=AFA 44 MAL 740||IX型U艇的第二代配置电池,可延长水下作战范围,|后期也用在XXI上.

1570=GHG (Gruppenhorchgerat)||早在1935年前问世,声纳被放置在U艇的首部|两侧.各自覆盖了140度,最有利情况下对单船|可在20km探知.

1571=KDB(Kristalldrehbasisgerat)||是用来提高GHG性能的, 被放置在艇壳上部.|可在舱内控制其转向,可以+/-160度旋转.最大|缺点是对深水炸弹的爆炸,抵抗非常脆弱.

1572=Balkon Gerat||是GHG的提高型,圆柱状内置48个声纳.|放置于船尾下部,覆盖 +/-170度.这装置|给GHG非常显著的性能提高.

1573=S-Gerat||是主动声纳设备,发射脉冲,再通过水中目标的回声|来确认目标,此脉冲能被敌人所侦测.其覆盖范围达|+/-120度.可以估测4000米范围的水面目标距离.

1574=Nibelung||是提高型的主动声纳设备,能对目标定位和估测速度,|原本打算用在VIIC/42U艇上,但后来被用于|XXI艇的前舰桥上.覆盖+/-140度.

1575=FuMO-29 GEMA|第一种放置在U艇上的雷达,移植于水面舰船,修改后|被固定到U艇舰桥上,只能覆盖两侧船舷 +/-10度,U艇|需要作圆周运动才能全方位预警.

1576=FuMO-30||下一代雷达装置,可以360度旋转,而且可以缩进一|个长方体的仓内以保护.雷达与上代是一样型号. 

1577=FuMO-61 Hohentwiel-U|德国海军迫切的寻找更有效率设备来替代GEMA,后|来选中了FuMG-200.FuMO-61,它有较远的探测范围和|可360度探测的新型天线.这对U艇来说是合适的.

1578=FuMO-64 Hohentwiel Drauf||FuMO-61的修正型号,被命名为FuMO-64,被用在XXI艇上.

1579=FuMO-391 'Lessing'||FumO-391被用在XXI艇上,位于通气管顶端.可以在|通气管航行状态下运行.

1580=FuMB-1 Metox|FumB-1雷达告警装置在1942年就装备了.

1581=FuMB-10 Borkum|这个新型雷达告警装置可以覆盖3米-0.75米波段.

1582=FuMB-7 Naxos|Naxos这个雷达告警装置可以覆盖9-12cm波段.

1583=FuMB-26 Tunis|FumB-26被用来压制新出现的3cm雷达波段的|新型电子战设备,即德国人所知名的Meddo.

1584=Bold 1||Bold是种化学物质被装在金属罐子里.当U艇被敌|人声纳捕获时,该罐子由特殊发射器发射并可表|现为一个假的潜艇目标,迷惑敌人声纳3-5分钟,|让U艇可以悄悄的溜走.

1585=Bold 2||Bold是种化学物质被装在金属罐子里.当U艇被敌|人声纳捕获时,该罐子由特殊发射器发射并可表|现为一个假的潜艇目标,迷惑敌人声纳5-8分钟,|让U艇可以悄悄的溜走.

1586=Bold 3||Bold是种化学物质被装在金属罐子里.当U艇被敌|人声纳捕获时,该罐子由特殊发射器发射并可表|现为一个假的潜艇目标,迷惑敌人声纳8-10分钟,|让U艇可以悄悄的溜走.

1587=Bold 4||Bold是种化学物质被装在金属罐子里.当U艇被敌|人声纳捕获时,该罐子由特殊发射器发射并可表|现为一个假的潜艇目标,迷惑敌人声纳10-12分钟,|让U艇可以悄悄的溜走.

1588=Bold 5||Bold是种化学物质被装在金属罐子里.当U艇被敌|人声纳捕获时,该罐子由特殊发射器发射并可表|现为一个假的潜艇目标,迷惑敌人声纳12-15分钟,|让U艇可以悄悄的溜走.

1600=巡逻次数: 
1601=开始日期: 
1602=开始位置: 
1603=结束日期: 
1604=结束位置: 
1605=潜艇型号: 
1606=当前舰队: 
1607=当前标志: 

1608=击沉商船: 
1609=商船总吨位: 
1610=击沉军舰: 
1611=军舰总吨位: 
1612=击沉战舰类型

1613=战列舰: 
1614=战列巡洋舰:
1615=航空母舰: 
1616=护卫航空母舰: 
1617=重巡洋舰: 
1618=轻巡洋舰: 
1619=辅助巡洋舰: 
1620=驱逐舰: 
1621=护卫驱逐舰: 
1622=护卫舰: 
1623=布雷艇: 
1624=扫雷艇: 
1625=鱼雷艇: 
1626=巡逻快艇: 
1627=水上飞机: 

1628=军官阵亡: 
1629=士官阵亡: 
1630=水手阵亡: 
1631=船员经验: 
1632=船体完整度: 
1633=声望 (此次巡逻): 

1634=生涯名称: 
1635=当前声望 
1636=总巡逻次数: 
1637=生涯开始日期: 
1638=当前日期 : 
1639=当前所属舰队 : 
1640=位置: 
1641=潜艇: 
1642=当前标志: 
1643=军官阵亡总数: 
1644=士官阵亡总数:
1645=水手阵亡总数: 
1646=舰队: 


1700=生涯目录
1701=保存进度
1702=生涯状况
1703=保存数据
1704=姓名/等级:
1705=舰队:
1706=巡逻完成次数
1707=声望值:
1708=状况:
1709=U艇等级 :
1710=基地:
1711=击沉船只:
1712=吨位:
1713=查看奖励
1714=查看航海日志
1715=删除存档
1716=读取存档

1717=任务完成后待在基地中
1718=任务出发前待在基地中; 任务中
1719=阵亡
1720=任务中

1721=巡逻
1722=U艇名称:
1723=战争结束!

1730=请输入名称!
1740=骑士十字勋章
1741=橡叶骑士十字勋章
1742=双剑橡叶骑士十字勋章
1743=钻石双剑橡叶骑士十字勋章
1744=钻石双剑金橡叶骑士十字勋章


1750=晋升
1751=勋章
1752=技能


1760=船员在上次巡逻中没有受伤
1761=选择授予勋章的船员
1762=拖动勋章到目标船员
1763=船员必须至少完成一次巡逻
1764=已经拥有该勋章
1765=必须先获得%s勋章!
1766=在上次巡逻中受伤
1767=无法晋升. 需要%.1f的经验
1768=U艇上%s数量过多
1769=已经达到最高军衔! 无法再晋升
1770=不能晋升水手!
1771=选择晋升船员
1772=每次巡逻后只能分配一项技能
1773=技能只能分配给军官或士官
1774=士官只能拥有一项技能!
1775=已经达到最大技能数!
1776=你必须完成一次巡逻
1778=删除这个存档将把以此登录的所有相关存档都删除!是否确定?
1779=晋升后没有足够的士官!
1780=你已经有了!
1781=晋升后没有足够的水手
1782=选择一名船员然后拖动该图标到船员的说明中

;3D interior and exterior dials and buttons tooltips
1800=刻度盘工具条
1801=发射鱼雷
1802=鱼雷深度
1803=散射角度
1804=回转角度
1805=散布角度
1806=选择发射管
1807=选择齐射发射管
1808=直线运行
1809=LEG
1810=鱼雷速度
1811=引信模式
1812=鱼雷齐射
1813=目标方位
1814=目标距离
1815=船首角度
1816=目标速度
1817=回转仪
1818=船首电池
1819=船尾电池
1820=时钟
1821=二氧化碳含量
1822=电池电量
1823=罗盘
1824=艇首潜水翼位置
1825=艇尾潜水翼位置
1826=左舷引擎转速
1827=右舷引擎转速
1828=当前速度
1829=方向舵角度
1830=压缩空气储量
1831=左舷引擎航速
1832=右舷引擎航速
1833=当前深度
1834=燃料
1835=地图集回声
1836=水位指示
1837=U艇水平位置
1838=获得龙骨下水深报告
1839=听音器
1840=接触
1841=雷达
1842=探测
1843=环境音量
1844=手动输入数据开关
1845=打开/关闭发射管
1846=速度盘
1847=计时表
1848=升起潜望镜
1849=降下潜望镜
1850=潜望镜左转
1851=潜望镜右转
1852=雷达开/关
1853=雷达环绕扫描/定向扫描
1854=转换射程
1855=目标距离

1871=英文; 语音
1872=德文; 语音
1873=法文; 语音

1881=英文; 键盘
1882=德文; 键盘
1883=法文; 键盘

1898=键盘语言
1899=文本语言
1900=音控语言
1901=中文
1902=德文
1903=法文

1909=这个选项必须要重新启动游戏后才能生效
1910=这些选项必须要重新启动游戏后才能生效.

1911=声望|%.0f
1919=类型
1920=重新开始
1921=存档并重新开始
1922=读取存档
1923=存储进度
1924=继续游戏
1925=结束巡逻
1926=存档并退出
1927=编辑
1928=选项

1930=事件相机
1931=全屏幕模式
1932=同步模式
1933=粒子密度
1934=高品质纹理

1940=游戏相关声明
1941=单人游戏任务
1942=自定义任务
1943=已存档的任务
1944=游戏相关声明
1945=视频设置
1946=音频设置
1947=军事学校
1948=档案
1949=战争结束!
1950=氧气即将用完!
1951=经验:
1952=拖动鼠标放到对应位置.或双击鼠标左键
1953=你已经被授予
1954=你已经被提升为
1955=你的艇员获得
1956=相同的存档名. 你将会丢失原来的存档.你确定吗?
1957=战争结束后无法载入!
1958=覆盖这个游戏存档?
1959=删除这个游戏存档?
1960=退出游戏?
1961=删除玩家?
1962=不能对军官分配无线电技师资格.
1963=已经拥有该技能
1964=已经到达最小军官数. 不能再减少!
1965=已经到达最小士官数. 不能再减少!
1966=已经到达最小水手数. 不能再减少!
1967=潜艇不能降级
1968=改变真实度
1969=真实度 %d%%
1970=相同. 无变动.
1971=删除
1972=删除录像?
1973=为存储变更,必须开始一次新巡逻任务.你确认退出?
1974=名字
1975=排水量 (吨)
1976=在基地的船员
1977=船员描述
1978=姓名和军衔
1979=声望值
1980=士气
1981=耐疲劳度
1982=恢复力
1983=征募
1984=解职
1985=勋章
1986=兵营
1987=技能
1988=U艇标识
1989=U艇合作勋章
1990=德意志金质十字勋章
1991=二级铁十字勋章
1992=一级铁十字勋章
1993=骑士十字勋章
1994=橡叶骑士十字勋章
1995=双剑橡叶骑士十字勋章
1996=钻石双剑橡叶骑士十字勋章
1997=钻石双剑金橡叶骑士十字勋章

1998=方位:
1999=类型:
2000=方案
2001=船只类型:
2002=距离:
2003=船首角:
2004=速度:
2005=高度:
2006=角度 (标识):
2007=射程 1:
2008=射程 2:
2009=时间:

2010=回转角
2011=艇首|发射管
2012=艇尾|发射管
2013=发射
2014=锁定
2015=10

2016=长度:
2017=宽度:
2018=排水量:
2019=速度:
2020=射程
2021=吃水深:
2022=高度:
2024=度:
2026=射程:
2027=米;meters
2028=吨;tones
2029=节


2030=船体
2031=引擎室
2032=推进器
2033=龙骨
2034=燃料库
2035=艇首弹药库
2036=艇尾弹药库

2041=护航
2042=摧毁
2043=未知

2044=专门目标
2045=临时目标
2046=N/A;不存在
2047=重新写入吗?

2070=CE; 来自轮机长
2071=NA; 来自领航员
2072=WE; 来自武器官
2073=RA; 来自通信官
2074=SO; 来自声纳官
2075=WO; 来自了望官

2100=时间: 
2101=类型: 
2102=航向: 
2103=速度: 

2110=北
2111=东北偏北
2112=东北
2113=东北偏东
2114=东
2115=东南偏东
2116=东南
2117=东南偏南
2118=南
2119=西南偏南
2120=西南
2121=西南偏西
2122=西
2123=西北偏西
2124=西北
2125=西北偏北

2126=静止的
2127=慢速
2128=中速
2129=快速
2130=极快

;3D interior and exterior interactive objects tooltips
2150=舵手
2151=领航员
2152=武器官
2153=航海图
2154=攻击地图
2155=听音器/雷达室
2156=艇尾内部
2157=指挥塔
2158=观察潜望镜
2159=艇首内部
2160=舰桥
2161=指挥室
2162=潜望镜视角
2163=了望官
2164=通信兵
2165=声纳兵
2166=UZO
2167=艇长日志
2168=人员/损坏管理
2169=船只识别手册
2170=艇长床位
2171=攻击潜望镜

;2D tooltips for periscope, UZO, layout, deck and flak guns
2200=方位
2201=船只识别手册
2202=计时器
2203=记事本
2204=鱼雷设定
2205=鱼雷发射控制
2206=潜望镜高度
2207=上升/下降潜望镜
2208=隐秘指示计
2209=时间倍数
2210=游戏暂停
2211=切换 速度盘/节速表
2212=切换 罗盘/方向舵
2213=切换深度表
2214=弹药
2215=装填
2216=射程
2217=速度控制盘
2218=节速表
2219=罗盘
2220=方向舵
2221=主深度表
2222=副深度表
2223=静行

2230=穿甲弹 
2231=高爆弹
2232=防空弹
2233=照明弹

;TDC, attack map and navigation map tooltips
2240=艇首鱼雷管
2241=艇尾鱼雷管
2242=放大
2243=缩小
2244=测定方位
2245=鱼雷发射控制
2246=单发/齐射选择
2247=手动输入数据 开/关
2248=设定航线
2249=标尺
2250=圆规
2251=标记
2252=橡皮
2253=擦除
2254=标记%d
2255=量角器
2256=工具帮助

;gameplay settings
2300=难度设定
2301=难度
2302=简单
2303=中等
2304=困难
2305=真实

2310=电池电量有限
2311=压缩空气有限
2312=氧气有限
2313=燃料有限
2314=真实的攻击
2315=真实的修理时间
2316=真实的沉船时间
2317=手动瞄准系统
2318=地图不及时更新
2319=真实的侦测系统
2320=鱼雷出现哑弹
2321=真实鱼雷装填时间
2322=无事件窗口
2323=无外部视角
2324=无稳定视角
2325=无隐秘指示计
2326=没有武器官协助

2340=电池容量严重限制潜艇在水下战斗时的机|动性 .电池容量越大代表可以在水下航行更|长的时间和更远的距离.
2341=压缩空气对于潜艇来说是必需的.当你不想|或不能使用引擎动力的同时,还想改变潜深|或紧急上浮时,必需要使用压缩空气. 
2342=氧气对于维持水下艇员的生命至关重要.当|氧气不足会使你的艇员加速疲劳甚至死亡. 
2343=燃料是柴油引擎工作的必需物质.更多的燃|油代表你可以航行到更远的距离. 
2344=潜艇的软肋被击中,那就将意味着会受到更大的伤害.  
2345=损伤修复时间的延长也就意味着游戏更加趋近于真实.  
2346=船只沉没时间的增长,也就是说敌船受到损伤的真|实程度不能马上确认.这会相应增加判断者的难度. 
2347=先手动进行数据的收集然后才能进行鱼雷攻击. 
2348=关闭航海图的 "上帝之眼" 模式.  
2349=降低潜艇探测系统的探测半径和工作效率.
2350=加大鱼雷出现故障的机率将更贴近真实的历史. 
2351=使用真实的鱼雷装填时间. 这将使你降低在一次|珍贵的机会中多次发射鱼雷的能力. 
2352=任何重要事件发生时你都不会得到任何窗口消息. 
2353=关闭潜艇的外部视角.所以唯一可用的视角将只有艇员视角.
2354=关闭视角的稳定性将使你在惊涛骇浪中瞄准变的更加困难.
2355=隐秘指示计将通过图示化向你展示U艇被发现的程度. 
2356=关闭武器官提供目标鉴定和鱼雷发射方案的功能.

2370=确认
2371=取消
2372=真实度

2375=你确认?

;FaT and LuT torpedoes
2650=FaT
2651=LuTI
2652=LuTII

;Automatic target spotting - DO NOT CHANGE INDEXES ORDER
2670=攻击目标!
2671=保持当前命令!
2672=下潜至潜望镜深度!
2673=发现军舰!
2674=发现商船!
2675=发现潜艇!
2676=发现飞机!
2677=发现地面单位!
2678=设置为默认行动

;Layout
2697=M;meters
2698=KM;kilometers
2699=sec;seconds
2700=Kts;knots
2701=m;meters
2702=x;x times
2703=|本地时间: %02d:%02d
2704=左舷
2705=右舷
2706=+
2707=-
2708=停;pause
2709=度;degrees

2710=指挥室
2711=航海图
2712=攻击潜望镜
2713=舰桥
2714=甲板炮
2715=防空炮
2716=无线电/声纳
2717=艇员/维修管理
2718=鱼雷数据计算机
2719=任务目标
2720=自由视角

2724=速度
2725=方向
2726=航向
2727=深度

2750=T;鱼雷
2751=S;鱼雷齐射
2752=S;慢速 
2753=M;中速
2754=F;快速
2755=I;撞击
2756=M;磁性

2760=深度
2761=速度
2762=引信模式
2763=直线运行
2764=二级回转角
2765=LEG
2766=方位
2767=目标距离
2768=船首角
2769=速度
2770=回转角
2771=发射管选择
2772=发射管选择
2773=散布角
2774=式样角


;Officers orders
2800=无

;Chief Egineer
2801=推进方式
2802=下潜模式
2803=机动命令
2804=紧急命令
2805=报告
2806=标准模式
2808=充电模式
2809=静音航行
2810=中止静音航行
2811=左急转下潜
2812=双次左急转下潜
2813=右转下急潜
2814=双次右急转下潜
2815=发射诱饵
2816=紧急下潜
2817=紧急上浮
2818=弃船
2819=燃油储量
2820=电池电量
2821=二氧化碳浓度
2822=压缩空气储备
2823=损伤报告
2824=升起通气管
2825=降下通气管
2826=潜望镜深度

;Navigator
2840=设定航线
2841=搜索模式
2842=报告
2843=返回航线
2844=模式一
2845=模式二
2846=模式三
2847=当前速度的极限航程
2848=走完该航线所需时间
2849=走完该航线的距离
2850=龙骨下水深报告
2851=天气报告


;Weapon officer
2860=选择攻击目标
2861=鱼雷攻击
2862=将计算方案显示在海图上
2863=武器管理
2864=报告
2865=船只识别
2866=方案计算
2867=发射鱼雷
2868=最近的船只
2869=最近的商船
2870=最近的战舰
2871=推荐的目标
2872=发射管状况
2873=损伤报告


;Sound operator
2880=报告
2881=听音器
2882=声纳
2883=重复上次声纳报告
2884=报告最近的声纳接触
2885=正常扫描
2886=跟踪最近的声纳目标
2887=估算声纳源距离
2888=测定声纳源距离
2889=报告最近的战舰接触情况
2890=跟踪最近的战舰声纳接触

;Radio operator
2900=报告
2901=请求
2902=雷达
2903=无线电
2904=留声机
2905=报告接触情况
2906=发送接触报告
2907=发送天气报告
2908=发送巡逻报告
2909=命令
2910=空中侦察
2911=空袭
2912=补给
2913=护送到基地
2914=单向扫描
2915=连续扫描
2916=关闭扫描
2917=扫描敌军的频率
2918=扫描友军的频率

;Watch officer
2930=为甲板炮选择目标
2931=鱼雷攻击
2932=上甲板作战
2933=武器管理
2934=甲板炮
2935=高射炮
2936=报告
2937=最近的船只
2938=最近的商船
2939=最近的战舰
2940=推荐的目标
2941=船只识别
2942=方案计算
2943=发射鱼雷
2944=操作甲板炮
2945=操作高射炮
2946=同时操作甲板炮和高射炮
2947=观察员
2948=自由射击
2949=停止射击
2950=近距离开火
2951=中距离开火
2952=远距离开火
2953=瞄准船身
2954=瞄准指挥塔
2955=瞄准武器平台
2956=瞄准吃水线
2957=自由射击
2958=停止射击
2959=短距
2960=中距
2961=远距
2962=锁定战斗机
2963=锁定轰炸机
2964=锁定任意敌机
2965=攻击正在接近的目标
2966=攻击任意目标
2967=发现目标
2968=报告最近目视发现的目标


;Network

3001=局域网游戏
3002=互联网游戏
3003=连接育碧网站
3004=
3005=退出
3006=你想把航海日志存入育碧服务器?
3007=版本
3008=密码

3010=错误
3011=建立主机
3012=加入游戏
3013=游戏大厅
3014=有效游戏
3015=排序
3016=制作任务
3017=登入
3018=创建账户
3019=修改账户
3020=<Game>: %s已经离开游戏.
3021=与服务器连接中断. 超时.
3022=保存游戏成功!
3023=保存失败!
3024=录像存储成功!
3025=录像存储失败!
3026=载入游戏时出错!
3027=模式
3028=难度

3030=显示玩家姓名
3031=在鱼雷上显示玩家姓名
3032=游戏选项
3033=多人模式选项
3034=重置为默认模式

3040=请等待其他玩家准备完毕!
3041=准备好了
3042=任务设置
3043=已经连线的玩家
3044=游戏设置
3045=狼群模式
3046=竞争模式
3047=狩猎模式
3048=游戏难度
3049=服务器名称
3050=游戏类别
3051=限制
3052=密码
3053=时间限制
3054=玩家总数
3055=这个服务器由你创建. 取消服务器吗?
3056=正在离开服务器 ...
3057=正在登出 ...
3058=允许选择U型潜艇
3059=允许选择船员
3060=无限鱼雷
3061=正常
3062=生成
3063=自由
3064=限制
3065=默认
3066=游戏中对话
3067=Ping
3068=游戏设置
3069=普通任务
3070=任务描述
3071=任务名单
3072=未击沉

3073=战争时期: 年代 %d, 月份 %s|日期时间: %s|海域: %s|降雨量: %s|敌人类别: %s|敌人规模: %s|护卫队规模: %s|护卫队经验: %s|空中掩护: %s

3074=账户已更新!
3075=密码错误. 请在验证栏输入相同密码.
3076=玩家名'%s'无效! 名称必须至少包含%d字符.
3077=服务器已经被封禁! 无法登入被封禁服务器!
3078=太多连线玩家! 服务器只能支持%d玩家.
3079=踢走玩家
3080=封禁玩家
3081=取消连线
3082=任务被锁定
3083=不允许
3084=你已经被踢出服务器
3085=服务器已经关闭
3086=已经达到玩家数量上限
3087=密码错误
3088=游戏版本错误
3089=游戏结束
3090=结果无效
3091=无法参加这个任务!
3092=无法读取该文件%s
3093=刷新
3094=已经退出网络. 游戏结束!
3095=<游戏>: 在水下不能发送信息!

3101=以观察员身份继续游戏
3102=返回基地

3110=请输入你的名字
3111=请输入你的密码
3112=重新输入密码
3113=E-mail地址

3114=请输入你的名字

3200=日期时间
3201=5am-9am
3202=9am-6pm
3203=6pm-10pm
3204=10pm-9am

3205=海浪
3206=轻浪
3207=中浪
3208=大浪

3209=敌军种类
3210=护航队
3211=特混编队
3212=随机

3213=敌军规模
3214=小型
3215=中型
3216=大型

3217=护卫队规模
3218=无

3219=护卫队经验
3220=较低
3221=中等
3222=较高

3223=降雨量
3224=中雨
3225=大雨

3226=目标距离
3227=较近
3228=中等
3229=较远

3230=这个任务要求在六个月内完成.开始日期如下.
3231=等待其他玩家准备完毕后按确认继续
3232=帐户已经顺利注册.用这个帐户登陆?
3233=密码中不能含有用户名.

3234=空军掩护

3235=开始月份

3236=开始年代
3237=1939
3238=1940
3239=1941
3240=1942
3241=1943
3242=1944

3243=新兵
3244=普通
3245=老兵

3246=选择好你的U艇后按下准备完毕按钮.
3247=同步中
3248=改变文件中
3249=请等待任务生成. 可能需要等待几分钟.
3250=用户名无效! 用户名必须为:|由一个字母开始|包含任何字母, 数字和_.-|用户名长度为3－15个字符
3251=密码无效! 密码必须为:|只能包含字母,数字和_.-|必须至少包含1个字母和数字|密码长度为6－16个字符|不能包含用户名
3252=邮箱无效.
3253=验证密码失败
3254=用户名已存在
3255=内部游戏出错
3256=初始化网络连接
3257=连接无效
3258=无法连接到%s! 游戏将会使用上一次的登陆设置登入Ubi.com.
3259=没有网络连接
3260=登入中 ...
3261=用户名已经存在
3262=用户名已经被使用
3263=用户名不存在
3264=该用户名已经被保留
3265=该密码已经被禁止
3266=国家无效
3267=Ubi.com数据库无效
3268=该账户已经被禁止
3269=账户被禁止
3270=账户被锁定
3271=未知错误
3272=更新账户信息 ...
3273=创建账户中 ...
3274=创建服务器 ...
3275=注册服务器 ...
3276=无法创建本地服务器
3277=无法连接路由器
3278=无法登入路由器
3279=连接游戏大厅失败
3280=无法创建本地客户端
3281=无法生成任务. 请检查你的设定重新再试

3282=网络连接失败
3283=连接失败 / 无效
3284=该任务需要更多时间来完成. 请等待后再重试.
3285=在发送任务中出错
3286=在接收任务中出错
3287=指定的网络地址无效
3288=指定的端口无效

3289=在没有特殊的原因下任务失败
3290=传递给某函数的自变量无效
3291=已经没有更多的物体可以被生成/消灭
3292=该任务没有被执行
3293=没有足够的内存可以内部分配
3294=初始值无效(超出范围)
3295=该任务唤起正常次序
3296=一个内部错误发生 (溢出或不正确结果等等)
3297=该操作无法在合理的时间段内执行
3298=你没有被获准执行该任务. 你可能是没有足够的权限
3299=由于出现(提供)无效数据该操作无法执行
3300=该PEER无法接收你提供的验证信息
3301=你所使用的游戏版本与正在运行的不符
3302=由于进程关闭导致该操作无法完成

3303=连接...

3304=服务器不可用
3305=不允许登录该服务器
3306=游客不被接受
3307=这个任务已产生名为 %d 玩家! 名字将被存入服务器,是否继续?
3308=不允许连入更多的观察者
3309=不允许连入更多的成员
3310=成员没有注册
3311=游戏已经开始
3312=记录密码
3313=玩家姓名
3314=已经进入游戏
3315=你不是主机
3316=没有加入服务器
;3317=确认连接?
3318=不能发送登录信息
3319=不能登录服务器
3320=主机错误
3321=和游戏服务器连接中断
3322=错误的类型设定
3323=未知的游戏服务器错误!
3324=连接中断!

3325=在ping值正常之前你无法加入该服务器!|请重新设置你的网络或防火墙后,重新进行连接 .

;Results page
3400=多人战绩页面
3401=猎狼战绩
3402=战斗开始于 %s
3403=战斗结束于 %s
3404=战役战绩
3405=艇长
3406=U艇
3407=击沉船只
3408=船只类型
3409=吨位
3410=声望
3411=忠诚度
3412=时间
3413=位置
3414=详细战绩

3420=个人战绩
3421=等级
3422=商船吨位总计
3423=战舰吨位总计
3424=声望总计


;Ingame 3D(camera) station names
3700=指挥室;           CommandRoomFree
3701=外部视角;          Free
3702=攻击潜望镜;       Periscope
3703=指挥室;           InteriorFore
3704=指挥室;                 InteriorAft
3705=舰桥;                   ConningDeck
3706=望远镜;                 Binocular
3707=甲板炮;                 DeckGun
3708=无线电发报室;           RadioSonarRoom
3709=主高射炮;               FlakGun
3710=副高射炮;               A01Gun
3711=副高射炮;               A02Gun
3712=航海图;                 NavigatorView
3713=鱼雷数据控制;           WeaponsOffView
3714=船只照相机;             ObjectView
3715=指挥塔;                 ConningTower
3716=攻击潜望镜;             ConningPeriscope
3717=;                       DeckGunZoom
3718=UZO;                    UZO
3719=;                       RadioRoomFree
3720=;                       ConningTowerFree
3721=潜艇控制;               HelmsmanView
3722=听音器;                 HydrophoneView
3723=收发报机;               RadioView
3724=艇长房间;               CaptainsBed
3725=观察员;                 WatchView
3726=;                       Museum
3727=观察潜望镜;             ObsPeriscope

;Ingame 2D station names
3740=航海图
3741=攻击地图
3742=船员/损伤管理
3743=命令
3744=艇长日志
3745=无线电报告

;UBoat upgrades tooltips
3800=U艇
3801=指挥塔
3802=鱼雷
3803=高射炮
3804=传感器
3805=专用

3810= II  型
3811= VII 型
3812= IX  型
3813= XXI 型

3814= VII 改进型
3815= IX  改进型

3816=常规鱼雷
3817=阶梯搜索式鱼雷
3818=声导鱼雷

3819=3.7cm 高射炮
3820=2cm 高射炮

3821=听音器
3822=雷达
3823=雷达警告

3824=诱骗器
3825=涂料
3826=专用

;Help items
3950=帮助
3951=导航
3952=岗位
3953=攻击命令
3954=其它控制命令
3960=关闭

;Mission

4002=简报
4003=命令
4004=结束任务

4010=开始

4020=第一页
4021=上一页
4022=下一页
4023=最后一页
4024=返回上级菜单
4025=添写航海日志

4030=发送状况报告
4031=发送接触报告

4100=无
4101=薄雾
4102=中雾
4103=浓雾

4110=晴空无云
4111=局部有云
4112=阴云密布

4120=无
4121=中雨
4122=大雨

4128=云况: %s, 降雨量: %s, 雾况: %s|风速: %d 米/秒, 风向: %3d度.

4130=东
4131=西
4132=北
4133=南

4140=敌对国单位被摧毁
4141=友好国单位被摧毁
4142=中立国单位被摧毁

4150=巡逻 %d|%s, %s|启程: %s|来自: %s
4151=巡逻起程|%s|日期: %s|位置: %s
4155=|任务命令: 巡逻 %s 区

4160=巡逻结果|船员损失: %s|击沉船只: %d|击落飞机: %d|巡逻击沉吨位: %d 吨
4161=受伤
4162=阵亡

4170=状态报告
4171=%s. 位置 %s
4172=剩余鱼雷: %d
4173=击沉油轮: %d
4174=击沉货轮: %d
4175=击沉战舰: %d
4176=合计总吨位: %d

4180=击沉舰船!|%s|%s, %d 吨
4181=击落飞机!|%s|%s

4190=无线电信息
4191=收到无线电信息
4192=来自: %s|发至: %s|%s
4193=U艇基地
4194=无线电接触报告
4195=接触报告. %s %s , %s , 航向 %s, 速度 %d 海里/时!
4196=已收到您送出的目标接触报告.祝您好运!
4197=全体官兵:|请积极作战!|战争形势需要送更多的英国佬去喂鱼!
4198=全体官兵:|德意志帝国感谢你们的战斗!|请继续努力!
4199=返回基地!

4200=接触报告
4201=%s. 位置  %s
4202=观测到护航队.|估计速度 %d 节.|估计航向 %d 度.
4203=观测到特混编队.|估计速度 %d 节.|估计航向 %d 度.


4210=主要任务
4211=次要任务
4212=到达  %s  区
4213=巡逻  %s  区  %d 小时
4215=主要任务完成

4220=任务还未完成
4221=任务完成
4222=任务失败

4230=正在减速
4231=恒速运动
4232=正在加速

4240=原地静止
4241=慢速前进
4242=中速前进
4243=快速前进
4244=急速前进

4250=中立国
4251=友好国
4252=敌对国
4253=未知

4255=船
4256=小型护航队
4257=护航队
4258=大型护航队

4260=战舰
4261=特混编队

4270=(经度)
4271=(纬度)
4272=海区

4350=是, 艇长!
4351=不能听你的!
4352=我的上帝!!!
4353=上帝你帮帮我吧!!!
4354=我们要完蛋了!!!
4355=完了!!!完了!!!!!!!

;Chief Engineer
4400=方向舵左转 %02.0f 度!
4401=方向舵右转 %02.0f 度!
4406=标准航速!
4407=电池重新充电!
4408=必须浮出水面, 艇长!
4409=我们正处在浅水区, 艇长!
4410=当前深度 %03.0f 米!(kys2000)
4411=当前速度 %02.0f 节!
4412=当前航向 %03.0f 度!
4413=释放假目标!
4414=假目标不可用!
4415=升起通气管!
4416=降下通气管!
4417=通气管不可用!
4418=柴油燃料储备剩下 %d%%, 艇长! 
4419=柴油燃料不足,艇长!
4420=电池电量剩下 %d%%, 艇长! 
4421=电池电量耗尽, 艇长!
4422=氧气浓度剩下 %d%%, 艇长! 
4423=氧气不足,我们必须浮出水面!
4424=压缩空气剩余 %d%%, 艇长!
4425=压缩空气不足, 艇长!
4426=调整航速到 %.0f 节!
4427=改变深度到 %.0f 米!
4428=改变航向到 %03.0f 度!
4429=电池充电 %d%%, 艇长!
4430=氧气储备 %d%%, 艇长!
4431=压缩空气储备 %d%%, 艇长!
4432=电池重新充电!

;Weapon Officer
4500=正在识别目标!
4501=正在为艇首鱼雷管计算发射轨迹!
4502=正在为艇尾鱼雷管计算发射轨迹!
4503=正在为艇尾鱼雷管计算发射轨迹!
4504=计算完毕, 艇长!
4505=目标已标记!
4506=标记最近的舰船!
4507=标记最近的战船!
4508=标记最近的商船!
4509=标记推荐的目标!
4510=下潜过深无法发射鱼雷, 艇长!
4511=无法为艇首鱼雷管计算发射轨迹!
4512=无法为艇尾鱼雷管计算发射轨迹!
4513=目标已确认!
4514=目标距离计算完毕!
4515=目标速度计算完毕!
4516=已获取目标航向!
4517=耐压壳破裂!!!
4518=我们堵不住隔仓进水!!!

4520=使用甲板炮攻击目标!
4521=使用高射炮攻击目标!
4522=无可用的甲板炮!
4523=无可用的高射炮!
4524=当前角度无法攻击目标!
4525=目标超出射程!
4526=我们正处在潜水区, 艇长!
4527=下潜过深无法发射鱼雷, 艇长!
4528=打开%d号鱼雷管!

4530=无法推荐目标!

;Watch Officer
4600=从甲板炮撤离!
4601=从高射炮撤离!
4602=从所有高射炮撤离!
4603=近距!
4604=中距!
4605=远距!
4606=敌人处在瞄准死角,无法射击!
4607=我们将要航行到补给船附近!
4608=正在转移补给物资!
4609=正在进行物资补给操作!
4610=物资补给操作中断!
4611=物资补给操作完成!
4612=护卫队准备完毕, 艇长!
4613=我们应该跟随护卫队, 艇长!
4614=我们正跟随护卫队, 艇长!
4615=船已经进入船坞, 艇长!
4616=观察岗发现的最近目标:方位 %03.0f 度, 距离 %.0f 米!
4617=观察岗没发现目标!

;Navigation
4700=设定航线!
4701=设定拦截航线!
4702=航线确认, 艇长!
4703=设定搜索航线!
4704=搜索航线确认, 艇长!
4705=船龙骨下深度是%.0f米!
4706=船龙骨以下深度超过%.0f米!
4707=我们正处在浅水区, 艇长!
4708=距离目标, %02.0f 百海里!
4709=距离目标小于一百海里!
4710=距离目标, %02.0f 千海里!
4711=距离目标数千海里!
4712=回到预定航线, 艇长!
4713=没有设定航线, 艇长!
4714=天气逐渐转好!
4715=天气逐渐恶化!
4716=当前速度下最远航程 %.0f 千米!
4717=以现在速度,无法预测最大航程!
4718=完成该航线所需时间是 %.0f小时!
4719=无法计算完成该航线所需的时间!
4720=完成该航线所走的航程为 %.0f 千米!
4721=无法计算完成该航线所走的航程!
4722=按预定航线航行!
4723=已到达最后设定的目标点!

;Radio
4800=发现单个目标!
4801=发现多个目标!
4802=方位 %c%c%c!
4803=远距!
4804=中距!
4805=近距!
4806=截获敌人无线电信息!
4807=需要指定目标!
4808=扫描!
4809=最近的无线电接触:方位 %03.0f度, 距离 %.1f 千米!
4810=未收到无线电信息!
4811=电报发送!
4812=不能发送电报!

;Sonar
4900=扫描!
4901=扫描艇首方向!
4902=扫描左前舷方向!
4903=扫描右前舷方向!
4904=扫描左舷方向!
4905=扫描右舷方向!
4906=扫描艇尾方向!
4907=扫描左尾舷方向!
4908=扫描右尾舷方向!
4909=声纳关闭!
4910=船只沉没!
4911=船已遭重创!
4912=最近的声源:%s %s! %s 方位 %03.0f! %s;type,speed,aspect,bearing,range %03.0f.度!
4913=没有捕捉到声纳目标!
4914=没有选定目标!
4915=距离目标%d!
4916=近距!
4917=中距!
4918=远距!
4919=跟踪 %s声纳源! 方位 %03.0f! %s! %s;   type,bearing,speed,aspect
4920=%s 当前方位 %03.0f, %s! %s;               type,bearing,speed,aspect
4921=跟踪%s 到方位 %03.0f时丢失目标!;                     type,bearing
4922=最近的战舰声纳源: %s %s! %s 方位 %03.0f! %s;type,speed,aspect,bearing,range
4923=声纳未探测到战舰!

4970=没有操控指挥员!
4971=没有地图导航员!
4972=没有武器官!
4973=没有无线电通信兵!
4974=没有声纳兵!
4975=在舰桥没有值班军官!

; last index is given by MaxStrings entry (at the begining of this file)
; if you add new items here, over the last entry, MaxStrings should be updated accordingly
