破解的方法：
1、将打印机连接到电脑。
2、启动打印机并等预热完毕。这时电脑应能检测到打印机状态。
3、运行"SCX4300破解.exe",点击开始。然后按提示操作。过两分钟左右，当退出按钮生效后点击退出。完成破解。

   注：打印机在破解之前不能有未打印的文档,如果有请先取消所有未打印的文档。打印机必须处在联机状态。否则数据无法发送到打印机。

清零操作：
   连续按菜单（Menu）->10.Maintenance（维护）-->Clear Settings（清除设置）
    -->All Settings（所有设置）--> 按OK（确定）键

注：每清零一次大约可以打印1千页。一般鼓内的粉可打印约2-3千页。

破解并清零后仍显示粉末不足的解决办法：

1、连续按菜单键到8.报告(report) 再按确定打印一份系统报告。查看第二条横线下的内容：
            Firmware Version : 1.16fix
   如果不是则未破解，请重新破解。

2、请检查硒鼓内是否有芯片(有芯片的话从外面会看到里面有三道铁丝)，如果有请取出芯片，或用透明胶封掉芯片触点。

3、如果前面2点没有问题，则检查清零操作是否正确。



