# 电力基础

能量系统的力学试图模仿真实的电力系统，
所以公式：
I = V / R和W = I * R ，
可以用来预测系统的行为。

幸运的是，没有必要使用数学，
来弄清楚这一切是如何工作的。
像任何其他能源系统的模组一样，
本模组也有能量消耗的发电机和机器。
发电机将产生能量，
直到能量网络电压达到极限（120V-125V）。
虽然电压可以作为存储在电缆中的能量，
电压将分布在所有连接的设备上，
因此每个设备具有相同的电压。 
然而，发电机会试图使电压更高，
机器会试图降低电压。
这将导致能量网络从开始到结束
之间有一定的电压差异。
这种差异将产生电力系统
（安培数或强度）的流动，
将来自发电机的能量传递给用电设备。

大多数机器都有内置电池，
当电压高于内部限制时，
电池会开始充电，
如果电压低于另一个内部限制，
电池就会开始放电。
这意味着电池将保持电压至少在下限，
同时它们有电，这很重要。
因为通过电缆移动的能量是通过：
能量=电压*安培来计算的。
这意味着移动的总能量，
取决于电力系统的流量和电压。
所以电压越高，传输的能量越多。

能量系统有远距离传输损失，
这并不意味着电缆会消耗能量。
这是由能量网络中的电压降低引起的。
例如，如果我们有一个发电机和一个熔炉。
发电机将不断尝试使电压更高，
而炉子试图降低电压。
两种机器都以电流的形式，
产生或消耗能量。
为了产生安培数，
发电机使用公式I = W / V，
所以它根据需要产生的能量，
和发电机组中的电压产生电流强度。
炉子也一样， I = W/V 
电力系统基于需要消耗的能量，
和炉体上当前的电压。
所以如果发电机的电压较高，
产生的安培数（电流）会降低，
如果炉内的电压较低，
电流值就会很高。
这将导致发电机产生更少的能量，
炉子使用更多，这意味着能量损失。
即使这两台机器想要产生/消耗相同的能量。

能量损失取决于两个电压的差异，
这取决于方块之间的总电阻，
这是1个方块的阻力乘以距离，
因此距离会影响能量损失。