# 无人机箱

![Droning on.](oredict:oc:droneCase1)

无人机箱[drones](drone.md) 被用于在 [装配机](../block/assembler.md)组装机器人. [无人机](drone.md) 是轻量, 快速的便携机器，其功能受限(只有少量的升级和插槽). 不像 [机器热](../block/robot.md) 能使用工具, 它们也只能和世界进行有限的交互.

速度也下降，但能源消耗也很少. 他们很胜任于少量的搬运物品和侦察. 将[无人机](drone.md) 和 [机器人](../block/robot.md) 配对是极好的, [机器人](../block/robot.md) 进行困难的运算, [无人机](drone.md) 作为传感器和执行机构.

像 [单片机](../block/microcontroller.md)一样, [无人机](drone.md) 只能用[E2PROM](eeprom.md)编程.E2PROM通过将无人机和另一块E2PROM合成来改变，上一块E2PROM会返还
T1无人机箱可以带这些:
- 1x T1 [CPU](cpu1.md)
- 1x T1 [内存](ram1.md)
- 1x [E2PROM](eeprom.md)
- 1x T2扩展卡
- 1x T1扩展卡
- 1x T1升级 
- 1x T2升级 

T2无人机箱可以带这些:
- 1x T2 [CPU](cpu1.md)
- 2x T2 [内存](ram1.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 2x  T2扩展卡
- 1x T1升级 
- 1x T2升级 
- 1x T3升级 

T4无人机箱可以带这些:
- 1x T3 [CPU](cpu3.md)
- 2x T3  [RAM](ram5.md)
- 1x [EEPROM](eeprom.md)
- 3x T3扩展卡
- 9x T3升级 