
  神州数码DCN-530TX快速以太网卡在Windows XP下安装

  内容：
  ----------
  (A)安装过程
  (B)配置参数

  (A)安装过程
  ======================
  1.确定计算机的电源已经关闭。

  2.将网卡插入计算机的某个空闲PCI插槽中。

  3.打开计算机电源，启动Windows XP。

  4.系统将自动发现新硬件，并且显示“发现新硬件”对话框。

  5.插入网卡驱动程序磁盘，选择“从硬件列表或指定位置安装（高级）”，单击“下一步”。

  6.选择“在下列位置搜索最适合的驱动”和“在搜索中包括如下位置：”。然后在文本框内输入“X:\WINXP”。
    注意:“X:”指磁盘驱动器盘符，例如“A:”或“B:”。

  7.单击“下一步”按钮。

  8.系统将在磁盘上发现最适合的驱动并复制文件。完成复制后，系统将在对话框中提示“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”。

  9.取出磁盘，单击“完成”按钮，完成安装。

  (B)配置参数
  ======================
  1.从“开始”菜单中打开“控制面板”。

  2.点击“控制面板”。

  3.点击“网络和Internet连结”。

  4.点击“网络连接”。

  5.右击“DigitalChina DCN-530TX Fast Ethernet Adapter”的“Local Area Connection”。

  6.在下拉菜单中选择“属性”。

  7.在对话框中点击“配置”。

  8.在对话框中点击“高级”页。

  9.在“属性”框中显示有9个项目。

    ------Media Type      
    .指定网卡的媒体类型。
    .缺省：AutoSense。
       
    ------PME Enable
    .指定远程唤醒功能是否有效。
    .该功能是否有效取决于您的计算机是否支持PCI 2.2规范。
    .缺省: Enabled。
                       
    ------Wake On Ping
    .指定当收到“PING”包时是否会被唤醒。 
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省：Enabled。

    ------Link Wakeup(Off->On)
    .指定当侦测到物理链路连结时是否会被唤醒。
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省: Enabled。
       
    ------Link Wakeup(On->Off)
    .指定当侦测到物理连接断开时是否会被唤醒。
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省: Disabled。

    ------Magic Packet Wakeup
    .指定当收到Magic Packet时是否会被唤醒。
    .要想使该功能生效，必须设置“PME Enable”为Enable。
    .缺省: Enabled。

    ------Flow Control
    .指定802.3x 是否生效。
    .缺省: Enabled。
       
    ------Priority Packet
    .指定802.1p是否生效。
    .缺省: Disabled。
       
    ------VLAN ID
    .指定802.1q是否生效。
    .支持最多可达4 VLAN ID。
    .缺省: 0 (Disabled)。
       
  10.修改完配置后，点击“确定”按钮来使新的配置生效。

商标:
Microsoft Windows XP是微软公司的注册商标。
