[preset00]
fRating=2.000000
fGammaAdj=1.700000
fDecay=1.000000
fVideoEchoZoom=1.006596
fVideoEchoAlpha=0.500000
nVideoEchoOrientation=1
nWaveMode=7
bAdditiveWaves=1
bWaveDots=0
bWaveThick=0
bModWaveAlphaByVolume=1
bMaximizeWaveColor=0
bTexWrap=0
bDarkenCenter=0
bRedBlueStereo=0
bBrighten=1
bDarken=1
bSolarize=1
bInvert=0
fWaveAlpha=4.099998
fWaveScale=1.285751
fWaveSmoothing=0.630000
fWaveParam=0.000000
fModWaveAlphaStart=0.710000
fModWaveAlphaEnd=1.300000
fWarpAnimSpeed=1.000000
fWarpScale=1.331000
fZoomExponent=1.000000
fShader=0.000000
zoom=0.999510
rot=0.400000
cx=0.500000
cy=0.500000
dx=0.000000
dy=0.000000
warp=0.010000
sx=1.000000
sy=1.000000
wave_r=0.650000
wave_g=0.650000
wave_b=0.650000
wave_x=0.500000
wave_y=0.500000
ob_size=0.005000
ob_r=0.000000
ob_g=0.000000
ob_b=0.000000
ob_a=0.050000
ib_size=0.260000
ib_r=0.250000
ib_g=0.250000
ib_b=0.250000
ib_a=0.000000
nMotionVectorsX=12.000000
nMotionVectorsY=9.000000
mv_dx=0.000000
mv_dy=0.000000
mv_l=0.900000
mv_r=1.000000
mv_g=1.000000
mv_b=1.000000
mv_a=0.000000
wavecode_0_enabled=0
wavecode_0_samples=512
wavecode_0_sep=0
wavecode_0_bSpectrum=0
wavecode_0_bUseDots=1
wavecode_0_bDrawThick=1
wavecode_0_bAdditive=0
wavecode_0_scaling=1.000000
wavecode_0_smoothing=0.500000
wavecode_0_r=1.000000
wavecode_0_g=1.000000
wavecode_0_b=1.000000
wavecode_0_a=1.000000
wave_0_init1=t1 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_init2=t2 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_init3=t3 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_init4=t4 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_init5=t5 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_init6=t6 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_init7=t7 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_init8=t8 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_0_per_point1=
wave_0_per_point2=it = (it+1)*above(sample,0);
wave_0_per_point3=
wave_0_per_point4=mod = equal(it,0)*t1 + equal(it,1)*t2 + equal(it,2)*t3 + equal(it,3)*t4 + equal(it,4)*t5 + equal(it,5)*t6 + equal(it,6)*t7;
wave_0_per_point5=mod = mod + equal(mod,0)*t8;
wave_0_per_point6=
wave_0_per_point7=x = .5 + q1*sin(q2*mod);
wave_0_per_point8=y = .5 + q1*cos(q3*mod);
wave_0_per_point9=
wave_0_per_point10=h = q4 + .1*sample;
wave_0_per_point11=h = h - int(h);
wave_0_per_point12=l = .25 + .5*rand(101)*.01;
wave_0_per_point13=s = rand(101)*.01;
wave_0_per_point14=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
wave_0_per_point15=tmpa = 2*l - tmpb;
wave_0_per_point16=hvr = h + .333333;
wave_0_per_point17=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
wave_0_per_point18=hvg = h;
wave_0_per_point19=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
wave_0_per_point20=hvb = h - .333333;
wave_0_per_point21=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
wave_0_per_point22=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
wave_0_per_point23=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
wave_0_per_point24=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
wavecode_1_enabled=0
wavecode_1_samples=512
wavecode_1_sep=0
wavecode_1_bSpectrum=0
wavecode_1_bUseDots=1
wavecode_1_bDrawThick=1
wavecode_1_bAdditive=0
wavecode_1_scaling=1.000000
wavecode_1_smoothing=0.500000
wavecode_1_r=1.000000
wavecode_1_g=1.000000
wavecode_1_b=1.000000
wavecode_1_a=1.000000
wave_1_init1=t1 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_init2=t2 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_init3=t3 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_init4=t4 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_init5=t5 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_init6=t6 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_init7=t7 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_init8=t8 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_1_per_point1=
wave_1_per_point2=it = (it+1)*above(sample,0);
wave_1_per_point3=
wave_1_per_point4=mod = equal(it,0)*t1 + equal(it,1)*t2 + equal(it,2)*t3 + equal(it,3)*t4 + equal(it,4)*t5 + equal(it,5)*t6 + equal(it,6)*t7;
wave_1_per_point5=mod = mod + equal(mod,0)*t8;
wave_1_per_point6=
wave_1_per_point7=x = .5 + q1*sin(q2*mod);
wave_1_per_point8=y = .5 + q1*cos(q3*mod);
wave_1_per_point9=
wave_1_per_point10=h = q4 + .1*sample;
wave_1_per_point11=h = h - int(h);
wave_1_per_point12=l = .25 + .5*rand(101)*.01;
wave_1_per_point13=s = rand(101)*.01;
wave_1_per_point14=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
wave_1_per_point15=tmpa = 2*l - tmpb;
wave_1_per_point16=hvr = h + .333333;
wave_1_per_point17=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
wave_1_per_point18=hvg = h;
wave_1_per_point19=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
wave_1_per_point20=hvb = h - .333333;
wave_1_per_point21=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
wave_1_per_point22=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
wave_1_per_point23=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
wave_1_per_point24=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
wavecode_2_enabled=0
wavecode_2_samples=512
wavecode_2_sep=0
wavecode_2_bSpectrum=0
wavecode_2_bUseDots=1
wavecode_2_bDrawThick=1
wavecode_2_bAdditive=0
wavecode_2_scaling=1.000000
wavecode_2_smoothing=0.500000
wavecode_2_r=1.000000
wavecode_2_g=1.000000
wavecode_2_b=1.000000
wavecode_2_a=1.000000
wave_2_init1=t1 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_init2=t2 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_init3=t3 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_init4=t4 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_init5=t5 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_init6=t6 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_init7=t7 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_init8=t8 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_2_per_point1=
wave_2_per_point2=it = (it+1)*above(sample,0);
wave_2_per_point3=
wave_2_per_point4=mod = equal(it,0)*t1 + equal(it,1)*t2 + equal(it,2)*t3 + equal(it,3)*t4 + equal(it,4)*t5 + equal(it,5)*t6 + equal(it,6)*t7;
wave_2_per_point5=mod = mod + equal(mod,0)*t8;
wave_2_per_point6=
wave_2_per_point7=x = .5 + q1*sin(q2*mod);
wave_2_per_point8=y = .5 + q1*cos(q3*mod);
wave_2_per_point9=
wave_2_per_point10=h = q4 + .1*sample;
wave_2_per_point11=h = h - int(h);
wave_2_per_point12=l = .25 + .5*rand(101)*.01;
wave_2_per_point13=s = rand(101)*.01;
wave_2_per_point14=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
wave_2_per_point15=tmpa = 2*l - tmpb;
wave_2_per_point16=hvr = h + .333333;
wave_2_per_point17=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
wave_2_per_point18=hvg = h;
wave_2_per_point19=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
wave_2_per_point20=hvb = h - .333333;
wave_2_per_point21=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
wave_2_per_point22=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
wave_2_per_point23=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
wave_2_per_point24=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
wavecode_3_enabled=0
wavecode_3_samples=512
wavecode_3_sep=0
wavecode_3_bSpectrum=0
wavecode_3_bUseDots=1
wavecode_3_bDrawThick=1
wavecode_3_bAdditive=0
wavecode_3_scaling=1.000000
wavecode_3_smoothing=0.500000
wavecode_3_r=1.000000
wavecode_3_g=1.000000
wavecode_3_b=1.000000
wavecode_3_a=1.000000
wave_3_init1=t1 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_init2=t2 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_init3=t3 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_init4=t4 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_init5=t5 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_init6=t6 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_init7=t7 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_init8=t8 = .7 + rand(100)*.01*.6;
wave_3_per_point1=
wave_3_per_point2=it = (it+1)*above(sample,0);
wave_3_per_point3=
wave_3_per_point4=mod = equal(it,0)*t1 + equal(it,1)*t2 + equal(it,2)*t3 + equal(it,3)*t4 + equal(it,4)*t5 + equal(it,5)*t6 + equal(it,6)*t7;
wave_3_per_point5=mod = mod + equal(mod,0)*t8;
wave_3_per_point6=
wave_3_per_point7=x = .5 + q1*sin(q2*mod);
wave_3_per_point8=y = .5 + q1*cos(q3*mod);
wave_3_per_point9=
wave_3_per_point10=h = q4 + .1*sample;
wave_3_per_point11=h = h - int(h);
wave_3_per_point12=l = .25 + .5*rand(101)*.01;
wave_3_per_point13=s = rand(101)*.01;
wave_3_per_point14=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
wave_3_per_point15=tmpa = 2*l - tmpb;
wave_3_per_point16=hvr = h + .333333;
wave_3_per_point17=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
wave_3_per_point18=hvg = h;
wave_3_per_point19=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
wave_3_per_point20=hvb = h - .333333;
wave_3_per_point21=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
wave_3_per_point22=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
wave_3_per_point23=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
wave_3_per_point24=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shapecode_0_enabled=1
shapecode_0_sides=3
shapecode_0_additive=0
shapecode_0_thickOutline=0
shapecode_0_textured=1
shapecode_0_x=0.500000
shapecode_0_y=0.500000
shapecode_0_rad=0.100000
shapecode_0_ang=0.000000
shapecode_0_tex_ang=0.000000
shapecode_0_tex_zoom=1.000150
shapecode_0_r=1.000000
shapecode_0_g=0.000000
shapecode_0_b=0.000000
shapecode_0_a=1.000000
shapecode_0_r2=0.000000
shapecode_0_g2=1.000000
shapecode_0_b2=0.000000
shapecode_0_a2=0.000000
shapecode_0_border_r=1.000000
shapecode_0_border_g=1.000000
shapecode_0_border_b=1.000000
shapecode_0_border_a=0.000000
shape_0_init1=t1 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_0_init2=t2 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_0_per_frame1=x = .5 + q1*sin(q2*t1);
shape_0_per_frame2=y = .5 + q1*cos(q3*t2);
shape_0_per_frame3=
shape_0_per_frame4=rad = q5;
shape_0_per_frame5=
shape_0_per_frame6=ang = -time;
shape_0_per_frame7=sides = q6;
shape_0_per_frame8=
shape_0_per_frame9=h = q4;
shape_0_per_frame10=h = h - int(h);
shape_0_per_frame11=l = .5;
shape_0_per_frame12=s = 1;
shape_0_per_frame13=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
shape_0_per_frame14=tmpa = 2*l - tmpb;
shape_0_per_frame15=hvr = h + .333333;
shape_0_per_frame16=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
shape_0_per_frame17=hvg = h;
shape_0_per_frame18=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
shape_0_per_frame19=hvb = h - .333333;
shape_0_per_frame20=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
shape_0_per_frame21=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
shape_0_per_frame22=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
shape_0_per_frame23=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shape_0_per_frame24=r2=r;g2=g;b2=b;
shapecode_1_enabled=1
shapecode_1_sides=3
shapecode_1_additive=0
shapecode_1_thickOutline=0
shapecode_1_textured=1
shapecode_1_x=0.500000
shapecode_1_y=0.500000
shapecode_1_rad=0.100000
shapecode_1_ang=0.000000
shapecode_1_tex_ang=0.000000
shapecode_1_tex_zoom=1.000000
shapecode_1_r=1.000000
shapecode_1_g=0.000000
shapecode_1_b=0.000000
shapecode_1_a=1.000000
shapecode_1_r2=0.000000
shapecode_1_g2=1.000000
shapecode_1_b2=0.000000
shapecode_1_a2=0.000000
shapecode_1_border_r=1.000000
shapecode_1_border_g=1.000000
shapecode_1_border_b=1.000000
shapecode_1_border_a=0.000000
shape_1_init1=t1 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_1_init2=t2 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_1_per_frame1=x = .5 + q1*sin(q2*t1);
shape_1_per_frame2=y = .5 + q1*cos(q3*t2);
shape_1_per_frame3=
shape_1_per_frame4=rad = q5;
shape_1_per_frame5=
shape_1_per_frame6=ang = -time;
shape_1_per_frame7=sides = q6;
shape_1_per_frame8=
shape_1_per_frame9=h = q4 + .01;
shape_1_per_frame10=h = h - int(h);
shape_1_per_frame11=l = .5;
shape_1_per_frame12=s = 1;
shape_1_per_frame13=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
shape_1_per_frame14=tmpa = 2*l - tmpb;
shape_1_per_frame15=hvr = h + .333333;
shape_1_per_frame16=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
shape_1_per_frame17=hvg = h;
shape_1_per_frame18=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
shape_1_per_frame19=hvb = h - .333333;
shape_1_per_frame20=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
shape_1_per_frame21=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
shape_1_per_frame22=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
shape_1_per_frame23=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shape_1_per_frame24=r2=r;g2=g;b2=b;
shapecode_2_enabled=1
shapecode_2_sides=3
shapecode_2_additive=0
shapecode_2_thickOutline=0
shapecode_2_textured=1
shapecode_2_x=0.500000
shapecode_2_y=0.500000
shapecode_2_rad=0.100000
shapecode_2_ang=0.000000
shapecode_2_tex_ang=0.000000
shapecode_2_tex_zoom=1.000000
shapecode_2_r=1.000000
shapecode_2_g=0.000000
shapecode_2_b=0.000000
shapecode_2_a=1.000000
shapecode_2_r2=0.000000
shapecode_2_g2=1.000000
shapecode_2_b2=0.000000
shapecode_2_a2=0.000000
shapecode_2_border_r=1.000000
shapecode_2_border_g=1.000000
shapecode_2_border_b=1.000000
shapecode_2_border_a=0.000000
shape_2_init1=t1 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_2_init2=t2 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_2_per_frame1=x = .5 + q1*sin(q2*t1);
shape_2_per_frame2=y = .5 + q1*cos(q3*t2);
shape_2_per_frame3=
shape_2_per_frame4=rad = q5;
shape_2_per_frame5=
shape_2_per_frame6=ang = -time;
shape_2_per_frame7=sides = q6;
shape_2_per_frame8=
shape_2_per_frame9=h = q4 + .02;
shape_2_per_frame10=h = h - int(h);
shape_2_per_frame11=l = .5;
shape_2_per_frame12=s = 1;
shape_2_per_frame13=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
shape_2_per_frame14=tmpa = 2*l - tmpb;
shape_2_per_frame15=hvr = h + .333333;
shape_2_per_frame16=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
shape_2_per_frame17=hvg = h;
shape_2_per_frame18=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
shape_2_per_frame19=hvb = h - .333333;
shape_2_per_frame20=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
shape_2_per_frame21=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
shape_2_per_frame22=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
shape_2_per_frame23=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shape_2_per_frame24=r2=r;g2=g;b2=b;
shapecode_3_enabled=1
shapecode_3_sides=3
shapecode_3_additive=0
shapecode_3_thickOutline=0
shapecode_3_textured=1
shapecode_3_x=0.500000
shapecode_3_y=0.500000
shapecode_3_rad=0.100000
shapecode_3_ang=0.000000
shapecode_3_tex_ang=0.000000
shapecode_3_tex_zoom=1.000000
shapecode_3_r=1.000000
shapecode_3_g=0.000000
shapecode_3_b=0.000000
shapecode_3_a=1.000000
shapecode_3_r2=0.000000
shapecode_3_g2=1.000000
shapecode_3_b2=0.000000
shapecode_3_a2=0.000000
shapecode_3_border_r=1.000000
shapecode_3_border_g=1.000000
shapecode_3_border_b=1.000000
shapecode_3_border_a=0.000000
shape_3_init1=t1 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_3_init2=t2 = .7 + rand(101)*.01*.6;
shape_3_per_frame1=x = .5 + q1*sin(q2*t1);
shape_3_per_frame2=y = .5 + q1*cos(q3*t2);
shape_3_per_frame3=
shape_3_per_frame4=rad = q5;
shape_3_per_frame5=
shape_3_per_frame6=ang = -time;
shape_3_per_frame7=sides = q6;
shape_3_per_frame8=
shape_3_per_frame9=h = q4 + .03;
shape_3_per_frame10=h = h - int(h);
shape_3_per_frame11=l = .5;
shape_3_per_frame12=s = 1;
shape_3_per_frame13=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
shape_3_per_frame14=tmpa = 2*l - tmpb;
shape_3_per_frame15=hvr = h + .333333;
shape_3_per_frame16=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
shape_3_per_frame17=hvg = h;
shape_3_per_frame18=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
shape_3_per_frame19=hvb = h - .333333;
shape_3_per_frame20=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
shape_3_per_frame21=r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
shape_3_per_frame22=g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
shape_3_per_frame23=b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
shape_3_per_frame24=r2=r;g2=g;b2=b;
per_frame_1=wave_a = 0;
per_frame_2=
per_frame_3=tic = time-tin;
per_frame_4=tic = tic;
per_frame_5=tin = time;
per_frame_6=
per_frame_7=v = tic*((bass_att + med_att + treb_att)*.3333*2 + (1/tic - 2)*v);
per_frame_8=sb = tic*(bass*4 + (1/tic - 4)*sb);
per_frame_9=su = tic*(med*.5+treb*.5*4 + (1/tic - 4)*su);
per_frame_10=
per_frame_11=tb = (tb + tic*sb)*below(tb,100000);
per_frame_12=tu = (tu + tic*su)*below(tu,100000);
per_frame_13=
per_frame_14=monitor = tu;
per_frame_15=
per_frame_16=q1 = v*.2 + .25;
per_frame_17=q2 = tb;
per_frame_18=q3 = tu;
per_frame_19=
per_frame_20=q4 = (5*sin(time*.145) + 3*cos(time*.115))*.1;
per_frame_21=
per_frame_22=q5 = pow(v*.5,2);
per_frame_23=q5 = .15;
per_frame_24=
per_frame_25=zoom = -.98;
per_frame_26=
per_frame_27=q6 = 40;
per_frame_28=
per_frame_29=h = time*.05;
per_frame_30=h = h - int(h);
per_frame_31=l = 1;
per_frame_32=s = 1;
per_frame_33=tmpb = if(below(l,0.5),l*(1+s),(l+s)-(s*l));
per_frame_34=tmpa = 2*l - tmpb;
per_frame_35=hvr = h + .333333;
per_frame_36=hvr = if(below(hvr,0),hvr+1,if(above(hvr,1),hvr-1,hvr));
per_frame_37=hvg = h;
per_frame_38=hvg = if(below(hvg,0),hvg+1,if(above(hvg,1),hvg-1,hvg));
per_frame_39=hvb = h - .333333;
per_frame_40=hvb = if(below(hvb,0),hvb+1,if(above(hvb,1),hvb-1,hvb));
per_frame_41=ob_r = if(below(6*hvr,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvr, if(below(2*hvr,1),tmpb, if(below(hvr*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvr)*6,tmpa)));
per_frame_42=ob_g = if(below(6*hvg,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvg, if(below(2*hvg,1),tmpb, if(below(hvg*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvg)*6,tmpa)));
per_frame_43=ob_b = if(below(6*hvb,1),tmpa+(tmpb-tmpa)*6*hvb, if(below(2*hvb,1),tmpb, if(below(hvb*3,2),tmpa+(tmpb-tmpa)*(.666666-hvb)*6,tmpa)));
per_frame_44=
