GPETHERNET:可通过网口配置网口打印机参数（IP等），打印机和电脑需在同一网段；
GPETHERNETnew:可通过串口、并口、网口配置网口打印机参数（IP等），打印机和电脑需在同              一网段；
GPNetConfig:不同网段配置网口打印机参数（IP等）工具，适用于打印机开机自检版本V1.4AB            及以上版本打印机（不适用开机自检版本V1.xAC版本打印机）