
                                   《ZDM工具式CAD绘图软件》简介


    这是一个由我院工程设计人员，在AutoCAD平台 R14 、2000 2002的版本上开发出来的工具型应用绘图
软件。其内容涉及：建筑、土建结构、水工、机、电、5大专业。软件的架构为：通用扩展功能+专业通用功
能+专业功能，是一个介于AutoCAD软件与在其平台上开发出来的各种系统软件之间的一类软件，软件的各种
功能均以工具方式出现，各种功能独立运行，力求将其通用性、灵活性、推至最高，而对环境的依赖程度降
至最低。如果你没有专业的系统软件，而只能在AutoCAD上一笔一笔的画图，你不妨用用这个软件，各种工
具俯首可得, 运用之妙，存乎一心。你使用起来一定会有进退有致，左右逢源的感觉。经过工程的测试，如
果你只使用该软件的通用功能部分，综合效率可提高20%-30%，如果你使用它的通用专业部分，综合效率可提
高50%以上。如果你使用它的专业特殊部分，综合效率可提高10倍以上。对于小型设计部门该软件为各专业都
提供了
CAD专业绘图的全套解决方案。
该软件由以下模块组成：
1、 AutoCAD绘制、编辑、计算统计、表格、文字处理扩展功能及工程常用图形绘制。
2、 建筑、结构、规划软件包（建筑平面图，钢筋图绘制及统计、写坐标、自动生成坐标表）。
3、 电气软件包（常用电气接线图、设备绘制）。
4、 管道软件包（管道单、双线图、管道附件绘制、材料入表）
5、 开挖计算软件包（桩号设置、地形图切剖面、工程量统计）
6、 自动生成水电工程常用管道附件展开图软件包
7、 溢流堰曲线参数化自动生成,堤、渠纵断面自动生成软件包
8、 库容计算、U形渡槽计算软件包（仅ZDM2000有）
9、 土地平整，土石方计算软件包（仅ZDM2000有）
   由上述不同功能的组合形成：土建、管道、电气三个专业模块。
   该软件对几乎所有的AutoCAD基本常用命令都进行了扩展:
   它的画线功能 ,线的颜色、线型、图层的设定是采用点取周围实体方式设定的 ,而取点的方式不需要输入
相对坐标 ,不需要对比例进行换算，只需要输入实际线长即可。
    它的裁剪、二维消隐功能 ,可以将图形的某一块删除、拷贝、移动 ,也可以将其改为虚线。还可以自动生
成物体的内外边界对物体进行遮挡消隐。
    它的开放式图块管理功能 ,可以将你所做的图块立刻显视在图标菜单中 ,你可以放大观察它 ,也可以把它
插入到你的图形中,自动对图块进行排列、编辑。
    它的尺寸驱动功能 ,集比例设置、尺寸标注、尺寸修改为一体。你可以绘制草图，然后使用该功能将草图
变为精确的图。你也可以修改旧图的尺寸，然后使用该功能将它更新为你所需要的图。
    它的标注功能 ,包含了按国内设计习惯常用的标注方式 ,并使尺寸的标注变得简单而快捷 。你可以使用多
能标注功能，对实体智能识别，完成各种不同方式的标注。你也可以使用选线标注功能，选择数条平行的直线
 ,然后点取尺寸线的位置 ,程序自动完成线与线之间的尺寸标注。你还可以点选一条多个顶点的PLINE线，程序
按水平、垂直、对齐方式，自动完成线上各点 的标注。你还可以随意将尺寸线分开、合并 ,将尺寸的引线在任
意位置取齐。
    它的不等比例缩放、交点断开、多线伸剪、方位阵列、连续圆角、单线变双、封端、比例偏移功能就是对
AutoCAD: "scale"  "break" "trim" "extend" "array" "fillet""offset" 命令的扩展。
它的强大的图形修改功能，使你在作图中遇到困难时，总能在这套软件中找到解决问题的答案。
    该软件的专业绘图功能,是从解决最常见的图形绘制入手。
    对于土建专业,建筑部分着重解决建筑平面图柱、墙、窗、门、梯的绘制，对于结构部分，主要解决钢筋图
的绘制、标注,钢筋表的制作及表中图形、数据的处理。它的自动生成钢筋表功能，可以分类汇总图面上不同编
号的钢筋根数。它的钢筋统计功能，可以将表中不同规格的钢筋进行分类汇总。
    对于管道专业,它着重解决管路系统图、安装图、管道附件阀门、法兰、弯头的绘制，并力图向三维管道设
计发展。 
对于电气专业则以绘制电气系统图为主。并可由系统图自动生成设备表、端子图。
    在文字处理以及计算、统计方面。你可以在这套软件中领略到Word、Excel的风采。
你可以在输入文字时调用它的词组管理系统，输入词组。你也可以随时将图面上的词组输入到你指定的词库中。
你可以将图面上的文字按原样输出到你指定的TXT文本文件中。你也可以将CAD表格中的文字输出到Excel表格
中。
    你可以对图面上的文字进行随意编辑，将字串打碎、打断、合并、将中、西文按不同字高排列。你可以对
文字进行竖向、横向、曲向、左对齐、中对齐、两端对齐、自动换行、换页、按照不同中、西文字高进行排版。
    你可以快速生成不同规格的表格，并且能十分方便的将文字填入表中。你可以将在Word、Excel、Wps中编
辑的表格及文字转换到你的CAD图中。也可以将在CAD中绘制的表格文字转换到Execl中。它的强大的表格编辑功
能。使你能对表格的操纵变的随心所欲。
    利用<<ZDM>>的计算功能 ,你可以将你的计算机屏幕做为你的计算稿纸，对图面上的任何数字进行累加、
累乘、除、减、四则运算, 对表中的两行或两列数字或算式进行四则运算。对图形中复杂的区域的面积进行
计算，统计。对常用单位进行换算。你可以将任意的计算公式 ,函数式写在屏幕上，然后你选择它 ,输入或
选择原始数据，程序会自动将计算结果打印在屏幕上或在屏幕上绘出函数曲线。
你也许有这种体会，当你面对一大堆杂乱无章的材料数据时，你要将材料进行分类统计，这实在是一件枯燥繁
琐的事情，更不幸的是还常常出错，这样你又必须从头开始。现在你可以利用ZDM统计汇总功能，将一张材料
表乃至多张材料表中相同类型的材料，进行归类汇总，你所要做事情只是选取材料表的各项数据。同时你还
可以选择一个样板文件，统计后的数据会按你指定的样板文件自动排序。
这些功能的运用 ,使作图更规范化 ,并且成倍地提高了作图的效率。
    另外针对水电工程的特点又推出了计算绘图一体化的自动生成展开图模块、参数化溢流堰面曲线生成模块、
堤、渠纵断面自动生成模块，U型渡槽计算模块，成功地解决了岔管、弯管管节、偏心大小头展开图的绘制。
以及溢流堰面曲线和堤、渠纵断面的绘制，渡槽的内力计算。
如何在平面地形图上切出剖面图，计算工程量进行方案比较,一直是困扰设计人员的难题，该软件开挖计算软
件包。可以沿管线自动设置桩号，在二维、二维半地形图上自动切出剖面，生成地形剖面图、桩号展开图。绘
制开挖断面，对开挖断面进行分层分类面积计算，汇总统计.自动生成开挖工程量表。    
在土地开发、平整，土方计算方面，该软件采用了独特的算法，能够数字化地形图上，在分隔的区域内分别计
算出挖填方量，能够计算出阶梯形（梯田）的挖填方量，并能够快速调整设计高程平衡挖填方量。
    这些专业功能的开发使得ZDM软件正从一个工具式绘图软件向辅助设计软件方向发展。使软件的价值得到
提升。
    该软件为AutoCAD增加了270多条命令 ,你可以在AutoCAD的command：下用输入命令方式执行，你也可以
用点取菜单方式执行。ZDM菜单是原AutoCAD菜单的扩展，在原AutoCAD下拉菜单的右边增加了五个下拉菜单
分别是：1、专业绘图类 2、通用绘图类3、工具类(编辑、修改、计算、统计)4、标注类 5、文字类 。
    该软件保留了原AutoCAD菜单常用部分 ,所有的原AutoCAD命令均能在ZDM14、ZDM2000菜单下运行。

                   


                           软件开发人:张冬明

                         广州市荔湾路陈家祠道48号
                         广东省水利电力勘测设计研究院                         
                         邮编 ：510170                         
                         联系电话:  13005123598                                   
                                    E-mail:gzzdm@163.net 
                                    www.gzzdm.com    

2002.11.24
zdm14v4.6 zdm2000v2.6作出了如下增改 
1、	开挖计算部分断面面积计算，可自定义开挖岩土类型。
2、	面积计算中将面积类型扩大到17类。
3、	增加了通过选取面积数值检查面积范围功能。
4、	钢筋图绘制功能全面更新。
        a、可自定义钢筋颜色。
        b、可修改图中钢筋规格，图中、表中所有该编号的钢筋规格随之更改。
        c、可修改图中钢筋根数，刷新钢筋表后，表中钢筋根数随之更改。
        d、可对钢筋表中编号、规格、根数设置关联。
        e、钢筋材料统计可自动成表。
        f、增加了修改钢筋根数或单根长总长自动修改功能。
        g、增加了计算总长功能。
        h、改进了板钢筋、网格钢筋的绘制。                
5、	写坐标中编号可带前缀，连续缺省书写。
6、	增加了批量移动标注尺寸文字功能。
7、	分类改层分类删除中增加了对多个图层的选择。
8.      增加了对pkpm图字型变换、尺寸线恢复等处理。
9.      增加了在字串中、西文数字加园改为编号的功能。(命令名:szbh)
10.     开挖计算中断面面积计算,选类型可保留缺省值。
11.     增加了修改材料表中数量和单重总重随之更改的功能。
12.     纠正若干bug.
重要更正：zdm14 v3.1-v4.5版本 zdm2000 v2.0-v2.5版本，行列计算程序，在行列
          中如果出现行列中单个字串字符个数为一时，有可能出现计算错误。请网
          友务必下载zdm14v4.6 或 zdm2000v2.6更新。

2003.1.20
zdm14v4.8作出了如下增改
1. 增加了寻找修改钢筋图中钢筋编号功能。
2. 增加了修改桩号功能。
3. 文字替换中增加了给文字加前后缀功能。
4. 模拟光滑曲线功能增强，可一次选多条曲线处理。
5. 计算断面面积、埋件标注、功能进一步完善。
6. 纠正若干bug。
                                                                

2003.2.15
zdm14v4.9作出了如下增改
1.钢筋图、表关联修改全部更新
a、 修改钢筋图或表中钢筋直径，图中、表中同编号的钢筋规格会随之更改。
    修改图中钢筋直径、根数，表中直径、根数随之更改。
b、修改图中钢筋直径、根数或增加钢筋编号，刷新钢筋表，表中钢筋直径、根数或编号会随之增改。 
c、可将快速寻找钢筋编号，合并编号，图、表中钢筋直径、根数同时更改。
d、可改变钢筋的统计属性，加入统计或不加入统计，并用颜色区别显示。
d、钢筋编号后移、删除空号，其它钢筋编号会随之更改  ，可方便地插入编号，更改编号。
2、钢筋形式的输入更加快捷。
3、纠正了桩号转换中的错误，如10+124.45老版本会转换为1124.45
4、予埋件设置功能增强。
5、图标调入可设置不同行业的图标。
6、软件序列号比老版本更稳定。新的序列号虽然与旧的不同，但老用户一样可用原有注册号注册。

2003.3.4
zdm14v4.9a作出了如下增改
1 、可在标注钢筋时在对话框中选择布筋范围，计算钢筋根数，如果选择
    的是两条平行的线，长度是两线之间距离，否则将所选线累加。
2、gjgs命令可选择钢筋标注文字，在对话框中选择布筋范围，计算钢筋根数，
   最后自动修改钢筋标注的根数。
3、线变钢筋对直线偏移，生成的钢筋减去了保护层厚度。
4、纠正了4.9版bug

2003.3.18
zdm14v4.9b作出了如下增改
1、纠正了钢筋标注中bug
2、画钢筋默认颜色改为红色。
3、板底钢筋增加了可多重拷贝功能
4、生成坐标表可对18-A-1 、18-A-2.....排序。

2003.3.28
zdm14v5.0作出了如下增改
1.增加了钢筋形式中园、弧钢筋
2.修改了计算开挖面积程序，增加容错功能。

2003.4.28
zdm14v5.1作出了如下修改
1.增加了批量修改型符号高、宽命令chsh.
2.增强了数字加圈命令，不但可在字串中找出数字加圈，而且可在单独的数字字串
上加圈.

2003.9.3
zdm14v5.2作出了如下修改
1.修改了改标注样式为圆点程序。
2.修改了坐标标注程序，增加了容错功能。

2004.3.3
zdm14v5.3作出了如下修改
1.增加了将属性文字改为text文字功能。命令atth
2.修改了文字实体排序函数，原排序函数不允许文字点为处在正、负区。现在没有这个限制。
3.写坐标中输入坐标写坐标功能增加了旋转坐标系后写坐标功能。
4.纠正了予埋件设置程序中bug.
5、图层控制程序中“关闭选择层外所有层”增加了可选择多个层功能。打开层功能增加了打开先前关闭层
的功能。
6、图纸管理中增加了自动提取图标中图名、图号信息将文件另存为图号名（当未提取到图号信息则将文件
名存为图名，图标一般应用块实体制作，如不是，程序要求手工选取图名、图号）另外还增加了自动分图功
能，当设计人员将多张图画在一个文件中，程序可自动将该图用图号名命名块存盘。另外该程序还将图名、图
号、图幅存到该目录下的dwgdir.txt文件中。使用自动生成图纸目录功能调用该文件可自动生成图纸目录。
7、将网络版注册版合二为一。

2004.4.22
zdm14v5.3a作出了如下修改
1.原v5.3缺少了chg1.fas文件，致使文字部分功能不能用，该版本补上。
2. 纠正了公式计算 bug.

2004.5.10
zdm14v5.4作出了如下修改
1.溢流堰面曲线自动生成程序增加了按新规范给定反弧段最低水位水深按(5~10)h计算反弧半径选项。


2004.6.13
zdm14v5.5作出了如下修改
1.纠正了线变钢筋中 bug,在line变钢筋中增加了，钢筋线可按结构边线同长选项。
2.电气模块中，由接线图生成端子图全面更新，可生成数据文件再自动生成端子图，也可选回路号自动生成端子图。

2004.11.3
zdm14v5.6作出了如下修改
1、增加了李国豪编制的在r14下可支持鼠标转轮的程序，在此致谢。
2、纠正了画点钢筋、线变钢筋中bug.
3、纠正四则运算中bug.

2004.12.5
zdm14v5.6a作出了如下修改
1、软件狗驱动程序可支持 usb软件狗.

zdm14v5.7
2005.1.24
1.在simp1.shx增加了三级钢筋符号，输入方式为%%133,原来%%133为X乘号，如以前使用了该符号的用户要注意，会出现字型错误。
同时修改了钢筋标注、钢筋表程序。
2、钢筋单重改用新规范。
3、纠正了材料入表的bug.

2005.12.8
推出<<zdm14免费终结版>>今后不再维护升级
