5. Mobiles Drucken

Drahtlose Netzwerkverbindung hat 2 Type, nämlich Infrastrukturverbindung und Wi-Fi Heißverbindung (empfohlen).

| Infrastrukturverbindung： über einen Router mit dem drahtlosen Gerät 1.Über ein drahtloses Netzwerk mit Gerät verbinden 2.Verbindungspunkt (WLAN Router) 3.WLAN Netzwerkdrucker
| Wi-Fi Heißverbindung: Bewegliche Geräte und der Drucker, der Wi-Fi Funktion hat. 1.Über ein drahtloses Netzwerk mit Gerät verbinden 2.WLAN Netzwerkdrucker

5.1. Infrastrukturverbindung

Sie können die Verbindungspunkt(WLAN Router) als Träger verwenden, um das bewegliches Geräte und dem drahtlose Netzwerkdrucker miteinander zu verbinden.

Wichtig: bevor Sie ein drahtloses Netzwerk installieren, müssen Sie Ihre Zugangspunkt (Drahtlosrouter), Netzwerknamen (SSID) und Ihr Passwort kennen. Wenn Sie nicht sicher sind, überprüfen Sie es mit Ihrem Netzwerkadministrator oder dem Hersteller der Zugangspunkt (Drahtlosrouter).

1.Den Drucker mit der Zugangspunkt verbinden (WLAN Router). Die Verbindungsmethode siehe Kapitel 4.2..

2.Das bewegliche Gerät mit dem Zugangspunkt verbinden (WLAN Router).
Überprüfen Sie bitte mit Ihrem Netzwerkadministrator oder den Hersteller Ihres beweglichen Geräts, wie Sie eine Verbindung herstellen sollen.

3.Wenn Sie Android bewegliches Gerät verwenden, können Sie Mopria beweglicher Drucker benutzen. Die Einweisung Zum Drucken finden Sie unter Kapitel 5.2.1..

Wenn Sie IOS bewegliches Gerät verwenden, können Sie AirPrint beweglicher Drucker benutzen. Die Einweisung Zum Drucken finden Sie unter Kapitel 5.2.2..

5.2. Wi-Fi Heißverbindung (empfohlen)

Sie müssen die Zugangspunkt (Drahtlosrouter) nicht verwendet. Sie können Ihr bewegliches Gerät mit dem drahtlosen Netzwerkdrucker durch Wi-Fi Heißpunkt verbinden, um die Verbindung mit dem drahtlosen Netzwerkdrucker zu schaffen.

5.2.1.Android Gerät beweglicher Drucker

Mopria bewegliches Drucken wird unterstützt.

5.2.1.1.Mobiles Drucken über Mopria

Mopria bewegliches Drucken braucht die Installierung von der Software auf dem Mopria Print Service beweglichen Geräte. Sie können Fotos, E-Mails, Webseiten und Dokumentation ausdrucken.

5.2.1.1.1.Von dem Mopria bewegliches Drucken unterstützte Betriebssysteme und Anwendungssoftware

1.Mopria bewegliches Drucken unterstützt Android4.4 oder höher Version.

2.Mopria bewegliches Drucken unterstützt die Anwendungssoftware wie Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) oder höher Version, Adobe Reader (V11.7.1) höher Version.

Mehre von dem Mopria bewegliches Drucken unterstützte Anwendungssoftware zu suchen：http://mopria.org/Developers/SpotlightAppsWall.aspx

5.2.1.1.2.Zum Unterladen Mopria Print Service

1.Laden Sie das Mopria-Druckdienst-Plug-in für das Android Mobilgerät aus dem Google Play Store herunter und installieren Sie es.

5.2.1.1.3.Vorbereitung

1.Drucker mit drahtloser Netzwerkfunktion.

2.Android bewegliches Gerät.

5.2.1.1.4.Verwendung der Mopria beweglichen Drucken

Vor dem Drucken sollen Sie Mopria print service den Zustand als "Öffnen" einstellen.

1.Klicken Sie "Einstellung" auf dem Hauptbildschirm von der Android Mobilgeräte und von wählen Sie "Drucken".

2." Mopria print service " auf dem Zustand " Öffnen " einstellen.

Um die Mopria bewegliche Druckfunktion zu verwenden, müssen Sie " Cloud Print " oder " HP Print Service Plugin " auf dem Zustand "Schließen" einstellen.

Die Schritte vom Drucken konnten nach unterschiedlicher Anwendung variieren. Unter wird Adobe Reader als ein Beispiel erklärt.

1.Schalten Sie den Drucker ein.

2.Android bewegliches Gerät mit dem WLAN des Druckers verbinden(Die Einweisung zum Verbinden finden Sie unter Kapitel 4.2.).

3.Starten Sie die Anwendung (beispielsweise Adobe Reader).

4.Wählen Sie ein Dokument und klicken Sie auf der rechten oberen Ecke .

5.Klicken Sie auf "Drucken".

6.Stellen Sie sicher, dass Sie Pantum Drucker ausgewählt haben.

Wenn Sie einen anderen Drucker ausgewählt haben (oder kein Drucker ausgewählt haben), klicken Sie auf Druckermenü, wählen Sie dann Ihren Drucker Pantum.

7.Den Druckparameter einstellen, wie gewünschte gedruckte Seiten.

8.Klicken Sie auf "Drucken".

| Hinweis: | • Überprüfen Sie beim Fehlschlagen des Druckvorgangs, ob das mobile Android-Gerät mit dem WLAN-Hotspot des Druckers verbunden ist. • Wenn das mobile Android-Gerät keinen Drucker erkennt, überprüfen Sie, ob der Drucker am Strom angeschlossen und ob er eingeschaltet ist.

5.2.2 .IOS Gerät bewegliches Drucken

Nur der von AirPrint zertifizierte Drucker hat die AirPrint Funktion. Überprüfen Sie bitte Ihren Drucker mithilfe der AirPrint Zertifizierungsmarke auf der Verpackung.

5.2.2.1. Von IOS beweglichem Drucken unterstützte Betriebssysteme

IOS bewegliches Drucken unterstützt IOS7.0 oder höher Version.

5.2.2.2.Vorbereitung

1.Drucker mit drahtloser Netzwerkfunktion.

2.IOS bewegliches Gerät.

5.2.2.3.Verwendung der AirPrint beweglichen Drucken

Die Schritte vom Drucken konnten nach unterschiedlicher Anwendung variieren. Unter wird PDF als ein Beispiel erklärt.

1.Schalten Sie den Drucker ein.

2.IOS bewegliches Gerät mit dem WLAN des Druckers verbinden(Die Einweisung zum Verbinden finden Sie unter Kapitel 4.2.).

3.Starten Sie die Anwendung (beispielsweise PDF).

4.Wählen Sie das Dokument und klicken Sie hier.

5.Klicken Sie auf "Drucken".

6.Stellen Sie sicher, dass Sie Pantum Drucker ausgewählt haben.

Wenn Sie einen anderen Drucker ausgewählt haben (oder kein Drucker ausgewählt haben), klicken Sie auf Druckermenü, wählen Sie dann Ihren Drucker Pantum.

7.Den Druckparameter einstellen, wie gewünschte gedruckte Seiten.

8.Klicken Sie auf "Drucken".

| Hinweis: | • Überprüfen Sie beim Fehlschlagen des Druckvorgangs, ob das mobile IOS-Gerät mit dem WLAN-Hotspot des Druckers verbunden ist. • Wenn das mobile IOS-Gerät keinen Drucker erkennt, überprüfen Sie, ob der Drucker am Strom angeschlossen und ob er eingeschaltet ist.