5. Impresión móvil

La conexión de red inalámbrica se divide en conexión de infraestructura y conexión de enlace activo Wi-Fi (recomendada).

| Conexión de infraestructura: conectar con dispositivos inalámbricos a través de enrutador 1.Conectar con el dispositivo móvil a través de la red inalámbrica 2.Punto de acceso (enrutador inalámbrico) 3.Impresora de red inalámbrica
| Conexión de enlace activo de Wi-Fi: dispositivos móviles conectan con impresora de funcionamiento Wi-Fi 1.Conectar con el dispositivo móvil a través de la red inalámbrica 2.Impresora de red inalámbrica

5.1. Conexión de infraestructura

Con el punto de acceso(enrutador inalámbrico) como medio, usted puede conectar el dispositivo móvil con la impresora inalámbrica.

Importante: antes de instalar la red inalámbrica, es necesario conocer el nombre（SSID） y la contraseña de su punto de acceso (enrutador inalámbirco). Si usted no está seguro, por favor consulta a su administrador de la red o el fabricante del punto de acceso ( enrutador inalámbirco).

1.Conectar la impresora con el punto de acceso (enrutador inalámbirco), por favor consulte al Capítulo 4.2. para el método de conexión.

2.Conectar el dispositivo móvil con el punto de acceso (enrutador inalámbirco), por favor consulte a su administrador de red o fabricante del dispositivo móvil para conocer el método de la conexión.

3.En cuanto a un dispositivo móvil de Android, se puede aplicar la impresión móvil de Mopria. Por favor consulte al Capítulo 5.2.1..

En cuanto a un dispositivo móvil de IOS, se puede aplicar la impresión móvil de AirPrint. Por favor consulte al Capítulo 5.2.2..

5.2. Conexión de enlace activo Wi-Fi (recomendada)

Usted puede establecer una conexión con la impresora inalámbrica conectando con el enlace activo Wi-Fi de la impresora inalámbrica sin utilizar el punto de acceso (enrutador inalámbirco).

5.2.1.Impresión móvil de dispositivo Android

Soporta la impresión móvil Mopria.

5.2.1.1.Mopria Mobile Print

Se necesita instalar un plug in de impresión Android en el dispositivo móvil Mopria Print Service para la impresión móvil de Mopria. Usted puede imprimir fotos, correos, páginas y documentos.

5.2.1.1.1.Sistemas y programas de aplicación que soporta la impresión móvil Mopria

1.La impresión móvil de Mopria es aplicable para Android4.4 o versiones más actualizadas.

2.La impresión móvil Mopria soporta software de aplicación de Microsoft Office 1.01(16.0.4201.1006) o versiones más actualizdas, Adobe Reader(V11.7.1) o versiones más actualizadas ,etc.

Para saber más programas que soporta la impresión móvil, por favor consulte:http://mopria.org/Developers/SpotlightAppsWall.aspx

5.2.1.1.2.Cómo descargar Mopria Print Service

1.Descargue e instale el complemento de Mopria Print Service en el dispositivo móvil Android desde Google Play Store.

5.2.1.1.3.Preparaciones

1.Impresora con funcionamiento de red inalámbrica.

2.Dispositivo móvil Android.

5.2.1.1.4.Cómo usar la impresión móvil Mopria

Antes de imprimir, encienda la función de Mopria print service.

1.Haga clic de “Configuración”en la pantalla de su dispositivo móvil Android, elija “imprimir”.

2.Configure el Mopria print service “encendido”.

Si usted quiere usar la función de impresión móvil Mopria, se necesita poner “Cloud Print”o“HP Print Service Plugin”apagado。

El proceso de impresión puede ser variable por la diferencia de programas, el siguiente es un ejemplo de Adobe Reader para explicarlo.

1.Encienda la impresora.

2.La red inalámbrica para la conexión entre dispositivo móvil Android y la impresora.( Por favor consulte al Capítulo 4.2.).

3.Inicie la aplicación (por ejemplo, Adobe Reader).

4.Elija el documento, haha un clic en .

5.Haga clic en “imprimir”.

6.Asegurar que se ha elegido la impresora Pantum.

Si usted ha elegido otra impresora (o no ha elegido ninguna impresora), por favor haga un clic en el menú de la impresora, luego elija su impresora Pantum.

7.Configuar los parámetros de la impresión, por ejemplo el número de páginas.

8.Haga clic en “imprimir”.

| Nota: | •Si se produce un error de impresión, compruebe que el dispositivo móvil Android esté conectado a la zona interactiva inalámbrica (Wi-Fi). •Si el dispositivo móvil Android no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la impresora está encendida y activada.

5.2.2.Impresión móvil de dispositivo IOS

Sólo las impresoras certificadas por AirPrint pueden usar las funciones de AirPrint. Por favor confirme la marca de certificación de AirPrint en la caja de embalaje.

5.2.2.1. Sistema de operación que soporta la impresión móvil de IOS

Aplicable para IOS7.0 o versiones más actualizadas.

5.2.2.2.Preparaciones

1.Impresora con funcionamiento de red inalámbrica.

2.Dispositivo móvil IOS.

5.2.2.3.Cómo usar la impresión móvil AirPrint

El proceso de impresión puede ser variable por la diferencia de programas, el siguiente es un ejemplo de Adobe Reader para explicarlo.

1.Encienda la impresora.

2.La red inalámbrica para la conexión entre dispositivo móvil IOS y la impresora( Por favor consulte al Capítulo 4.2.).

3.Inicie la aplicación (por ejemplo, PDF).

4.Elija el documento y haga un clic en.

5.Haga clic en “imprimir”.

6.Asegurar que se ha elegido la impresora Pantum.

Si usted ha elegido otra impresora (o no ha elegido ninguna impresora), por favor haga un clic en el menú de la impresora, luego elija su impresora Pantum.

7.Configuar los parámetros de la impresión, por ejemplo el número de páginas.

8.Haga clic en “imprimir”.

| Nota: | • Si se produce un error de impresión, compruebe que el dispositivo móvil IOS esté conectado a la zona interactiva inalámbrica (Wi-Fi). • Si el dispositivo móvil IOS no ha detectado ninguna impresora, compruebe si la impresora está encendida y activada.