8. 列印

8.1. 列印功能

您可以透過設定 「列印喜好設定」 中的各種屬性來實現以下列印功能。

功能 | 圖示
自動雙面列印 |
逐份列印 |
反向順序列印 |
多頁合一 |
列印海報（僅使用於 Windows 系統） |
縮放列印 |
自訂尺寸 |

| 附註： | • 您可以在 「多頁合一」 中選擇 2x2 海報列印，實現海報列印功能。 • 您可以開啟 「列印喜好設定」，按一下 「說明」 按鈕，查看詳細的功能說明。如何開啟說明文件，請參閱第8.7.章。

8.2. 列印設置

發送列印工作前，可通過以下2種方式設置列印參數（如紙張類型、紙張尺寸和紙張來源）。

作業系統 | 臨時更改列印工作的設置 （以Word 2010為例） | 永久更改默認設置 （以PDF為例）
Windows 7 | 1.點擊檔功能表－列印－選擇印表機－印表機屬性（具體步驟因作業系統不同而有差異）。 | 1.點擊開始功能表－控制台－設備和印表機。 2.右鍵點擊印表機圖示，選擇列印首選項。
Macintosh OS X | 1.點擊檔功能表－列印。 2.在彈出的視窗更改設置。 | 1.點擊檔功能表－列印。 2.在彈出的視窗更改設置，點擊保存預設置。 3.每次進行列印時，必須選擇預設置，否則按默認設置進行列印。

| 附註： | • 應用軟體設置優先順序高於印表機設置。

8.3.取消列印

在列印過程中，若要取消作業，請按印表機控制台的“取消鍵”。

8.4.紙盒與紙張類型/紙張尺寸的對應關係

纸盒 | 控制台 | 撥盤
支援的紙張類型 | 支持的紙張尺寸 | 支持的紙張尺寸
多功能紙盒 | 自動*、普通紙、厚紙、透明膠片紙、卡片紙、標籤紙、信封紙、薄紙 | 自動*、A4、Letter、Legal、Folio、Oficio、Statement、Executive、JIS B5、ISO B5、A5 、A5 L、A6、B6、Monarch Env、DL Env、 C5 Env、NO.10 Env、C6 Env、Jap Postcard、 Postcard、Yougata2、Nagagata3、Younaga3、 Yougata4、Long Paper（1.2m）、ZL、16K、Big 16K、32K、Big 32K。 | 無撥盤
標準紙盒 | 自動*、普通紙、薄紙 | 自動*、Folio、Oficio、Executive、ISO B5、A5 L、A6、B6、16K、Big 16K、32K、Big 32K。 | *（自動）、A5、A4、LTR、LGL、STA、B5。
選配紙盒 | 自動*、普通紙、薄紙 | 自動*、Folio、Oficio、Executive、IS0 B5、16K、Big 16K。 | *（自動）、A5、A4、LTR、LGL、STA、B5。

| 附註： | •若印表機端紙盒的紙張尺寸、紙張類型和撥盤設置為“自動”時，則不對列印工作電腦端的紙張尺寸和紙張類型設置進行匹配檢測。反之，設置為非“自動”時，會進行匹配檢測。 •若列印工作電腦端設置的紙張尺寸、紙張類型和紙張來源，與印表機端對應紙盒的紙張尺寸和紙張類型相匹配，則作業正常列印。若不匹配，印表機控制台有相應提示。 • 若列印工作電腦端設置的紙張尺寸、紙張類型和紙張來源，與印表機端多個紙盒設置相匹配時，印表機抽取紙張的順序依次為：多功能紙盒 > 標準紙盒 > 選配紙盒。

8.4.1.紙張類型

您可以通過印表機的控制台，設置多功能紙盒/標準紙盒/選配紙盒的紙張類型。

| 附註： | • 多功能紙盒/標準紙盒/選配紙盒支援的紙張類型,請參閱第8.4.章。

8.4.1.1.控制台紙張類型設置

1.按控制台的“功能表鍵”，按“方向鍵”，選擇“紙盒設置”。

2.按“OK鍵”，進入“紙盒設置介面”，按“方向鍵”，選擇需要設置的紙盒。

3.按“OK鍵”，進入“設置介面”，按“方向鍵”，選擇“紙張類型”。

4.按“OK鍵”，進入“紙張類型介面”。

5.按“方向鍵”，選擇需要設置的選項。再按“OK鍵”，設置選項。

| 附註： | • 請確保紙張類型設置，與紙盒放置的紙張類型相匹配。

8.4.2.紙張尺寸

您可以通過印表機的控制台和對應的紙盒撥盤，設置多功能紙盒/標準紙盒/選配紙盒的紙張尺寸。

| 附註： | • 多功能紙盒/標準紙盒/選配紙盒支援的紙張尺寸,請參閱第8.4.章。

8.4.2.1.控制台紙張尺寸設置

1.按控制台的“功能表鍵”，按“方向鍵”，選擇“紙盒設置”。

2.按“OK鍵”，進入“紙盒設置介面”，按“方向鍵”，選擇需要設置的紙盒。

3.按“OK鍵”，進入“設置介面”，按“方向鍵”，選擇“紙張尺寸”。

4.按“OK鍵”，進入“紙張尺寸介面”。

5.按“方向鍵”，選擇需要設置的選項。再按“OK鍵”，設置選項。

| 附註： | • 請確保紙張尺寸設置，與紙盒放置的紙張尺寸相匹配。

8.4.2.2.紙盒撥盤紙張尺寸設置

您可以通過印表機的紙盒撥盤，設置標準紙盒/選配紙盒的紙張尺寸。

以下以標準紙盒為例進行操作說明：

1.將標準紙盒從印表機中拉出。

2.撥動紙盒撥盤，選擇您需要的紙張尺寸。

3.放入紙張，將標準紙盒裝入印表機。

| 附註： | • 請確保紙盒撥盤的紙張尺寸設置，與紙盒放置的紙張尺寸相匹配。

8.5. 列印方式

本機可進行標準進紙匣列印、多功能進紙匣列印和可選紙匣列印。若多功能進紙匣中有列印材質，則優先列印多功能進紙匣內的列印材質。本機優先順序為：多功能進紙匣 > 標準進紙匣 > 可選紙匣。

8.5.1. 標準進紙匣列印

在列印前，請確保標準進紙匣中已裝入相應數量的材質。

| 附註： | • 關於裝紙注意事項，請參閱第2章。

8.5.2. 多功能進紙匣列印

當您將紙張放入多功能進紙匣時，本機將自動從多功能進紙匣進紙列印。

| 附註： | • 多功能進紙匣可用於列印特殊紙張，例如信封、投影片等，我們建議一次僅放一張紙。 • 關於在多功能進紙匣中裝紙，請參閱第 2 章。 • 若您設置的紙張尺寸為Long Paper，列印前請打開印表機後蓋，使打印紙張從印表機後端排出。列印時，一次只能放置1頁紙張。

8.5.3. 可選進紙匣列印

8.5.3.1. 可選進紙匣安裝

1.請確保正確放置印表機本身與可選紙匣，如下圖所示。

2. 將電源線插入印表機，然後開啟電源。

| 附註： | •安裝或移走可選進紙匣時，請斷開印表機電源。 • 可選進紙匣安裝完成之後，請勿在列印期間抬起本機，否則會導致可選進紙匣通訊失敗。使用者需要重新開機以恢復通訊。

3. 在作業系統的裝置與印表機介面，開啟 「印表機內容」，然後按一下 「輔助設定」，在 「可安裝選項」 中選擇 「已安裝」 完成可選紙匣的安裝，如下圖所示。

4. 當印表機的多功能紙匣與標準紙匣無紙時，或者使用者將紙張來源設為 「可選紙匣一/二」 時，印表機將從可選紙匣進紙並完成列印作業。

| 附註： | • 可選進紙匣最多可放入 550 張 80 g/m² 的普通紙張。 • 請確保正確安裝可選進紙匣與本印表機。

8.5.3.2. 可選進紙匣拆卸

1. 長按印表機的電源按鈕以關閉電源。

2. 雙手抬起印表機的機體，移走可選進紙匣。

| 附註： | •拆卸可選進紙匣時，請確保關閉印表機電源。

8.6. 自動雙面列印

1. 本機驅動程式支援普通紙張的自動雙面列印。自動雙面列印支援的紙張大小為：A4、Letter、Legal、Oficio、Folio。

| 附註： | • 如果紙張太薄，可能會發皺。 • 如果紙張皺褶，請將其撫平後放回自動進紙匣中。 • 某些紙張材質不適用於自動雙面列印，嘗試自動雙面列印可能會損壞印表機。 •若一次性放入標準進紙匣的紙張超過 250 張，將會出現卡紙或不進紙現象。 • 自動雙面列印不支援海報列印。 • 關於裝紙以及標準進紙匣列印的材質類型，請參閱第2章。 • 關於如何處理卡紙，請參閱第10.1.章。

2. 本機支援標準進紙匣自動雙面列印、多功能進紙匣自動雙面列印以及可選進紙匣的自動雙面列印。

1) 標準進紙匣自動雙面列印。

在列印前，請確保標準進紙匣中已裝入相應數量的材質。

2) 多功能進紙匣自動雙面列印

從多功能進紙匣中進紙並進行自動雙面列印。

當您將紙張放入多功能進紙匣時，本機將優先選擇多功能進紙匣中的列印紙張。

| 附註： | • 多功能進紙匣可實現自動雙面列印，但最多只能放入 60 張紙，且使用建議的列印紙張類型。 • 多功能進紙匣支援普通紙張的自動雙面列印。

3) 可選進紙匣自動雙面列印

在列印前，請確保可選進紙匣中已裝入相應數量的材質，且標準進紙匣和多功能進紙匣中無材質；或者使用者將紙張來源設為可選進紙匣。

| 附註： | • 可選進紙匣僅支援普通紙張的自動雙面列印，請勿放入特殊列印材質。

自動雙面列印步驟如下（本章節適用於 Windows 系統）

1. 從應用程式（例如記事本）開啟要列印的列印作業。

2. 從 「檔案」 功能表中選擇 「列印」。

3. 選擇奔圖相應型號的印表機。

4. 按一下 「喜好設定」 或 「屬性」 按鈕以進行列印設定。

5. 選擇 「基本」 標籤的 「雙面列印」 區域，可選擇「長邊」 或 「短邊」 裝訂方式。

6. 按一下 「確定」，完成列印設定後，即可實現雙面自動列印。

| 附註： | • 建議抬起托紙板，避免已列印的紙張從出紙托盤中滑出。如果您選擇不抬起出紙托盤托紙板，我們建議立即取走從本印表機中輸出的已列印紙張。 • 在列印期間，印表機將自動調整頁面文字的方向。

8.7. 開啟說明文件

您可以開啟 「列印喜好設定」，按一下 「說明」 按鈕（僅適用於 Windows 系統）。說明文件中有印表機的使用指南，可詳閱使用指南以了解列印的相關設定資訊。