1. Antes de usar la impresora

1.1. Lista de piezas

Cuando abra el paquete, asegúrese de que contiene las siguientes piezas:

Pieza | Nombre | Cantidad
| Impresora | 1
| Cartucho de tóner láser | 1
| Cable de interfaz USB | 1
| Cable de alimentación | 1
| CD-ROM | 1
| Guía de instalación rápida | 1
| Garantía de Pantum | 1

| Nota: | • Es posible que la garantía de Pantum no se adjunte en algunas regiones.

1.2. Vista del producto

Vista lateral

1 | Bandeja de salida | Permite almacenar el papel impreso
2 | Panel de control | Permite indicar el estado de la impresora y llevar a cabo la operación de los ajustes de impresión
3 | Bandeja de salida | Permite evitar que el papel impreso se caiga
4 | Cubierta frontal | Permite abrir la cubierta frontal y extraer el cartucho de tóner láser
5 | Bandeja de entrada multiusos | Permite abrir la cubierta frontal de la bandeja de entrada multiusos y colocar el soporte de impresión
6 | Guía de la bandeja de entrada multiusos | Permite ajustar el ancho de ambos lados del papel
7 | Interruptor de encendido principal | Permite activar o desactivar la fuente de alimentación
8 | Bandeja de entrada estándar | Permite almacenar el papel de impresión
9 | Guías de ancho del papel | Permite ajustar el ancho del papel dentro de la bandeja de entrada estándar

Vista trasera

1 | Interfaz USB | Permite conectar la impresora directamente a la computadora
2 | Interfaz de red | Permite conectar la impresora a la red
3 | Interfaz de alimentación | Permite conectar el cable de alimentación
4 | Cubierta trasera | Al abrirla permite comprobar si hay atascos de papel
5 | Unidad de impresión a doble cara: | Permite sacar el papel atascado en la parte trasera durante la impresión a doble cara

| Nota: | • La ilustración puede variar con los diferentes modelos y funciones.

1.3. Cartucho de tóner láser

Vida útil del cartucho de tóner láser

Tipo | Volumen de impresión medio
Cartucho de tóner láser de capacidad estándar | Aproximadamente 3,000 páginas (el volumen está basado en el estándar ISO/IEC 19752)
Cartucho de tóner láser de alta capacidad | Aproximadamente 6,000 páginas (el volumen está basado en el estándar ISO/IEC 19752)
Cartucho de tóner láser de capacidad ultra alta | Aproximadamente 10,000 páginas (el volumen está basado en el estándar ISO/IEC 19752)

| Nota: | • El modelo puede aumentar de volumen sin previo aviso. • La capacidad de los consumibles puede variar en función de los diferentes tipos usados. • No le recomendamos el uso de consumibles distintos de los de la marca Pantum originales. • Los daños ocasionados por no usar consumibles Pantum originales no están cubiertos por la garantía. • El aspecto de los cartuchos de tóner láser puede variar con los diferentes tipos, por lo que las ilustraciones son solo de referencia.

1.4. Panel de control

1. Diseño y funciones del panel de control

El diseño del panel de control de la impresora se muestra a continuación:

N.º | Nombre | Funciones
1 | Pantalla LCD | La pantalla muestra información sobre la impresora y se puede utilizar para configurar los ajustes del producto.
2 | Ascendente | Presione este botón para examinar cada menú y sus opciones. Para los elementos del menú que deba introducir, cambie el valor numérico de forma ascendente.
3 | Menú | Abra el menú principal del panel de control para configurar las opciones del menú.
4 | Descendente | Presione este botón para examinar cada menú y sus opciones. Para los elementos del menú que deba introducir, mueva la posición del cursor (por ejemplo, la introducción de la dirección IP).
5 | Informe de configuración/Wi-Fi | Este botón puede habilitar la función Wi-Fi e indicar el estado de la conexión Wi-Fi (solo aplicable al modelo Wi-Fi). Para un modelo distinto al Wi-Fi, este botón se utilizará para imprimir la "Página de información de la impresora" y el "Informe de configuración de red".
6 | OK | • Presione este botón para guardar la configuración. • Abra el submenú en la pantalla del panel de control. • Seleccione el elemento del menú.
7 | Atrás | Botón flecha atrás: utilice este botón para realizar las siguientes operaciones: • Salga del menú del panel del control. • Desplácese hasta el menú anterior en la lista del submenú. • Vuelva al menú anterior; si se encuentra en el menú superior, vuelva a la interfaz Listo.
8 | Cancelar | Presione este botón para cancelar la operación. Cancele la operación de impresión actual si hay alguna.
9 | Indicador de estado | Esta luz indica los estados de la impresora: lista, alarma y otros. Luz verde: normal. Luz naranja: alarma o el nivel de tóner del cartucho es bajo. Luz roja: error
9 | Indicador de energía | verde para los estados de puesta en marcha, en funcionamiento y en suspensión; mientras está encendido, indica que la fuente de alimentación está lista

2. Indicador de estado

El indicador LED multicolor podrá mostrarse en rojo, verde o naranja con los significados específicos que se indican más abajo:

| El color rojo indica la aparición de un error grave como, por ejemplo, el cartucho de tóner láser no se ha instalado, el cartucho de tóner láser no coincide con la impresora o la bandeja de papel no tiene papel y, en este caso, la luz roja se mantendrá encendida. Para obtener información sobre este error específico, consulte el Capítulo 9 Solución de problemas.
| La pantalla muestra información sobre la impresora y se puede utilizar para configurar los ajustes del producto.
| Presione este botón para examinar cada menú y sus opciones. Para los elementos del menú que deba introducir, cambie el valor numérico de forma ascendente.

1.5. Imprimir el informe del producto

Los usuarios pueden imprimir el informe del producto mediante la manipulación del panel de control. Estas páginas pueden ayudarle a comprender la información del producto, así como a realizar un diagnóstico y resolver los errores.

1) Presione el botón de menú para acceder a la interfaz de configuración de menú.

2) Presione la tecla de dirección "▲" o "▼" para seleccionar la opción "5.Impr informe".

3) Presione "OK" para entrar en la interfaz para imprimir el informe y los usuarios podrán imprimir el informe del producto según sus necesidades.

| Nota: | • En caso de los modelos distintos al Wi-Fi, los usuarios también pueden imprimir el informe de configuración de red de la impresora directamente a través del botón de acceso directo "Informe de configuración de red" en el panel de control.