1. 使用本機前

1.1. 裝箱清單

當您開啟包裝時，請檢查紙箱中是否包含以下零件：

零件 | 名稱 | 數量
| 印表機 | 1
| 雷射碳粉匣 | 1
| USB 連接線 | 1
| 電源線 | 1
| 隨機光碟 | 1
| 快速安裝指南 | 1
| 保固憑證 | 1

| 附註： | • 個別地區可能不包含保固憑證。

1.2. 產品視圖

側視圖

1 | 出紙匣 | 用於存放列印出來的紙張
2 | 控制面板 | 指示印表機狀態，進行印表機設定操作
3 | 出紙托盤 | 防止列印出來的紙張滑落
4 | 前蓋 | 開啟前蓋，可取出雷射碳粉匣
5 | 多功能進紙匣 | 開啟多功能進紙匣前蓋，放入列印材質
6 | 多功能進紙匣導紙板 | 調整紙張兩側寬度
7 | 電源總開關 | 開啟或關閉電源
8 | 標準進紙匣 | 放置列印紙張
9 | 寬度導紙板 | 在標準進紙匣內，用於調整紙匣內的紙張寬度

後視圖

1 | USB 連接埠 | 用於直接連接電腦
2 | 網路連接埠 | 用於將產品連接到網路
3 | 電源連接埠 | 用於連接電源線
4 | 後蓋 | 卡紙時可開啟後蓋進行檢查
5 | 雙面列印單元 | 用於後部雙面列印卡紙釋放

| 附註： | • 不同型號與不同功能的印表機，示意圖會有所差異，請以實物為準。

1.3. 雷射碳粉匣

雷射碳粉匣使用壽命

類型 | 平均列印量
標準容量雷射碳粉匣 | 約 3000 頁 (以上資料依據 ISO/IEC 19752 標準)
高容量雷射碳粉匣 | 約 6000 頁 (以上資料依據 ISO/IEC 19752 標準)
超高容量雷射碳粉匣 | 約 10000 頁 (以上資料依據 ISO/IEC 19752 標準)

| 附註： | • 如有型號增加，恕不另行通知。 • 耗材容量可能會因使用類型不同而有所差異。 • 本公司不建議使用 Pantum 原裝耗材以外的耗材。 • 因使用非 Pantum 原裝耗材而導致的任何損壞不在保固範圍之內。 • 雷射碳粉匣外觀因型號不同而有所差異，示意圖僅供參考。

1.4. 控制面板

1. 控制面板佈局與功能

印表機控制面板佈局如下圖所示：

序號 | 名稱 | 功能
1 | LCD 顯示屏 | 顯示屏提供有關產品的資訊，使用顯示屏可以對產品進行設定。
2 | 上翻頁鍵 | 按此按鈕可捲動瀏覽各功能表及其選項。 對於需要輸入的功能表項目，循環累加會更改數值。
3 | 功能表按鈕 | 開啟控制面板主功能表，進行功能表設定。
4 | 下翻頁鍵 | 捲動瀏覽各功能表及其選項。 對於需要輸入的功能表項目 (例如 IP 位址輸入)，請移動游標位置。
5 | Wi-Fi 按鈕/配置報告按鈕 | 此按鈕可啟動 Wi-Fi 功能並指示 W-Fi 連接狀態 (僅適用於 W-iFi 機型)。 若為非 W-iFi 機型，此按鈕則為列印「印表機資訊頁面」和「網路組態報告」。
6 | OK 按鈕 | • 按此按鈕可儲存設定。 • 開啟控制面板顯示屏上的子功能表。 • 選擇功能項目。
7 | 返回上一層按鈕 | 後退箭頭按鈕：使用此按鈕執行以下操作： • 結束控制面板功能表。 • 捲動返回子功能表清單中的上一層功能表。 • 返回上一層功能表，如果在功能表頂層，則返回就緒介面。
8 | 取消按鈕 | 按此按鈕可取消操作。 在有列印作業的情況下，取消目前正在列印的作業。
9 | 狀態指示燈 | 此燈可指出印表機就緒、警告等狀態。 綠燈：正常狀態。 橙燈：警告狀態或碳粉匣碳粉量低。 紅燈：錯誤狀態。
10 | 電源指示燈 | 啟動、工作和休眠皆為綠色； 保持恆亮則表示電源已就緒

2. 狀態指示燈

雙色 LED 燈會顯示為紅色、橙色、綠色，具體功能為：

| 亮紅色：出現較為嚴重的錯誤，雷射碳粉匣未安裝、雷射碳粉匣不符、紙匣缺紙，紅燈長亮。 具體錯誤請參閱第 10 章故障排除。
| 顯示屏提供有關產品的資訊，使用顯示屏可以對產品進行設定。
| 按此按鈕可捲動瀏覽各功能表及其選項。 對於需要輸入的功能表項目，循環累加會更改數值。

1.5.產品資訊報告

1.5.1. 列印產品報告

使用者可以透過操作控制面板來列印產品報告。這些頁面可以協助您瞭解產品資訊、診斷和解決產品故障。

1) 按 「功能表」 按鈕進入功能表設定介面。

2) 按方向按鈕「▲」或「▼」選擇 「5.列印資訊報告」 選項。

3) 按 「OK」 按鈕進入資訊報告列印，使用者可以依據需要列印產品報告。

| 附註： | • 若為非 Wi-Fi 機型，使用者還可以透過控制面板 「網路組態報告」 快捷鍵來列印產品的網路組態報告。

1.5.2. 查看資訊報告

以下資訊報告頁，以P3500DW為例：

1.演示頁

2.印表機資訊頁

可以查看您的印表機當前使用粉盒的碳粉剩餘量和已列印的頁數，以及其他資訊。

3.功能表結構頁

可以查看印表機三級功能表的結構。

4.網路配置資訊頁

可以查看印表機的有線/無線網路資訊、無線熱點資訊。

5.Wi-Fi熱點列表頁

可以查看當前印表機搜索到的無線網路。

6.PCL字體清單頁

可以查看當前印表機支援的93種PCL設備字體。

7.PS字體清單頁

可以查看當前印表機支援的93種PS設備字體。