5. Мобильная печать

Типы соединений беспроводной сети подразделяются на инфраструктурное соединение и Wi-Fi точки беспроводного доступа (рекомендуемое).

| Инфраструктурный режим соединения: подключение к беспроводному устройству с помощью маршрутизатора 1.Посредством беспроводной сети подключение к точке доступа мобильного устройства 2.Точка доступа (беспроводной маршрутизатор) 3.Беспроводной сетевой принтер
| Режим соединения через точки доступа Wi-Fi: мобильное устройство соединяется с принтером, имеющим функциюWi-Fi 1.Посредством беспроводной сети подключение к точке доступа мобильного устройства 2.Беспроводной сетевой принтер

5.1. Инфраструктурный режим соединения

Мобильное устройство соединяется с беспроводным принтером посредством точки беспроводного доступа (беспроводного маршрутизатора) в качестве посредника.

Важно: прежде, чем приступить к установке беспроводной сети, необходимо узнать имя сети (SSID), которой принадлежит точка доступа (беспроводной маршрутизатор) и пароль. Если эта информация вам не известна, необходимо обратиться к администратору сети или производителю точки доступа (беспроводного маршрутизатора).

1.Подключите принтер к точке доступа (беспроводным маршрутизатором). С методом подключения можно ознакомиться в главе 4.2..

2.Подключите мобильной устройство к точке доступа (беспроводного маршрутизатора). Способ подключения можно узнать у своего администратора сети или изготовителя мобильного устройства.

3.В случае, если вы используете мобильное устройство Android, можно использовать принтер Mopria. Способ печати см. главу 5.2.1..

В случае, если вы используете мобильное устройство IOS, можно использовать принтер AirPrint. Способ печати см. главу 5.2.2..

5.2.Режим соединения через точку доступа Wi-Fi (рекомендуется)

Возможно подключение мобильного устройства к точке доступа Wi-Fi беспроводного принтера без подключения к точке доступа сети (беспроводному маршрутизатору). Создается соединение с беспроводным принтером.

5.2.1.Мобильная печать с оборудования Android

Поддерживает мобильную печать Mopria.

5.2.1.1. Мобильная печать Mopria

Для мобильной печати через Mopria требуется на мобильном устройстве Android установить плагин печати Mopria Print Service. Вы сможете распечатать фотографии, электронные письма, вэб-страницы и файлы.

5.2.1.1.1. Поддерживаемые мобильной печатью Mopria операционные системы и программное обеспечение

1.Мобильная печать Mopria работает с Android4.4 или более поздними версиями.

2.Мобильная печать Mopria поддерживает приложения Майкрософт Office 1.01(16.0.4201.1006) или более поздние версии, Adobe Reader (V11.7.1) или более поздние версии.

Дополнительная информация о поддерживаемом принтером Mopria ПО:http://mopria.org/Developers/SpotlightAppsWall.aspx

5.2.1.1.2.Как загрузить Mopria Print Service

1.Загрузите и установите на мобильное устройство подключаемый модуль служб печати Android Mopria из магазина Google Play.

5.2.1.1.3.Предварительная подготовить

1.Принтер, оснащенный функцией беспроводного соединения.

2.Мобильное устройство Android.

5.2.1.1.4.Мобильная печать с помощью Mopria

До того как начать печатать, сначала откройте настройки Mopria print service.

1.Нажмите на иконку «настройки» на основном дисплее мобильного устройства на операционной системе Android, затем выберите «печать».

2.В настройках «Х» нажмите «включить».

Если нужно воспользоваться функцией мобильной печати Mopria print service, в настройках «Cloud Print» или «HP Print Service Plugin» необходимо «выключить».

Последовательность печати может различаться в зависимости от используемого приложения. В качестве примера ниже приведена последовательность для Adobe Reader.

1.Включите принтер.

2.Мобильное устройство Android подключается к беспроводной сети принтера (способ подключения см. главу 4.2.).

3.Запустите приложение (например, Adobe Reader).

4.Выбрать файл, в верхнем правом углу нажать .

5. Нажать «печать».

6.Убедиться, что принтер Pantum уже выбран.

Если выбран другой принтер (или принтер не выбран), нажмите на выпадающее меню, затем выберите принтер Pantum.

7.Настройте параметры печати, например, количество печатных страниц.

8.Нажать «печать».

| Примечание. | • Если возникнет ошибка печати, проверьте, что мобильное устройство Android подключено к беспроводной точке доступа принтера (Wi-Fi). • Если мобильное устройство Android не распознало принтеры, проверьте подключен ли принтер к сети электропитания и включен ли он.

5.2.2.Мобильная печать с устройства IOS

Только сертифицированные AirPrint принтеры могут использовать функцию AirPrint. Проверьте, есть ли на упаковке принтера знак сертификации AirPrint.

5.2.2.1. Поддерживаемые операционные системы для мобильной печати с устройств на IOS

Версия IOS7.0 или более поздние версии.

5.2.2.2.Предварительная подготовить

1.Принтер, оснащенный функцией беспроводного соединения.

2.Мобильное устройство IOS.

5.2.2.3.Мобильная печать с помощью AirPrint

Последовательность печати может различаться в зависимости от используемого приложения. В качестве примера ниже приведена последовательность для PDF.

1.Включите принтер.

2.Мобильное устройство IOS подключается к беспроводной сети принтера (способ подключения см. главу 4.2.).

3.Запустите приложение (например, PDF).

4.Выбрать файл, нажать.

5.Нажать «печать».

6.Убедиться, что принтер Pantum уже выбран.

Если выбран другой принтер (или принтер не выбран), нажмите на выпадающее меню, затем выберите принтер Pantum.

7.Настройте параметры печати, например, количество печатных страниц.

8.Нажать «печать».

| Примечание. | • Если возникнет ошибка печати, проверьте, что мобильное устройство IOS подключено к беспроводной точке доступа принтера (Wi-Fi). • Если мобильное устройство IOS не распознало принтеры, проверьте подключен ли принтер к сети электропитания и включен ли он.