> 更改虚拟设备节点和旧版仿真设置
> 您可以使用高级设置更改 CD-ROM 或 DVD 驱动器的虚拟设备节点和旧版仿真设置。必须关闭虚拟机才能更改这些设置。
> 要配置所选虚拟机的虚拟设备和旧版仿真设置，请选择虚拟机 > 设置，单击硬件选项卡，选择驱动器，然后单击高级。
> 使用这些设置选择驱动器所用的 SCSI、IDE 或 SATA 设备标识符。例如，如果选择 SCSI 0:2，客户机操作系统会将驱动器检测为控制器 0 上的 ID 2。无论哪种类型的物理设备，您都可以选择 IDE、SCSI 或 SATA 节点选项。例如，如果物理驱动器是 IDE 设备，您可以选择一个 SCSI 节点。这时，虚拟机会将驱动器检测为 SCSI 设备。
> 如果选择旧版仿真设置，虚拟硬件将按照在早期版本 Workstation 中的方式工作。默认情况下，Workstation 会尝试为您的驱动器开启高级功能，但该设置有时可导致驱动器无法与虚拟机配合使用。选择旧版仿真设置可将 Workstation 恢复到之前的驱动器仿真模式。旧版仿真有助于进行故障排除。
> 相关概念
> 配置 CD-ROM 和 DVD 驱动器状态和连接设置

帮助我们改进此信息。请把反馈信息发送到 docfeedback@vmware.com。