> ### Konfigurieren der Masseeigenschaften

> Auf der Registerkarte Masseeigenschaften können Sie die Dichte und die Maßeinheiten ändern sowie den Referenzpunkt für den Trägheitstensor berechnen.

> 1. Klicken Sie im Menü Analyse auf Objekteigenschaften anzeigen.

> Das Dialogfeld Objekteigenschaften wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch im Arbeitsbereich mit der rechten Maustaste klicken und im Kontextmenü die Option Objekteigenschaften anzeigen wählen, oder Sie markieren die Modellteile in der Modellstruktur, klicken mit der rechten Maustaste und wählen im Kontextmenü die Option Objekteigenschaften anzeigen.

> 2. Klicken Sie auf die Registerkarte Masseeigenschaften.
> 3. Klicken Sie auf Optionen.

> Das Dialogfeld Optionen wird angezeigt.

> 4. Um die Dichte zu ändern, geben Sie im Feld Dichte einen Wert ein.

> Wenn Sie die Einheiten für die Dichte ändern möchten, wählen Sie im Abschnitt Einheiten aus den jeweiligen Listen die Einheit für Masse und Länge.

> 5. Wählen Sie die Option Nur für Teile mit unbekannter Dichte verwenden, um die Dichte auf Modellteile mit unbekannter Dichte anzuwenden.

> Wenn Sie die Dichte auf alle Modellteile anwenden möchten, wählen Sie Für alle Teile verwenden.

> 6. Wenn Sie die angezeigten Einheiten ändern möchten, wählen Sie im Abschnitt Einheiten anzeigen aus den jeweiligen Listen die Einheit für Masse und Länge.
> 7. Wählen Sie Ausgabe des Koordinatensystem-Ursprungs, um den Trägheitstensor auf der Grundlage des ausgegebenen Koordinatensystems zu berechnen.

> Wenn Sie den Trägheitstensor auf der Grundlage des Schwerpunktes berechnen möchten, wählen Sie Schwerpunkt.

> 8. Klicken Sie auf OK.

> Die Masseeigenschaften werden sofort errechnet und auf der Registerkarte Masseeigenschaften angezeigt.

> Hinweis: Wenn eine Masseeigenschaft nicht berechnet werden kann, wird für diese Eigenschaft „N/V“ angezeigt. In diesem Fall können Sie auch auf die Schaltfläche Fehlerbericht klicken, um eine Liste der nicht zu berechnenden Masseeigenschaften zu erhalten.

> 9. Um die Änderungen zu speichern, klicken Sie auf Speichern unter.

> Daraufhin wird das Dialogfeld Masseeigenschaften speichern unter angezeigt.

> 10. Geben Sie den Dateinamen und das Verzeichnis an, in dem Sie die Datei speichern möchten. Klicken Sie dann auf Speichern.

> AutoVue speichert die Ergebnisse in einer TXT-Datei.

> 11. Klicken Sie auf OK, um das Dialogfeld Objekteigenschaften zu schließen.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers