> ## Activation d'un système de coordonnées

> Lorsque vous définissez un système de coordonnées personnalisé (UCS) pour les axes actifs, toutes les opérations, telles que les mesures, la transformation d'un modèle ou la définition d'un point de vue sont appliquées par rapport à ces axes.

> 1. Dans le menu Analyse, sélectionnez Définir le système de coordonnées de l'utilisateur.

> La boîte de dialogue Systèmes de coordonnées utilisateur apparaît.

> 2. Dans la liste Système de coordonnées, sélectionnez le système de coordonnées trièdre à utiliser.
> 3. Cliquez sur Rendre actif.
> 4. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Systèmes de coordonnées utilisateur.

> Le nouveau système de coordonnées trièdre s'affiche en caractères gras et dans un format plus grand sur le modèle.

> ## Suppression du système de coordonnées

> 1. Dans le menu Analyse, sélectionnez Définir le système de coordonnées de l'utilisateur.

> La boîte de dialogue Systèmes de coordonnées utilisateur apparaît.

> 2. Dans la liste Système de coordonnées, sélectionnez le système de coordonnées trièdre que vous souhaitez supprimer.
> 3. Cliquez sur Supprimer.

> Remarque : L'UCS disparaît de la liste.

> 4. Cliquez sur OK pour quitter la boîte de dialogue Systèmes de coordonnées utilisateur.

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers