> ### Messen von Abständen

> Mit der Option Abstand können Sie den Abstand zwischen zwei beliebigen Scheitelpunkten, Kanten, Mittelkanten, Bogenmitten, Flächen oder einer Kombination dieser Objekttypen messen.

> Hinweis: Wenn Sie den Abstand zwischen Flächen messen und diese Flächen parallel sind, vergleicht AutoVue den kürzesten Abstand zwischen den parallelen Flächen.

> 1. Klicken Sie im Menü Markup auf Objekt hinzufügen, und klicken Sie dann auf Abstand.

> Das Dialogfeld Maß-Objekte wird angezeigt.

> Hinweis: Sie können auch in der Markup-Objekt-Symbolleiste auf Abstand klicken.

> 2. Wählen Sie im Abschnitt Gemessener Abstand aus der Liste Einheiten die Einheit, in der Sie den Abstand messen möchten.
> 3. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen der Punkte für die Messung verwenden möchten.

> Siehe Fangmodi für 3D-Dateien

> Alle Objekte des ausgewählten Objekttyps werden im Modell hervorgehoben.

> 4. Wählen Sie im Modell das Objekt, an dem die Messung beginnen soll.
>    Die Position des Objekts wird im Feld Von angezeigt.

> Hinweis: Wenn Sie mehr als eine Messung vom selben Anfangspunkt aus vornehmen möchten, aktivieren Sie das Kontrollkästchen Position fixieren.

> 5. Klicken Sie in das Feld Bis , um den Objekttyp auszuwählen, an dem die Messung enden soll.
> 6. Klicken Sie auf die Fangmodi, die Sie zum Auswählen des Endpunktes der Messung verwenden möchten.

> Alle Objekte des ausgewählten Objekttyps werden im Modell hervorgehoben.

> 7. Wählen Sie im Modell den Objekttyp, an dem die Messung enden soll.
>    Die Position des Objekts wird im Feld Bis angezeigt.
> 8. Klicken Sie erneut, um die Messung abzuschließen.

> Die gemessene Linie wird in einem Wertefeldobjekt auf dem aktuell aktiven Markup-Layer angezeigt. Der gemessene Abstand, Delta-X, Delta-Y und Delta Z werden im Dialogfeld Maß-Objekte angezeigt.

> 9. Ziehen Sie an der gemessenen Linie, um sie zu verschieben.
> 10. Klicken Sie auf die gemessene Linie.
> 11. Um das Wertefeld zu verschieben, klicken Sie darauf und ziehen es an eine andere Stelle in der Zeichnung.
> 12. Um die Größe des Wertefeldes zu ändern, wählen Sie es aus, und klicken und ziehen Sie dann an den Ziehpunkten.

> Hinweis: Um eine andere Messung vorzunehmen, klicken Sie auf Zurücksetzen.

> 13. Klicken Sie auf Schließen, um das Dialogfeld Maß-Objekte zu schließen.

> Siehe auch Ändern von Maßeinheiten und Symbolen in Bemaßungen

> Ändern der Schriftart

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers