> ## Messen in 2D-Dateien

> Mit AutoVue können Sie Messungen in 2D-Dateien vornehmen. Die Messoptionen für Vektordateien unterscheiden sich von denen für
> Nicht-Vektordateien.

> Für Vektordateien bietet AutoVue die Option, feste Punkte in der Zeichnung „einzufangen“.

> Siehe Fangmodi für 2D Vektordateien

> Für Nicht-Vektordateien ist die Option Fangmodi deaktiviert. Sie können jedoch einen beliebigen Punkt in der Zeichnung fangen.

> AutoVue stellt Ihnen mehrere Messoptionen zur Verfügung. Um auf die Messoptionen zuzugreifen, klicken Sie im Menü Analyse auf Messen. Sie können auch in der AutoVue-Symbolleiste auf Messen klicken.

> Folgende Messoptionen stehen zur Auswahl:

> Name | Beschreibung
> --- | ---
> Abstand | Misst den Abstand zwischen zwei Punkten. Siehe Abstände in Nicht-Vektordateien Abstände in Vektordateien
> Fläche | Misst eine markierte Fläche. Siehe Flächen in Nicht-Vektordateien Flächen in Vektordateien
> Winkel | Misst den Winkel zwischen zwei ausgewählten Punkten. Siehe Winkel in Nicht-Vektordateien Winkel in Vektordateien
> Bogen | Misst ein Bogenobjekt. Siehe Bögen in Nicht-Vektordateien Bögen in Vektordateien

http://www.oracle.com/applications/autovue/index.html Voice: (514) 735-3219 Fax: (514) 735-6440 info@cimmetry.com Copyright © 1989, 2008, Oracle and/or its affiliates. All rights reserved. Notices and disclaimers